폭설·동해 대비 시설 및 농작물 관리기술

폭    설

1

가. 예상되는 문제점

❍ 쌓인 눈에 의한 시설하우스 골조 파손 및 붕괴

- 안전 적설심 이상의 적설량, 구조취약으로 적설피해 발생

❍ 녹은 눈 유입에 의한 작물 습해, 피복 비닐 찢어짐으로 작물 저온장해

나. 사전대책

❍ 시설 구분 및 안전 적설심 확인

- 시설하우스가 기존규격시설, 내재해형 규격시설, 비규격시설인지 확인하고 기존규격시설과 내재해형 규격시설의 경우 적설 및 안전풍속 확인

- 기존 규격시설 : 재해복구지원을 위해 표준설계도로 운영되었던 시설(‘16년이후 피해지원대상에서 제외)

* 농가지도형 단동하우스 13종 및 농가보급형 자동화하우스 1-2W형 5종

- 내재해형 규격시설 : 농림수산식품부에서 ‘14년 7월 지정고시하여 현재 5차 개정된 원예특작시설 내재해형 규격시설로 안전풍속이 제시됨

- 비규격시설 : 기존규격시설과 내재해형 규격시설에 포함되지 않으며 구조안전성(안전 적설심)이 검증되지 않은 시설

* 비규격시설은 재해발생시 피해지원 대상에서 제외

❍ 지역별 설계기준 강도 확인

(지역별 설계기준 적설심, 30년 빈도)

적설심(cm)	해당 지역
20～25미만	경기도 : 강화군, 양평군, 문산시, 동두천시, 남양주시, 하남시, 양주시 경상도 : 대구광역시, 부산광역시, 울산광역시, 경주시, 거제시, 남해군, 밀양시, 의령군, 성주군, 영천시, 진주시, 포항시, 진해시, 마산시, 통영시, 산청군, 의성군, 합천군, 구미시, 안동시, 사천시, 창원시, 김해시, 광양시, 창녕군, 고령군 전라도 : 순천시, 나주시, 무안군, 고흥군, 구례군, 영암군, 강진군, 여수시, 장흥군, 해남군, 흑산도, 완도, 진도, 보성군 제주도 : 서귀포시, 성산포, 제주시
25～30미만	서울, 경기 : 서울특별시, 수원시, 이천시, 여주시, 용인시, 안성시, 파주시, 김포시, 안양시, 평택시, 고양시 강원도 : 홍천군, 영월군, 철원군, 횡성군, 원주시 충청도 : 대전광역시, 부여군, 제천시, 논산시, 천안시, 아산시, 금산군, 옥천군, 예산군 경상도 : 거창군, 함양군, 영덕군, 상주시, 청송군, 영양군 전라도 : 광주광역시, 전주시, 함평군, 장성군
30～35미만	경기도 : 인천광역시, 화성시, 안산시, 충청도 : 보은군, 공주시, 서산시, 충주시, 보령시, 당진군, 괴산군, 음성군 경상도 : 문경시, 영주시, 김천시, 봉화군, 예천군, 영동군(추풍령) 전라도 : 무주군, 익산시
35～40미만	강원도 : 춘천시, 인제군, 화천군, 양구군, 평창군, 정선군 충청도 : 청주시 경상도 : 울진군 전라도 : 군산시, 남원시, 목포시, 장수군, 곡성군, 고창군, 태안군, 영광군
40이상	강원도 : 강릉시, 대관령, 동해시, 삼척시, 속초시, 양양군, 태백시 경상도 : 울릉도 전라도 : 부안군, 임실군, 정읍시, 김제시

❍ 비닐하우스 골조용 파이프는 반드시 한국산업규격 KS D 3760의 비닐하우스 구조용 파이프(SPVHS, SPVHS-AZ)를 사용하여 시공

<사용불가(SPVH)>       <내재해형 규격 파이프(SPVHS)>

❍ 내재해형 규격에 맞는 시설하우스 설치

- 내재해형 단동 비닐하우스의 폭·높이 등 규격과 파이프줄기초 규격은 임의 변경 시공해서는 안 되며, 반드시 설계도 및 시방서에 따라 시공

- 시설규모(폭, 높이) 면에서 지역·작목 특성에 맞는 내재해형 규격 시설이 없는 경우, 지역별 설계기준 강도에 해당하는 내재해형 규격시설 중 규모가 큰 시설을 선정한 후 폭과 높이를 축소하여 시공

* 지붕경사각이 유지되는 범위에서 폭과 높이를 같이 줄여 시공하는 것은 가능

* 단동을 서로 연결시켜 연동형으로 설치할 경우 구조안전 진단 및 구조보강 필요

- 눈 쓸어내리기 작업 이 가능하도록 하고 측면 적설하중 피해가 발생하지 않도록 단동하우스 동간거리 1.5m 이상 확보

- 파이프를 연결하는 조리개는 반드시 일반 강선조리개와 내재해  조리개(인장력 90kgf 이상 미끄럼강도 139kgf 이상)를 조합하여 사용

<내재해형 단동하우스> <내재해조리개 사용>   <파이프줄기초>

- 내재해형 자동화 비닐하우스의 폭·높이 등 규격과 독립기초 규격은 임의 변경 시공해서는 안 되며, 반드시 설계도 및 시방서에 따라 시공

<내재해형 규격시설> (농림수산식품부 고시 제2014-78호, 2014.7.24)

◆ 비닐하우스 등 48종

◊ 비닐하우스 : 26종(자동화 3, 단동 18, 과수 3, 광폭 2)

◊ 간이버섯재배사 : 2종          ◊ 인삼재배시설 : 10종(철재 4, 목재 6)

◊ 민간전문업체 개발 규격시설 : 10종(단동 5, 연동 2, 광폭 3)

◆ 세부설계도 열람

◊ 원예특작시설 내재해형 규격설계도․시방서 : 농촌진흥청 홈페이지(www.rda.go.kr)→기술정보→영농기술보급→시설표준설계도에서 자료 열람 및 다운로드

❍ 하우스 밴드(끈)를 팽팽하게 당겨두기

- 하우스 밴드(끈)가 느슨해져 있으면 지붕면의 외피복 비닐이 아래로 처져 눈이 미끄러져 내려오지 않게 되므로 팽팽하게 당겨둠

❍ 하우스 외피복 비닐 찢기와 천창 개방

- 폭설예보가 있을 경우 작물을 재배하지 않는 하우스는 피복재를 사전에 제거해 눈 피해 방지(적설량 등을 고려하여 작업)

- 연동 곡부에 눈이 쌓이지 않도록 천창개폐기를 완전 개방해 놓음

* 눈이 쌓인 상태에서는 개폐기가 열리지 않을 수 있으므로 눈이 내리기 전에 개방

* 천창개방 시 내부커튼과 이중비닐도 한쪽에 완전히 걷어두어야 함

- 하우스에 눈이 쌓여 붕괴가 우려될 때에는 즉시 피복재를 찢음

* 하우스가 변형되면서 붕괴될 조짐이 있는 경우 하우스에 절대 접근해서는 안 됨

❍ 보온덮개․차광망을 걷어 두거나 비닐 덧씌우기

- 보온덮개는 눈이 미끄러져 내리는 걸 방해하므로 걷어둠

* 보온덮개에 눈이 녹을 경우 물기를 머금게 되어 폭설에 매우 취약해짐

- 차광망을 설치한 경우 눈이 흘러내리지 않게 되므로 걷어 두거나 비닐을 덧씌워주어야 함

<비닐찢음>          <천창을 열어둠>   <차광망 위에 비닐씌움>

❍ 보강지주(보조 지지대) 설치

- 보강지주는 적설하중을 견딜 수 있도록 시설하우스 규격에 따라 2~6m 이내 간격으로 설치(하우스 폭이 넓을수록 설치간격을 줄여야 함)

* 평상 시 보조지지대를 지붕도리에 매달아둘 경우에는 안전을 위해 지붕도리에서 이탈되지 않도록 견고하게 고정

- 보강지주는 비닐하우스 구조용 파이프(SPVHS)를 사용하고, 해당 하우스 규격에 적합한 파이프 규격으로 설치

- 지붕도리와 보강지주 간 편심이 없도록 수직으로 설치하고, 바람에 밀리지 않는 결속부품 사용

- 보강지주 하단에는 φ10~12㎝(마르고 다져진 토양의 경우) 이상의 바닥 지지판을 부착시켜 지반 침하가 발생하지 않도록 조치

<보강지주 설치 전경> <도리와 보강지주의 연결>     <바닥 지지판>

❍ 단동하우스 지붕 위와 하우스 동간에 쌓인 눈 수시 제거

- 폭설 시 넉가래 등으로 수시로 하우스 위에 쌓인 눈을 쓸어내림

- 하우스 동간에도 눈이 쉽게 쌓여 지붕 위 제설작업이 어려워지고, 하우스 측벽이 무너질 수 있으므로 수시로 제설작업 수행

❍ 연동하우스 곡부 눈 제거

- 연동하우스 곡부에 눈이 쌓이면 잘 흘러내리지 않게 되므로 눈이 녹는 속도보다 쌓이는 양이 더 많아질 때에는 연동 곡부에 올라가 제설작업 수행

* 곡부 위 제설작업 시 낙상의 우려가 크므로 안전에 세심한 유의 필요

❍ 난방기 가동 등

- 가온하우스에서는 커튼과 이중비닐을 열고 난방기를 최대한 가동시켜 지붕면에 쌓인 눈이 녹아내릴 수 있도록 조치

- 수막하우스는 눈이 녹아내릴 수 있도록 가능한 많은 양의 지하수를 살수

- 기온 급강하에 대비한 보온자재의 사전·정비 점검 및 준비

- 지온․기온 상승 대책 강구(축열주머니, 가연성 물질 준비, 다중 피복, 내부 보온, 방풍벽 및 지중가온 시설 등 설치)

❍ 시설하우스, 축사 옆 배수로를 깊게 설치하여 눈 녹은 물로 인하여 습해가 발생되지 않도록 사전 조치

❍ 간이버섯(느타리) 재배사 피해대책 강구

- 보온덮개가 씌워져 있는 경우에는 눈이 흘러내리지 않게 되고, 녹은 물이 보온재에 스며들어 하중을 증가시키게 되므로 외부에 비닐을 덧씌워 줌

- 보강지주 역할을 하도록 베드기둥 파이프를 지붕까지 연장 설치하여 하우스 안전성을 높임

❍ 간이축사(육계사, 우사, 돈사) 피해대책 강구

- 눈이 잘 흘러내리도록 차광망이나 보온덮개 위에 비닐을 씌워둠

- 노후한 시설은 보강지주 설치

- 파이프가 부식된 경우에는 기둥과 기둥 사이 보조기둥을 추가 설치

- 보온덮개나 차광망이 씌워져 있는 시설에서는 일반 비닐하우스에서보다 보강지주를 더 좁은 간격으로 설치

❍ 인삼재배시설 및 과수 방조망 시설 피해경감 대책 강구

- 인삼재배시설의 차광망 및 과수원 방조망은 망 윗부분을 걷어 두거나 측면으로 말아두어 적설로 인한 붕괴 피해 예방조치

< 방조망 걷음 >         < 눈 털음 >       < 차광망 걷어둠) >

다. 사후대책

❍ 안전에 유의하며 시설하우스 및 축사 주위에 쌓인 눈의 신속한 제설 작업 실시

❍ 폭설 피해시 시․군 행정기관 및 농업기술센터 등에 즉시 신고하고 피해복구 지원을 요청하여 무너진 시설하우스 및 축사 응급 복구

- 피해 복구시에는 내재해형 규격시설에 따라 설치하여 재해를 최소화할 수 있도록 하고 피해 발생시에도 정부의 지원을 받을 수 있도록 함

❍ 파손된 골조 및 피복 비닐의 긴급 보수, 작물 동해 피해 예방

- 폭설 이후에는 작물의 동해나 저온피해 등이 발생할 수 있으므로 폭설로 무너진 하우스는 조속히 복구하여 피복을 다시 하고,

- 복구가 불가능한 지역에서는 섬피 등을 이용해 소형터널을 2～3중으로 보온하여 동해 피해 방지

❍ 시설하우스 및 축사 내부에 난방장치 가동으로 농작물 및 가축 동사 방지

- 온풍난방기 등 난방장치를 가동하여 하우스 위에 쌓인 눈이 녹아 내려 햇빛이 하우스 안으로 들어올 수 있도록 조치하고,

- 정전으로 인하여 난방장치가 작동 불가능한 경우에는 섬피, 부직포 등을 이용하여 소형 터널로 보온을 충분히 하여 생육 최저온도 이하로 떨어지지 않도록 관리

❍ 주변 배수로 정비 및 환기 실시, 시설원예 병충해 방제 및 축사 질병 예방 대책 추진

- 눈이 녹아서 찬물이 하우스 안으로 스며들지 않도록 배수로를 잘 정비

- 눈이 오면 하우스 내의 습도가 높아져 병 발생이 많아지게 되므로 환기를 적극적으로 실시하고 살균제를 살포

❍ 피해 농작물의 관리 등 대(對)농민 기술지도로 농작물 피해 최소화

동해(한파)

2

가. 작물별 대책

□ 채소류

( 사전대책)

❍ 지역특성에 알맞는 작목선택 및 적정온도 관리재배 기술지도

- 중부지방 : 저온성채소(시금치, 상추, 딸기등)

- 남부지방 : 고온성채소(토마토, 오이, 풋고추, 메론등)

❍ 온실작물 동해방지대책(에너지절감) 방안 강구

- 지중난방시설 설치 : 지중난방시설 이용 지중온수 가온재배

- 온실커튼 설치 : 온실외벽에는 각종 피복재를 이용한 고정커튼, 보온커튼 설치

- 물커튼(수막재배) : 2중하우스 위에 지하수를 뿌려 수막을 형성시켜 하우스내 열의 유출을 막고 물이 발산하는 열을 하우스 보온에 이용

- 축열주머니 : 직경 20～30cm의 비닐호스를 작물사이에 두고 물을 담아둠

❍ 온실보온관리강화

- 온실의 출입문을 2중으로 설치, 내부열의 외부유출 방지

- 하우스 북쪽에 보온벽 및 방풍벽 설치(보온효과 3～4℃)

- 일출후 피복물 벗겨주기, 일몰전 보온으로 방열방지

❍ 보온시설의 보완

- 소형터널 + 섬피 → 대형터널 + 커튼 설치보온

- 방풍벽 설치 : 서북방향에 높이 3～4m로 망 또는 이엉으로 설치

- 하우스주변 단열재 설치 : 깊이 40cm, 폭 10cm

- 태양열 이용증대 : 축열물주머니, 지중축열장치의 이용

- 커텐 및 턴넬에 의한 보온력 강화 : 섬피등 보온자재 이용

- 보온효과가 좋은 덮개를 이용하여 보온(기온‧지온상승)

▪커튼 재료별 보온효과 : 알루미늄 바른천>초산비닐>폴리에틸렌필름

❍ 고온성 열매채소를 촉성재배시는 가급적 겨울철 추울때에는 가온하여 생리장애와 어는 피해를 방지

(사후대책)

❍ 정전 등으로 가온시설을 가동할 수 없을 때는 숯 등을 연소시켜 가온하여 보온유지

❍ 커튼시설 설치 등 보온피복 강화

❍ 살균제 및 요소엽면 살포로 생육촉진

❍ 어는 피해 등으로 수확이 불가능할 경우 타작물로 대체

□ 과  수

( 사전대책)

❍ 땅속에 매몰 또는 복토하거나 수관부위를 피복하여 월동대비

- 묻어주기 : 흙으로 30cm정도 덮어줌(포도)

- 싸매주기 : 지상에서 80～100cm 부위까지 짚으로 싸매 줌

- 흙 덮 기 : 지제부에서 30～40cm 높이로 흙을 북돋아 줌

- 백도제, 수성페인트 발라주기 : 지상에서 1m 부위까지 발라줌

❍ 월동에 약한 포도나무 등은 땅속에 묻거나 복토하여 어는 피해 방지

❍ 감귤, 유자 등 상록과수는 볏짚 등으로 나무 윗부분을 덮어줌

❍ 수확기 익은 과실 서둘러 수확, 언과실은 언 것이 풀린 후 수확

❍ 과수 방조망은 과실 수확후 윗부분을 걷어내어 적설로 인한 붕괴피해 예방

( 사후대책)

❍ 언피해 발생 과수원은 꽃눈을 육안으로 감별 진단하여 피해정도에 따라 가지 가다듬기

- 전정시기 : 2월상순(보통때) → 3월상순(언피해)

- 꽃눈 50%이상 언피해 : 평년대비 열매가지를 2배이상 남김

- 꽃눈 50%이하 언피해 : 평년대비 열매가지를 20% 더 남김

❍ 피해를 입은 나무는 웃자란 가지를 활용하여 수관 형성

❍ 꽃눈이 얼어죽어 열매가 달리지 않는 나무는 질소비료 30～ 50% 감량

❍ 꽃눈피해가 많을 경우 인공꽃가루받이와 열매를 드물게 솎음.

<참고1> 겨울철 주요작물 동해 한계온도

월동작물

생육단계 작 물 별	생육정지기․휴면기			생육재생기		개화유과기
	12월	1	2	3	4	5
겉 보 리	-17	-17	-15～17	-5～15	-4	-
쌀 보 리	-14	-14	-12～14	-4～12	-3	-
맥 주 보 리	-12	-12	-10～12	-3～10	-2	-
호 밀	-26	-26	-24	-20～24	-20	-
이탈리안라이그라스	-17	-17	-17	-15	-8	-
목 초	-15～28	-15～28	-15～28	-8～22	-5～15	-
유 채	-13～14	-13～14	-6～14	-5～6	-5～6	-
마 늘
(난 지 형)	-5～6	-5～6	-5～6	-5～6	-5～6	-
(한 지 형)	-7～8	-7～8	-7～8	-7～8	-7～8	-7～8
양 파	-8～9	-8～9	-8～9	-8～9	-8～9	-8～9

시설작물

작 물 별	최 고 한량계	적 온		최 저 량 계	동 해 온 도	장 애 온 도
		낮	밤
토 마 토 가 지 고추(피마)	35 35 35	25～20 28～23 30～25	13～8 18～13 20～15	5 10 12	-1～-2 0～2 0～2	30℃이상 : 공동과발생 35℃이상 : 낙화, 낙과 25℃이상 : 화분기능상실 35℃이상 : 낙화, 낙과
오 이 수 박 온실메론 참 외 호 박	35 35 35 35 35	28～23 28～23 30～25 25～20 25～10	15～10 18～13 23～18 15～10 15～10	8 10 15 8 8	0～2 0～2 0～2 0～2 0～2	10℃이하 : 순멎이 현상 발생 15℃이하 및 40℃이상 : 발아율저하 15℃이하 : 발효과 발생 35℃이상 : 낙화, 낙과발생 35℃이상 : 낙화, 낙과발생
시 금 치 무 배 추 샐 러 리 쑥 갓 상 치 딸 기	25 25 25 25 25 25 30	20～15 20～15 18～13 18～13 20～15 20～15 23～18	15～10 15～10 15～10 13～8 15～10 15～10 10～5	8 8 5 5 8 8 3	-10 0 -8 0 -5 -5 -5	25℃이상 : 생육정지 13℃이하 7～10일경과 : 추대발생 육묘기 5℃ 1주경과 : 추대발생 25℃이상 : 발아장애 -5℃이하 : 꽃눈동해

<참고1> 겨울철 농작물 및 시설물 관리요령 리플릿(안)

<참고2> 겨울철 농작물 및 시설물 관려요령 리플릿(안)

농작물․시설물 관리요령

시설원예용 비닐하우스

1

▶ 하우스 밴드(끈)를 팽팽하게 당겨두기

◊ 하우스 밴드(끈)가 느슨해져 있으면 지붕면의 외피복 비닐이 아래로 처져 눈이 미끄러져 내려오지 않게 되므로 팽팽하게 당겨두어야 합니다.

하우스 밴드 당겨둠(왼쪽:끈, 오른쪽:비닐)

▶ 보온덮개․차광망을 걷어 두거나 비닐 덧씌우기

◊ 섬피 등 보온덮개는 눈이 미끄러져 내리는 걸 방해하므로 걷어두어야 합니다.

* 보온덮개에 눈이 녹을 경우 물기를 머금게 되어 폭설에 매우 취약해짐

◊ 차광망을 설치한 경우에도 눈이 흘러내리지 않게 되므로 걷어두거나 비닐을 덧씌워주도록 해야 합니다.

보온덮개 말아 올림	차광망 위에 비닐 덧씌움

▶ 보강지주(보조지지대) 설치

◊ 보강지주는 적설하중을 견딜 수 있도록 2.5～4m 간격으로 설치하되 바닥에  지지판을 부착해야 지반 침하를 방지하여 제 기능을 할 수 있습니다.

* 평상 시 보조지지대를 지붕도리에 매달아둘 경우에는 안전을 위해 지붕도리에서 이탈되지 않도록 견고하게 고정

보강지주 설치(왼쪽 : 대설 시, 오른쪽 : 평상 시)            바닥지지판

▶ 단동하우스 지붕위와 하우스 동간에 쌓인 눈 수시 제거

◊ 폭설 시 넉가래 등으로 수시로 하우스 위에 쌓인 눈을 쓸어내려 주세요.

◊ 하우스 동간에도 눈이 쉽게 쌓여 지붕위 제설작업이 어려워지고, 하우스 측벽이 무너질 수 있으므로 수시로 제설작업을 해주어야 합니다.

넉가래                         동간에 쌓인 눈과 하우스 측벽 피해

▶ 연동하우스 곡부 눈 제거

◊ 연동하우스 곡부에 눈이 쌓이면 잘 흘러내리지 않습니다. 눈이 녹는 속도보다 쌓이는 양이 더 많아질 때에는 연동 곡부에 올라가 제설작업을 해주어야 합니다. * 곡부 위 제설작업 시 낙상의 우려가 크므로 안전에 세심한 유의 필요 연동하우스 눈 피해 ▶

▶ 난방기 가동

◊ 가온하우스에서는 커튼과 이중비닐을 열고 난방기를 최대한 가동시켜 지붕면에 쌓인 눈이 녹아내릴 수 있도록 해줍니다.

◊ 수막하우스는 눈이 녹아내릴 수 있도록 가능한 많은 양의 지하수를 살수해 주세요.

난방기 가동	보조열원을 이용한 응급 난방

▶ 작물재배하지 않는 하우스 외피복 비닐 찢기와 천창 개방

◊ 폭설예보가 있을 경우 작물을 재배하지 않는 하우스는 피복재를 사전에 제거해 두어야 눈 피해를 방지할 수 있습니다.

◊ 연동 곡부에 눈이 쌓이지 않도록 천창개폐기를 완전 개방해 놓으세요.

* 지붕에 많은 눈이 쌓인 상태에서는 개폐기가 열리지 않을 수 있으므로 눈이 내리기 전에 개폐기 점검 및 개방

* 천창개방 시 내부커튼과 이중비닐도 한쪽에 완전히 걷어두어야 함

◊ 하우스에 눈이 쌓여 붕괴가 우려될 때에는 즉시 피복재 찢기를 해주고,  작업 중 안전에 유의해야 합니다.

* 하우스가 변형되면서 붕괴될 조짐이 있는 경우 하우스에 절대 접근해서는 안 됨

비닐 찢기                    비닐제거                     천창개방

간이축사(육계사, 우사, 돈사)

2

▶ 눈이 잘 흘러내리도록 차광망이나 보온덮개 위에 비닐을 씌워둠

▶ 노후한 시설은 보강지주 설치

◊ 파이프가 부식된 경우에는 기둥과 기둥 사이 보조기둥을 추가 설치해 주세요.

▶ 보강지주 사이에 보조파이프 덧댐

◊ 보온덮개나 차광망이 씌워져 있는 시설에서는 일반 비닐하우스에서보다 보강지주를 더 좁은 간격으로 설치해 주도록 합니다.

보강지주 설치(간이육계사)                     간이우사 피해

간이버섯재배사

3

▶ 보온덮개 위 비닐 씌움

◊ 보온덮개가 씌워져 있는 경우에는 눈이 흘러내리지 않게 되고, 녹은 물이 보온재에 스며들어 하중을 증가시키게 되므로 외부에 비닐을 덧씌워 주세요.

▶ 재배베드 기둥의 지붕 연결

◊ 보강지주 역할을 하도록 재배베드 기둥 파이프를 지붕까지 연장 설치하면 하우스 안전성이 크게 높아집니다.

간이버섯재배사(왼쪽 : 시설외부, 오른쪽 : 시설내부 모습)

<참고3> 과수동해피해예방 리플릿(안)

동해 최소화하는 “과원관리법”(복숭아, 단감)

❍ 복숭아는 다른 작목에 비해 추위에 약한 작목으로 기온이 -15~-20℃ 이하로 내려가면 동해가 발생

* 단감 역시 -15∼-16℃의 낮은 온도에서 1년생 가지는 물론 2년생 가지까지 동해를 입어 수량에 영향을 미침.

❍ 농진청 과수과에서는 강원, 경기, 충북지역의 복숭아 주요 재배지역의 동해 피해현황 조사 결과, 대부분의 농가는 피해가 심하지 않으나 일부 과수원에서 나무가 얼어 원줄기가 터지는 피해가 발생 관리가 필요

* 원줄기는 나무전체를 지탱하고 유지하는 중요한 부분으로 갈라진 상태로 방치할 경우, 병해충 감염 혹은 2차적인 동해가 발생될 가능성이 높아 피해규모가 확대될 수 있음

- 이에 갈라진 부위를 통한 병균 침입이나 수분 증발을 막기 위한 항균·수분증발 억제제를 발라주고, 고무밴드로 상처부위를 감싸줘 원줄기의 균열확대를 방지하고 상처부위가 쉽게 아물도록 해야 한다. 상처부위를 싸맨 고무밴드는 새가지가 신장을 시작하는 5월 상·중순경에 풀어주면 됨

* 동해에 의한 복숭아 나무의 원줄기 피해증상은 3~5월까지 서서히 나타남

❍ 또한 올해 한파 내습으로 단감과원의 동해를 받았거나 의심되는 지역에서는 수체를 보온해 이후의 동해와 봄철 발아기 서리피해 방지에 힘쓰고, 특히 가지치는 시기를 늦추고 가지치는 양을 평년보다 줄이는 등 결과지 확보에 만전을 기해야 함 <원예원, ‘11.2>

주간부 터짐 현상	고무밴딩 처리 (피해 즉시)