농작물 재해예방 관리기술 정보

2016. 1. 1~1. 31(제1호)

	농작물 재해예방 관리기술 정보	R U R A L D E V E L O P M E N T A D M I N I S T R A T I O N

2016. 1.

재 해 대 응 과

목      차

Ⅰ. 기상전망 및 재난 분석	1

1. 기상전망	1

2. 기상 및 재난 분석	4

Ⅱ. 예상되는 재해예방 기술대책	8

1. 강풍 대비 농작물 및 시설물 관리요령	8

2. 동해 대비 기술지도 대책	9

3. 폭설시 농작물 및 시설물 관리요령	27

4. 일조부족시 작물별 기술지도 대책	34

Ⅲ. 참고자료	60

1. 농작물 병해충 발생정보	60

2. 가금류 사육농장 차단방역 준수사항	67

3. 산불 발생시 행동요령	82

4. 리플릿	84

Ⅰ		기상전망 및 재난 분석

1	기상전망

가	1월 기상전망

기온은 평년보다 높은 경향을 보이겠으나, 큰 폭으로 떨어질 때가 있겠음. 강수량은 남부지방에 평년과 비슷하거나 다소 많은 경향을 보이겠으며, 중부지방은 평년과 비슷하겠음

□ 날씨 전망

(1.11~1.17) 남서쪽에서 접근하는 저기압의 영향을 받을 때가 있겠음. 기온은 평년과 비슷하거나 높겠고, 강수량은 평년과 비슷하거나 많겠음.

(1.18~1.24) 찬 대륙고기압과 이동성 고기압의 영향으로 기온 변화가 크겠음. 기온은 평년과 비슷하거나 낮겠고, 강수량은 평년과 비슷하겠음.

(1.25~1.31) 건조한 날이 많겠으며, 기온 변화가 크겠음, 기온은 평년과 비슷하거나 높겠고, 강수량은 평년과 비슷하거나 적겠음.

(2.01~2.07) 대륙고기압과 남쪽을 지나는 저기압의 영향을 받겠음. 기온은 평년과 비슷하거나 높겠고, 강수량은 평년과 비슷하거나 많겠음.

□ 기온 및 강수량

나	3개월 기상전망

대륙고기압의 세력이 평년보다 약하겠고, 이동성 고기압의 영향을 받을 때가 많아 기온은 대체로 평년보다 높겠으나, 일시적인 찬 대륙고기압의 영향으로 기온 변화가 크겠음. 강수량은 평년과 비슷하거나 많은 경향을 보이겠으며, 중부지방은 평년과 비슷하겠음

□ 날씨 전망

(1월) 평년보다 세력이 약화된 대륙고기압과 이동성 고기압의 영향을 주기적으로 받겠으나, 일시적인 찬 대륙고기압의 영향으로 기온이 큰 폭으로 떨어질때가 있겠음. 남서쪽에서 접근하는 저기압의 영향으로 남부지방에는 다소 많은 비가내리는 곳이 있겠음. 기온은 평년보다 높겠고, 강수량은 평년과 비슷하거나 많겠음.

(2월) 대륙고기압과 이동성 고기압의 영향으로 기온 변화가 크겠으며, 남쪽을 지나는 저기압의 영향으로 강수량의 남북 차이가 크겠음. 기온은 평년과 비슷하거나 높겠고, 강수량은 평년과 비슷하겠음.

(3월) 이동성 고기압의 영향을 주로 받아 맑고 건조한 날이 많겠으며, 일시적인 대륙고기압의 영향으로 다소 추운 날씨를 보일 때가 있겠음. 기온은 평년과 비슷하거나 높겠고, 강수량은 평년과 비슷하거나 적겠음.

□ 기온 및 강수량

□ 겨울철 기상전망

○ 기온은 평년과 비슷하겠고, 강수량은 평년과 비슷하거나 많음

○ 엘리뇨 상태는 겨울철에도 지속될 것으로 전망됨

가. 기온 전망 평년(0.6℃)과 비슷하겠음. 대륙고기압과 이동성 고기압의 영향으로 기온의 변동폭이 크겠으며, 찬 대륙고기압이 확장하면서 기온이 큰 폭으로 떨어질 때가 있겠음.
나. 강수량 전망 평년(88.5㎜)과 비슷하거나 많겠음. 맑고 건조한 날이 많겠으나, 서해안과 동해안에는 지형적인 영향, 그 밖의 지역에서는 저기압의 영향으로 많은 눈이 내릴 때가 있겠음.
다. 엘니뇨 전망 엘니뇨감시구역(5°S~5°N, 170°W~120°W)의 해수면온도는 평년보다 높은 엘니뇨 상태가 겨울철까지 지속될 것으로 전망됨.

2	기상 및 재난 분석

1월은 겨울철 대비 농․축․수산시설 등의 제설대책 추진과 함께 강풍․풍랑에 의한 피해예방 활동이 필요함

가	기상상황 분석

최근 10년('05~'14년)간 월별 기상특보 발표현황을 보면, 1월에는 1,537건의 특보 발령

대설 특보는 1월에 가장 많이 발표되었으며, 강풍‧풍랑, 한파 특보도 다수 발표되어 대비가 필요 함

【최근 10년(’05 ~’14년)간 기상특보 발표 현황 (단위 : 회)】

구분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	15,805	1,537	1,168	1,317	1,158	753	661	2,251	2,212	1,018	575	1,039	2,116
강풍	2,811	225	218	372	384	199	81	161	165	127	178	303	398
풍랑	4,082	452	381	436	416	213	145	186	255	264	272	459	603
호우	4,336	7	18	59	117	212	405	1,544	1,393	440	78	55	8
대설	1,915	505	343	202	14	-	-	-	-	-	1	78	772
건조	942	165	132	156	183	76	-	-	-	-	11	85	134
해일	27	-	-	-	-	-	4	1	19	3	-	-	-
황사	232	-	15	69	44	52	-	-	-	-	-	26	26
한파	484	183	61	23	-	-	-	-	-	-	9	33	175
태풍	413	-	-	-	-	-	14	76	126	171	26	-	-
폭염	563	-	-	-	-	1	12	283	254	13	-	-	-

나	자연재해 발생현황

최근 10년('05~'14년)간 발생한 월별 자연재해 현황을 분석한 결과, 186건의 자연재해로 270명 인명피해와 62,695억원의 재산피해 발생

※ 1월에 자연재해 12건이 발생하여 재산피해 542억 발생

【 최근 10년간(’05~’14) 월별 자연재난 발생현황 – 재해연보 】

구 분	합계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
건 수	186	12	14	15	11	3	14	42	31	13	8	7	16
인명피해 (명)	270	-	-	1	-	-	2	171	38	32	12	-	14
재산피해 (억원)	62,695	542	734	968	370	9	308	28,601	15,051	9,092	843	121	6,056

대 설

【현 황】

최근 10년('05~'14년)간 대설피해는 총 39건 발생, 인명피해 14명과 재산피해 7,574억원 발생

【 최근 10년(’05~’14년)간 월별 대설 피해 발생건수 및 인명피해 현황 - 재해연보 】

분야	구 분	합계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
대설	건 수	39	10	10	5	-	-	-	-	-	-	-	1	14
	인명피해 (명)	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
	재산피해 (억원)	7,574	433	614	531								13	5,983

【분 석】

최근 10년간 1월 대설 피해는 '10.1.3~1.8(106억원), '11.1.3~1.4(100억원) 등 1월초에 발생한 피해가 1월 전체(435억원)의 50.5%(220억원)를 차지

※ 찬 대륙고기압의 확장과 북동기류의 유입 등으로 소낙성 눈 구름대가 형성되면서 폭설이 자주 발생

【최근 10년(’05~14년)간 1월중 대설 피해발생 현황 - 재해연보】

기 간	인명피해 (명)	재산피해 (억원)	주요 피해지역	비고
합 계	-	433
'05.1.15	-	35	강원, 경북
'05.1.31	-	3	광주, 전북, 전남, 제주
'08.1.20	-	9	강원, 충북, 경북
'09.1.23~1.25	-	84	경기, 충북, 충남
'10.1.3~1.8	-	106	인천,경기,강원,충북,충남,전북,경북
'11.1.3~1.4	-	100	강원, 경북
'11.1.23~1.26	-	3	인천, 경기, 전북, 전남, 경북
‘13.1.1~1.1	-	14	대전, 경기, 충북, 충남, 전북, 경북
‘13.1.20~1.22	-	79	경기, 강원, 경북
’14.1.20~1.21	-	-	경기	피해액 1백만원

특히, ’11.1.3~1.4 기간 중에는 강원, 경북, 동해안 지역에 집중적으로 많은 눈이 내려 비닐하우스(75.8ha), 어망․어구(62,857통) 등 총 100억 원의 피해 발생

- 대륙에서 발생된 찬 공기와 동해안의 높은 수온이 다량의 수증기를 발생시켜 포항에 28.7cm(최심신적설)의 적설량을 기록함

※ 최심신적설(cm) : 울산 12.5, 울진 12.4, 추풍령 3.1, 대구 2.0 등

1월 중 일 최고 적설량은 ’55.1.20 울릉도에서 150.9cm를 기록, ’10.1.4 서울 25.8cm 등임

【1월 중 일 최고 적설량 순위】

구 분	서울	인천	대전	춘천	대구	광주	부산	대관령	울릉도
날짜	'10.1.4	'10.1.4	'01.1.7	'69.1.31	'53.1.18	'58.1.16	'01.1.13	'92.1.31	'55.1.20
값(cm)	25.8	22.3	25.2	29.1	51.0	16.9	12.4	92.0	150.9

돌발성 폭설 등에 대비한 24시간 상황관리 철저

강 풍 ․ 풍 랑

【현 황】

최근 10년(’05~14년)간 강풍·풍랑 피해는 총 39회가 발생하여 1,365억원의 재산피해 발생

【최근 10년(’05~’14년)간 월별 강풍․풍랑 발생현황 - 재해연보】

구 분	합계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
피해발생 회수	40	2	4	9	10	2	-	2			5	4	2
인명피해(명)	12	-	-	1	-	-	-	-	-	-	11	-	-
재산피해(억)	1,365	110	120	411	367	9	-	43			127	106	72

【분 석】

1월 강풍‧풍랑으로 인한 피해는 2회가 발생, 110억원 재산피해 발생

【최근 10년(’05~14년)간 1월중 강풍․풍랑 피해발생 현황 - 재해연보】

기 간	기간	인명피해(명)	재산피해(억원)	주요 피해지역
합 계		0	110
풍랑	'07.1.5~1.9	-	101	충남, 경기, 전북, 전남, 인천
풍랑	'10.1.30~2.1	-	9	전남(고흥·해남·완도·진도)

이는 ’07년(101억원)과 ’10년(9억원)에 발생한 수산증·양식시설 및 어망·어구 등의 피해임

- 가장 큰 피해는 ’07.1.5~1.9 기간에 북서쪽의 저기압과 서쪽의 대륙성 고기압간 기압차로 풍랑(최대순간풍속 서산 19.2㎧) 발생

- 서해안 지역(충남·경기·전북·인천) 수산증․양식, 어망·어구 등 수산시설 피해, 전남은 비닐하우스 등 농시설물 피해 발생

Ⅱ		예상되는 재해예방 기술대책

1	강풍 대비 농작물 및 시설물 관리요령

<강풍발생 전>

○ 기상청 예보 및 특보상황을 수시로 청취

강풍주의보		강풍경보
육상에서 풍속 14㎧ 이상 또는 순간풍속 20㎧이상이 예상될 때. (산지는 풍속 17㎧이상 또는 순간풍속 25㎧이상이 예상될 때)		육상에서 풍속 21㎧ 이상 또는 순간풍속 26㎧ 이상이 예상될 때. (산지는 풍속 24㎧ 이상 또는 순간풍속 30㎧ 이상이 예상될 때)

○ 강한 바람으로 하우스 비닐이 날리거나 찢어지지 않도록 고정끈을 튼튼하게 보강하고, 고정끈이 설치되지 않은 시설은 반드시 고정끈 설치

○ 강풍 상습발생지역은 방풍림이나 방풍벽 설치로 가지 부러짐 방지

<강풍발생 시>

○ 바람이 강하게 불 때는 비닐하우스 출입문과 환기창을 닫고 환풍기 가동으로 골조와 비닐을 밀착시켜 바람피해 예방

○ 작물이 정식되어 있지 않은 시설하우스의 경우 피해우려시 비닐찢기로 골조보호

<강풍종료 후>

○ 비닐이 찢어진 부분은 빨리 보수하여 저온이나 바람피해를 받지 않도록 주의

○ 하우스에 육묘중이거나 재배중인 고추․오이․토마토 등 과채류와 절화류는 밤온도를 12℃이상, 상추 등 엽채류는 8℃이상 유지

○ 부직포, 커튼, 터널 등 보온덮개를 보강하여 피해발생시 보온력 증대

2	동해 대비 기술지도 대책

1	감귤

피해발생 여건

○ 온주밀감인 경우 -5℃가 되면 잎이 말라죽거나 낙엽되며 -5.5℃가 수시간 지속되면 동해에 의한 낙엽이나 가지가 마르고 죽게 됨

○ 감귤류의 내동성은 과일이 제일 약하고 다음이 잎, 가지, 줄기의 순

* 저온피해처럼 냉기류의 유입이 많은 하천주변, 분지형태의 감귤원, 방풍림, 시설 또는 건물 등으로 인하여 공기의 흐름이 원활하지 못한 곳, 중산간지역의 해발고가 200m정도 되는 곳에 피해가 발생

○ 온주밀감의 추위피해 온도

구 분	가 지	눈	잎
영하 2℃	건 전	건 전	건 전
영하 5℃	건 전	건 전	말라죽거나 낙엽
영하 6℃	건 전	건 전	〃
영하 7.5℃	끝부분 말라죽음	선단부 고사	〃
영하 11℃	말라죽음	말라죽음	〃

○ 온주밀감 극기온 지속시간별 피해형태

온 도 (℃)	지속시간 (hr)	잎	가 지
영하 2.0	14	얼 지 않 음	얼 지 않 음
영하 3.5	12	얼 지 않 음	일부 얼어 붙음
영하 5.5	4.5	10% 얼어 붙음	50% 얼어 붙음
영하 5.5	7.5	33% 얼어 붙음	80% 얼어 붙음

※ 온주밀감의 추위에 의한 고사 한계 온도 : -10℃

	< 피해양상 >
◦ 묵은 잎의 낙엽이나 가지가 말라죽고 신초와 꽃이 불충실하게 되어 착화수가 감소되고 수세저하로 인하여 해거리 발생 ◦ 가지가 고사되면서 수지병이 발생 ◦ 동해피해를 받은 나무는 정도에 따라 수량이 감소됨

※ 1990년 1월 하순에 제주도 서귀포시 세화리 일대 1,500여ha에 발생한 동해피해는 전년도(1989)에 74만톤을 생산하여 전체적으로 수세가 약해진 상태에서 세화리 일대를 엄습한 한파가 원인이었음.

피해증상

<일반과원 동해피해>	<멀칭과원 동해피해>

기술적 대책

【사전대책】

○ 바람받는 방향으로 p.p 대나 한랭사 등으로 수관을 피복하여 낙엽을 방지

○ 새로 개식한 유목이나 내한성이 약한 극조생온주, 고접갱신 1~2 년생의 나무는 내한력이 약하므로 피복해 줌.

○ 부초 등으로 지온보호와 건조를 방지해주고 장기간 건조와 계속되는 경우는 따뜻한 날에 관수를 해 줌

○ 냉기가 침체되는 곳은 방풍담이나 방풍수를 정리하여 냉기의 흐름을 좋게 함

【사후대책】

○ 피해가 비교적 가벼운 나무는 그 정도에 따라 약간 강하게 절단전정을 위주로 전정하고 발아를 촉진시키는 것이 수세회복이 빠름

○ 피해가 심한 나무는 말라죽은 가지의 제거 정도로 하고 자연적으로 발아가 안정되도록 하여 뿌리가 상당히 약한 상태이므로 비료를 시용하지 말고 신초 발아상태에 따라 서서히 분시함

○ 죽은 가지는 제거하여 절단부를 석회유나 톱신페스트를 발라 일소를 예방해주고 절단가지는 소각하여 병의 전염원을 제거함

○ 새로 나오는 신초에는 진딧물이 많이 발생하므로 방제를 철저히 해 줌

○ 동해 받은 피해수는 50~60%이하 낙엽된 경우 2년, 80~100% 피해수는 3년이면 건전수와 수량이 같아지므로 사후대책에 유념하여 비배관리

동해피해가 많은 해의 온주밀감원 월별 중점관리

월별	주요생육단계	중점관리 내용
4월	발아기	◦ 수세회복 및 새순생장촉진 : 질소위주 엽면시비 ◦ 낙과방지 : 만개 20일전 꽃비료시용
5월	만개기	◦ 낙과방지 및 상품율 향상을 위한 개화기 병해충 방제 : 만개기 방화해충 및 회색곰팡이병 방제 ◦ 착화량 조절 : 낙엽 및 수세쇠약수의 무엽착화지 전정
6월	1차생리낙과기	◦ 조기적과에 의한 수세회복 - 70%이상 낙엽수 : 전적과 - 50%정도 낙엽수 : 정상수의 70%이내 착과
7월	2차생리낙과기	◦ 새순 제거에 의한 착과율 향상 : 착과수가 적은 나무는 여름순 발생시 나무위쪽의 새순은 적심
8월	과실비대기	◦ 적정 토양수분유지 : 낙엽수는 토양수분스트레스를 심하게 받지 않도록 한발 시는 관수 ◦ 일소방지에 의한 수량확보 : 과실봉지 씌우기
9월	당축적기	◦ 수상선과에 의한 착과부담감소 : 비상품과의 조기제거로 저장양분 축적
10월	착색기	◦ 가을비료 시용에 의한 수세 유지 : 10월 하순~11월 중순까지는 시비가 되어야 흡수이용가능
11월	성숙기	◦ 적기수확 : 수확시기가 늦어지면 한해피해를 받기 쉬우므로 조기수확하는 것이 수세유지에는 유리하나 조기수확은 품질이 낮은 과실을 수확할 위험성이 있으므로 과실품질을 감안하여 수확시기 결정

【참고자료】

감귤 종류에 따른 동해에 강한 정도

특히 강한 품종	탱자, 유자
강한 품종	온주밀감, 일향하, 청견, 스타치
보통인 품종	팔삭, 감하귤, 병감, 세미놀
약한 품종	부지화(한라봉), 네블오렌지, 바렌시아
특히 약한 품종	레몬, 문단

조생온주의 결실량과 동해와의 관계(일본, '63)

결 실 량	조사수	피해정도와 피해율 (%)
		무	경미	소	중	다	심
결실과다수	47주	2.1	4.3	2.1	46.8	21.3	23.4
결실소량수	28주	14.3	39.3	14.3	21.4	10.7	0
무결실수	22주	22.7	40.9	9.1	22.7	4.5	0

피해정도별 수체상태와 발아율 (제시, '90)

피해정도	구엽수 (매/주)	유효수관용적(m³/주)	발아율(%)
30% 이하	3,603	7.1	62
50 - 60%	1,848	3.1	44
80 - 100%	205	0.2	0

피해 정도별 착화상태(제시, '90)

피해정도	착 화 수			수량(kg/m³)
	직화	유엽화	합계
30 % 이하	3,615	422	4,038	6.2
50 - 60 %	1,365	111	1,476	3.7
80 - 100 %	148	15	162	0.1

동해피해후 연차별 수량(감귤시, '92)

처리별	주당수량(kg/주)				용적수량 (kg/㎥)
	1년차	2년차	3년차	누계수량	1년차	2년차	3년차	누계수량
건 전 수	52.2	29.9	75.1	157.5	9.3	4.5	8.1	21.9
30%이하 피해	43.0	30.0	99.3	172.3	7.3	4.5	10.9	22.7
50~60% 피해	32.4	39.3	87.4	159.1	6.3	6.6	10.4	23.3
80~100% 피해	0.6	15.8	70.2	86.6	0.1	2.5	7.4	10.0

2	복숭아

피해발생 여건

○ 복숭아는 배와 사과에 비해 동해에 약한 편이며 동해에 대한 내성이 가장 강한 시기인 겨울철 휴면기에는 -15~-20℃ 내외의 저온에 의해 동해 피해를 받고 휴면이 해제되어 뿌리가 수분흡수를 시작하는 2월 중하순부터는 -10~-15℃ 내외의 저온에도 동해 피해를 받음

○ 복숭아 꽃눈이 발아하는 3월 하순이후에는 -1.1~-1.7℃ 내외 저온에도 동해 피해를 받아 꽃눈 또는 꽃의 암술이 갈변되는 피해를 받음

○ 복숭아 동해는 동일한 지역에서도 과원의 위치에 따라 피해정도가 다르게 나타는데, 경사지 과원에 비해 평지 과원에서 발생이 증가하며, 특히 강가 및 평야지대에 위치한 저지대 과원에서 피해가 심함

<복숭아 생육단계별 피해 온도(℃)>

구 분	12~1월	2월	3월	4월	5월
생육단계		잠 잘 때		싹 트 고 꽃 필 때	열 매 맺 힐 때
복 숭 아	-15~-20	-20~-25	-10~-15	-1.1~-1.7	- 1.1

* 최저극기온이 -20℃ 이하인 지역은 복숭아 재배 불가지역으로 분류됨

* 안개가 많고 저온이 정체되는 평지, 강가에 소재한 과원, 사질토양 과원에서 동해 피해가 증가함

<지역별 최저기온 및 과원위치에 따른 복숭아 동해피해율 (1981년)>

지 역	동해피해율(%)		최저기온(℃)
	평 지	경사지
경기 양평 경기 이천 경기 수원 충남 온양	100 95.5 93.0 18.5	83.5 58.8 51.9 0	-32.6 -26.5 -24.8 -20.3

	< 피해양상 >
◦ 복숭아는 동해 한계온도에서 원줄기의 지제부(밑둥)가 먼저 피해를 받으며 지제부 수피가 검게 갈변되고 수피가 파열되기도 함 ◦ 동해 피해가 심한 경우에는 가지의 수피가 검게 갈변되고 꽃눈이 검게 갈변되어 고사됨

피해증상

○ 휴면기에 복숭아는 원줄기의 지제부가 가장 약하여 동해에 의해 원줄기의 지제부 수피가 먼저 갈변됨. 지제부 수피를 칼로 깎아보면 피해 부위는 갈색을 보이며 정상 부위는 녹색으로 보임.

○ 또한 동해에 의해 목질부가 갈변되기도 하고 수피가 파열되거나 수피가 목질부와 분리되기도 함. 수피가 파열된 부위에서는 수액이 누출됨.

○ 수피의 갈변된 부위에서는 부패하면서 유해한 가스를 발생하고 정상 부위에 피해를 주기도 함

○ 동해 피해가 심한 경우에 가지의 수피는 검게 갈변되고 꽃눈도 생장점 부위가 검게 갈변됨

○ 동해 받은 나무는 수액이 이동하는 3월 이후에 주간부 수피 파열이 발생하기도 함

<복숭아 동해 과원에서 수체 부위별 피해율(2010)>

과종	부위별 피해율(%)			비 고 ( 특이사항 )
	꽃눈	결과지	지제부
복숭아	32	22	73	- 품종 : 천중도 등 - 조사지역 : 춘천, 이천, 충주, 음성 등

< 지제부 수피 갈변 및 파열 >	< 복숭아 동해 피해 꽃눈 >

< 좌 : 주간부 수피 들뜸 >                       < 우 : 목질부 갈변됨 >

< 좌 : 원줄기 수피가 미세하게 파열됨 >            < 우 : 줄기 일부분이 검게 갈변됨 >

기술적 대책

【사전대책】

○ 복숭아 과원 선정시 동해 안전지역을 선정함

- 복숭아는 사과, 배에 비해 동해에 약한 편이며 최저극기온이 -20℃ 이하인 지역은 복숭아 재배 불가지역으로 분류됨

- 휴면기 동해 한계온도는 -15~-20℃ 저온이지만 저지대 또는 냉기가 정체하는 지역에서는 더 높은 온도에서도 동해 피해를 받음. 복숭아 과원은 평지보다는 경사지에 조성하고 안개가 적은 지역, 저온이 정체하지 않고 통풍이 잘되는 지역을 권장함

○ 복숭아 품종 선정시 동해에 강한 품종을 재식함

- 조생종 품종 및 최근 국외에서 도입된 신품종은 동해에 약한 경향이므로 장호원 황도 등 동해에 강한 만생종 품종을 선택함

- 가납암백도, 일천백봉, 서미골드, 백약도 등의 품종은 동해에 특히 약하므로 중․북부 지방에서는 품종 선택시 유의함

○ 동해 예방을 위한 재배 관리

- 사질토양은 동해 발생을 조장하므로 사질토양에서는 충분한 유기질 비료의 공급을 권장함

- 질소질 비료의 과다 시비, 과다한 영양생장은 동해 피해 조장하므로 질소질 비료의 시비를 자제함

- 과습토양에서는 암거배수 또는 명거배수를 실시함

- 냉기류의 정체는 동해를 유발하므로 과원 아래쪽에 기류 정체를 유발하는 장애물은 제거함

- 줄기나 수피에 저장양분의 축적은 동해에 대한 저항성을 향상하므로 적당한 수준의 가을전정을 실시하여 가지와 꽃눈의 저장양분 축적을 유도함.

- 착과량 과다에 저장양분 부족은 동해 피해를 조장하므로 착과량을 적당하게 조절하여 수세를 안정화시킴

○ 동해가 우려되는 지역에서는 주간부에 흰색 페인트를 도포하거나 볏짚 등 보온자재로 피복하여 주간부 수피를 보호함

○ 동해 및 저온 피해 방지를 위한 연소법, 송풍법, 살수법

- 저온이 예상되는 경우에 톱밥, 왕겨 등을 연소시켜 저온 피해 방지함

- 방상휀으로 바람을 송풍함으로써 저온 기류가 정체되지 않도록 하여 저온 피해를 방지함

- 미세살수시설로 물을 살수하여 저온 피해를 경감함

【사후대책】

○ 원줄기 지제부 수피가 대부분 갈변된 경우, 피해가 심한 나무는 회복 불가능하므로 제거하고 묘목을 새로 식재

○ 원줄기 지제부 수피의 일부가 갈변되거나 수피가 파열된 경우, 피해가 적은 나무는 회복 가능하므로 파열부위를 밴딩 처리함

○ 주간부 수피 일부가 피해를 받은 경우에는 수세회복을 위해 착과량을 적게 착과시킴

○ 가지는 정상이고 꽃눈이 대부분 동해 피해 받은 경우, 수세 안정을 위해 착과량을 가능한 많이 확보함

○ 가지나 꽃눈이 부분적으로 피해를 받은 경우, 큰 피해 없으므로 정상적인 수체관리를 실시함. 꽃눈 일부가 피해를 받은 경우에는 착과량 확보를 위해 적화 및 적과 작업을 시기를 늦추어 실시함

○ 주간부 수피가 동해를 받은 경우에는 봄철에 나무좀 등 해충 방제를 철저히 함

○ 동해에 의해 결실량이 줄어들 경우에는 질소질 비료 시비량을 30~50%  감량함

○ 동해로 수세가 약해진 경우에는 기계유제 살포는 피하고 병해충 방지를 위해 석회유황합제를 살포하고 예방위주의 병해충 방제를 철저히 함

○ 냉기류가 정체되는 저지대는 작목전환을 하거나 방풍림을 설치하는 등 근본적인 동해예방 대책이 필요함

3	사과

피해발생 여건

○ 동해피해가 나타나는 지역은 하천변 또는 산지로부터 냉기류의 유입이 많은 곡간지, 산간지로 표고가 250m이상 되는 곡간 평지의 과원, 분지 형태를 나타내는 곳에서 발생

○ 동해피해는 전년도 과다결실, 병해충으로 피해로 인한 조기낙엽, 배수불량 등에 의하여 수세가 저하된 나무를 중심으로 발생

○ 사과의 동해한계 온도는 -30~35℃이지만, 만개기에는 -1~2℃의 저온에서도 쉽게 동해를 받음

※ 사과 동해는 기상적으로 자발적 휴면이 끝난 1월 하순 이후 일시적 이상난동이 계속되어 등 겨울철 기상 변동이 심할 경우나, 저온강하 속도나 동결 후 해빙 속도가 빠를 경우 심하게 발생함.

<사과 동해 피해 온도(℃)>

월	12~2월	3월~4월상	4월상~5월상	4월중~5월중
생육단계	잠잘 때 (휴면기)	싹트고, 꽃이 맺힐 때	꽃이 활짝필 때	열매 맺힐 때
견디는 온도(℃)	-30~35	-2.8	-1.7	-1.1

피해증상

○ 대목부의 수피 일부가 흑갈색으로 변색되고 건전부와의 사이가 균열되며, 칼로 수피를 깎아 보면 수피를 포함 목질부까지 갈변

○ 대목 접목부 주위, 원줄기 수피가 가라지고, 검게 변하여 수액이 누출됨

○ 피해가 심한 나무는 발아와 전엽이 늦어지거나 고르지 않고 또 처음에는 정상적으로 발아되다가 신초가 쇠약해지면서 고사함

수피고사 및 목질부갈변		수액 누출		대목 수피 파열
주간부 수피 파열		건전부와 사이 균열 및 좀피해		개화 및 자람상태 불량

기술적 대책

【사전대책】

○ 동해 예방을 위해서는 적절한 수세 관리에 힘써야 한다

- 질소비료, 강전정, 가을철 잦은 강우 등으로 도장하거나 늦게까지 자란나무는 저장양분이 적어 저온에 견디는 힘이 약함

- 또한 토양의 건조․과습, 과다결실, 영양결핍, 벼해충 피해로 인한 조기낙엽 등으로 수세가 쇠약해진 나무들도 체내 저장양분 부족이 부족하다

⇒ 따라서 광환경 개선, 균형시비, 적정착과 등 나무를 튼튼히 키워 수세를 안정시키는 재배관리 실시

○ 배수 불량한 과원은 명거배수, 암거배수 등 배수시설 설치

-  M.9 대목의 사과원은 반드시 관수시설을 설치하여 생육기에 적습 유지

○ 가을철에 백색 수성페인트를 주간에 도포하거나 및 반사필름, 신문 등으로 도포함

<동해 방지를 위한 수성페인트 도포 및 반사필름 등 피복>

【사후대책】

○ 봄 발아기 이후 동해 피해가 심하게 나타나는 나무는 굴취하고 다시 심는다 → 과수원 관리 및 수량 확보에 유리

○ 피해가 가벼운 나무는 고사된 수피를 제거하고 피해부는 톱신페스트 등을 도포하여 보호하고, 피해가 확실시 되는 시기에는 피해정도에 따라 지상부 가지를 적당히 솎아 잎수와 과실수를 적절히 조절

○ 피해를 받아 수세가 떨어진 나무는 꽃을 제거하여 결실을 최소화하고, 요소 0.3% 또는 4종 복비를 엽면시비하여 수세를 회복시킨다.

○ 피해과원은 나무좀 트랩을 설치하여 나무좀으로 인한 2차 피해를 예방한다.

4	단감

피해발생 여건

○ 동해는 과실 수확이 끝나고 낙엽이 진 후부터 다음해 발아되기 전에 저온에 의해서 나무 전체 혹은 일부가 얼어 죽게 되는 것을 말한다. 이런 동해의 피해 정도는 품종, 수령, 나무의 저장양분과 휴면상태 등 나무의 내적인 요인과 저온의 강도, 지속시간, 내습 시간 등의 기상적 요인 및 재배 과수원의 지형과 관리상태 등의 외적인 요인에 따라 피해 정도가 다르게 나타난다.

<단감 수령별 동해 피해온도(℃)>

생육단계	1년생(약한가지)	1∼2년생	3년생 이상
피해온도	-10~-12	-14	-20

	< 피해양상 >
◦ 동해 피해의 대부분은 꽃눈 또는 꽃눈의 일부(특히 잎눈)가 동사 ◦ 피해가 심할 경우 가지의 수피가 흑갈색으로 변하고 동사 ◦ -20℃이하에서는 대부분의 가지와 눈은 동사하고 원줄기도 30%이상 동사

피해증상

<피해 가지>	<정상꽃눈(좌), 피해 꽃눈(우)>

<품종 및 수체 부위별 동해피해 정도>

구 분	최저기온(℃)	품 종	수체부위 동해 피해율(%)
			원줄기	가지	눈
나 주	-20.8℃	부 유	100	100	100
		준 하	33.3	100	100
		차 랑	66.7	100	100
		서촌조생	33.3	100	100
		감 백 목	33.3	100	100
김 해	-13.5℃	부 유	0	12.2	24.5
		차 랑	0	0	5.8
강 릉	-14.0℃	부 유	0	19.8	26.8
		감 백 목	0	29.5	19.9

기술적 대책

【예방과 대책】

○ 물뿌리기

- 일기예보에 따라 동해발생이 예상되면 나무 전체에 분무기 또는 스프링클러를 이용하여 물을 뿌려 나무껍질에 수막을 형성시켜 외부로부터 저온을 차단한다.

<감 품종별 저온에 대한 겨울눈 생존율(%)>

온도 시간	-10℃ 12시간	-14℃ 60분	-18℃ 10분	-22℃ 10분
부유 차랑	50.0 87.5	8.0 76.9	0 33.8	- -

○ 건전한 수세유지

- 과다하게 결실된 나무는 수체내의 저장양분의 축적이 적어 현저하게 내한성이 약해지므로 균형시비와 열매속기를 철저히 하여 건전한 수세를 유지한다.

○ 방풍림 또는 방풍벽 설치

- 냉기류가 정체되거나 유입되는 지역에서는 냉기류의 유입통로에 방풍림이나 방풍벽을 설치하여 유입을 차단하거나 우회시킨다.

○ 백도제 발라주기

- 원줄기의 기부와 주지부에 백도제를 발라 수체내의 온도변화를 적게 한다.

○ 전정

- 피해 받은 나무는 전정하는 시기를 늦추고 숨은 눈에서 발아된 새 가지는 유인하여 수관을 확대시키는 동시에 병해충 방제에 노력한다.

【참고자료】

전년도 하계전정 정도에 따른 ‘부유’의 동해 정도(2005∼2006, 단감연구소)

하계전정량(신초길이)	심(22m)	약(12m)
재생장지(cm)	249	56
동해가지(%)	34	12

○ 하계전정 방법 : 2005년 7월 25일, 엽과비 20이하가 되지 않도록 신초를 솎음

○ 재생장지 : 하계전정 후 자란 가지

○ 동해 조사 : 2006년 5월 상순

○ 과도한 하계전정으로 여름철에 재생장 가지가 많아지면 가지의 경화가 제대로 되지 않아 동해를 받기 쉬우므로 하계전정 정도에 유의

질소시비 시기에 따른 ‘부유’의 동해 방생 정도(2005∼2006, 단감연구소)

질소 시비시기	6월	7월	8월	9월	10월
동해가지(%)	7.4	4.4	8.6	9.9	54.2

○ 질소 시비 : 2005년 월별로 같은 양을 시용

○ 동해가지 조사 : 2006년 5월 상순, 전년도에 길이 10cm 이상 자란 가지 대상

○ 질소 시비의 시기가 늦으면 동해를 받기 쉬우므로 주의

5	포도

피해발생 여건

○ 포도나무 동해 발생지역은 냉기가 정체되는 곳에서 주로 발생되며, 특히 저습지에 재식된 포도나무에 발생

○ 재배적인 측면은 전년도 과다결실 나무, 병해충관리 불량한 과원 및 유목 등에 발생

<포도나무의 생육단계별 피해 온도(℃)>

구 분	12~1월	2 월	3 월	4 월	5 월
생육단계		휴 면 기		싹 틀 때	꽃 필 때
동해온도	-20~-25	-20~-25	-15~-20	-0.6	-1.1

	< 피해양상 >
◦ 포도나무 원줄기 균열에 의한 고사 및 수액 유출 ◦ 포도눈 발아불량, 신초 생육지연 및 불량, 포도잎 기형

피해증상

<주간부 균열>	<결과모지 발아불량>	<신초 생육불량>

기술적 대책

【사전대책】

○ 적정착과량 및 조기낙엽 방지로 저장양분 축적

- 저장양분 축적은 착과량과 밀접한 관계가 있으므로 착색초기까지 적정착과량으로 조절(캠벨얼리 1.5송이/신초, 거봉 0.5송이/신초)

- GAP 수준의 병해충관리로 발아기부터 낙엽기까지 잎관리 철저

- 생육기는 물론이고, 수확후에도 정기적인 관수로 포도나무에 수분함량 증가

<적정착과량(0.5송이/신초)>	<정상적인 단풍기>

【사후대책】

○ 동해피해 받은 나무는 원줄기를 10cm 정도 남기고 절단한 후 발생되는 맹아를 잘 키워서 내년도에 결과모지로 활용하여 결실량 확보

○ 발아불량에 의한 결손 결과모지 보완 방법

- 결손 결과모지가 1~2개일 경우 인접 결과모지의 신초 활용

- 결손 결과모지가 3~4개일 경우 인접 가지를 장초전정 하여 결손지 보완

○ 신초 생육이 불량한 가지는 착과량을 줄이고, 생육초기 엽면시비 등으로 수세회복에 만전

3	폭설시 농작물 및 시설물 관리요령

1	인삼

피해발생 여건

<규격 미달해가림 구조에서 적설량에 따른 해가림 파손 정도 비교>

해가림 구조	규격	설치 형태	적설량(cm)	중량(kg)	해가림 파손 정도
표준 해가림	표준	도리목, 보조연목설치	20.0	150	미파손
산지관행해가림	규격미달	보조연목 미설치	11.0	90	파손
〃	규격미달	코드사 설치	9.3	70	파손
조립식 철재 해가림	표준	도리파이프, 보조서까래 설치	20.0	150	미파손

※ 해가림 표면적 : 1.8×1.5cm/칸에서 조사

※ 시험방법 : 10칸 면적에 흙의 중량으로 조사

※ 표준 해가림 및 조립식 철재 해가림 : 적설량 28cm, 중량 210kg에서 파손됨

	< 피해양상 >
◦ 해가림 시설 파손 - 파손된 포장에서 도리목, 연목, 보조 연목 미설치로 인하여 더 큰 피해가 나타남 ◦ 전후주 연결식 구조에 비해 후주연결식 구조에서 피해 심함 ◦ 전후주 연결식 구조에서의 파손 양상은 주저앉음, 비켜 쓰러짐, 지주목, 도리목 부러짐 ◦ 후주연결식 구조에서의 파손 양상은 주저앉음, 비켜 쓰러짐, 결속부위(후주)가 주저앉음, 전․후주 지주목 또는 연목 부러짐

피해증상

○ 잿빛곰팡이병

- 폭설에 인한 해가림 파손시 상면과습으로 동해와 함께 병이 발생하게 되는데 인삼에 잿빛곰팡이병의 피해를 증가

초기증상	병환부의 균사	균핵형성모습
<잿빛곰팡이병의 피해 증상>

- 피해를 줄이기 위해서는 해가림 자재를 규격에 맞게 설치하여야 하며, 폭설피해시 조기에 복구한 후 해당약제를 살포(’04년도 농촌진흥공무원 전문교육 교재)

기술적 대책

【사전대책】

○ 표준해가림 설치 권장

- 표준해가림 규격구조의 적극 권장

- 표준해가림시설 설치에 따른 피해경감 홍보

- 피해가 잦은 지역에서 관행 해가림 구조 설치

○ 해가림시설 구조물 재료 선발

- 강도가 높은 연목자재 선발을 통한 조기 보급화

○ 눈 녹은 후 과습에 따른 생육불량, 수량감소, 병해발생 경감 대책마련

- 피해재배포장 주위의 배수로 정비 철저

○ 월동 기간 중 해가림 차광망 설치방법 개선

- 차광망을 걷어 놓는 방법의 홍보 및 지도

【사후대책】

○ 해가림 구조 개선 연구

- 저비용 해가림 피복물 개폐방안 연구 및 신소재 선발

- 값싼 강질의 자재 선발

- 전후주와 후주연결식의 복합 해가림구조 연구

○ 생육 특성 조사

- 복구 후 생육상황, 토성별 병해 발생 정도 등 조사

2	농업시설

기상재해 현황

○ 최근 국지성 대설, 강풍 등 이상기후로 인한 기상재해가 잦고, 그 피해가 심각하게 발생

- 재해원인별 : 대설 78%, 강풍 등 22%

○ 우리나라의 비닐하우스 설치면적은 52,609ha(’08)이나 이 중 구조가 취약한 단동형이 약 80%로서 대부분을 차지하고 있으며, 기상재해에 의해 원예특작시설에 대규모 피해가 빈발하고 있어 국가 및 농업인의 경제적 손실이 큼

- 최근 5년간 원예․특작시설 피해복구액 : 1조 5,122억원(연간 3,000억원)

- 비닐하우스, 인삼해가림시설, 축사, 버섯재배사 등 피해 다양

피해형태

<M형상의 단동하우스 피해>	<연동하우스 피해>
<인삼재배시설 피해>	<축산시설 피해>

기술적 대책

○ 원예특작시설 내재해형 규격(농식품부 고시 2008-76)에 따른 하우스 시공

- 농업용 비닐하우스 33종, 인삼재배시설 10종, 간이버섯재배사 2종

○ 농업시설의 폭설 피해 예방

- 단동하우스

ㆍ단동하우스 폭설피해는 서까래 중앙이 주저앉는 M자 형태의 피해가 발생하므로 중앙에 보강지주 설치(2.5~3m 간격 이내)

ㆍ하우스 지붕에 눈이 잘 미끄러 내리도록 밴드(끈)를 팽팽하게 당겨 둠

ㆍ외부에 보온덮개나 차광망을 설치한 경우 눈이 미끄러져 내려오지 않으므로 걷어두거나 비닐을 씌워둠

ㆍ미리 넉가래 등을 준비하여 폭설 시 수시로 하우스 위에 쌓인 눈을 쓸어내려 시설 내 광유입량을 증대

ㆍ측창 및 출입문을 닫아 보온 유지하고, 난방기가 있는 경우 가동

- 연동하우스

ㆍ작물을 재배하는 가온하우스에서는 커튼과 이중비닐을 열고 난방기를 최대한 가동시켜 지붕면에 쌓인 눈이 녹아내릴 수 있도록 함

ㆍ곡부에 눈이 쌓여 하우스 붕괴의 우려가 있을 때에는 즉시 피복재를 찢어 눈이 흘러내리도록 조치

ㆍ난방기를 가동시켜 주고, 왕겨, 볏짚 등을 준비해 둔 경우에는 시설 내 온도를 상승시켜 눈이 녹도록 적절히 태우도록 함

ㆍ작물을 재배하지 않을 경우 비닐을 걷어 둠

※ 지붕면에 눈이 쌓인 상태에서 바람이 불 경우 안전적설심 이하에서  시설피해가 발생할 수 있으므로 강풍 시 시설물 관리에 유의

- 인삼해가림시설, 간이버섯재배사 및 방조망 시설

ㆍ인삼해가림시설의 피복재는 미리 걷어두어 폭설피해를 방지하도록 하고 녹은 눈이 잘 배수되도록 배수로를 사전에 정비

ㆍ간이버섯재배사는 바깥 피복재가 차광망이거나 보온덮개로 되어 있어 눈이 흘러내리지 않게 되어 폭설에 매우 취약하므로 차광망이나  보온덮개 위에 비닐을 한 겹 씌워 물기가 스며드는 것을 방지하고 눈이 최대한 잘 흘러내릴 수 있도록 해야 함

ㆍ방조망이 설치된 과수원에서는 적설하중으로 인해 방조망이 주저앉아 가지가 부러지는 2차 피해가 발생하지 않도록 방조망을 철거해야 하며, 규격이 작은 방조망일수록 폭설에 취약 함

- 축산시설

ㆍ차광망을 씌워 놓은 간이육계사의 경우 비닐을 씌워 적설하중을 줄이도록 하고 안전강도 이상의 눈이 쌓일 경우에는 적극적으로 제설작업을 하도록 해야 함

ㆍ돈사의 경우 시설내부 골조는 내부가스 농도로 상당히 부식되어 있으므로 시설보강

ㆍ시공 경과연수가 오래된 노후 축사의 경우, 외부의 작은 하중에도 붕괴의 우려가 있을 수 있으므로 별도의 보강지주(버팀목)를 설치

○ 폭설피해 이후 시설물 관리

- 폭설 피해 시 조속한 복구로 작물의 동해나 저온피해 방지

- 복구가 불가능한 경우 보온재를 이용해 소형터널로 2~3중 보온

- 눈이 녹은 후 습해가 생기지 않도록 배수로 정비 및 환기

- 정전 시 섬피, 부직포 등을 이용한 소형터널로 보온

- 파이프 및 목재 등에 변형이 온 경우 새 자재로 교체

【참고자료】

지역별 내재해 설계기준 적설심 및 풍속

○ 지역별 설계기준 적설심(30년 빈도)

적설기준 (㎝)	강원도	경기권 (서울, 인천)	경상권 (부산, 울산, 대구)	전라권 (광주)	충청권 (대전, 세종)	제주도
20	-	-	거제, 고성, 김해, 남해, 마산, 밀양, 사천, 양산, 울산, 의령, 진주, 진해, 창녕, 창원, 통영, 하동, 함안, 울주, 경산, 경주, 대구, 영천, 의성, 청도, 포항	고흥, 광양, 보성, 여수, 완도	-	고산, 서귀포, 제주
22	철원	강화, 포천, 동두천	안동, 고령, 군위, 합천, 청송, 칠곡	순천, 장흥, 해남, 강진, 진도	-	성산
24	-	가평, 고양, 구리, 군포, 과천, 광명, 광주, 남양주, 부천, 김포, 성남, 시흥, 수원, 안산, 안양, 양평, 양주, 의정부, 의왕, 오산, 연천, 용인, 하남, 화성, 파주	부산, 구미, 성주, 산청, 봉화, 영양	구례	-	-
26	원주	서울, 안성, 인천, 옹진, 여주, 평택	예천	전주, 완주	금산, 단양, 부여, 보령, 아산, 예산, 홍성, 청양, 천안, 충주, 제천	-
28	화천	이천	김천, 영주	영암, 익산, 곡성	논산, 공주, 당진, 음성, 태안	-
30	인제, 영월, 양구, 홍천	-	거창, 상주, 함양	화순, 남원, 무주, 신안	서산, 대전, 세종, 영동, 옥천, 괴산, 진천	-
32	춘천	-	추풍령	목포	계룡, 보은, 서천, 증평	-
34	횡성	-	문경, 영덕	군산, 나주, 진안	청주, 청원	-
36		-		광주, 무안, 순창, 함평	-	-
38		-	울진	장수	-	-
40 이상	속초, 대관령, 강릉, 동해, 삼척, 태백, 평창, 고성, 정선, 양양	-	울릉	담양, 김제, 영광, 임실, 장성, 부안, 정읍, 고창	-	-

○ 지역별 설계기준 풍속(30년 빈도)

풍속기준 (㎧)	강원도	경기권 (서울, 인천)	경상권 (부산, 울산, 대구)	전라권 (광주)	충청권 (대전, 세종)	제주도
22	홍천	-	-	-	-	-
24	횡성	여주, 이천	봉화	순천	보은, 금산	-
26	삼척, 원주	광주, 안성, 양평, 오산, 용인, 평택	의성, 거창, 함양	구례, 곡성, 남원, 무주, 순창, 임실, 장수, 정읍, 진안	괴산, 음성, 제천, 증평, 진천, 충주	-
28	인제, 태백	강화, 과천, 구리, 군포, 남양주, 성남, 수원, 안양, 연천, 의왕, 하남	경산, 고령, 군위, 대구, 문경, 산청, 안동, 합천	부안	공주, 논산, 부여, 아산, 세종, 영동, 옥천, 천안, 청원, 청주	-
30	양구, 영월, 평창	서울, 가평, 고양, 광명, 동두천, 안산, 양주, 의정부, 파주, 포천, 화성	거제, 밀양, 상주, 성주, 영양, 영천, 예천, 청도, 청송, 창녕, 칠곡	고창, 김제, 담양, 보성, 완주, 익산, 장흥, 전주,	단양, 예산, 청양	-
32	철원, 춘천, 화천	김포, 부천, 시흥	구미, 경주, 김천, 영주, 울주, 울산, 진주, 의령, 하동, 추풍령	고흥, 광주, 영암, 장성, 화순	계룡, 당진, 대전, 홍성	-
34	정선	인천, 옹진	김해, 남해, 사천, 영덕, 양산, 진해, 창원, 함안, 포항	강진, 광양, 나주, 무안, 영광, 함평, 해남	보령, 서산, 태안	-
36	-	-	마산, 부산	목포	서천	-
38	동해, 강릉	-	고성	군산, 신안	-	성산
40 이상	고성, 양양, 대관령, 속초	-	통영, 울릉, 울진	진도, 여수, 완도	-	제주, 고산, 서귀포

※ 위 기준에 표시되지 않은 시·군의 경우 인접 시·군의 설계기준 적설심의 평균치를 적용 (근거 : 농림축산식품부 고시 제2014-78호)

4	일조부족시 작물별 기술지도 대책

1	오이

피해발생 여건

○ 오이 시설재배 시 잦은 강우 등 흐린 날씨가 장기간 지속될 때와 겨울철 온도유지를 위하여 2-3중의 지나친 필름 피복은 광합성의 생성을 저하시켜 작물에 피해가 발생함

- 오이의 광포화점(光飽和點)은 40~45klux, 광보상점은 1klux 정도로 비교적 약한 광에서도 생육이 잘 되는 편이나 수확이 계속적으로 이루어지므로 햇빛부족은 품질과 수량에 큰 영향을 미침

- 저온기 시설재배나 밀식재배의 경우 햇빛이 너무 약하면 과실 자람이 늦고 곁가지(측지)의 발생이 감소하며, 기형과 발생이 증가함

	< 피해양상 >
◦ 잎, 줄기, 뿌리의 생장이 저조하고, 잎의 활력이 떨어짐 ◦ 광합성이 부족해 곡과, 유과(생리적 낙과) 등의 기형과 발생 증가 ◦ 광 부족, 과습으로 흰가루병, 잿빛곰팡이병 발생 증가

피해증상

<생장점 암꽃 착생에 의한 순멎이>	<오이 착과불량 및 기형과>

기술적 대책

【사전대책】

○ 시설내 광환경 적극적 개선 : 인공광 설치, 반사판 설치 등

- 인공광 시설 : 백열등, 고압나트륨등, 메탈핼라이드등

- 하우스 내부의 북쪽 면에 반사필름을 설치

<인공광 설치 : 나트륨등>	<반사판 설치>

○ 시설하우스 설치시 광환경 고려 및 적정시기에 피복재 교체

- 시설하우스 방향 : 단동하우스 동서방향, 연동하우스 남북방향

- 광투과율이 높은 피복자재를 선택 : PVC필름 > PE필름

- 피복재는 시간이 경과하면 투광율이 급속히 저하되므로 적정시기에 새 피복재로 교체해줌

- 피복재의 2중 피복은 광량을 40% 감소시키므로 지나친 다중피복을 피함

- 차광율에 따른 오이의 수량

차광율(%)	과 중 (g)	상품과율 (%)	조기수량 (㎏/10a)	총 수량 (㎏/10a)
무차광	142	79.5	6,968	9,190
30	126	74.1	5,584	7,849
50	122	73.5	4,476	6,331
70	117	68.7	2,771	5,886

○ 저일조에 대비한 경종적 대책

- 퇴비를 많이 넣고 깊이 갈아서 뿌리의 발달을 촉진시킴

- 재식간격을 넓게 하여 수광량 확보에 주력

- 정식시에는 가급적 어린묘를 심고 너무 이른 착과를 방지하여 건실한 생장을 유도

- 지온의 상승에 효과적인 투명필름을 이용하여 멀칭

【사후대책】

○ 하우스 피복재 물방을 제거로 광투과율 증대

- 하우스내의 온도를 높이거나 환기를 하여 물방울 제거

- 새벽에 하우스를 털어주어 물방울을 제거

○ 지온을 충분히 확보하여 잔뿌리의 발달을 촉진시킴

- 야간에 난방온도를 약간 높여 관리하며 오전 중에 하우스의 온도를 충분히 높인 후 환기

○ 곡과 등 기형과를 초기부터 바로 제거하여 적절한 착과 유도

○ 충분한 엽면적 확보를 위하여 지나친 적엽을 삼가며 착과된 과실 하위엽을 3매정도 확보

○ 적기에 웃거름을 주어 양분이 결핍되지 않도록 하며 지나친 고온 및 저온이 되지 않도록 하여 양분의 흡수를 촉진시킴

○ 햇빛이 강하고 광합성이 왕성한 시기에는 하우스내 온도를 다소 높여주고 흐린 날 또는 비가 계속 될 때에는 온도를 적온보다 약간 낮게 관리함

2	토마토

피해발생 여건

○ 봄, 여름철 장마기에 흐린 날이나 비오는 날이 지속되어 일조량 부족현상이 누적되고 저온이 지속적으로 며칠 경과함으로 작물의 피해가 발생, 특히 일조량이 부족하면 광 부족에 의한 광합성량이 저조하고 야간의 지온이 낮아 생육이 불량함

○ 2015. 11월의 일조시간은 평년 대비 약 54% 수준이었으며, 강수일수도 많았음

기간	일조시간		강수량		강수일수
	본년	평년	본년	평년	본년	평년
1.1~11.30	2120.8 (103%)	2063.2	998.1 (74%)	1340.4	122.0 (100)	122.1
11.1~11.30	86.9 (54%)	165.3	137.0 (282%)	48.6	17.6 (189%)	9.3
11.21~11.30	27.0 (50%)	53.7	28.5 (178%)	16.0	5.8 (187%)	3.1

	< 피해양상 >
◦ 일조부족에 의해서 잎과 줄기가 가늘어지며 동화양분 부족에 의해 과실 비대와 착색이 늦고 당도가 매우 낮음 ◦ 저온으로 인해서 개화가 지연되고 낙화도 유발되며 착과율이 떨어져 수량 감소와 기형과 발생을 초래함 ◦ 저온 과습으로 인해서 잎과 과실에 곰팡이병 발생이 심하고 시듦병과 역병도 평년에 비해서 많이 발생

피해증상

기술적 대책

【사전대책】

○ 광환경 개선을 위한 피복재선택과 보광시설 설치

- PO필름, 방적필름 등 광투과율이 높은 피복자재 피복

- 시설내 보광시설 설치 : 고압나트륨등, LED 등

○ 무가온 재배시 보온력 향상 및 국부난방 시설 준비

- 최소 난방을 위한 간이 온풍난방기 또는 전열난방기 준비

- 터널피복재 등 보온력 향상을 위한 시설내 보온시설

○ 시설내 온습도 조절과 관비시스템을 이용한 효율적인 양수분관리

- 천창 및 측창환기에 의한 주야간의 습도조절

- 자동관비시스템을 이용한 생육단계별 양수분 조절

○ 작물의 생육단계별 관리요령

- 착과기 : 화방당 3~4개 과실착과 유도(방울토마토 복수화방유도)

· 나투벌, 진동 등 수분촉진 및 토마토톤, 토마토란 등 이용 착과유도

- 과실비대기 : 광, 온도, 습도 등 지상부 및 양분, 수분 등 지하부관리

· 적엽, 인공광 보강, 양분 및 수분관리를 위한 관비재배시설 설치

· 야간에는 간이 온풍난방기 등을 이용 야간온도를 높여 습도를 낮춤(무가온재배)

- 수확기 : 관수량조절 및 수광량확보에 의한 착색유도 및 당도증진

【사후대책】

○ 광환경 개선을 위한 시설내 보광과 투광 및 반사광이용 기술

- 시설내 보광시설 설치 : 고압나트륨등, LED 등

- 시설내 광환경 개선 : 알루미늄 반사판, 반사필름 설치 및 피복재 세척 등

○ 수광량 및 광합성 증대대책

- 재식밀도 낮춤, 노화잎 제거, 그늘을 만드는 잎을 적엽, 화방당 착과수 낮춤, 시설표면의 이슬 제거

- 적절한 온도관리 및 이산화탄소 시용으로 광합성 증대

○ 저온기 습도 관리 대책

- 주간에 적극적으로 환기를 실시하고 야간에 온도를 다소 높게 관리

- 관수량을 줄이고 적엽을 하여 햇빛이 잘 들도록 함

- 오후 늦게 관수하지 말고 흐린 날은 관수를 일찍 중단

- 시설 내 공기를 유동시켜서 식물체를 말림

- 무가온재배시 야간에는 간이 온풍난방기 등을 이용 야간온도를 높여 습도를 낮춤

○ 착과증진 방법

- 자가수정 작물로 화방을 진동시키면 수분이 촉진됨

· 식물체를 진동기나 막대기로 흔들어 줌

- 토마토톤, 토마토란 등 착과제를 이용하여 착과촉진

· 효과 : 착과 및 비대촉진, 수확기 단축

· 처리시기 : 오전 중(체내 수분 함량이 많을 때 효과적)

· 농도 : 토마토톤 : 50~100배 희석, 토마토란 : 700~1,000배 희석

○ 이상기온이 장기간 지속될 경우 대책

- 고단(5화방 이상) 재배시는 기형과 등을 제거하고 상위 화방에서 다시 개화 및 착과유도

- 저단(4화방 이하) 재배시에는 적심을 적극적으로 수행하여 착과된 과실의 비대를 촉진시킴

- 일조부족으로 잎의 노화가 많으면 노화엽을 제거한 후 질소를 엽면시비(3일 간격)함

○ 저단재배 : 기상이상으로 재포기간(정식~수확기)이 짧은 경우

- 저단(2단) 밀식재배(계절별 작부 계획)

작 형	파 종	정 식	개화시기	수 확 시 기	비 고
봄재배 여름재배 가을재배	1월 상순 6월 상순 8월 상순	3월 중순 7월 중순 9월 중순	4월 상순 8월 상순 9월 하순	5월 중순~6월 상순 8월 하순~9월 하순 11월 중순~12월 하순	육묘기 가온 육묘기 고온 정식후 가온

* 재식거리 : 봄, 가을재배 70×15cm(10.5주/m2), 여름재배 70×20cm(7.1주/ m2)

【참고자료】

약광기 토마토 재배 시 보광효과 및 방법

3000㎡(900평)정도의 토마토 시설재배 농가가 9월말에 정식하여 2월말까지 6단 적심 재배하여 수확하는 겨울재배 시에 일몰 후에 400W 고압나트륨등 150개를 시설내 2.5m 높이에 설치하고 광원에서 수직 거리 1.5m 거리에서 약 50umol m-2 s-1 광량으로 일몰 후 약 4시간 동안 보광하면, 수량이 30%, 당도가 0.1 oBx 증가하여 경제성 분석결과, 농가수익성이 인정되었음.

주요연구결과 (‘06~‘07)

<보광처리에 따른 주당 과실 수량 및 품질 (‘06)>

처리	수량			품질
	상품과수 (개/주)	상품과중 (kg/주)	수량지수	당도 (oBx)	적정산도 (%)	당산비
고압나트륨등보광	23.3	5.85	130	5.39	0.80	6.74
무처리	18.3	4.49	100	5.48	0.76	7.21

※ 품종 : 서건, 정식 : 9.28, 6단재배, 보광기간 : 100일 (11.19~2.28)

<보광에 의한 야간 기온 및 광합성 증가>

※ 광합성 측정시간 : 18시 53분, 측정시 광량 : 50 umol m-2s-1

<경제성 분석>

손실적 요소 (B)			이익적 요소(A)
구분	내역	10a당 금액(원)	구분	내역	10a당 금액(원)
전구 및 안전기 -감가삼각비 -수리보수비 -고정자본이자 전기공사비 -감가상각비 -수리보수비 -고정자본이자 전기증설 -감가상각비 -고정자본이자 전기요금 수확,선별, 포장노력비 포장자재비	=(9,500+7,500+14,000)*50/5 =(9,500+7,500+14,000)*50*0.05 =(9,500+7,500+14,000)*50/2*0.05 =3,000,000/10 =3,000,000*0.01 =3,000,000/2*0.05 =20*100,000/20 =20*100,000/2*0.05 =81,720월*3.33개월 =(114.9+58.4)/9,017*2,732*6,381 =2,732/10*650	310,000 77,500 38,750 300,000 30,000 75,000 100,000 50,000 272,127 335,047 177,580	증수	=9,017*0.303*1,864	5,092,729
계		1,766,004			5,092,729
효과	3,326,725 (B-A)

※ 수량 기준 : 9,017 kg/10a (‘06 촉성작형 전국 토마토 표준 수량)

가격 기준 : 가락동시장 (‘06.12~‘07.03) 10kg 상자 상품(70%)과 중품(30%)의 수취가격(가중평균가격×0.89) 기준

<개발기술의 활용방법>

가. 겨울철 촉성작형 (9월 정식~이듬해 3월)으로 시설 토마토를 6단 재배 할 경우, 측고가 2.5m 이상이며 면적이 900평 이상의 연동형 시설에서 활용 가능함.

나. 한국전력공사에 농업용전기(을) 기준으로 수전계약을 한 후, 한전에서 수전설비를 설비해주면, 전기설치업자에게 용역을 주어 용량에 맞도록 전선을 설치하여 하우스에 인입하고 전기콘트롤 박스와 전선 및 전등을 설치함.

다. 1-2W형 하우스의 경우, 전등갓이 있는 400W 고압나트륨등을 300평 기준으로 50개를 높이 2.5m, 설치 간격은 하우스 폭 방향으로는 3.5m 간격, 하우스 길이 방향으로는 5.55m 간격으로 설치하여(그림 2 참조), 보광등으로부터 수직으로 1.5m 거리에서 광량이 50 umol m-2s-1 (조도 약 4,100 lux)가 되는 지를 확인하고, 타이머를 이용하여 일몰 후 4시간 정도를 보광함.

라. 주의 할 점은 보광시간 동안에는 난방기를 이용하여 하우스내 온도를 18℃ 정도로 유지하여 광합성과 동화산물의 전류를 촉진해주어야 함.

마. 화재나 전기안전에 주의하고 화재보험에 가입하는 것을 권장함.

<1-2W형 하우스에 보광등 배치 평면도 (예시)>

3	수박

피해발생 여건

○ 기상여건 : 일조시간이 적고 저온동반시 다발생

○ 피해사례 : ’09.12월 하순~’10.1월 중순에 정식한 수박으로 ’10.2월 상순~3월 상순에 착과기였던 재배작형

< 생육단계별 피해 현황 >

생육 단계	정식~덩굴신장	개화~착과기	과실비대기
피해 사항	생육부진	착과불량․지연	초기비대 불량
피해비율(%)	45	25	30

* 2010. 3월 경남 의령군의 피해 추정치임

	< 피해양상 >
◦ 암․수꽃의 소질 저하로 착과지연(10~15일), 기형과 발생 및 착과절위 상승 ◦ 초세 과번무로 착과불량, 광합성 부진으로 식물체 도장 및 과실 비대 지연 ◦ 뿌리활력 저하로 양수분 흡수저해 및 생육 저조(저온) ◦ 덩굴마름병, 잿빛곰팡이병 등 발생이 심하여 작물체 고사(습해)

피해증상

< 착과불량 >	< 기형과 발생 >	< 착과지연 과번무 >

기술적 대책

【일조부족 대책】

○ 시설내 보광시설 설치 : 고압나트륨등(4만lux 이상)

○ 시설내 광환경 개선 : 피복재 교환, 피복재 세척, 반사판 설치

○ 하우스내 공기중 습도조절로 피복재 물방울제거

○ 적절한 온도관리 및 이산화탄소 시용으로 광합성 증대

< 수박 보광 재배(백열등) >	< 보온터널 내 가온열선 설치 >

【단계별 포장관리】

< 정식단계 >

○ 하우스 주변 배수로를 깊게 파서 철저한 배수실시

○ 지온상승을 통한 뿌리활착 촉진을 위해 정식 10일전 비닐 피복 실시

○ 병해충 피해가 없고 지상부와 지하부의 발달이 균형이 맞는 모종 선택

○ 정식 시 최저지온이 15℃이상 되게 하고, 맑은 날 오전 중에 정식

○ 정식 후에는 즉시 하우스나 터널을 밀폐하여 보온에 유의

○ 착과 및 과실 비대가 극히 불량한 포장 재 정식 실시 등

< 깊은 배수구 정비(선도농가) >	< 낮은 배수구(배수불량) >

< 생육 및 수확단계 >

○ 착과기 : 착과 증진제(풀메트 등) 이용 안정적인 착과유도

- 병 발생이 심하거나 착과율이 저조한 포장은 철거 후 재 정식

○ 생육기 : 제4종(미량요소) 복비 엽면시비 및 질소비료 시용

- 주야간 온도관리, 주간 환기로 수꽃 개화촉진 및 저장

- 원줄기를 약 50cm 남기고 적심하여 측지를 재유인

- 잦은 강우로 과습 조건인 경우는 수화제 대신 훈연제로 방해충 방제

- 착과 후 과실비대기 적정 수분관리로 급성시들음증 방지 등

○ 수확기 : 수확전(25일전) 조기 단수 및 충분한 환기

【기상이 호전될 때 예상되는 상황】

○ 강한 햇볕으로 뿌리의 기능이 약화된 식물체의 시듦 현상 발생 우려

* 적정 토양수분 유지, 필요시 차광망 설치 등

○ 하우스 내부를 건조하게 유지시켜 수꽃 개화 및 꽃가루 확보

○ 4월 이후 주야간 온도차가 높아지지 않도록 주간환기 및 야간 보온관리 철저 등

	현 단계에서 극복이 곤란할 경우
◦ 착과 및 과실 비대가 극히 불량하여 회복이 어려운 포장은 조기에 재정식 ◦ 수박 재정식 후 1차 수정시기에 착과시켜 조기출하 유도 ◦ 재정식하기 전 재배포장 청결로 다음 작물 병해 감염 방지 ◦ 과습 조건에서는 훈연제 이용으로 병해방제 ◦ 시설내 과습 방지로 수꽃가루 활성화 및 수정벌 이용 수분수정 촉진

착과율 향상을 위한 기술지도

착과요령

○ 착과를 시키기 어려운 조건

- 저온, 일조부족, 다습, 과번무로 인하여 착과 및 과실비대 불량

○ 초세진단

- 개화당일 암꽃으로부터 줄기선단까지의 길이가 30∼60cm 정도가 적당

○ 초세가 강하여 착과가 어려울때 조치사항

- 교배전에 측지절단과 삽으로 뿌리 일부를 단근하여 일시적 초세조절

착과절위

○ 일반적으로 15∼20절 부근에 착생되는 3∼4번 암꽃에  착과

○ 저온건조, 일조부족 등으로 초세가 약한 경우는 착과절위를 약간 높여 초세를 회복시킨 다음 착과시킴

꽃가루의 발육과 착과

○ 저온이나 흐린 날이 계속되어 꽃가루 발생이 불량한 경우 착과증진제를 이용한 안정적 착과 유도를 하되 적정농도 처리가 중요함

<수박 착과보조제의 사용요령>

착과제명	적용대상	사용적기	물20ℓ당 사용약량	사용방법
풀메트 (KT-30)	착과증진	개화당일	1ℓ (50ppm)	인공수분후 과경부 도포
아디놀 (ADINOL)	착과증진	개화당일 ~개화 다음날	원액	인공교배후 과경부 도포(100과당 1㎖)
그로스 (티디아주론)	비대촉진 착과증진	개화당일	1ℓ (50ppm)	인공교배후 과경부 도포

4	멜론

피해발생 여건

○ 멜론재배에서 겨울에서 봄 사이에 흐리거나 비오는 날이 많아 일조량이 부족하면 광 부족에 의한 광합성이 부진해지는 것은 물론 시설 내 열 축적 감소로 생육이 불량해지는 등 피해 발생

* 특히 무가온 보온재배하는 멜론은 저일조 시 터널 내 야간기온과 지온을 확보하지 못해 저온 및 과습 피해 까지 발생되어 피해가 가중됨

* 가온재배하는 멜론도 저일조 지속 시 시설 내 열 축적 미흡으로 난방연료소모 증가와 품질저하의 이중 피해 발생

	< 피해양상 >
◦ 식물체가 연약하고 웃자라며 착과율 저하, 수정 되더라도 기형과 발생 ◦ 동화산물 부족으로 과실의 비대 및 당 축적 감소 ◦ 저일조에 의한 야간 과습으로 덩굴마름병, 잿빛곰팡이병 다발 ◦ 향기가 적고 맛이 없으며 네트형성 및 색택이 불량

피해증상

<일조부족에 의한 잎 갈변>	<네트불량 및 기형과 발생>	<덩굴마름병 발생>

기술적 대책

【사전대책】

○ 무가온 보온재배 시설은 보온력이 우수한 터널피복재, 외면피복재 및 내부커튼재 이용

- 다겹보온덮개(12온스 이상) 등을 이용해 보온터널 피복

- 보온터널 피복작업을 자동화하여 수광량 증대 및 보온 향상

○ 적절한 토양수분 및 온습도 관리로 작물체 건전하게 유지

- 자동관수에 의한 생육단계별 적정 토양수분관리

· 15-20-15-30-50 kPa(생육초기-수정기-과실비대기-네트형성기-성숙기)

- 낮동안 천창이나 팬 이용 적정 환기로 고온 및 과습 억제

○ 시설 내 광선 유입 최대화 및 정식 전 충분한 지온 확보

- PO필름, 방적필름 등 광투과율이 높은 피복자재 피복

- 지온확보가 잘되도록 이랑을 가능한 한 남북방향으로 설치

- 정식 10일전에 하우스를 밀폐하고 비닐멀칭을 하여 충분한 지온확보

○ 기타 정식 전후 작물관리 요령

- 병해충 감염이 없고 뿌리발달이 좋으며 묘소질이 우수한 모종 선택

- 정식 후 관수는 지온 저하 및 토양 경화를 유발하므로 정식 전 충분히 관수

- 정식 시 최저지온이 18℃이상 되게 하고, 맑은 날 오전 중에 정식

【사후대책】

○ 주간에 천창과 측창을 이용한 환기 실시로 야간과습 억제

- 주간 기온이 낮더라도 과습을 막기 위해 천창 등으로 환기 실시

- 환기효율을 높이기 위해 천창과 측창환기를 병용하거나 팬 환기 실시

○ 장기적인 일조부족이 예상될 경우 보광장치 설치

- 광원은 전력소모가 적으면서 효율이 높은 3파장등 등을 이용

○ 일조부족이 지속될 시 시설 및 작물관리 요령

- 착과증진제(토마토톤, BA 등)를 사용하여 안정적인 착과 유도

- 수경재배 멜론은 양액농도를 높이고 공급량을 줄여 줌

- 미생물제, 근활력 촉진제 등의 관주처리로 생육촉진 도모

- 토양수분을 다소 낮게 관리하여 뿌리활력 증진 및 지온저하 방지

- 시설 내가 과습할 경우 수화제 대신 훈연제로 방해충 방제

- 착과 및 과실 비대가 극히 불량한 포장은 재정식 유도

5	딸기

피해발생 여건

○ (사례) 2010년 1~2월의 저온과 2~3월의 일조량 부족으로 식물체의 생육 및 과실성숙이 지연되어 생산량이 크게 감소되었음

- 2~3월의 평균 수확 소요일수는 30~40일 정도이나 7일 이상 지연

- 2~3월의 딸기 생산량은 전년 대비 15~50% 까지 감소(강진군, 담양군)

○ 저온기의 일조부족 현상이 지속됨에 따라 식물체가 연약 도장하고  병해 및 생리장해 다발

- 동해 및 식물체의 연약도장으로 잿빛곰팡이병 및 흰가루병 다발

- 수정벌의 활동력 저하 등에 의한 수정불량으로 기형과 발생율 증가

- 광합성 능력의 저하에 따른 과실 당도 2~3 oBx 저하

	< 피해양상 >
◦ 광합성량 부족에 따라 성숙 및 비대가 지연되어 생산량 감소 ◦ 식물체의 연약 도장에 의한 병해(잿빛곰팡이병, 흰가루병) 다발 ◦ 수정벌의 활동능력 저하와 암술의 발육부진에 의한 기형과 다발

피해증상

<연약도장 및 런너발생>	<잿빛곰팡이병 발생>	<흰가루병 발생>

기술적 대책

【사전대책】

○ 시설의 현대화 및 기능성 자재의 이용으로 재배환경 개선

- PO 및 방적필름 등 광투과율이 높은 기능성 강화 필름 이용

- 시설내 보온력 강화를 위한 자재 설치 : 다겹보온시트 등

- 환기 및 공기유동팬 등의 설치로 시설내 다습 피해 예방

<시설 현대화 및 자동화>	<다겹보온커튼의 이용>	<환기 및 유동팬 설치>

○ 적정시비 및 토양수분 관리, 작물체의 초세관리기술 투입

- 토양검정에 의한 적정 시비량 결정

- 유기물의 시용량을 늘리고, 질소질 및 호르몬제의 과용을 회피

- 토양수분 함량에 따른 자동관수 및 관비 실시로 웃자람 방지

- 적과 및 액아 제거 등으로 수확기의 식물체 초세 유지

- 적절한 재식거리를 확보하여 수광량을 개선

<토양수분에 따른 관비>	<적과에 의한 상품성 증대>	<액아제거로 초세강화>

【사후대책】

○ 이병된 잎이나 과실은 조기에 제거하고 철저한 방제를 실시

- 잿빛곰팡이 등의 전염원을 차단하여 2차 피해를 예방

- 기형과가 다발한 화방은 제거하여 다음 화방의 착과를 유도

○ 잎따주기 및 적절한 환기 등으로 통기성을 확보

- 과습 방지를 위해 환기를 철저히 하고 유동팬 등을 병행

○ 장기적인 일조부족이 예상될 경우 작물관리 요령

- 적절한 착과관리로 후위 화방의 강건한 착과 및 개화를 유도

- 웃자람 방지를 위해 수분 및 양분 관리를 철저히 하고, 적온 유지

- 4월 이후 지속적 피해가 예상되면 수확을 중단하고 수박, 쪽파 등의 후작물로 대체

6	장미

피해발생 여건

○ 겨울철~봄철 일조량의 부족으로 인해 시설재배 장미에 피해 발생

	< 피해양상 >
◦ 생육기간 동안의 저온과 잦은 강우로 인한 일조부족으로 생육이 지연됨 ◦ 개화소요일수가 평년대비 5~8일 정도 더 소요됨(평년 봄 55~60일) ◦ 일조부족으로 광합성이 부족하여 신초생장이 저해되는 로제트나 블라인드 증가 ◦ 일조부족에 의한 시설내 과습으로 흰가루병, 노균병, 잿빛곰팡이병 등 병발생 증가

피해증상

기술적 대책

【사전대책】

○ 수광 조건 향상 : 하우스 비닐교체, 유리온실 먼지제거 등

- 겨울철 일조부족에 대비하여 가을에 비닐을 교체해 주고 유리온실의 경우 유리를 청소하여 먼지 등에 의한 광의 차단을 최대한 방지

- 바닥 및 측면에 반사필름을 설치하여 광 이용 효율 증대

○ 일조부족 보상을 위한 보광처리

- 전등의 설치 : 400W 고압나트륨등(HPS등)을 최소한 4평당 1개씩 설치

- 처마의 높이가 높은 온실에서는 1,000Watt의 고압나트륩등(HPS등)을 사용

- 전체 면적에 균일하게 광을 공급하기 위해서는 지붕의 높이는 최소 3.6m가 적합함

- 지붕이 낮은 온실에서는 400~430Watt의 HPS등으로 설계하는 것을 추천

- 보광시 광도는 장미의 보상점인 3,000 Lux(3240 fc, 60 ㎛ol/m/sec)이상이 좋고 야간에 실시하는 것이 효과적임

- 보광시기는 10월부터 시작해서 3월 중순까지 처리

○ 절화장미보광처리 30일 후의 신초발생수 및 신초장

처리내용	신초수 (개/주)		신 초 장 (cm)	블라인드 비 율(%)
	10일 후	30일 후
무처리	4.6	4.1	55.9	38.7
보 광	6.6	4.7	57.4	19.7

○ 절화장미 수량과 절화품질에 미치는 보광효과

처리 내용	수 량 (본/10a)	절화장 (cm)	절화경경 (mm)	절화중량 (g)	엽 수 (매)
무처리	137,760	68.0	5.1	31.42	7.9
보 광	157,710	70.4	5.6	34.48	7.8

○ 주기적인 약제 방제에 의한 병 발생 방지 대처

- 흰가루병, 노균병, 잿빛곰팡이병 발생 방지를 위해서 환기 및 약제방제

【사후대책】

○ 일조부족으로 생장지연 및 생육부진의 경우에는 엽면시비 등으로 생육회복에 만전

○ 병 발생이 심한 경우에는 낙엽을 제거하여 병발생원을 제거

7	국화

피해발생 여건

○ 겨울철~봄철 일조량의 부족으로 인해 시설재배 국화에 피해 발생

	< 피해양상 >
◦ 생장 지연으로 인해 전체 재배일수가 20일 이상 지연 ◦ 저일조에 의한 화뢰발달 및 착색불량, 품질저하 초래 ◦ 흐린 날씨로 인한 습도 상승으로 흰녹병 발생 증가

피해증상

< 국화의 흰녹병 피해증상 >

기술적 대책

【사전대책】

○ 수광 조건 향상 : 하우스 비닐교체, 유리온실 먼지제거 등

- 겨울철 일조부족에 대비하여 가을에 비닐 교체 또는 유리온실의 경우 청소를 통해 먼지 등을 제거함으로써 수광량 최대조건 조성

○ 일조부족 보상을 위한 보광처리 : 기설치된 전조시설 이용

- 전등 설치 : 50-100W 전구 1개/1.5㎡

- 전등 높이 : 식물체 상단에서 1-1.5m

- 보광 시기 : 일조부족한 날(강우, 흐린날)의 주간

○ 주기적인 약제 방제에 의한 병 발생 방지 대처

- 흰녹병 발생 방지를 위해서 환기 및 약제방제 철저

【사후대책】

○ 일조부족으로 생장지연 및 생육부진의 경우에는 엽면시비 등으로 생육회복에 만전

○ 흰녹병 발생이 심한 경우에는 수확 후 포장 잔해물을 깨끗이 제거

【참고자료】

국화 전조재배 시설 이용 보광처리

○ 국화 재배농가에는 백열등을 이용한 전조 시설이 있으므로 흐린날이나 비오는 날은 이 시설을 이용하여 낮에 보광한다.

* 전조재배 : 일장(日長) 시간을 인위적으로 조정하여 개화기 조절

* 보광재배 : 부족한 태양광을 인공광원으로 보충하여 작물생육 촉진

국화 흰녹병 원인·피해증상 및 방제법

< 원인  >

○ 흰녹병은 기상조건과 밀접한 관계가 있어 비가 자주오고 과습한 날이 많으면 심하게 발생하는 대표적인 병해임(흰녹병 병원균은 13∼22℃ 전후에서 발아,전염이 가장 잘 되며, 대략 7-10일간의 잠복기간이 있음)

< 피해증상 >

○ 잎의 뒷면에 초기에는 흰색으로 융기한 점무늬로 나타나고, 진전되면 구형의 돌기 모양으로 변한다. 후에 돌기 형태는 담갈색으로 변하고, 돌기의 주위는 담황색을 띠게 된다. 병든 잎은 일찍 말라죽는다.

< 흰녹병 방제 방법 >

○ 흰녹병은 상대습도가 90%이상일 때 발병되므로 농약살포시 오전에 실시해서 물기가 빨리 마르도록 환기팬을 가동, 가능한 빨리 건조시킴

○ 흰녹병의 주 발병 시기는 4월~7월, 9월~10월로 주의를 기울여 관찰하고 발견 즉시 주기적으로 게통이 다른 약제를 잎 뒷면까지 고루 살포함

○ 흰녹병균은 낙엽이나 그루터기 등에 기생 잠복하므로 수확 후에는 포장 잔해물을 깨끗이 제거하여야 다음 작기 발병을 막음

<국화농가 전조 시설> < 국화의 흰녹병 피해증상 >

8	카네이션

피해발생 여건

○ 겨울철~봄철 일조량의 부족으로 인해 시설재배 카네이션에 피해 발생

	< 피해양상 >
◦ 생육기간 동안의 저온과 잦은 강우로 인한 일조부족으로 생육이 지연됨 ◦ 개화가 평년대비 10~20일 정도 늦어짐 (평년 어버이날) ◦ 일조부족에 의한 시설내 과습과 저온으로 녹병, 잎말이 증상 등 병 및 생리장해 발생 증가

피해증상

<녹병 증상>	<잎말이 증상>

기술적 대책

【사전대책】

○ 수광 조건 향상 : 하우스 비닐교체, 유리온실 먼지제거 등

- 겨울철 일조부족에 대비하여 가을에 비닐을 교체해 주고 유리온실의 경우

○ 일조부족 보상을 위한 전등조명

- 전등의 설치 : 100W 백열등 1개/10㎡

- 전등의 높이 : 식물체 상단에서 1-1.5m

- 전등조명시간 : 해질 때부터 밤 10시까지 또는 22-02시까지 조명

- 전등조명시기 : 대생엽이 5매일 때부터 30-50일간 처리

○ 저온피해 방지대책

- 생육적온인 야간 최저온도 10℃ 이상 가온

○ 주기적인 약제 방제 및 생리장해 방지 대처

- 녹병 발생 방지를 위해서 환기 및 약제 방제

- 잎말이 증상

·하우스내에 충분한 광이 들도록 하고, 베드 중앙의 중위엽까지     광이 최대한 많이 들도록 정식거리를 적절히 하고, 보광도도 실시하며, 토양내 질소는 200ppm 을 유지한다.

【사후대책】

○ 일조부족으로 생장지연 및 생육부진의 경우에는 엽면시비 등으로 생육회복에 만전

○ 병 발생이 심한 경우에는 낙엽을 제거하여 병발생원을 제거

Ⅲ		참고자료

1	농작물 병해충 발생정보(제1호/2016.1.1.~1.31)

2015. 12. 31

농촌진흥청은 딸기, 토마토, 고추, 오이 등 시설재배 작물을 중심으로 1월 중 농작물 병해충 발생정보를 발표하오니 병해충으로 인한 피해를 받지 않도록 농작물 관리를 잘하여 주기바랍니다.

주요 병해충 정보

1. 시설 채소작물의 잿빛곰팡이병, 균핵병, 노균병, 역병 : 주의보

적절한 보온과 환기로 병 발생을 억제하고 병 걸린 잎과 과실을 일찍 따주고 발생 초기에 적용약제로 방제

2. 토마토황화잎말림병(담배가루이), 토마토반점위조병(총채벌레)

토마토, 고추 등에 발생하여 피해를 주고 있는 바이러스병으로 병을 매개하는 담배가루이, 총채벌레를 적용약제로 초기에 방제, 병에 걸린 식물은 즉시 제거

3. 총채벌레류, 응애류, 진딧물, 담배가루이, 온실가루이

시설에서 발생하는 해충들은 연중 발생하고, 크기가 매우 작아 발견이 어려워 초기 발생을 몰라 피해를 입기 쉬우니 끈끈이트랩을 활용하여 주의 깊게 예찰을 하여 발생 초기에 적용약제 살포

4. 검역병해충 : 딸기세균모무늬병, 국화줄기괴저바이러스병

검역병해충인 이 병들은 모주와 적심작업 등을 통해서 전염되므로 건전한 모주를 사용하고 병이 걸린 포기는 즉시 제거

	농약 안전사용기준을 잘 지켜 안전한 농산물을 생산합시다 !

1		시설 채소작물의 잿빛곰팡이병, 균핵병, 노균병, 역병 : 주의보

❍ 딸기․토마토․고추․상추 등의 잿빛곰팡이병은 시설 내의 온도가 20℃전후로 낮고 습도가 100%에 가까울 정도로 높은 조건에서 발생하는데 11월 중순부터 일조시간이 적고 비가 자주 내려 초기 방제에 실패한 경우 심하게 발생하고 있음.

⇒ 병든 식물체의 병원균 분생포자가 바람에 날아가 인근 포기로 쉽게 전염되므로 병든 식물은 시설 밖으로 빼내어 소각하거나 땅속에 묻어 전염원을 차단하여야 함.

⇒ 적절한 환기로 시설 내의 습도를 낮추어 주되 보온에 유의하고, 시설 내에서 병이 발생되면 급속하게 번지는 특성이 있으므로 발생 초기에 적용약제로 방제하되 약제를 바꾸어 가며 사용해야 함.

⇒ 날씨가 흐려 기압이 낮을 경우에는 훈연제를 활용하여 방제하는 것이 효과적임.

❍ 오이․토마토․고추․딸기․상추 등의 균핵병은 잿빛곰팡이병과 비슷한 환경에서 발생되는 병으로 질소질 비료를 많이 주어 작물체가 연약하게 자랄 때, 연작에 의하여 병원균 밀도가 높을 때 많이 발생함.

⇒ 적절한 환기와 보온으로 시설 내의 온도를 20℃ 이상으로 유지하고, 병든 식물은 바로 없애주며 잿빛곰팡이병과 동시 방제

【딸기 잿빛곰팡이병】

【상추 균핵병】

❍ 참외, 오이, 상추 등의 노균병은 시설 내의 습도가 높고 온도가 낮은(20℃ 전후) 조건에서 발생이 많고, 햇볕 투과량이 부족하거나 거름기가 모자라 작물 생육이 왕성하지 못할 때 급속히 확산됨.

⇒ 야간에 보온관리를 잘하여 저온이 되지 않도록 하고, 웃거름 주기, 열매솎기와 햇볕쪼임을 좋게 하여 강건하게 생육하도록 함과 동시에 시설 내의 습도가 높아지지 않도록 환기를 잘 해야 함.

⇒ 특히 오이 시설재배 중 환기를 시키는 과정에서 찬바람이 식물체에 직접 닿을 경우 노균병 발생이 심하게 되므로 환기를 할 때 유의

⇒ 또한 병이 발생된 포장은 병든 잎을 일찍 따서 시설 밖으로 빼낸 다음 발생 초기에 적용약제로 방제해야 함.

❍ 토마토 역병은 기온이 낮고 비가 잦으면 심하게 발생하여 치명적인 피해를 주는 병해로서 1∼2주만에 전 포장을 황폐화시키기도 함. 밤 기온은 낮고, 낮에는 따뜻하여 일교차가 크고 다습할 때 심하게 발생하며 온도는 3∼26℃사이에서 발병되는데 발병 최적온도는 18∼22℃임.

⇒ 환기를 철저히 하여 시설 내가 과습하지 않도록 하고, 잦은 관수를 피하고 배수가 잘 되게 관리

⇒ 항상 포장을 청결히 하고 병든 잎이나 줄기는 조기에 제거하여 불에 태우거나 땅속 깊이 묻고 예방적으로 적용약제를 살포

【상추 노균병】	【토마토 역병(줄기)】

○ 흰가루병은 하우스 등 시설재배에서는 분생포자가 공기로 전염되며, 일반적으로 15∼28℃에서 많이 발생하고 32℃이상의 고온에서는 발생이 줄어듦.

<흰가루병>

- 햇볕 쪼임이 부족하고 밤낮의 온도차이가 심하며 비료기가 많은 조건에서 발생이 많으므로 병든 식물은 속히 제거하고 질소가 과용되지 않도록 균형시비를 하면서 병 발생 초기에 적용약제로 방제

2		토마토황화잎말림병(담배가루이), 토마토반점위조병(총채벌레)

❍ 토마토황화잎말림병(TYLCV)은 담배가루이, 토마토반점위조병(TSWV)은 총채벌레가 전염시키는 바이러스 병으로 발생초기에 방제적기를 놓칠 경우 피해가 심하게 발생함.

⇒ 병을 전염시키는 해충의 세대 기간이 짧아 연간 발생횟수가 많고 증식률이 높으므로, 방충망을 이용하여 유입 방지 및 발생초기 적용약제로 방제하고, 육묘 시 철저한 관리로 병이 확산되는 것을 예방

⇒ 발생된 시설재배 농가 주변지역은 기주식물이 되는 잡초를 제거하고 병이 걸린 식물체는 즉시 제거하여 소각

【토마토황화잎말림병】

【토마토반점위조병】

※ 기주식물 : 큰개불알풀, 광대나물, 별꽃, 큰망초, 쑥, 머위

3		총채벌레류, 응애류, 진딧물, 담배가루이, 온실가루이

❍ 꽃노랑총채벌레, 오이총채벌레 등 총채벌레는 오이, 고추, 토마토, 국화, 거베라, 장미, 감귤 등 시설 내에서는 연중 발생하는 해충으로, 초기에 발생 상황을 알지 못하여 피해를 입는 경우가 많고 바이러스병을 전염시켜 큰 피해를 줌.

【총채벌레】

❍ 담배가루이, 온실가루이는 가지과 작물에서, 진딧물은 엽채류에 주로 발생하며 식물체의 즙액을 빨아먹는 직접적인 피해와 그을음병을 유발하여 상품성을 떨어뜨리고, 딸기가 점박이응애의 피해를 받으면 잎이 누렇게 변하여 말라죽게 됨.

【담배가루이】 (일자 모양, 두날개 사이가 떨어짐)	【온실가루이】 (긴삼각형 모양, 두날개 사이가 붙음)

⇒ 이들 해충은 초기에 방제해야 효과적이므로 끈끈이트랩을 활용하여 주의 깊게 예찰하고, 발견 초기에 적용약제로 방제

4		검역병해충 : 국화줄기괴저바이러스병, 딸기세균모무늬병

❍ 국화줄기괴저바이러스병이 경남과 부산지역을 중심으로 국화에 발생하여 큰 피해를 주고 있는데, 국화 줄기에 괴사 증상을 보이고 잎이 황화되거나 괴사 반점이 생기는데 감염이 심하게 되면 시들음 증상을 보임.

❍ 이 병은 꽃노랑총채벌레에 의해 전염을 하는 동시에 잎이나 줄기의 상처 등을 통해서 전염되고, 특히 감염된 식물체에서 삽수를 채취할 경우 급속하게 다른 지역으로 전파됨.

⇒ 토마토나 고추 같은 가지과 작물도 기주이기 때문에 이 병을 방제하기 위해서는 감염된 주는 즉시 제거 소각하고, 총채벌레 방제를 철저히 해야 하는데 청색끈끈이 트랩을 약 5m 간격으로 설치하고 총채벌레가 서식할 수 있는 주변 잡초를 제거

⇒  적심 또는 절화 작업 시 바이러스 즙액 전염 억제용 가위를 사용하고, 발병된 포장이나 그 인근 포장에서도 증식용 삽수 채취 금지

【줄기의 괴사 증상】

【국화 잎자루의 괴사 증상】

❍ 딸기세균모무늬병은 발생 초기 잎 뒷면에 작은 수침상(뜨거운 물에 데친 모양)이 나타나고 점차 확대되어 잎 앞면에 점무늬를 형성. 후기의 병반은 세균 누출액으로 덮여 빛이 나고, 잎 전체가 마르면서 갈색으로 변색되고 잎이 탈락하게 됨. 세균 누출액이 튀거나 접촉으로 번지게 되고 딸기 러너에 의해 확산됨.

⇒ 최근 일부 지역에서 발생하고 있으며, 모주를 통해 전염되므로 병에 걸린 포기는 제거하여 태우거나 땅에 묻고, 병에 걸렸던 포장은 물론 감염 지역의 딸기도 모주로 사용하지 말아야 함.

【초기 잎 뒷면 증상】	【꽃받침 증상】	【후기 잎 뒷면 증상】

2	가금류 사육농장 차단방역 준수사항

* 자료 출처 : 농림축산검역본부

1. 농장 출입구

◆ 농장에 출입하는 모든 가축․차량(사료․동물약품․알 수송․가축분뇨 등 축산관련

차량)에 대해 출입 전후 소독을 실시한다.

* 소독필증을 소지한 축산차량만 출입 허용

◆ 농장에 출입하는 모든 사람(관련 종사자 포함)에 대해 출입시 1회용 방역복․

장화․장갑 착용 및 소독 후 출입조치를 한다.

* 우편배달(오토바이 이용시 같이 소독), 전기검침원, 택배 기사 등 포함

가. 차량 소독시설 설치․운영

○  (설치장소) 농장 출입구에 차량 외부, 바퀴 및 흙받이를 소독할 수 있는 소독시설 또는 고압분무 소독시설 설치하여 운영

- 사육시설이 1,000㎡ 이상 규모 농장 : 터널식 또는 고정식 소독시설 설치

(분무용 소독시설 설치 또는 고압분무기 구비)

- 사육시설이 300㎡ 이상 1,000㎡ 미만인 농장 중 차량의 진입로나 차량을 돌리는 장소가 좁은 경우 등으로 터널식 또는 고정식 소독시설의 설치가 어려운 경우 :

이동식 고압분무기 구비

* (참고) 소독수가 얼지 않도록 열선 등 보완장치를 마련하여 관리하고, 어려운 경우 실내 보관된 소독약 및 소독용 분무기를 이용하여 출입차량 등에 대해 소독 실시

○  (운영시기) 축산차량이 농장에 진입하기 전에 반드시 소독하고, 진입 한 후 차량의 동선 및 통행로 등을 세척․소독 실시

* (참고) 농장에 출입하는 모든 사람․가축․차량(가축분뇨․동물약품․사료․알수송 등 축산관련차량)에 대해 출입 전․후 소독 실시

○  (운영방법) 농림축산검역본부에서 허가한 소독약품(동물용의약외품) 중 조류인플루엔자에 유효한 제품을 구입하여 용매(물)에 포장지에 적힌대로 적절한 희석배수 용액으로 만들어 사용

* (참고) 농장 입구에 생석회를 도포한 경우에는 산성제제의 소독약품 분무 사용을 금지(사유 : 생석회 및 소석회의 소독효과가 사라짐)

나. 출입자 개인소독시설 설치․운영

○  농장 출입구에 출입자의 옷 등을 소독할 수 있는 시설 설치 또는 장비 구비

○  축산관련 종사자(차량)가 농장 출입 시 1회용 방역복․장화․장갑 착용 및 농장 출입 전․후 각각 소독 실시

○ 외부에서 출퇴근 하는 농장의 관리자들은 외부 방문자와 동일한 수준으로 소독 실시 후 농장 진입 허용

다. 차량 및 출입자 관련사항 확인

○  소독실시 기록부 관리

- 가축 수송차량 소독 실시 후 “소독실시 기록부” 기록한 후 농장주 서명

* (참고) 농장 출입구 등 주기적인 소독(최소 1회/주 이상) 실시 철저

○  출입자 기록부 관리

- 출입자에 대한 소독 실시 후 기록, 유지

○  소독실시기록부 확인

- 평소 가금 입고 시 소독필증 확인

* (참고) AI 발생 시 발생 시․군에 도축장이 소재하거나 발생지역(시․군)을 경유하는 차량은 거점소독시설에서 소독필증을 발급하므로 가금 입고 시 반드시 소독필증 확인

○  차량 GPS 장착기

- 운전석 옆에 부착하고 운영하는지 여부 확인

라. 생석회 살포

○ (장소) 농장 진입로 및 축사 주변에 주기적*으로 살포하는 것을 원칙으로 함

* 아래 (교체/재살포) 참조

** 참고로 생석회 살포를 통한 차량 바퀴 소독은 완전한 소독을 기대하기 어려우므로 AI 발생시기 및 겨울철 혹한기 등에서 차량에 대한 분무소독, 스팀소독이 어려울 때 등 부득이한 경우 반드시 적정 살포

○  (방법) 바닥이 물기(습기)로 촉촉한 상태에서 충분히 도포 될 수 있도록 과립형 생석회를 1㎡당 500g을 살포(과립형 500g/㎡)

* 세부내용은 <별첨> ‘생석회 활용 소독실시 세부방안’ 참조

○  (교체/재살포) ① 바닥을 충분히 적신 상태에서 재살포, ② 빗물에 쓸려 나간 후 바닥이 적셔져 있는 상태에서 재살포, ③ 눈이 온 후에 교체한 후 재살포

* 최소 일주일 간격으로 생석회를 살포 요망

** 참고로 생석회를 바닥에 뿌렸다고 축사 내부 등 분무소독을 게을리 하여서는 아니됨

2. 축사, 관리사무실 및 창고

◆ 축사를 출입할 때는 반드시 외부 신발을 벗고 축사 전용신발을 갈아 신은 후

소독을 실시하여 외부 신발과 내부 신발의 교차오염 방지하여야 한다.

◆ 주 1회 이상 소독 및 소독실시기록부를 기록하고, 최종 기록일로부터 1년간 보관 하여야 한다.

◆ 축사 내 야생조수류의 침입방지를 위한 시설물 설치 등 조치한다.

가. 축사 전실

○ 중점방역관리지구*에서 가축을 사육하고자 하는 경우에는 전실(前室)을 갖추어야 함

* 제1종 가축전염병이 자주 발생하였거나 발생할 우려가 높은 지역으로서 농식품부에서 지정한 지역(법 제3조의4)

** 전실은 축사 동별로 설치․운영

나. 신발소독조(발판소독조) 설치․운영

○ 장화가 발목까지 충분히 잠길 수 있는 폭과 깊이의 용기를 사용하며, 소독액은 유기물 오염 시 즉시 교체

* 발판소독조**는 유기물 등의 영향을 많이 받으므로 주기적(매일)으로 청소하고 소독약을 교체하여 사용

** 눈․비 등 환경적 요인에 의한 오염을 막기 위해 덮개가 있는 제품 사용 권장

○ 신발소독조(발판소독조) 옆에는 세척소독조(장화에 묻은 유기물 제거용, 세척솔과 물을 채운통)를 두어 장화 유기물 제거후 소독조 이용

○ 전용 신발(장화), 방역복 등 비치하여 사용 후 입실

다. 축사 내외부 소독 및 관리

○ 소독실시 및 기록부 유지

- 주기적인 소독(최소 1회/주 이상) 실시 및 소독실시기록부에 기록

○ 설치류 및 고양이 등의 출입 차단을 위해 축사주변 이동통로에 생석회 도포(구서작업 실시)

○ 축사별로 장화를 구비하고 매출입시 각각 교체 사용

○ 축사내, 왕겨창고 등 야생조류 침입 방지용 새 그물망 설치

라. 관리사무실․사료창고․왕겨창고 및 물품보관창고

○ 출입자의 신발을 소독할 수 있는 소독조를 설치․운영

○ 축산 장비의 세척․소독을 매주 1회 이상 실시

○ 창고 안에 소독약 보관용기, 소독약 희석용기 및 고압분무기 비치․운영

○ 시설별로 장화를 구비하고 매출입시 각각 교체 사용

3. 입식․사육․출하

◆ 믿을 수 있는 농장에서 구입

◆ 축사간 이동 시 어리장 또는 이동통로를 이용

◆ 폐사축 처리 시 매몰, 소각 (이상징후 발견 시 반드시 신고)

가. 입식 관리

○ 믿을 수 있는 농장(부화장)에서 가축을 입식하되, 가능한 비발생지역 가축을 입식

○ 입식 전 초생추․새끼오리의 임상증상에 대해 세밀한 관찰 실시

○ 중개상인을 통한 떨이가축의 구입 금지 및 유통 금지. 다만, 부득이하게 구입한 가축은 2주간 격리사육

○ 입추 시 1회용 분양상자 사용 또는 재활용 분양상자의 소독 여부 확인

나. 사육 관리

○ 오리를 육추사에서 성압사로 이동할 경우에는 가급적 어리장을 사용하고, 어리장을 사용하기가 어려울 경우에는 축사간 이동통로를 소독한 후 이동

○ 남은 음식물의 급여 금지

다. 출하 관리

<축종별>

○  (육계 및 오리) 출하 전 계열사 직원이 농장을 방문하여 체중측정을 실시할 경우 농장에 진입하는 사람과 차량 및 체중측정기에 대한 소독을 철저히 실시한 후 진입 및 체중측정 허용

○  (토종닭) 출하 차량은 타농장과의 교차오염 가능성이 높으므로 차량과 운전자, 차량내부에 대해 철저히 소독 후 농장에 진입

○  (닭 중추 및 토종닭) 분양 및 재래시장 등 판매 시 판매기록 유지 철저

<농장 방문자>

○  출하전 계열사 직원 농장 방문 및 체중 측정시 사람, 차량, 체중측정기 소독

<가금이동승인서 신청>

○  출하일령, 중량 도달시 사전 시․군 신고하여 “가금이동승인서” 발급 받은 후 출하

- 모든 오리(닭, 기타 가금류 제외)의 이동시

- AI 방역대가 형성된 시․군에서 사육중인 가금(닭․오리 등) 이동시

- 가금(닭․오리 등)을 전통시장, 가든형 식당, 계류장으로 이동하려는 경우

* 보관기간 : 1년간 보관(농식품부 행정지시, ’15.4.16)

라. 폐사축 관리

○ 폐사축 및 미달 가금류를 처리할 경우에는 농장 내 방치하거나 개에게 먹이로 주지 말고, 매몰 또는 소각 등으로 처리

4. 종란

◆ 일회용 종이난좌 필히 사용

◆ 종축장간 중복 방문 금지

가. 이동 시 준수사항

○ 일회용 종이난좌를 필히 사용

- 재활용 금지. 다만, 부득이 플라스틱 난좌를 사용할 경우 소독을 철저히 하여 농장별로 구분하여 사용

* 플라스틱 난좌 사용 시 재사용 전 세척 및 소독 필수 실시

나. 저장고 관리

○ 훈증 소독을 철저히 하여 종란에 오염물질이 남지 않도록 주의

다. 수거 관련 사람․차량 관리

○ 종축장(종계장․종오리장)

- 종란 수거 시 종축장(종계장․종오리장)간 중복 방문 금지 및 부화장 방문 후 타 농장(종계․종오리, 육계․육용오리 농장) 방문 금지

- 부화장에 종란을 납품한 후 농장으로 되돌아 와서 농장에 진입하기 전 차량과 운전자, 운전석에 대한 소독 실시 철저

- 산란율, 폐사수, 음수량 및 사료섭취량 등에 변화가 있을 경우 즉시 방역기관에 즉시 신고하고, 종란 납품이나 부화장 방문 금지

○ 부화장

- 병아리 분양시 일회용 종이 박스를 사용토록 하고 재사용은 금지

- 병아리 운반, 트럭운반 전후로 소독

- 발생실 내 닭털등 주 1회 이상 청소

- 종란실로 종란 운송시 운전자는 운전석에 대기하고 미하차

- 종란 수거시 산란율 저하 농장의 종란은 수거하지 않도록 함

- 부화기 입란 전에 오염의심 종란을 입란하지 않음

- 발육실, 발생기 등 소독 철저 실시

5. 사료

◆ 사료 운반 차량․사람에 대한 소독 철저

◆ 주변 정리, 정돈

가. 사료 운반 차량․사람 관리

○ 소독필증이 발급된 사료운반 차량만 출입 허용

○ 차료 차량이 농장으로 들어오기 전 운전자에세 1회용 비닐장갑, 마스크, 방역복 및 비닐장화 착용(재활용 금지)

○ 사료차량에 비치된 휴대용 소독기로 개인소독 및 차량소독 실시

○ 사료차량은 농장에 설치된 소독설비를 통해 2차 소독 실시

나. 사료 저장탱크(사료빈)

○ 주변에 떨어진 사료는 즉시 제거하여 텃새 및 설치류가 접근하지 않도록 하고, 주변을 주기적으로 청소․소독 실시

다. 차량 GPS 운영

○ 왕겨 운반차량 GPS 장착 여부 및 기 방문농장(지역) 확인

6. 왕겨

◆ 왕겨 운반 차량․사람에 대한 소독 철저

가. 왕겨 운반차량․사람 관리

○ 소독필증이 발급된 차량만 출입 허용

○ 왕겨 차량이 농장으로 들어오기 전 운전자에게 1회용 비닐장갑, 마스크, 방역복 및 비닐장화 착용

○ 왕겨 운반차량에 비치된 휴대용 소독기로 개인소독 및 차량소독 실시

○ 왕겨 운반차량은 농장에 설치된 소독설비를 통해 2차 소독 실시

○ 축사에 왕겨를 보충하는 경우 왕겨 이동 장비 등은 철처히 소독한 후 사용하고, 축사 동과 동을 이동할 경우에도 소독을 한 후 사용

○ 왕겨 살포기 사용 전과 후에 반드시 소독 실시, 특히 바퀴에 묻어 있는 깔짚, 분뇨 등 이물질을 철저히 제거

나. 보관 및 창고

○ 깔집에 의한 질병전파 위험을 줄이기 위해 사용기간 내 이용할 깔짚은 축사 내부에 보관 (가축 사육공간과 별도로 분리된 보관공간을 마련하되, 축사 외부의 창고를 이용 시 왕겨 이동차량 소독 철저)

○ 왕겨 살포기를 보관하는 전용 공간은 창고 등 지붕과 벽 등으로 폐쇄가 가능한 공간을 이용

다. 차량 GPS 운영

○ 왕겨 운반차량 GPS 장착 여부 및 기 방문농장(지역) 확인

7. 분뇨

◆ 분뇨 운반 차량․사람에 대한 소독 철저 및 주변 정리, 정돈

가. 분뇨 운반차량․사람 관리

○ 소독필증이 발급된 차량만 출입 허용

○ 분뇨 차량이 농장으로 들어오기 전 운전자에게 1회용 비닐장갑, 마스크, 방역복 및 비닐장화 착용

○ 분뇨차량에 비치된 휴대용 소독기로 개인소독 및 차량소독 실시

○ 분뇨차량은 농장에 설치된 소독설비를 통해 2차 소독 실시

○ 분뇨는 농장 안에서 보관 (반출시 가축방역관 지도하에 반출)

나. 차량 GPS 운영

○ 분뇨 운반차량 GPS 장착 여부 및 기 방문농장(지역) 확인

8. 철새

◆ 철새 출몰지역 출입금지

◆ 철새 등 야생조류 접근 차단

○ 철새도래지, 저수지, 하천, 습지, 인근 논밭 등 철새 출몰지역 출입금지

* 주의 : 철새 출몰지역 외 발생농장 방문 및 집회 금지(자제)

○ 철새 등 야생조류 접근 차단을 위해 축사․사료 보관시설 그물망 설치 및 문단속 철저

○ 야생조수류 접근을 방지하기 위해 사료 저장통 주변 떨어진 사료 즉시 제거 및 주기적 소독

○ 매일 아침 철새의 축사 유입여부 확인 및 분변제거 및 소독 실시

9. 쥐잡기[구서(驅鼠)]

◆ 축사내 쥐 등 야생조수류의 침입 방지를 위한 조치

◆ 농장주위 위생상태 정비

◆ 정기적인 쥐잡기 실시

가. 침입 예방 및 방지

○ 질병전파의 우려가 높은 쥐, 야생조류 등이 축사내 출입하지 않도록 외부 울타리 설치, 정기적 구서작업 실시

○ 농장 주위의 쓰레기더미, 수풀 등 위생환경을 항상 정비하고 축사의 틈새를 발견 즉시 시멘트, 철망, 금속판 등 내구성 있는 재료로 막을 것

나. 쥐약(살서제)의 활용

○ (급성 살서제) 쥐약을 장기간 놓을 수 없는 하수구, 도축장 등에 일시에 쥐잡기 작업이 필요할 때 사용. 구서율은 50% 이하로 나타남.

○ (만성 살서제) 쥐가 내부 출혈로 서서히 죽게 되어 독극물로 인지하지 못하므로 쥐약을 먹은 쥐들이 계속적으로 섭취해 구서율이 90% 이상으로 높음

다. 미끼통의 활용

○ 쥐가 잘 다니는 이동로나 쥐구멍 주위에 뿌리면 되나, 축사 바깥에 두고 반영구적으로 사용하고자 할 경우에는 미끼통을 활용

라. 쥐잡기 주기

○ 2~3개월 동안 집중적으로 쥐잡기를 하여 대량의 쥐가 제거된 후에는 한달에 한번 정도 쥐잡기 실시

- 외부로부터 지속적인 쥐 침입으로 정기적인 쥐잡기 관리 필요

10. 관련 종사자 및 외국인 근로자

◆ AI 발생국 여행 자제

◆ 외국인 근로자에 대한 방역수칙 준수 관리감독 철저

가. 관련 종사자

○ AI 방역대책 추진에 적극 협조

○ 발생 시 전국 축산농가 모임 자제

- 발생 시․도 축산농가 모임 금지

○ 해외여행 시 농림축산검역본부에 입출국 신고 및 입국 시 공항에서 소독

- 입국 후 최소 5일간 농장 출입금지 준수

나. 외국인 근로자

○ 외국인 근로자 고용시 시․군에 신고(고용 승인)

○ 발생 시 일과시간 이후 다른 외국인들과 모임을 갖지 않는 등 방역교육 실시(방역수칙 교육)

11. 신고

◆ 매일 사육 가축에 대해 임상예찰(급이, 급수, 질병, 폐사 유무 등) 실시

◆ 의심증상이 있는 가축 발견시 시․군 또는 가축방역기관(시험소 등)에 즉시 신고

가. 주요 임상 증상

○ (닭) 발생 초기 침울 및 졸음, 설사(흰색 또는 녹색)., 폐사수 증가, 산란율 저하, 벼슬의 청색증, 안면부의 심한 부종․괴사

○ (오리) 침울, 졸음, 설사(흰색 또는 녹색), 폐사수 증가, 산란율 저하, 신경 증상(목을 옆으로 또는 뒤로 기울임)

○ (기타) 폐사수 증가, 산란율․음수량 및 사료섭취량 등에 변화

나. 연락처 등

○ 관할 지자체(☎1588-4060) 및 농림축산검역본부(☎1588-9060)

○  미신고시 1년 이하의 징역 및 500만원 이하의 벌금. 살처분 보상금 삭감(최대 60%, 최소 20%)

<참고 1>

겨울철 농장 소독요령 및 주의사항

Ⅰ		소독요령 [기본원칙]

◆ 겨울철 낮은 온도(4℃이하)에서 대부분의 소독제 효력이 저하되므로 고농도(유기물조건)로 사용

◆ 소독제의 동결 방지(열선, 보온장치 등)를 통한 효력 저하 방지

◆ 저온에서 효과적인 산화제 계열 소독제 사용

◆ 효율적인 차단방역을 위해서는 소독제 사용 이외에 다른 수단을 반드시 병행

수행(농장내 출입금지 등)

□ 소독은 소독약제별 사용설명서(주의사항 포함)를 준수하되 화학적 특성이 다른 계열의 소독제 혼용 금지(산성제, 염기성제 혼합사용 금지)

* 소독효과를 높이기 위해서는 반드시 같은 종류의 소독제를 선정하여 지속적으로 사용하는 것이 좋음

□ 소독장비는 겨울철에 얼지 않게 열선 등 보온장치 사용. 기온저하로 결빙의 우려가 있을 경우 바닥에 소량의 물을 골고루 뿌린 후 생석회(과립형) 살포

* 물을 뿌린후 생석회를 살포하면 물과 생석회가 열반응(고열)을 일으켜 병원체를 1차로 사멸시키고, 열반응후 소석회(강알칼리)로 변하여 2차 소독효과 나타냄

□ 동절기(결빙 날씨) 에는 유기물조건의 소독농도보다 진하게 사용하며 소독효과가 떨어지지 않게 희석하는 물의 온도는 미지근하게 맞춤

* 결빙 날씨에는 농장 출입 통제(금지)가 우선

□ 폭설 시에는 소독효과가 감소되므로 축사내부 등 실내소독을 강화. 다만, 눈이 그친 후에는 발판소독조 등 소독약 신규 보충

* 생석회는 물기와 접촉시 화재의 우려가 있으므로 폭설이 예상될 경우 물기에 닿지 않도록 보관에 주의

* 폭설로 인한 결빙이 발생할 경우 농가내 이동로에는 산·염기 계열의 소독제에 영향을 끼치지 않는 염화칼슘을 살포

□ 정해진 용법․용량 준수, 취급시 개인보호장구 착용, 다른 약품과 혼합 금지, 희석시킨 상태로 장기간 보관시 약효 감소

* 소독제는 최대한 사용직전에 바로 희석하여 사용

□ 분뇨, 사료 와 같은 유기물성 오염물질은 소독제의 침투 및 효력을 감소시키므로 소독전 세척을 통해 제거하고 건조 후 소독실시

Ⅱ		농장 출입차량 소독요령

□ 차량 외부

① 차량외부의 유기물제거를 위해 정해진 소독장소에서 세차장비 또는 고무호스를 이용하여 차량외부 세척 실시

* 특히, 흙받이·차량바퀴 등을 집중적으로 세척한다

② 세척 후에는 농가 입구에 설치된 U자형 소독조 또는 고압분무기 등을  이용하여 전체적으로 소독 실시

* 차량 외부에 대한 분무 소독의 경우 비교적 유기물에 강한 산성제제, 알데하이드 제제를 고농도(제조사 권장 유기물조건) 로 사용한다. 저온에 강한 산화제계열 소독제의 경우 차량부식의 우려가 있으므로 사용시 주의한다

③ 차량에 적재된 축산관련 기구‧장비는 차량에서 분리하여 세척하고 건조 후 고압분무기를 이용하여 소독 실시

□ 차량 내부

① (발판, 페달, 작업화) 차량에서 꺼내어 세척하고 건조 후 소독액을 충분히 분무하여 소독

② (운전대, 좌석) 스펀지에 소독제를 묻혀 닦아 내서 소독

Ⅲ		사용장비 및 기구 소독요령

□ 축사내 분뇨처리 등에 사용된 스키로더 등 운반장비의 경우 작업완료 즉시 내·외부에 묻어 있는 분뇨 찌꺼기를 철저히 세척하고 건조 후 소독

□ 삽‧괭이‧리어카 등 농장내 사용도구에 대하여 충분히 세척하고 건조 후 소독

*  기계․기구와 같은 금속성 물질에 부식이 덜한 산성제제(구연산+4급암모늄)를   고농도로 사용 권장

□ 축사내‧외 및 주변소독에 사용한 소독장비에 대하여도 소독액을 이용하여 운반기구‧고무호스‧손잡이 등을 소독

*  소독기구는 동파 위험이 있으므로 사용 후 남아 있는 소독액이 얼지 않도록 호스, 파이프, 노즐부위 소독액을 완전히 제거하고 실내 보관

Ⅳ		기타 겨울철 주의사항

□ 겨울철 사용하는 다량의(고농도) 소독제가 하수구나 분변처리시설로 유입되지 않도록 주의

□ 균일한 희석농도로 소독제의 효력을 유지하기 위해 기계·기구를 이용한 소독 실시 전에, 소독약 탱크 교반 후 사용

□ 빠른 소독효과를 위해서 소독제의 농도를 높여서 사용할 수 있으나, 부식의 위험이 있으므로 차량 및 금속으로 된 장비에는 주의하여 사용

※ 첨부 : 동결방지제 운용사례(해외사례).

<참고 2>

동결방지제 운용사례(해외사례)

□ 겨울철 농장 소독 사례 (일본)

① (기본원칙) 소독액의 온도를 올리거나 농도를 진하게 하여 사용

② (분무소독) 기온을 올리더라도 결빙 날씨에 완전 동결 방지 못함

* 결빙날씨에 출입을 통제하고, 부득이한 경우 온수를 이용

③ (신발소독조) 부동액 제한적 이용(결빙 날씨 임시 사용)

④ (훈증소독) 동결은 없으나, 분변이 있는 경우 소독효과 감소

⑤ (석회살포) 바닥에 적용, 효력 지속을 위해 주기적 교체 필요

□  신발소독조 동결방지제 응용 사례 (불가피한 경우, 결빙시)

○ 축사 출입구 내․외부 신발소독조에 동결방지제로 희석 사용

* 일본 겨울철 현장 적용사례. 홋카이도

- (희석액) 차량용 윈도우 워셔액(유기물 소독기준 이상)

- (소독약) 산화제 계열 소독약 사용

- (교체주기) 매일 교체 필요(유기물 잔존시 소독 효과 저하 및 야간 장시간 노출시 결빙 및 효능 저하)

◈ 겨울철 소독수가 얼지 않도록 소독수에 첨가하여 사용할 수 있는 동결 방지제는 국내외적으로 개발된 것이 없으므로, 날씨 여건상 불가피하게 소독하는 경우, 극히 제한적으로 응용 사용

* 인체독성 및 환경 독성 우려로 분무 사용 금지

<참고 3>

생석회 활용 소독실시 세부방안

Ⅰ		특성 및 기전 [소독 효과]

◆ (생석회) 수분이 있는 경우에 한해 발열작용으로 소독 효과

◆ (소석회) 생석회의 열반응 후 강한 알칼리성 작용으로 소독 효과

□ 생석회[산화칼슘(CaO) 함량 80%이상] : 소포장(20kg 기준) 또는 톤백

❍ 염기(알칼리)성 제제이며 물을 뿌린 후 살포하면 1차적으로 물과 생석회가 열반응(약 200℃ 정도 고열)을 일으켜 병원체를 사멸시킴

* 물과 급격하게 반응하여 높은 열을 내면서 소석회(수산화칼슘)가 됨

*  바람에 쉽게 날리는 분말 형태보다 과립형을 선호함에 따라 대부분 성형기계를 통해 5~8mm 제품으로 판매 중

< 주의/안전 요구사항 >

① 수분이 없는 상태에서는 소독효과를 보기 어려우므로 땅바닥에 소량의 물을 뿌린 후, 바닥이 보이지 않을 만큼 생석회를 골고루 충분히 살포하여 하여야 소독효과가 있음

② 생석회는 알칼리성이므로 생석회 위에 산성 소독약을 뿌리지 않도록 하여야 함(중화되어 소독효과가 없어지기 때문임)

③ 물기가 있는 상태에서 생석회를 살포하여 수증기(김)가 모락모락 나는 상태가 발열 상태임을 나타내며, 가장 소독 효과를 보이는 시기임

④ 물기가 없고 얼어 있는 곳이나, 눈이 내린 곳에 뿌릴 경우에도 수분으로 인한 발열 반응으로 소독 효과를 볼 수 있음

⑤ 생석회를 도포 후 물을 뿌릴 경우에는 열반응으로 인해 생석회가 튀어 올라 화상 등 안전상의 위험이 발생할 수 있어 주의가 요구됨

□  열반응이 끝난 후에는 소석회[수산화칼슘, Ca(OH)2]로 변해 강알칼리(pH 11~12) 작용이 있어 소독효과를 나타내나, 굳어지면 소독효과를 기대할 수 없음

* AI 바이러스는 pH 5.5 이하, pH 8 이상에서 사멸됨

< 주의사항 >

○ 굳어진 소석회는 알갱이 또는 분말로 파쇄해 바퀴 표면에 닿는 면적이 크도록 하고, 이러한 작업이 어려울 경우 바닥면까지 긁어낸 후 생석회를 재살포하는 것이 필요.

Ⅱ		소독대상 및 사용방법

□ 전제조건

생석회를 이용한 소독방법은...

✱ 농장 내외부 및 오염물(분변 등)을 소독할 목적으로 사용하여야 함

☞ 축산차량에 대해서는 반드시 세척 등을 통한 오염물질을 제거 후 분무소독, 스팀소독을 실시하여야 하며, 생석회 살포를 통한 차량 바퀴 소독은 완전한 소독을 기대하기 어려움

✱ 메마른 바닥 또는 마른 상태의 분변 등 오염물건에 직접 살포 시 소독효과가 없음

☞ 마른 상태의 땅바닥, 콘크리트바닥, 분변에 살포할 경우에는 발열에 의한 소독효과를 볼 수 없으므로 반드시 물기가 촉촉하게 스며있는 상태에서 살포하여야 함

✱ 열반응 후 굳어진 생석회는 걷어내고 다시 소독을 실시해야 함

☞ 생석회가 열반응 후, 소석회가 되면 강알칼리 성분으로 인해 소독효과를 나타내지만, 굳어진 상태에서는 소독효과를 기대할 수 없음

□ 사용대상

✱ (농장) 진입로 등 땅바닥, 사체․동물이 없는 축사 내부의 바닥 및 토양, 축사 벽 또는 바닥

☞  농장 진입로 땅바닥에 오염요인을 제거하는 용도로 이용하는 것이 주된 사용목적이며, 차량 바퀴의 소독은 부수적인 소독효과를 보는 것에 불과함

① 농장 진입로 등 땅바닥

- (살포 주기) 겨울철 혹한기 등에서 최소 일주일 간격으로 생석회를 살포 요망

* 생석회가 굳어진 경우에는 살포 후 일주일 이전 시점이라도 걷어내고, 바닥을 물로 적셔 습기가 있게 한 후 살포하여야 함

- (살포량) 바닥이 충분히 도포 될 수 있도록 과립형 생석회를 1㎡당 500g을 살포(과립형 500g/㎡)

- (비/눈) 빗물에 쓸려 나간 후 적셔져 있는 상태, 눈이 온 후 재살포

▶ (참고1) 메마른 땅에 뿌리는 것은 소독 효과를 볼 수 없으므로 반드시 수분이 있는 상태에서 바닥이 보이지 않을 만큼 골고루 뿌려야 함

▶ (참고2) 생석회를 두껍게 도포하는 경우 아랫부분은 물과 접촉하여 열반응에 의한 소독효과를 나타내고, 윗부분은 야외 공기중의 습도와 접촉하면서 상당한 기간동안 소독효과를 나타낼 수 있음

▶ (참고3) 생석회가 두껍게 굳어 있는 상태에서 다시 생석회를 뿌리면 소독 효과를 볼 수 없으므로 바닥을 드러내게 긁어낸 다음 수분이 있게 표면을 적신 후 살포(도포)하여 사용하여야 함

▶ (참고4) 생석회를 바닥에 뿌렸다고 축사 내부 등 분무소독을 게을리 하여서는 아니됨

② 축사내 오염물건 및 분변(거름)

- (살포량) 소독 목적으로 과립형 생석회를 1㎥당 약 10kg(약 10kg/㎥)*로 살포 후 뒤섞음

* 축사내 살포 시에는 반드시 화재 발생이 없도록 주변을 완벽히 정리한 후 사용하여야 함

③ 사체, 동물이 없는 축사 내부의 바닥 및 토양

-  (콘크리트 바닥*) 흐르는 물로 바닥을 세척 → 촉촉한 바닥에 약 1㎡당 1kg(약 1kg/㎡)의 과립형 생석회를 살포 → 적어도 2시간 동안 방치 → 소석회 제거 후 재활용 또는 폐기

- (흙바닥) 바닥을 빗자루질 → 젖은 흙바닥에 약 1㎡당 500g(약 500g/㎡)의 과립형 생석회를 살포 → 흙바닥 약 1㎡당 0.5리터(약 0.5리터/㎡)의 물을 분무하여 열반응 유도 → 적어도 24시간 방치 → 소석회 제거 후 재활용 또는 폐기

▶ (참고1) 수분이 있는 상태에서 생석회를 살포할 경우 큰 소독 효과를 얻을 수 있음

▶ (참고2) 생석회가 두껍게 굳어 있는 상태에서는 소독 효과를 전혀 볼 수 없으므로 잘게 부수어서 소석회의 소독효과를 기대하든지 바닥을 드러내게 긁어낸 다음 수분이 있게 표면을 적신 후 살포(도포)하여 소독효과를 기대하여야 함

▶ (참고3) 생석회 살포는 농장 출입구 등 바닥에 대한 소독을 하기 위함이며, 차량 전체 소독을 위한 방법이 아니므로 축사 내외부 등에 대한 분무소독을 게을리 하여서는 아니됨

Ⅲ		주의 사항

□ 겨울철 사용이 용이하나, 바람이 불 때는 눈․피부에 접촉되어 사고 발생 소지가 있어 주의가 요구됨

□ 살처분 장소 등에서 다량의 생석회를 뿌릴 때 눈에 들어가지 않도록 방독면 및 밀폐안경을 착용할 것

□ 바닥 등에 습기가 있는 상태에서 생석회를 살포하여야 하며, 도포 후 물을 직접 뿌리면 안전상의 위험이 발생할 수 있어 주의가 요구됨

3	산불 발생시 행동요령

□ 산불 예방요령

❍ 산행 전에는 입산통제, 등산로 폐쇄 여부를 확인하고 산불 위험이 큰 통제지역에는 산행을 하지 않는다.

❍ 입산 시 성냥, 담배 등 인화성 물질을 소지하지 않는다.

❍ 취사나 모닥불을 피우는 행위는 허용된 지역에서만 실시한다.

❍ 산림과 인접한 지역에서 소각할 경우 해당 관서에 사전 허가를 받고, 불씨가 산림으로 확산하지 않도록 미리 예방조치를 하고 소각한다.

❍ 산림 또는 산림과 인접된 지역에서 담배를 피우거나 불씨를 다루지 못하게 하고, 산불조심을 당부한다.

❍ 산불원인에 대한 정보를 알고 있을 때 즉시 경찰 혹은 산림관서 등에 신고한다.

❍ 입산통제구역에는 출입하지 말고 불씨가 남아있는 담뱃불은 절대 버리지 않는다.

❍ 달리는 열차나 자동차에서 창밖으로 담뱃불을 버리지 않는다.

□ 산에서 산불을 발견한 때

❍ 초기의 작은 산불을 진화하고자 할 경우 외투를 사용하여 두드리거나 덮어서 진화할 수 있다.

❍ 산불은 바람이 불어가는 쪽으로 확산되므로 바람 방향을 고려하여 산불의 진행경로에서 벗어나도록 한다.

❍ 불길을 휩싸일 때 당황하지 말고 침착하게 주위를 확인하여 불기운이 약한 곳으로 신속히 대피한다.

❍ 대피 장소는 이미 타버린 곳, 저지대, 탈것이 없는 곳, 도로․바위 뒤 등으로 정한다.

❍ 산불보다 높은 위치를 피하고 복사열로부터 멀리 떨어져 있어야 한다.

❍ 대피할 시간적 여유가 없을 때에는 낙엽 나뭇가지 등 연료가 적은 곳을 골라 연소물질을 긁어낸 후 얼굴 등을 가리고 불길이 지나갈 때까지 엎드려 있어야 한다.

□ 산불이 주택가로 확산 될 때

❍ 불씨가 집안이나 집으로 옮겨 붙지 못하도록 문과 창문을 닫고, 집 주위에 물을 뿌려주고, 폭발성과 인화성이 높은 가스통 등은 제거한다.

❍ 주민 대피령이 발령되면 공무원의 지시에 따라서 침착하게 신속히 대피하되 대피 장소는 산림에서 멀리 떨어진 논․밭, 학교 등 공터를 이용한다.

❍ 혹시 대피하지 않은 주민이 있을 수 있으므로 옆집을 확인하고 위험상황을 알려 준다.

□ 산불진화 참여요령

❍ 산림과 가까운 지역에 거주하는 주민은 평소 산불진화를 위한 간이 진화도구(괭이, 갈퀴 등)와 안전장구(안전복, 안전모, 안전화)갖추도록 한다.

❍ 산불 진화에는 많은 인력이 필요하므로 가까운 지역에서 산불이 발생하면 건강한 젊은 사람이 진화 활동에 참여할 수 있게 한다.

❍ 산불 진화에 참여할 경우에는 현장대책본부의 지시를 받아서 조직적으로 진화 활동을 수행하도록 한다.

4	리플릿

○ 폭설대비 비닐하우스 안전관리 요령

○ 사과·배 화상병 반드시 박멸해야 합니다!

○ 구제역 백신접종 및 조류인플엔자 차단방역

○ 동계사료작물관리

본 자료는 기상청 홈페이지에서 제공하는 기상정보와 국민안전처에서 알려주는 재해정보를 바탕으로 농촌진흥청에서 보유하고 있는 각종 기술정보 자료를 참조하여 작성하였습니다.

농작물 재해예방 기술정보(제1호)
발 행 인	농촌지원국장 이범승
편 집 인	재해대응과장 박동구
집 필 인	농촌지원국 재해대응과
	백영목, 유군선, 박명일, 류나영
발 행 처	농촌진흥청
	주소 560-500 전북 전주시 완산구 농생명로 300
	전화 (063) 238–1041~1044
	homepage : http://www.rda.go.kr