	농작물 재해예방 관리기술 정보	R U R A L D E V E L O P M E N T A D M I N I S T R A T I O N

2017년 12월

목      차

Ⅰ. 기상전망 및 자연재난 분석	1

1. 기상전망	1

2. 12월 자연재난 발생 현황 분석	5

Ⅱ. 농작물 재해예방 기술대책	19

1. 저온·강풍 대비 농작물·농업시설 관리요령	19

2. 대설 대비 농작물 및 농업시설물 관리요령	23

Ⅲ. 참고자료	49

1. 기상정보	49

2. AI 차단방역 농가 준수사항	69

3. 농업인 안전사고 예방요령	72

Ⅰ		기상전망 및 자연재난 분석

1	기상전망

가	1개월 기상전망

ㅇ (기  온) 1~2주에는 평년보다 낮은 경향을 보이겠으나, 3~4주에는 평년보다 높은 경향을 보이겠음

ㅇ (강수량) 대체로 평년과 비슷하거나 적겠으나, 3주에는 평년보다 많겠음

□ 날씨 전망

1주 (12.11~12.17)	찬 대륙고기압의 영향을 주로 받아 맑고 건조한 날이 많겠음. (주평균기온) 평년보다 낮겠음 (주강수량) 평년과 비슷하거나 적겠음
2주 (12.18~12.24)	대륙고기압과 이동성 고기압의 영향으로 기온 변화가 크겠음. (주평균기온) 평년과 비슷하거나 낮겠음 (주강수량) 평년과 비슷하거나 적겠음
3주 (12.25~12.31)	고기압의 영향을 주로 받겠으나, 남서쪽에서 접근하는 저기압의 영향을 받을 때가 있겠음. (주평균기온) 평년보다 높겠음 (주강수량) 평년보다 많겠음
4주 (01.01~01.07)	대륙고기압과 이동성 고기압의 영향을 주로 받겠음. (주평균기온) 평년과 비슷하거나 높겠음 (주강수량) 평년과 비슷하거나 적겠음

□ 기온 및 강수량

나	3개월 기상전망

ㅇ (기  온) 12월에는 대체로 평년과 비슷하겠으나, 1월과 2월에는 평년보다 다소 높은 경향을 보이겠음, 찬 대륙고기압이 확장하면서 기온이 큰 폭으로 떨어질때가 있겠고, 기온 변화가 크겠음

ㅇ (강수량) 대체로 평년과 비슷하겠음

□ 날씨 전망

(12월)	찬 대륙고기압과 이동성 고기압의 영향으로 기온 변화가 크겠으며, 남서쪽에서 다가오는 저기압의 영향을 받을 때가 있겠음. (월평균기온) 평년과 비슷하겠음 (월강수량) 평년과 비슷하거나 많겠음
(1월)	대륙고기압의 영향을 주기적으로 받아 맑고 건조한 날이 많겠으며, 찬 대륙고기압이 확장하면서 기온이 큰 폭으로 떨어질 때가 있겠음. (월평균기온) 평년과 비슷하거나 높겠음 (월강수량) 평년보다 적겠음
(2월)	대륙고기압과 이동성 고기압의 영향을 주기적으로 받아 기온 변화가 크겠음. (월평균기온) 평년과 비슷하거나 높겠음 (월강수량) 평년과 비슷하겠음

□ 기온 및 강수량

다	2018년 봄철 기후 전망

기온은 평년보다 높겠고, 강수량은 평년과 비슷하거나 적을 것으로 전망됨

겨울 동안 진행되는 라니냐 상태가 봄에는 점차 중립상태로 약화될 것으로 전망됨

□ 평균기온 전망 ○ 평년(11.7℃)보다 높겠음. 이동성 고기압의 영향을 주로 받아 대체로 평년보다 높은 기온 경향을 보이겠으나, 전반에는 일시적인 대륙고기압의 영향으로 다소 추운 날씨를 보일 때가 있겠음
□ 강수량 전망 ○ 평년(236.6mm)과 비슷하거나 적겠음. 이동성 고기압의 영향을 주로 받아 맑고 건조한 날이 많겠음
□ 엘니뇨/라니냐 전망 ○ 겨울 동안 진행되는 라니냐 상태가 봄에는 점차 중립상태로 약화되겠음

라	이상기후 감시·예측 정보

찬 대륙고기압과 이동성 고기압의 영향으로 기온 변화가 크겠음

(이상저온) 이상저온 발생일수가 평년과 비슷하겠음

(이상고온) 이상고온 발생일수가 평년과 비슷하거나 적겠음

□ 전망기간 : 2017년 12월

2	12월 자연재난 발생 현황 분석

* 출처 : 행정안전부

○ 12월은 계절적 특성으로 인한 대설과 한파 등에 의한 피해발생이 많은 시기로, 기습 폭설 등에 대한 사전대비 철저

○ 대설 등 재해취약지역에 대한 예방활동을 강화하고 피해 최소화를 위한 신속 복구체계 필요

【최근 10년(’07~’16년)간 기상특보 발표 현황 (단위 : 회) 】

구 분	평균 (월)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
합계	1,380	1,711	1,296	1,354	1,178	818	594	2,394	2,324	1,007	673	1,097	2,112
강풍	231	232	217	330	371	223	60	186	175	126	163	295	395
풍랑	363	484	412	451	421	216	129	220	273	277	357	495	619
호우	361	8	28	73	155	201	368	1,529	1,344	469	79	57	19
대설	320	552	366	165	13	-	-	-	-	-	-	104	722
건조	131	197	168	251	204	111	2	-	-	-	23	82	140
해일	6	-	-	-	-	-	4	1	20	2	3	-	-
황사	34	-	30	61	14	54	-	-	-	-	-	18	26
한파	97	238	75	23	-	-	-	-	-	-	10	46	191
태풍	70	-	-	-	-	-	14	50	126	120	38	-	-
폭염	167	-	-	-	-	13	17	408	386	13	-	-	-

○ 12월 주요재난이슈

중점관리대상

주요재난이슈

대 설

ㅇ국지적으로 기습 폭설이 잦은 시기로 도로 취약구간 제설 장비 사전 배치 등 대설에 대한 대비 필요

※ 최근 10년(‘07~’16)간 기상특보 발표 현황 : 대설 연간 월평균 32.0회 12월 평균  72.2회
‘10.12.29.~’11.1.1. 대설 : 광주, 경기 등 대설 피해액 283억원

한 파

ㅇ 12월에 일시적으로 기온이 큰 폭으로 떨어질 것으로 예상되고 있어, 저체온증 등 한파에 대한 대비 필요

※ 겨울철 저체온증 사망자 발생 비율(%)

[ 출처: 통계청 사망원인통계에서 사인이 저체온증(T68)인 사례 추출 ]

11월				12월				1월				2월
1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4 주	1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주
1.4	1.8	3.3	3.9	4.2	5.0	6.1	12.6	9.2	7.5	6.3	6.9	6.1	5.5	4.5	3.8

풍 랑

ㅇ 강풍을 동반한 북서 계절풍의 영향으로 항해 중인 선박의 충돌사고 위험이 높음

※ 최근 10년(‘07~’16)간 기상특보 현황 : 풍랑 연간 월평균 36.3회 12월 평균 61.9회

화 재

ㅇ 본격적인 추위로 전기와 가스를 사용한 난방기 사용이 늘면서 화재 발생이 가장 많으며, 인명피해 또한 가장 많이 발생하고 있음

※  최근5년(‘12~’16)간 사고건수 연간 월평균 3,569.4건  12월 평균 3,660.2건

도로교통

사    고

ㅇ 강설과 블랙아이스, 도로결빙 등으로 도로교통사고 발생 위험 높음

※  최근5년(‘12~’16)간 교통사고 사망자 수 연간 월평균 402.6명

12월 평균  423.8명

가축질병

(조류독감)

ㅇ 2014년 이후 매년 발생하고 있는 가축질병(조류독감)에 대한 방역취약 지역 및 대상에 대한 관리강화 필요

※  ‘16.11.16~’17.6.19 기간에 2개 유형(H5N6, H5N8)의 조류독감 총 419건 발생하여 가금류 3,806만 마리 살처분하는 사상 최대 규모 피해 발생

□ 대 설

○최근 10년(’07~’16년)간 12월에 총 13건의 대설로 805억원의 재산피해 발생

【최근 10년(’07~’16년)간 대설피해 발생현황 - 재해연보】

구 분	합계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
피해발생(회)	37	9	9	4	-	-	-	-	-	-	-	2	13
인명피해(명)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
재산피해(억)	2,339	579	596	279	-	-	-	-	-	-	-	80	805

□ 분 석

【 최근 10년(’07~’16년)간 겨울철 대설 피해발생 현황 – 재해연보 】

발생기간		인명(명)	재산(억원)	주요 피해지역
총 13회		-	805
1	2012.12.21.~12.21.	-	74	광주, 전북, 전남
2	2008.12.4.~12.7.	-	16	충남, 전북, 전남
3	2008.12.21.~12.23.	-	8	강원
4	2009.12.16.~12.21.	-	10	전북, 전남
5	2010.12.29.~1.1.	-	283	광주, 경기, 전북, 전남, 경남, 제주
6	2012.12.21.~12.21.	-	2	대전, 충북, 경북
7	2012.12.28.~12.28	-	89	부산, 대구, 울산, 충북, 충남, 전북, 전남, 경북, 경남
8	2012.12.5.~12.5.	-	2	경기, 충북, 전북
9	2012.12.6.~12.8.	-	110	대전, 세종, 경기, 충북, 충남, 전북, 전남, 경남
10	2013.2.10.~12.12.	-	2	경기
11	2014.12.15.~12.17.	-	1	경기, 전남
12	2014.12.1.~12.6.	-	145	인천, 경기, 충남, 전북, 경북, 경남, 제주
13	2015.12.3.~12.4.	-	63	경기, 충북, 충남

【2010년 12월 29일~2011년 1월 1일, 대설】

○ 전라도를 중심으로 많은 눈, 집중 강설로 인해 비닐하우스, 인삼재배 시설 등이 붕괴되었고 280억여 원의 재산피해 발생

※ 최심적설(㎝) : 정읍 38.5, 광주 29.2, 목포 27.8, 전주 11.8, 서울 11.5 등

【2012년 12월 28일, 대설】* 참고1

○ 대륙고기압으로부터 내려오는 북서쪽의 찬 공기와 남서쪽의 온난다습한 공기가 남해안 부근에서 수렵되면서 남쪽을 지난 저기압을 강화시켜 전국에 많은 눈 또는 비가 내렸음

【2014년 12월 1일 ~ 6일, 대설】

○ 지상 5㎞ 부근에 -30℃이하의 찬 공기를 동반한 대륙고기압이 우리나라로 확장·남하하면서 해상에서 형성되는 눈 구름대와 만나 충청이남 서해안에 장기간 눈이 내리고 강한 바람이 발생

- 장기간(6일) 연속된 강설로 설(雪) 하중에 취약한 농업시설물 중 비닐하우스 피해 집중

※ 최심적설(㎜) : 태안 28, 서산 27.5, 당진 20, 보령 19.5

□ 자연재해 이슈 분석 - 대설

○ 빈도 추이 분석

- (연간) 대설은 ’13년에 가장 큰 이슈가 되었으며 이후 지속적으로 하락세 ※ ‘13년은 눈폭탄, 빙판길 낙상 이슈가 많았고, ’16년은 항공기결항, 제주공항 마비 등이 주요 이슈 - (월간) 12월은 대설 이슈가 세 번째 높은 달로 전월 대비 약 215% 증가)

○ 감성 분석

	대설 감성은 불안(70%)이 지배적
	- 서울 시내 폭설이 온다. 어제가 “맑은” 크리스마스였는데... 시청 주변의 폭설 풍경, 퇴근길이 걱정(`13년) - 폭설이 천둥번개와 함께 내린다는 소식(`13년) - 튼튼하게 지은 공공시설물 지붕의 눈이야 걱정이 안되지만, 샌드위치 패널로 지은 가건물은 폭설에 취약. 걱정(`14년) - 대설.. 치울 걱정, 빙판 걱정(`15년) - 날씨예보에 중부 20cm 눈이 올 거라고 하는데, 나중에 얼음판 되는게 걱정(`16년)

○ 연관어 분석

- 대설로 인한 항공기결항, 공항마비 피해 등은 증가 추세 - 잦은 폭설 지역 시민들의 출근길 불편 및 안전사고 증가

참고 1	대설 피해 사례(2012년 12.28.)

□ 자연재해 이슈 분석 - 한파

○ 빈도 추이 분석

- (연간) 한파는 ‘13년에 큰 이슈 후 지속적인 하락세, ’15년을 기점으로 다시 상승세 ※ ‘13년에는 최저기온, 추위, 감기 등이 주요 키워드였으며, ’16년에는 북극한파, 이상기온 관심도 증가 - (월간) 12월은 한파 이슈가 세 번째로 높은 달로 전월 대비 약 325% 증가

○ 감성 분석

	한파 감성은 불쾌(89%)가 지배적
	- 올 겨울 최악의 한파가...(`13년) - ‘최악의 한파’ 2~3시간만 노출돼도 동상 걸린다.(`14년) - 올 겨울도 최악의 한파라니...(`16년)

○ 연관어 분석

- ‘16년 북극한파로 인한 이상기온에 대한 관심이 증가 - 한파로 인한 2차 피해 사고인 교통사고, 화재, 동파, 동상 등 증가

○ 겨울철 저체온증 사망 관련된 여러 요인*들을 조합하여 한파 위험지수 산출

* 한파일수 및 사망자수, 고령화율 등

< 한파 위험지수가 높은 지역 현황 >

지수	시	군	구
상위 10%	문경, 상주, 영주, 김제, 태백, 안동, 남원, 나주	의성, 군위, 봉화, 임실, 영양, 진안, 합천, 예천	부산 동구, 인천 중구, 대구 중구, 부산 서구, 부산 중구, 서울 종로구, 대전 중구
상위 10~20%	정읍, 영천, 제천, 논산, 충주, 삼척, 동두천, 공주	괴산, 증평, 고흥, 장수, 청송, 순창, 의령, 구례	서울 강북구, 인천 동구, 서울 중구, 광주 동구, 부산 영도구, 서울 서대문구, 대전 동구

※ 지역별 인구로 표준화된 한파위험은 일반적으로 군, 시, 구 순으로 높음

- 한파 사망자 통계를 살펴보면 11월 3주차에서부터 증가하여, 연말연시인 12월4주 ~1월1주 사이에 가장 많이 발생

- 전체 사망자 중 60대 이상이 50%, 40~50대가 41%로 대부분을 차지하고, 직업적으로는 무직의 비율이 59.6%로 높으며, 그 중 특히 남성(83%)의 비율이 여성(17%)보다 높음

< 겨울철 한파 사망자 발생 빈도(%) >

한파 사망자 빈도(%)

< 연령별 한파 사망자 발생 빈도(%) >

< 20~64세 직업별 한파 사망자 발생 빈도(%) >

참고1		한파사망자 세부 통계

ㅇ 2003~2015년 겨울철(11~3월) 저체온증 사망자 수(명)

`03	`04	`05	`06	`07	`08	`09	`10	`11	`12	`13	`14	`15	합계
174	241	307	190	189	188	223	247	247	238	221	140	82	2,781

※ 출처: 통계청 사망원인통계에서 사인이 저체온증(T68)인 사례를 추출

ㅇ 겨울 내 저체온증 사망자 발생 비율(%)

11월				12월				1월				2월				3월
1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주
1.4	1.8	3.3	3.9	4.2	5.0	6.1	12.6	9.2	7.5	6.3	6.9	6.1	5.5	4.5	3.8	3.8	3.7	2.4	2.2

ㅇ 연령별 저체온증 사망자 발생 비율(%)

나이	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99
남자 (%)	0.2	0.0	0.1	0.3	0.7	0.7	1.2	4.0	7.4	9.5	11.0	7.9	7.7	6.7	5.2	4.4	3.3	1.8	0.6	0.2
여자 (%)	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.2	0.4	0.6	1.1	1.3	1.3	1.5	1.6	2.0	3.5	4.2	4.2	3.1	1.3	0.5
합계 (%)	0.3	0.1	0.1	0.3	0.7	0.9	1.7	4.7	8.5	10.9	12.3	9.4	9.2	8.7	8.8	8.5	7.5	4.9	1.9	0.6

ㅇ 직업별 저체온증 사망자 발생 비율(%)

직업	20~64세
	남성(%)	여성(%)	합계(%)
관리자	0.6	0.0	0.6
전문가	4.2	0.3	4.5
사무직	2.0	0.1	2.1
서비스업	4.1	0.7	4.8
농림어업	11.5	0.9	12.4
기능직	3.4	0.3	3.6
장치, 기계조작	1.3	0.0	1.3
단순노무	7.1	0.7	7.8
학생, 가사, 무직	49.2	10.3	59.6
군인, 미상	2.9	0.3	3.3

참고 2		지역별 한파 취약성 산정 개요

1등급

2등급

3등급

4등급

5등급

* 취약인구 요소(고령화율, 독고노인비율, 활동제약자비율, 농림어업종사자비율, 단순노무자비율, 옥탑방거주자비율, 기초수급자비율, 사회봉사자비율, 의사비율, 평균일평균기온, 평균일최저기온, 0℃ / -5℃ / -10℃ / -15℃ 이하 한파일수, 평균일교차, 강설일수)

☞ 저체온증 사망자 수는 고령화율이 높고 한파가 많이 발생하는 지역일수록 많음

참고 3	한파 위험지수 분포

○ 위험지수란 지역의 한파일수, 고령화율을 종합적으로 고려하였을 때, 해당지역에서 통계적으로 가질 수 있는 추정치로 저체온증 사망자 발생의 정도를 의미

1등급

2등급

3등급

4등급

5등급

※ 등급 수치가 높을수록 한파위험이 높음

참고 4	한파 위험지수 지역현황

□ 풍랑(강풍)

○ 최근 10년(’07~’16년)간 12월에 총 4건의 풍랑(강풍)으로 86억원의 재산피해 발생

【최근 10년(’07~’16년)간 풍랑(강풍)피해 발생현황 - 재해연보】

구 분	합계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
피해발생(회)	43	2	3	9	10	1	-	3	2	-	5	4	4
인명피해(명)	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
재산피해(억)	1,201	110	120	356	260	-	-	43	72	-	49	105	86

□ 분 석

【 최근 10년(’07~’16년)간 겨울철 풍랑(강풍) 피해발생 현황 – 재해연보 】

발생기간		인명(명)	재산(억원)	주요 피해지역
총 4회		-	86
1	2009.12.4.~12.6.	-	70	경기, 충남, 전북
2	2010.12.10.~12.10	-	2	충남, 경북
3	2015.12.2.~12.5.	-	1	충남, 경북
4	2016.12.21.~12.24	-	13	강원

Ⅱ		농작물 재해예방 기술대책

1	저온·강풍 대비 농작물·농업시설 관리요령

가	농작물 대책

시설작물

○ 지역에 알맞은 작목재배 및 에너지 절감형 안전 작기 선택

○ 하우스 보온 및 가온장비 보강 및 작물별 적정온도 유지관리

○ 강한 바람에 대비해서 고정 끈을 튼튼히 매주고, 강풍이 불 때는 환기창을 모두 닫아 완전히 밀폐시켜 비닐과 골재가 밀착되도록 함

○ 비닐이 손상된 부위는 신속하게 보수하여 바람피해 예방은 물론 열이 빠져나가지 않도록 관리

○ 일교차에 의한 시설 내 안개가 발생하지 않도록 측창과 천창 개폐에 신경을 써서 생육 저하 및 생리장해 현상을 방지해야 함

○ 작물별로 적온관리를 하되, 야간 최저온도를 과채류는 12℃ 이상, 엽채류는 8℃ 이상 유지되도록 관리

○ 병해충 조기 예찰 및 발생 초기에 신속한 방제 실시

- 환기로 시설 내 적정습도를 유지하고, 병든 잎과 과실은 신속히 제거하고 병 발생 초기에 적용약제로 방제

- 해충 발견 시에는 3~5일 간격 3회 정도 성분이 다른 약제 교호살포 또는 천적 사용

마늘․양파

○ 배수로를 정비하여 토양 과습에 의한 습해를 예방

○ 서릿발 피해 예방을 위해 솟구쳐 올라온 마늘·양파는 즉시 땅에 잘 눌러주고, 뿌리부분이 완전히 묻히도록 흙덮기 실시

○ 난지형마늘은 월동 전에 싹이 트기 때문에 뿌리의 활착이 잘 되어야 겨울철에 동해피해를 줄일 수 있음

○ 늦게 심은 양파는 동해 예방을 위해 부직포 및 유공비닐 피복

※ 무처리 대비 상품수량: 부직포 199%, 무공PE필름 179%, 유공PE필름 164%

【양파 부직포 덮기】	【배수가 나쁜 포장】	【양파 서릿발 피해】

과  수

○ 주간부에 흰색 수성페인트를 바르거나 볏짚을 피복(1m 정도)하여 겨울철 동해 예방

- 동해는 겨울철 찬바람에 의하여 조장되므로 상습적으로 동해를 받는 지역에서는 방풍림 또는 방풍망 설치

○ 낙엽, 잡초 및 썩은 가지 등은 생육기간 중 발생한 병해충의 월동장소가 되므로 휴면기에 뒤집어 주거나 태워 병해충의 밀도를 낮춰 주어야 함

○ 관수시설은 동파의 우려가 있으므로 내부의 물을 완전히 빼주고 작업도구는 한곳에 모아 둠

○ 토양표면에 덮여있는 반사필름, 부직포 등을 걷어 수관하부 지열이 차단되지 않도록 함

<복숭아 동해방지를 위한 원줄기 피복 및 백색페인트 바르기>

벼농사

○ 땅심이 낮은 논은 특성에 알맞도록 객토, 유기물 및 토양개량제, 깊이갈이, 배수개선 등을 실시함

- 토양검정을 통해 유기물 함량이 2.5% 이하의 논에는 볏짚을 10a당 400~600㎏ 정도 시용함

- 볏짚을 거두어들인 농가는 퇴․구비를 넣고 18cm 이상 깊이갈이함

밭작물(맥류)

○ 습해를 받은 포장, 늦게 파종한 지역은 겨울을 나는 동안에 추위에 견디는 힘이 약해지게 되므로 배수로 정비를 실시함

- 배수로는 끝머리를 터서 막힌 곳이 없도록 하고 논 밖의 배출구와 연결되도록 정비함

- 겉보리의 동사온도는 –17℃이며 월동 전에 본 잎 5~6매 확보 등 생육정도 및 품종에 따라서 동사온도는 차이가 있음

<맥종별 생육 정지기․휴면기 동사온도>

작물별	12월	1월	2월
겉보리	-17℃	-17℃	-15~17℃
쌀보리	-14℃	-14℃	-12~14℃
맥주보리	-12℃	-12℃	-10~12℃

축  산

○ 어린가축의 설사 및 호흡기질병 예방을 위한 축사보온 관리와 외부 찬 공기가 직접 송아지 몸에 닿지 않도록 방풍시설 점검

○ 배수가 불량한 사료작물 포장 배수구 설치

○ 우사 바닥의 깔짚을 자주 교체하여 쾌적한 환경을 만들어 주고, 유해가스가 밖으로 빠져 나가도록 적절한 환기를 해줌

나	농업시설 대책

【강풍발생 전】

○ 기상청 예보 및 특보상황을 수시로 청취

강풍주의보		강풍경보
육상에서 풍속 14㎧ 이상 또는 순간풍속 20㎧이상이 예상될 때. (산지는 풍속 17㎧이상 또는 순간풍속 25㎧이상이 예상될 때)		육상에서 풍속 21㎧ 이상 또는 순간풍속 26㎧ 이상이 예상될 때. (산지는 풍속 24㎧ 이상 또는 순간풍속 30㎧ 이상이 예상될 때)

○ 강한 바람으로 하우스 비닐이 날리거나 찢어지지 않도록 고정끈을 튼튼하게 보강하고, 고정끈이 설치되지 않은 시설은 반드시 고정끈 설치

○ 강풍 상습발생지역은 방풍림이나 방풍벽 설치로 가지 부러짐 방지

【강풍발생 시】

○ 바람이 강하게 불 때는 비닐하우스 출입문과 환기창을 닫고 환풍기 가동으로 골조와 비닐을 밀착시켜 바람피해 예방

○ 작물이 정식되어 있지 않은 시설하우스의 경우 피해우려시 비닐찢기로 골조보호

【강풍종료 후】

○ 비닐이 찢어진 부분은 빨리 보수하여 저온이나 바람피해를 받지 않도록 주의

○ 하우스에 육묘중이거나 재배중인 고추․오이․토마토 등 과채류와 절화류는 밤온도를 12℃이상, 상추 등 엽채류는 8℃이상 유지

○ 부직포, 커튼, 터널 등 보온덮개를 보강하여 피해발생시 보온력 증대

2	대설 대비 농작물 및 농업시설물 관리요령

가	농업시설 대책

【예상되는 문제점】

○ 쌓인 눈에 의한 시설하우스 골조 파손 및 붕괴

- 설계 적설심 이상의 적설량, 구조취약으로 적설피해 발생

○ 녹은 눈 유입에 의한 작물 습해, 피복 비닐 찢어짐으로 작물 저온장해

【사전대책】(대설 예보 등)

<일반사항(시설하우스 공통)>

▸ 시설 구분 및 설계 적설심 확인

○ 시설하우스가 기존규격시설, 내재해형 규격시설, 비규격시설인지 확인하고 기존규격시설과 내재해형 규격시설의 경우 안전적설심을 확인

- 기존 규격시설 : 재해복구지원을 위해 표준설계도로 운영되었던 시설(‘07. 4월부터 표준규격에서 제외)

* 농가지도형 단동하우스 13종 및 농가보급형 자동화하우스 1-2W형 5종

- 내재해형 규격시설 : 농림축산식품부에서 ‘07년 4월 지정고시하여 현재 4차 개정(’14년 7월 고시)된 원예특작시설로 내재해형 구조성능이 제시됨

* 비닐하우스 35종(연동 5, 단동 19, 과수 3, 광폭 8)

* 간이버섯재배사 2종 및 인삼재배시설 20종(철재 5, 목재 15)

* 민간전문업체 개발 10종(단동 5, 연동 2, 광폭 3)

* 지정고시로 되지는 않았으나 시설전문기관의 구조검토를 거쳐 농촌진흥청으로부터 내재해형 규격으로 인정받은 시설

* 농림축산식품부 --> 농촌진흥청으로 변경 사유: 농림축산식품부 고시 제2016-180호(2016.12.28.)에 의거 2017년 1월1일부터 내재해형 시설규격의 심사, 등록, 공시 업무가 농촌진흥청으로 이관되었습니다. 다만, 경과기간을 두어 2017년 6월30일까지는 시설규격 등록, 공시 업무는 현행과 같이 농림축산식품부에서 함.

- 비규격시설 : 기존규격시설과 내재해형 규격시설에 포함되지 않으며 구조안전성(설계 적설심)이 검증되지 않은 시설

<기존규격시설의 설계적설심>

(농가지도형 단동하우스 13종)

형태	하우스 규격(m)	일반 농업용 파이프 규격(㎜)	구조안전성
	폭×높이	서까래(외경×두께@간격)	안전적설심(㎝)
A형	4.8 × 2.0～2.3	φ22.2×1.2t@800	9.5
B형	5.1～5.4 × 2.1～2.6	φ25.4×1.5t@900
C형	5.7～6.0 × 2.4～2.9	φ25.4×1.5t@800
D형	6.1～6.5 × 2.5～3.0	φ25.4×1.5t@800
E형	6.6～7.0 × 2.3～2.8	φ31.8×1.5t@900
F형	7.4～7.8 × 2.6～3.1	φ31.8×1.5t@900
G형	7.8～8.2 × 3.0～3.5	φ31.8×1.5t@900
H형	5.1～5.4 × 2.5～3.0	φ22.2×1.2t@500	17.8
I형	5.7～6.0 × 2.8～3.3	φ25.4×1.5t@600
J형	7.1～7.5 × 3.4～3.9	φ31.8×1.5t@700
A-1형	4.8 × 2.0～2.3	φ22.2×1.2t@1,000	7.9
B-1형	5.1～5.4 × 2.1～2.6	φ25.4×1.2t@1,200
K형	3.0×2.8(비가림 연동형)	φ22.2×1.2t@700, 강선φ5	24

※ 설계 적설심은 강 뼈대 골조의 구조 안전성임. 농가지도형 단동하우스의 기초는 논 삽입기초로 지표면 도리가 반드시 설치되어 있어야 함

(농가보급형 자동화하우스 5종)

형태	하우스 규격(m)	일반 농업용 파이프 규격(㎜)		구조안전성
	폭×측고×동고	서까래	기둥 및 중방	안전적설심(㎝)
1-2W형(’95)	7.0×2.7×4.55	φ25.4×1.5t@600	φ48.1×2.1t@2,000	19
1-2W각관A형	7.0×3.0×4.8	φ31.8×1.5t@600	□60×60×2.3t@3,000	27
1-2W각관B형	7.5×3.0×5.0	φ31.8×1.5t@600	□60×60×2.3t@3,000	25
1-2W서까래 보강형	7.0×2.7×4.55	φ48.1×2.1t@2,000, φ25.4×1.5t@500	φ48.1×2.1t@2,000	25
1-2W보완형	7.0×3.0×4.8	φ25.4×1.5t@600	□60×60×2.3t@3,000	35

<내재해형 규격시설의 설계적설심>

(연동하우스 5종)

규격명	폭 (m)	높이 (m)	서까래, 기둥, 중방 φ(㎜)×t(㎜)@㎝	가로대, 곡부보 φ(㎜)×t(㎜)	구조안전성
					설계적설심(㎝)
07-연동-1 (1-2W형)	7.0	4.7	주서까래 : φ31.8×1.7t@300 (보조서까래 : φ31.8×1.5t@60) 기둥 : □60×60×2.3t@300 중방 : □60×60×2.1t@300	가로대 : 9개(φ25.4×1.5t) 곡부보 : □60×60×3.2t	53
08-연동-1 (벤로형)	8.0	5.7	서까래 : φ25.4×1.5t@60 기둥 : □75×75×2.3t@400 중방(상·하현재 : □50×30×2.3t@400	가로대 : 6개(φ25.4×1.5t) 곡부보 : □75×75×2.3t	57
10-연동-1 (1-2W형, 권취식 천창개폐)	8.0	7.4	주서까래 : φ59.9×3.2t@300 (보조서까래 : φ19.1×1.2t@50) 기둥 : □75×75×2.3t@300 중방(상·하현재) : □60×40×2.3t@300	가로대 : 7개(φ48.1×2.3t) 곡부보 : □75×75×2.3t	55
10-연동-2 (1-2W형, 랙피니언식 천창개폐)				가로대: 1개(□50×50×2.3t), 6개(φ48.1×2.3t), 1개(□50×30×2.3t) 곡부보 : □75×75×2.3t	55
12-연동-1 (1-2W형)	7.0	6.5	주서까래 : φ59.9×2.3t@400 (보조서까래 : φ19.1×1.2t@50) 기둥 : □75×75×2.3t@400 중방(상·하현재) : □50×30×2.3t@400	가로대: 1개(□50×50×2.3t), 6개(φ31.8×1.7t), 1개(□50×30×2.3t) 곡부보 : □75×75×2.3t	55

※ 시설높이 조정 : 높이 ±25cm 범위 내에서 조정시공 가능(「원예·특작시설 내재해형 규격 설계도 및 시방서」(농림축산식품부 고시 제2014-78호, 2014.7.24.) 참조)

(단동하우스 19종)

규격명	폭 (m)	높이 (m)	서까래 φ(㎜)×t(㎜)@㎝	가로대 φ(㎜)×t(㎜)	구조안전성
					설계적설심(㎝)
07-단동- 1	5.0	2.6	φ25.4×1.5t@60	5개(φ25.4×1.2t)	50
07-단동- 2	6.0	3.3	φ31.8×1.5t@60	9개(φ25.4×1.5t)	50
07-단동- 3	7.0	3.3	φ31.8×1.7t@60	9개(φ25.4×1.5t)	50
07-단동- 4	8.0	3.6	φ31.8×1.7t@50	9개(φ25.4×1.5t)	48
10-단동- 1	6.0	3.3	φ31.8×1.5t@60	5개(φ25.4×1.5t)	41
10-단동- 2	7.0	3.3	φ31.8×1.7t@60	5개(φ25.4×1.5t)	42
10-단동- 3	7.0	3.5	φ31.8×1.7t@60	5개(φ25.4×1.5t)	37
10-단동- 4	8.2	3.9	φ31.8×1.7t@50	5개(φ25.4×1.5t)	41
10-단동- 5	8.2	3.5	φ31.8×1.7t@50	5개(φ25.4×1.5t)	30
10-단동- 6	7.6	3.7	φ31.8×1.5t@50	7개(φ25.4×1.5t)	28
10-단동- 7	8.9	3.9	φ42.2×2.1t@90	7개(φ25.4×1.5t)	27
10-단동- 8	7.6	3.7	φ42.2×2.1t@80	7개(φ25.4×1.5t)	25
10-단동- 9	8.9	3.9	φ48.1×2.1t@70	7개(φ25.4×1.5t)	26
10-단동-10	5.4	2.6	φ25.4×1.5t@80	3개(φ25.4×1.5t)	30
10-단동-11	5.6	2.4	φ31.8×1.5t@100	3개(φ31.8,φ25.4)	29
10-단동-12	5.6	2.4	φ25.4×1.5t@65	3개(φ25.4×1.5t)	27
10-단동-13	5.8	2.6	φ31.8×1.5t@90	3개(φ31.8,φ25.4)	30
07-단동-18	7.0	2.8	φ31.8×1.7t@50	9개(φ25.4×1.5t)	50
12-단동-1	7.0	3.9	φ42.2×2.1t@90	5개(φ25.4×1.5t)	55

※ 서까래 규격 조정시공 :「원예·특작시설 내재해형 규격 설계도 및 시방서」(농림축산식품부 고시 제2014-78호, 2014.7.24.) 참조

(과수비닐하우스 3종)

규격명	폭 (m)	높이 (m)	서까래, 기둥 φ(㎜)×t(㎜)@㎝	가로대, 곡부보 φ(㎜)×t(㎜)	구조안전성
					설계적설심(㎝)
07-포도-1	5.0	4.3	서까래 : φ31.8×1.5t@60 기둥 : φ48.1×2.1t@300	가로대 : 7개(φ33.5×2.1t 등) 곡부보 : φ48.1×2.1t	40
10-포도-1	3.0	3.0	서까래 : φ25.4×1.5t@100 기둥 : φ31.8×1.5t@200	가로대 : 3개(φ25.4×1.2t 등) 곡부보 : φ25.4×1.5t×2개(거터), φ31.8×1.5t(외측)	44
08-감귤-1	5.5	4.5	서까래 : φ48.1×2.1t@200 기둥 : φ60.5×3.65t@200	가로대 : 7개(φ33.5×2.1t 등) 곡부보 : □50×50×2.0t	50

(광폭비닐하우스 2종)

규격명	폭 (m)	높이 (m)	서까래, 기둥 φ(㎜)×t(㎜)@㎝	가로대 φ(㎜)×t(㎜)	구조안전성
					설계적설심(㎝)
10-광폭-1 (아치형)	14.8	4.3	서까래 : φ33.5×2.1t@50 중방 : φ48.1×2.1t@250	15개(φ33.5×2.1t, 중앙 및 측면 φ48.1×2.1t)	33
10-광폭-2 (트러스형)	16.0	4.5	용융도금 트러스 골조@120	14개(φ31.8×1.7t 또는 φ23～37×1.7t)	35

광폭비닐하우스(보온재 외피복, 6종)

규격명	폭 (m)	측고 (m)	동고 (m)	서까래 φ(㎜)×t(㎜)@㎝	기둥 및 중방 φ(㎜)×t(㎜)@㎝	지붕도리 φ(㎜)/개수	보조파이프 φ(㎜)×t(㎜)@㎝	설계강도
								적설심 (㎝)	풍속 (㎧)
13-광폭 (보온재)-1	14.0	2.0	4.1	φ31.8×1.5t@60	φ48.1×2.1t@300	φ48.1/3개, φ25.4/8개	-	25	28
13-광폭 (보온재)-2	16.0	2.0	4.1	φ31.8×1.5t@60	φ48.1×2.1t@300	φ48.1/3개, φ31.8/4개, φ25.4/8개	φ31.8×1.5t@300	23	28
13-광폭 (보온재)-3	18.0	2.0	4.1	φ33.5×2.1t@60	φ48.1×2.1t@300	φ48.1/3개, φ31.8/4개, φ25.4/8개	φ31.8×1.5t@300	23	29
13-광폭 (보온재)-4	21.0	2.0	4.2	φ31.8×1.5t@60	φ48.1×2.1t@300	φ48.1/5개, φ25.4/12개	-	23	27
13-광폭 (보온재)-5	24.0	2.0	4.2	φ31.8×1.5t@60	φ48.1×2.1t@300	φ48.1/5개, φ31.8/8개, φ25.4/4개	φ31.8×1.5t@300	20	27
13-광폭 (보온재)-6	27.0	2.0	4.2	φ33.5×2.1t@70	φ48.1×2.1t@280	φ48.1/5개, φ31.8/8개, φ25.4/4개	φ31.8×1.5t@280	20	27

※ 지역별 설계기준 강도에 해당하는 내재해형 규격시설 중 규모가 큰 시설을 선정한 후 높이와 폭을 축소하여 시공하는 것은 가능

※ 보온재 외피복 광폭비닐하우스는 규격 외에 측고·동고 및 서까래·기둥 규격 변경에 따른 적설심 및 풍속강도 기준(시방서 참조)을 참고하여 시공 가능

※ 보온재 외피복 광폭비닐하우스에 방풍망(설계도 : 07-연동-1형-17) 설치 시 시설의 설계풍속 강도가 5㎧ 수준 강화되는 것으로 인정

※ 13-광폭(보온재)-1∼6형에서 외피복 보온재를 설치하지 않을 경우, 시설의 구조안전성은 제시된 설계강도와 동일 수준으로 인정

(간이버섯재배사 2종)

규격명	폭 (m)	높이 (m)	서까래, 베드기둥 φ(㎜)×t(㎜)@㎝	가로대, 중방 φ(㎜)×t(㎜)	구조안전성
					설계적설심(㎝)
08-버섯-1	5.6	4.25	서까래 : φ33.5×2.1t@50 베드기둥 : φ31.8×1.5t@150×300	가로대 : 13개(φ25.4×1.5t 등) 중방 : -	50
08-버섯-2	6.6	4.85	서까래 : φ33.5×2.3t@50 베드기둥 : φ31.8×1.5t@150×300	가로대 : 13개(φ25.4×1.5t 등) 중방 : φ25.4×1.5t@300	45

(철재 인삼재배시설 5종)

규격명	지주			서까래			보조서까래			도리			구조 안전성
	길이 (㎝)	사용규격(㎜)	수 량 (개)	길이 (㎝)	사용규격(㎜)	수량 (개)	길이 (㎝)	사용규격(㎜)	수량 (개)	길이 (㎝)	사용규격(㎜)	수량 (개)	설계 적설강도 (cm)
07-철인-A
◦ 〃 -A	240	φ22.2×1.5t 이상 □ 28×28×1.2t 이상	360	240	φ22.2×1.5t 이상 □ 28×28×1.2t 이상	330	180	φ22.2×1.5t 이상 28×14×1.0t 이상 □ 18×18×1.2t 이상	660	210	φ22.2×1.5t 이상 28×14×1.0t 이상 □ 18×18×1.2t 이상	660	53
◦ 〃 -A-1	240		360	240		330	150		330	210		660	41
◦ 〃 -A-2	240		360	210		330	-		-	210		660	27
◦ 〃 -A-3	240		360	210		330	-		-	210		330	27
13-철인-W	300	φ31.8×1.5t	352	장폭 300 단폭 170	φ31.8×1.5t	장폭 160 단폭 160	장폭 240 단폭 170	φ25.4×1.5t	장폭 310 단폭 310	800	φ31.8×1.5t	140	27

※ 지주, 서까래, 보조서까래 및 도리는 SGH400 이상의 자재를 사용

※ 지주와 서까래 결합부의 연결은 내재해조리개(강판조리개, 수지조리개, 선판조리개 등)를 사용

(목재 인삼재배시설 15종, 단위:㎝)

규격명	기둥			서까래			보조서까래			도리			구조안전성
	길이	폭	두께	길이	폭	두께	길이	폭	두께	길이	폭	두께	설계적설강도(㎝)
13-목인-A													새 자재의 경우
◦ 〃 -A	240	3.6	3.0	240	3.6	3.0	180	3.0	2.4	210	3.6	3.0	57
◦ 〃 -A-1	240	3.6	3.0	240	3.6	3.0	180	3.0	2.4	210	3.6	3.0	41
◦ 〃 -A-2	240	3.6	3.0	210	3.6	3.0	-	-	-	210	3.6	3.0	32
◦ 〃 -A-3	240	3.6	3.0	210	3.6	3.0	-	-	-	210	3.6	3.0	29
◦ 〃 -A-4	240	3.6	3.0	210	3.6	3.0	-	-	-	-	-	-	27
13-목인-B													새 자재의 경우
◦ 〃 -B	180 (150)	3.6 (3.6)	3.0 (3.0)	180	3.6	3.0	180	3.0	2.4	210	3.6	3.0	70
◦ 〃 -B-1	180 (150)	3.6 (3.6)	3.0 (3.0)	180	3.6	3.0	180	3.0	2.4	210	3.6	3.0	50
◦ 〃 -B-2	180 (150)	3.6 (3.6)	3.0 (3.0)	180	3.6	3.0	-	-	-	210	3.6	3.0	39
◦ 〃 -B-3	180 (150)	3.6 (3.6)	3.0 (3.0)	180	3.6	3.0	-	-	-	210	3.6	3.0	35
◦ 〃 -B-4	180 (150)	3.6 (3.6)	3.0 (3.0)	180	3.6	3.0	-	-	-	-	-	-	32
13-목인-C													새 자재의 경우
◦ 〃 -C	240	4.0	4.0	240	4.0	4.0	180	4.0	4.0	210	4.0	4.0	47
◦ 〃 -C-1	240	4.0	4.0	240	4.0	4.0	180	4.0	4.0	210	4.0	4.0	34
◦ 〃 -C-2	240	4.0	4.0	210	4.0	4.0	-	-	-	210	4.0	4.0	26
◦ 〃 -C-3	240	4.0	4.0	210	4.0	4.0	-	-	-	210	4.0	4.0	24
◦ 〃 -C-4	240	4.0	4.0	210	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-	22

※ 시설자재는  강질목(A형 및 B형류) 사용하며, 지역별 설계 적설심 이상인 경우 중질목(일반목) 사용 가능(연질목은 구조재로 사용 불가)

※ 균열 또는 옹이를 포함한 목재의 사용 지양

※ 내력강화를 위해 목재단면의 장방향을 부재단면의 높이(h)로 사용

(민간전문업체 개발 규격시설(단동 5종))

규격명	폭 (m)	높이 (m)	보강트러스 □(㎜)×t(㎜)@㎝	서까래 φ(㎜)×t(㎜)@㎝	가로대 φ(㎜)×t(㎜)	구조안전성
						설계적설심(㎝)
07-단동(민)-1	6.0	2.80		φ25.4×1.5t@60	9개(φ25.4×1.5t)	25
07-단동(민)-2	6.0	2.90	□50×30×2.0t@300	φ25.4×1.5t@60	9개(φ31.8×1.5t)	40
07-단동(민)-3	7.0	2.90	□50×30×2.0t@240	φ25.4×1.5t@60	11개(φ31.8×1.5t)	60
07-단동(민)-4	8.2	2.90	□50×30×2.0t@240	φ25.4×1.5t@60	11개(φ31.8×1.5t)	60
08-단동(민)-1	7.0	3.63		주: □40×60×3.0t@200 보조: 와이어 φ6	9개 중앙 : □40×40×2.0t 기타 : □20×40×1.4t	71

(민간전문업체 개발 규격시설(연동 2종))

규격명	폭 (m)	높이 (m)	보강트러스 □(㎜)×t(㎜)@㎝	서까래 φ(㎜)×t(㎜)@㎝	가로대 φ(㎜)×t(㎜)	구조안전성
						설계적설심(㎝)
07-연동(민)-1	8.0 7.0 8.0	3.70	□60×40×2.3t@240	φ25.4×1.5t@60	상부21, 측부6개 (φ31.8×1.5t)	60
08-연동(민)-1	7.0	3.63		주:□40×60×3.0t@200 보조: 와이어 φ6	9개 중앙 : □40×40×2.0t 기타 : □20×40×1.4t	63

(민간전문업체 개발 규격시설(광폭 3종))

규격명	폭 (m)	높이 (m)	서까래 φ(㎜)×t(㎜)@㎝	가로대 φ(㎜)×t(㎜)	구조안전성
					설계적설심(㎝)
10-광폭(민)-1	15.0	6.0	용융도금 트러스 골조@120		40
10-광폭(민)-2	17.0	7.0	용융도금 트러스 골조@120		40
10-광폭(민)-3	22.0	7.0	용융도금 트러스 골조@120		40

▸ 지역별 설계기준 강도 확인

(지역별 설계기준 적설심, 30년 빈도)

적설기준 (㎝)	강원도	경기권 (서울, 인천)	경상권 (부산, 울산, 대구)	전라권 (광주)	충청권 (대전, 세종)	제주도
20	-	-	거제, 고성, 김해, 남해, 마산, 밀양, 사천, 양산, 울산, 의령, 진주, 진해, 창녕, 창원, 통영, 하동, 함안, 울주, 경산, 경주, 대구, 영천, 의성, 청도, 포항	고흥, 광양, 보성, 여수, 완도	-	고산, 서귀포, 제주
22	철원	강화, 포천, 동두천	안동, 고령, 군위, 합천, 청송, 칠곡	순천, 장흥, 해남, 강진, 진도	-	성산
24	-	가평, 고양, 구리, 군포, 과천, 광명, 광주, 남양주, 부천, 김포, 성남, 시흥, 수원, 안산, 안양, 양평, 양주, 의정부, 의왕, 오산, 연천, 용인, 하남, 화성, 파주	부산, 구미, 성주, 산청, 봉화, 영양	구례	-	-
26	원주	서울, 안성, 인천, 옹진, 여주, 평택	예천	전주, 완주	금산, 단양, 부여, 보령, 아산, 예산, 홍성, 청양, 천안, 충주, 제천	-
28	화천	이천	김천, 영주	영암, 익산, 곡성	논산, 공주, 당진, 음성, 태안	-
30	인제, 영월, 양구, 홍천	-	거창, 상주, 함양	화순, 남원, 무주, 신안	서산, 대전, 세종, 영동, 옥천, 괴산, 진천	-
32	춘천	-	추풍령	목포	계룡, 보은, 서천, 증평	-
34	횡성	-	문경, 영덕	군산, 나주, 진안	청주, 청원	-
36		-		광주, 무안, 순창, 함평	-	-
38		-	울진	장수	-	-
40 이상	속초, 대관령, 강릉, 동해, 삼척, 태백, 평창, 고성, 정선, 양양	-	울릉	담양, 김제, 영광, 임실, 장성, 부안, 정읍, 고창	-	-

▸ 하우스 밴드(끈)를 팽팽하게 당겨두기

○ 하우스 밴드(끈)가 느슨해져 있으면 지붕면의 외피복 비닐이 아래로 처져 눈이 미끄러져 내려오지 않게 되므로 팽팽하게 당겨둠

▸ 하우스 외피복 비닐 찢기와 천창 개방

○ 폭설예보가 있을 경우 작물을 재배하지 않는 하우스는 피복재를 사전에 제거해 눈 피해 방지(적설량 등을 고려하여 작업)

○ 연동 곡부에 눈이 쌓이지 않도록 천창개폐기를 완전 개방해 놓음

* 지붕에 많은 눈이 쌓인 상태에서는 개폐기가 열리지 않을 수 있으므로 눈이 내리기 전에 개폐기 점검 및 개방

* 천창개방 시 내부커튼과 이중비닐도 한쪽에 완전히 걷어두어야 함

○ 하우스에 눈이 쌓여 붕괴가 우려될 때에는 즉시 피복재를 찢음(작업 중 안전에 유의)

* 하우스가 변형되면서 붕괴될 조짐이 있는 경우 하우스에 절대 접근해서는 안 됨

○ 찢어진 비닐은 즉시 보수하거나 교체하여 시설 내 기온이 떨어지지 않도록 조치

▸ 보온덮개․차광망을 걷어 두거나 비닐 덧씌우기

○ 섬피 등 보온덮개는 눈이 미끄러져 내리는 걸 방해하므로 걷어둠

* 보온덮개에 눈이 녹을 경우 물기를 머금게 되어 폭설에 매우 취약해짐

○ 차광망을 설치한 경우 눈이 흘러내리지 않게 되므로 걷어 두거나 비닐을 덧씌워주어야 함

<비닐찢음>           <천창을 열어둠>     <차광망 위에 비닐씌움>

▸ 보강지주(보조지지대) 설치

○ 보강지주는 적설하중을 견딜 수 있도록 시설하우스 규격에 따라 2～6m 이내 간격으로 설치(하우스 폭이 넓을수록 설치간격을 줄여야 함)

* 평상 시 보조지지대를 지붕도리에 매달아둘 경우에는 안전을 위해 지붕도리에서 이탈되지 않도록 견고하게 고정

○ 보강지주는 비닐하우스 구조용 파이프(SPVHS)를 사용하고, 해당 하우스 규격에 적합한 파이프 규격으로 설치

○ 지붕도리와 보강지주 간 편심이 없도록 수직으로 설치하고, 바람에 밀리지 않는 결속부품 사용

○ 보강지주 하단에는 φ10~12㎝(마르고 다져진 토양의 경우) 이상의 바닥 지지판을 부착시켜 지반 침하가 발생하지 않도록 조치

<보강지주 설치 전경>   <도리와 보강지주의 연결>      <바닥 지지판>

<보강지주(보조지지대) 설치 규격>

(농가지도형 단동하우스)

규격명	폭 (m)	높이 (m)	서까래 (㎜×㎜@㎜)	지역의 설계적설심	보강지주(SPVHS) 설치 규격 (외경㎜×두께㎜@설치간격m)
B형	5.4	2.6	φ25.4×1.5t@900	20～25㎝ 미만	φ25.4×1.5t@6.3
				25～30㎝ 미만	φ25.4×1.5t@5.4
				30～35㎝ 미만	φ25.4×1.5t@4.5
				35～40㎝ 미만	φ25.4×1.5t@2.7～3.6
C형	6.0	2.9	φ25.4×1.5t@800	20～25㎝ 미만	φ31.8×1.5t@5.6 또는 φ25.4×1.5t@6.4
				25～30㎝ 미만	φ31.8×1.5t@4.8
				30～35㎝ 미만	φ25.4×1.5t@2.4 또는 φ31.8×1.5t@3.2～4.0
D형	6.5	3.0	φ25.4×1.5t@800	20～25㎝ 미만	φ25.4×1.5t@2.4 또는 φ31.8×1.5t@3.2～4.0
E형	7.0	2.8	φ31.8×1.5t@900	20～25㎝ 미만	φ31.8×1.5t@3.6～4.5
				25～30㎝ 미만	φ31.8×1.5t@2.7～3.6
G형	8.2	3.5	φ31.8×1.5t@900	20～25㎝ 미만	φ31.8×1.5t@2.7

※ 보강지주 설치효과를 보기 위해서는 지붕 용마루 도리의 규격은 최소 φ31.8 이상이어야 함(상기 보강지주 설치 규격은 지붕 용마루 도리가 φ48.1×2.1t에서의 기준임)

(폐규격 내재해 단동하우스)

규격명	폭 (m)	높이 (m)	서까래 (㎜×㎜@㎜)	보강지주(SPVHS) 설치 규격 (외경㎜×두께㎜@설치간격m)
07-단동-5형	8.2	3.5	φ31.8×1.5t@500	φ33.5×2.1t@2.5～3.0
07-단동-6형			φ31.8×1.5t@500	φ33.5×2.1t@3.0～3.5
07-단동-7형			φ31.8×1.5t@600	φ33.5×2.1t@3.0～3.6
07-단동-8형			φ25.4×1.5t@500	φ31.8×1.7t@2.5～3.5
07-단동-9형			φ25.4×1.5t@700	φ31.8×1.5t@2.8～3.5
07-단동-10형			φ25.4×1.5t@900	φ31.8×1.5t@2.7
07-단동-11형			φ25.4×1.5t@900	φ31.8×1.5t@2.7～3.6

※ 보강지주 설치 효과를 보기 위해서는 지붕 용마루 도리의 규격은 최소 φ31.8  이상이어야 함(상기 보강지주 설치 규격은 지붕 용마루 도리의 규격이 φ48.1×2.1t 기준임). φ33.5를 이용해 보강지주를 설치할 경우, 지붕도리와의 결속부품이 없을 수 있으므로 그 때는 φ31.8 파이프를 이용하여 설치

▸ 단동하우스 지붕 위와 하우스 동간에 쌓인 눈 수시 제거

○ 폭설 시 넉가래 등으로 수시로 하우스 위에 쌓인 눈을 쓸어내림

○ 하우스 동간에도 눈이 쉽게 쌓여 지붕 위 제설작업이 어려워지고, 하우스 측벽이 무너질 수 있으므로 수시로 제설작업 수행

▸ 연동하우스 곡부 눈 제거

○ 연동하우스 곡부에 눈이 쌓이면 잘 흘러내리지 않게 되므로 눈이 녹는 속도보다 쌓이는 양이 더 많아질 때에는 연동 곡부에 올라가 제설작업 수행

* 곡부 위 제설작업 시 낙상의 우려가 크므로 안전에 세심한 유의 필요

▸ 난방기 가동 등

○ 가온하우스에서는 커튼과 이중비닐을 열고 난방기를 최대한 가동시켜 지붕면에 쌓인 눈이 녹아내릴 수 있도록 조치

○ 수막하우스는 눈이 녹아내릴 수 있도록 가능한 많은 양의 지하수를 살수

○ 기온 급강하에 대비한 보온자재의 사전·정비 점검 및 준비

○ 지온․기온 상승 대책 강구

- 축열주머니, 가연성 물질 준비, 다중 피복, 내부 보온, 방풍벽 및 지중가온 시설 등 설치

▸ 배수로 정비

○ 시설하우스, 축사 옆 배수로를 깊게 설치하여 눈 녹은 물로 인하여 습해가 발생되지 않도록 사전 조치

▸ 기후대응 작물선택

○ 한파대비, 기후조건에 맞는 작물선택과 안전 작기 준수

<내재해형 규격시설 설치>

▸ 비닐하우스 구조용 파이프 사용

○ 비닐하우스 골조용 파이프는 반드시 한국산업규격 KS D 3760의 비닐하우스 구조용 파이프(SPVHS, SPVHS-AZ)를 사용하여 시공

<사용불가(SPVH)>          <내재해형 규격 파이프(SPVHS)>

▸ 내재해형 규격에 맞는 단동하우스 설치

○ 내재해형 단동 비닐하우스의 폭·높이 등 규격과 파이프줄기초 규격은 임의 변경 시공해서는 안 되며, 반드시 설계도 및 시방서에 따라 시공

○ 시설규모(폭, 높이) 면에서 지역·작목 특성에 맞는 내재해형 규격 시설이 없는 경우, 지역별 설계기준 강도에 해당하는 내재해형 규격시설 중 규모가 큰 시설을 선정한 후 폭과 높이를 축소하여 시공

* 지붕경사각이 유지되는 범위에서 폭과 높이를 같이 줄여 시공하는 것은 가능

* 단동을 서로 연결시켜 연동형으로 설치할 경우 구조안전 진단 및 구조보강 필요

○ 눈 쓸어내리기 작업 이 가능하도록 하고 측면 적설하중 피해가 발생하지 않도록 단동하우스 동간거리 1.5m 이상 확보

○ 파이프를 연결하는 조리개는 반드시 일반 강선조리개와 내재해  조리개(인장력 90kgf 이상 미끄럼강도 139kgf 이상)를 조합하여 사용

<내재해형 단동하우스>   <내재해조리개 사용>       <파이프줄기초>

▸ 내재해형 규격에 맞는 연동 비닐하우스 설치

○ 내재해형 연동 비닐하우스의 폭·높이 등 규격과 독립기초 규격은 임의 변경 시공해서는 안 되며, 반드시 설계도 및 시방서에 따라 시공

* 지역·작목 특성에 따라 시설높이 조정이 필요할 경우 ±25㎝ 범위 내에서 조정시공 가능. 하우스 폭을 넓히거나 지붕구배를 완만하게 하는 경우에는 구조안전 진단을 받거나 구조보강 필요

<내재해형 규격시설>

(농림축산식품부 고시 제2014-78호, 2014.7.24.)

◆ 비닐하우스 등 67종

◊ 비닐하우스 : 35종(연동 5, 단동 19, 과수 3, 광폭 2)

◊ 간이버섯재배사 : 2종

◊ 인삼재배시설 : 20종(철재 5, 목재 15)

◊ 민간전문업체 개발 규격시설 : 10종(단동 5, 연동 2, 광폭 3)

◆ 세부설계도 열람

◊ 원예특작시설 내재해형 규격설계도․시방서 : 농촌진흥청 홈페이지(www.rda.go.kr) → 농업기술 → 영농기술 → 영농활용정보 → 시설표준설계도에서 자료 열람 및 다운로드

<간이버섯(느타리)재배사>

▸ 보온덮개 위 비닐 씌움

○ 보온덮개가 씌워져 있는 경우에는 눈이 흘러내리지 않게 되고, 녹은 물이 보온재에 스며들어 하중을 증가시키게 되므로 외부에 비닐을 덧씌워 줌

▸ 베드기둥의 지붕 연결

○ 보강지주 역할을 하도록 베드기둥 파이프를 지붕까지 연장 설치하여 하우스 안전성을 높임

<간이축사(육계사, 우사, 돈사)>

▸ 눈이 잘 흘러내리도록 차광망이나 보온덮개 위에 비닐을 씌워둠

▸ 노후한 시설은 보강지주 설치

○ 파이프가 부식된 경우에는 기둥과 기둥 사이 보조기둥을 추가 설치

○ 보온덮개나 차광망이 씌워져 있는 시설에서는 일반 비닐하우스에서보다 보강지주를 더 좁은 간격으로 설치

<인삼재배시설 및 과수 방조망 시설>

○ 인삼재배시설의 차광망 및 과수원 방조망은 망 윗부분을 걷어 내거나 측면으로 말아두어 적설로 인한 붕괴 피해 예방조치

<차광망 걷음>            <눈 털음>           <방조망 걷어둠)>

【사후대책】

○ 안전에 유의하며 시설하우스 및 축사 주위에 쌓인 눈의 신속한 제설 작업 실시

○ 폭설 피해시 시․군 행정기관 및 농업기술센터 등에 즉시 신고하고 피해복구 지원을 요청하여 무너진 시설하우스 및 축사 응급 복구

- 피해 복구시에는 내재해형 규격시설에 따라 설치하여 재해를 최소화할 수 있도록 하고 피해 발생시에도 정부의 지원을 받을 수 있도록 함

○ 파손된 골조 및 피복 비닐의 긴급 보수, 작물 동해 피해 예방

- 폭설 이후에는 작물의 동해나 저온피해 등이 발생할 수 있으므로 폭설로 무너진 하우스는 조속히 복구하여 피복을 다시 하고, 복구가 불가능한 지역에서는 섬피 등을 이용해 소형터널을 2～3중으로 보온하여 동해 피해 방지

○ 시설하우스 및 축사 내부에 난방장치 가동으로 농작물 및 가축 동사 방지

- 온풍난방기 등 난방장치를 가동하여 하우스 위에 쌓인 눈이 녹아 내려 햇빛이 하우스 안으로 들어올 수 있도록 조치하고, 정전으로 인하여 난방장치가 작동 불가능한 경우에는 섬피, 부직포 등을 이용하여 소형 터널로 보온을 충분히 하여 생육 최저온도 이하로 떨어지지 않도록 관리

○ 주변 배수로 정비 및 환기 실시, 시설원예 병충해 방제 및 축사 질병 예방 대책 추진

- 눈이 녹아서 찬물이 하우스 안으로 스며들지 않도록 배수로를 잘 정비

- 눈이 오면 하우스 내의 습도가 높아져 병 발생이 많아지게 되므로 환기를 적극적으로 실시하고 살균제를 살포

○ 피해 농작물의 관리 등 대(對)농민 기술지도로 농작물 피해 최소화

나	작물별 관리 대책

채  소

【사전대책】

○ 지역별 기후 조건에 맞는 품목 선택과 안전 작기 준수

- 지대별 안전 재배 작물과 적기

지 대 별	재배 작물	재배 적기	재배 위험 기간
극 저 온 지 대 난방비과다지대 중 간 지 대 경제적난방지대	엽 채 류 엽·과채류 〃 과 채 류	억제, 반촉성 〃 반 촉 성 촉성, 반촉성	12하～2하순 1상～1하순 1상～1하순 -

○ 작물별 생육시기별 최저 한계 온도의 확보

- 과채류 최저 한계 온도(℃)

작 물 별	모기를 때	꽃눈생기기전	꽃필 때	동해온도
딸 기 토마토 오 이 고 추 수 박 호 박	10 10 12 15 12 12	3～5 5 7～10 12 8～9 7～8	10 10 12 15 12 12	0 -1～-2 0～2 0～2 0～2 0～2

- 엽채류 최저 한계 온도(℃)

작 물 별	모기를 때	꽃눈생기기전	냉해온도	비 고
무 배 추 상 추 시금치 쑥 갓 샐러리	10(유모기) 10 10 5 10 10	2 5 3 0 5 6～7	0 -8 -5 -10 -5 0

○ 보온 시설의 보완

- 소형터널 + 섬피 → 대형터널 + 커튼설치 보온

<대형터널 부직포 보온시 보온효과 및 생력효과>

보온방법	보 온 효 과				생력효과(시간/10a)
	밤 기 온		밤 지 온		1 인 작업시	2 인 작업시
	최 저	평 균	최 저	평 균
소형터널+섬피보온 대형터널+부직포보온	7.5℃ 10.2	11.8 14.8	13.9 17.3	16.7 19.6	137 (100) 37.8 (28)	102.8 (100) 8.9 (9)

※ 소형터널은 폭 90cm, 대형터널은 240cm임

생력효과의 ( )내 숫자는 보온작업시 노동력을 줄일 수 있는 생력 지수임

- 방풍벽 설치 : 서북 방향에 높이 3～4m로 망 또는 이엉으로 설치

- 하우스 연동화 : 방열 면적 축소

- 하우스 주변 단열재 설치 : 깊이 40cm, 폭 10cm

- 태양열 이용 증대 : 축열물주머니, 지중 축열장치의 이용

- 커튼 및 터널에 의한 보온력 강화 : 섬피 등 보온자재 이용

<하우스 덮는 형태에 따른 기온과의 차이(보온력)>

하우스 덮는 형태	기온과의 차이
하우스 + 커튼(1겹) 〃 + 밖에 섬피덮음(1겹) 〃 + 〃 + 커튼(1겹) 〃 + 소형터널 + 섬피덮음(1겹) 〃 + 〃 + 섬피 2겹덮음	3～ 4℃ 5～ 6 7～ 8 9～10 12～13

※ 햇볕에 쪼였을 때의 온도차이며 구름 낀 날은 이보다 1～2℃ 낮음

○ 내한성 품종 선택과 내한성 증대

- 참외 및 노지멜론 : 내한성 대목 이용 (신토좌, 백국좌)

- 영양 조건 개선과 저온 순화

○ 보온 효과가 좋은 덮개를 이용하여 보온한다.

<커튼 재료별 보온 효과>

구 분	폴리에틸렌 필름 (P.E)	초산 비닐 (E.V.A)	알루미늄 바른 천 (Al 증착포)
기온상승 지온상승	1～2℃ 2～4	2～3 5	4～5 7

○ 자연열을 최대이용 보온 : 축열물주머니 설치

<축열 물주머니 설치 효과>

구 분	기 온	지 온	수 량
설치한곳 안 한 곳	8～9℃ 6	11～12℃ 8	134% 100

※ 외기온도 5℃, 재배작물 : 상추

○ 고온성 열매채소류 촉성재배시는 가급적 겨울철 추울 때에는 가온하여 생리 장애와 어는 피해를 방지

【사후대책】

○ 정전 등으로 가온시설을 가동할 수 없을 때는 숯, 알콜 등을 연소시켜 가온

○ 보온피복 강화

○ 살균제 및 요소 엽면 살포로 생육 촉진

○ 피해가 심하면 다른 작물로 대체

<채소류의 생육 및 장애온도>

(단위 : ℃)

작 물 별	최 고 한량계	적 온		최 저 량 계	동 해 온 도	장 애 온 도
		낮	밤
토 마 토 가 지 고추(피망)	35 35 35	25～20 28～23 30～25	13～8 18～13 20～15	5 10 12	-1～-2 0～2 0～2	30℃이상 : 공동과발생 35℃이상 : 낙화, 낙과 25℃이상 : 화분기능상실 35℃이상 : 낙화, 낙과
오 이 수 박 온실멜론 참 외 호 박	35 35 35 35 35	28～23 28～23 30～25 25～20 25～10	15～10 18～13 23～18 15～10 15～10	8 10 15 8 8	0～2 0～2 0～2 0～2 0～2	10℃이하 : 순멎이 현상 발생 15℃이하 및 40℃이상 : 발아율저하 15℃이하 : 발효과 발생 35℃이상 : 낙화, 낙과발생 35℃이상 : 낙화, 낙과발생
시 금 치 무 배 추 샐 러 리 쑥 갓 상 추 딸 기	25 25 25 25 25 25 30	20～15 20～15 18～13 18～13 20～15 20～15 23～18	15～10 15～10 15～10 13～8 15～10 15～10 10～5	8 8 5 5 8 8 3	-10 0 -6 0 -5 -5 -5	25℃이상 : 생육정지 유묘기 10℃이하 약 1주경과 : 추대발생 육묘기 5℃이하 약 1주경과 : 추대발생 25℃이상 : 발아장애 -5℃이하 : 꽃눈동해

과  수

【사전대책】

○ 과원조성 시 재배지역의 겨울철 최저기온 등 기후를 감안하여 내한성 품종 및 저온에 강한 대목을 선택하고, 주위보다 지형이 낮아 찬 공기가 머무르기 쉬운 곳은 피함

○ 적절한 비배관리를 통하여 월동 전에 충분한 저장양분이 축적되도록 하여 수체를 튼튼하게 유지함

○ 적정 착과량을 유지하고, 적기에 수확하여 저장양분 함량이 낮아지지 않도록 하며, 병·해충, 약해 등에 의한 조기낙엽을 방지하여 탄수화물 축적이 충분히 이루어지도록 관리

○ 생육기에 과도하게 영양생장하지 않도록 관리하고, 배수가 불량한 과원의 나무는 동해를 더 받기 쉬움으로 배수관리 필요

○ 복토 및 지면과 가까운 줄기부위를 피복하여 월동에 대비

* (例示) 월동대비 방법

- 싸매주기 : 지상에서 80～100cm 부위까지 짚으로 싸매줌

- 흙덮기 : 지제부에서 30～40cm 높이로 흙을 북돋아 줌

- 백도제, 수성페인트 발라주기 : 지상에서 1m 부위까지 도포

○ 적설로 인한 붕괴예방을 위해 과수 방조망은 걷어둠

【사후대책】

○ 동해 발생 정도에 따라 전정시기를 늦춤

- 동해 피해 정도를 육안으로 바로 확인이 어려울 때는 꽃눈의 피해 추이를 지켜보며 전정시기를 늦추고 강전정은 피함

* (例示)  전정시기 : 2월 중·하순 (보통 때) → 3월 상순 (언 피해 시)

○ 동해발생 부위에 따라 과수 회복작업 추진

- 동해 발생 과수는 꽃눈 피해정도에 따라 전정(가지 손질) 추진

* 꽃눈 50% 이상 언 피해 : 평년대비 열매가지를 2배 이상 남김

* 꽃눈 50% 이하 언 피해 : 평년대비 열매가지를 20% 더 남김

○ 동해 발생 상태에 따라 적정 시비 추진

* (例示) 꽃눈이 동사하여 열매가 달리지 않는 나무는 질소비료 30∼50% 감량

○ 꽃눈 피해가 많을 경우 인공 꽃가루받이 실시와 열매솎기를 적게 함

○ 피해를 입은 나무는 웃자란 가지를 활용하여 수관 형성

○ 지면 근처 원줄기의 피해가 발생했을 때는 수피(樹皮) 상태를 관찰하고 수피 안쪽이 갈변, 흑변하면 수피가 들뜨지 않게 탄력성이 높은 고무밴드 등을 이용해 피해 부위는 즉시 묶어줌

- 원줄기의 균열 확대를 방지하고 상처 부위가 쉽게 아물도록 하기위한 방법으로 고무밴드는 새가지가 생장하기 시작하는 5월 상․중순경에 풀어줌

○ 동해에 의해 약화된 나무의 원줄기 또는 굵은 가지 하단부에는 나무좀이 가해할 수 있으므로 침투이행성이 높은 유기인계 살충제(농약사용지침참조)를 희석해 굵은 줄기의 껍질에 살포

<과수 겨울철 한계온도>

종류	연 평균기온 (℃)	동해 한계온도 (℃)	재배지역
사과	8~11	-35	전국
배	12~15	-30	전국
복숭아	12~15	-20	전국
포도	11~15	갬벨얼리 : -25 거봉 : -20	전국 대전이남
단 감	13~15	-14	대전이남
떫은감	11~15	-17	서울이남
매실	12~15	-20	전국
자두	12~15	-28	전국
양앵두	7~12	-20	서울이남
살구	11~15	-25	전국
앵두	12~15	-25	전국
대추	12~15	-27	전국
모과	12~15	-27	전국
석류	13~15	-17	경남북,전남북
무화과	14	-8	경남, 전남
감귤	15~16	-7	제주
참다래	15	-10	경남,전남
유자	14~15	-9	경남, 전남
블루베리	8~15 16	하이부쉬 : -34 래빗아이 : -10	전국 제주

보  리

○ 생육단계별 저온장애와 관리 작업

생육과정	유수분화정도	유수장 (㎜)	간 장 (㎝)	동 사 온 도 (℃)	기 간(월.일)		주간 엽수 (매)	관 리 작 업
					중부	남부
발 아 기	-	-			10.10	10.25	-
아 생 기	-	-			10.23	11. 8	2	토입, 답압, 피복, 배수구 설치(월동전)
유 묘 기	-	-			10.30	11.15	3～1
분얼성수기
포분화전기	Ⅲ-Ⅳ	-	-	-17 (동사)	월동중	월동중	5～6
포분화후기	Ⅴ	0.5	-	-17 (동사)	3. 1	2.10	5～6
유수형성기
소수분화전기	Ⅵ	0.7	-	-15 (동사)	3. 6	2.26	6	추비,토입,중경
소수분화중기	Ⅶ	0.9	-	-13 (동사)	3.16	3. 4	7
소수분화후기	Ⅷ	1.0	0.6	-4～-6 (규간유수동사)	3.26	3.10	8	추비,토입,중경 배수구정비
영화분화전기	Ⅸ	2.0	2.2	-3～-5 (부분불임)	3.30	3.20	9
영화분화후기	Ⅹ	3.0	6.2	-2～-4 (부분불임)	4.10	4. 1	10
최고분얼기		5.0	12.5		4.10	4 .5	11	습해도복, 한발방지
신 장 기		20.0	21.1				12	습해방지
출 수 기		40.0	81.0		5. 5	4.25	13	병충해방재
성 숙 기		-	94.0		6.10	6. 5	13	적기수확

○ 맥종별 동사온도(℃)

월 별	12월	1	2	3	4
생육단계		생육정지기		□□□□□□□ 생육재생기 □□□□□□
겉 보 리	-17	-17	-15～-17	-5～-15	-4
쌀 보 리	-14	-14	-12～-14	-4～-12	-3
맥주보리	-12	-12	-10～-12	-3～-10	-2

○ 월동작물 동해온도

생육단계 작 물 별	생육 정지기․휴면기			생육 재생기		개화 유과기
	12월	1	2	3	4	5
겉 보 리	-17	-17	-15～17	-5～15	-4	-
쌀 보 리	-14	-14	-12～14	-4～12	-3	-
맥 주 보 리	-12	-12	-10～12	-3～10	-2	-
호 밀	-26	-26	-24	-20～24	-20	-
이탈리안라이그라스	-17	-17	-17	-15	-8	-
목 초	-15～28	-15～28	-15～28	-8～22	-5～15	-
유 채	-13～14	-13～14	-6～14	-5～6	-5～6	-
마 늘
(난 지 형)	-5～6	-5～6	-5～6	-5～6	-5～6	-
(한 지 형)	-7～8	-7～8	-7～8	-7～8	-7～8	-7～8
양 파	-8～9	-8～9	-8～9	-8～9	-8～9	-8～9
사 과	-25～30	-25～30	-30～35	-15～20	-1.7～2.5	-1.1
배	-20～25	-20～25	-25～30	-15～20	-1.7～2.8	-1.1
복 숭 아	-15～20	-15～20	-20～25	-10～15	-1.1～1.7	-1.1
포 도	-20～25	-20～25	-20～25	-15～20	-0.6	-1.1
뽕 나 무 눈	-15～20	-15～20	-14～16	-9～14	-3～9	0～-3
뽕 나 무 가 지	-20～25	-20～25	-18～20	-14～18	-7～14	0～-7

(주) ◦ 사과, 배, 복숭아 : 화아피해 온도, 포도 : 눈 피해온도

※ 남부해안 및 제주의 극조파 보리(3월 -4～5℃)

※ 조파보리 주간의 유수동사(-5℃)

감   자

【예상되는 문제점】

○ 주로 가을감자의 수확기 무렵이나 노지 월동재배 감자에서 발생할 수 있으며, 피해를 받은 잎줄기는 눈이 녹은 후 맑은 날이 계속되면 고사됨

○ 가을감자는 파종 또는 정식시기가 늦어질 경우 생육후기에 서리피해 또는 대설피해를 받을 수 있으며, 노지 월동재배 감자는 월동기간 중에 피해를 받을 수 있음

【사전대책】

○ 가을감자는 적기 파종하거나 파종기를 앞당겨 파종

○ 가을재배에서 대설 피해가 우려되면 피해 발생 전에 수확

○ 서리피해가 우려되는 경우에는 톱밥, 왕겨 등을 태워 포장의 온도를 높여줌(연소법)

○ 노지 월동재배 감자는 강설이 예상되기 전에 막 덮기를 하여 직접적인 피해 예방

【사후대책】

○ 가을재배에서 대설 피해가 발생하면 눈이 녹는 대로 수확하고 수확한 감자는 통풍이 잘 되는 곳에서 건조시켜 부패 예방

버   섯

【예상되는 문제점】

○ 대설/한파시 버섯재배사 지붕 붕괴/상수도관 파열

【사전대책】

○ 쌓인 눈의 신속 처리를 위한 제설 장비 준비

○ 노후화 및 붕괴가 우려되는 재배사는 버팀기둥 등으로 보강

【사후대책】

○ 재배사 지붕에 쌓인 눈을 수시로 쓸어내림

○ 파손 피해상황은 해당기관에 신속 신고하고 응급 복구

축   산

【예상되는 문제점】

○ 폭설에 의한 축사 파손

○ 보온을 위한 축사 밀폐로 인한 유해가스 피해

【사전대책】

○ 전기시설(누전, 합선, 감전 등) 및 노후화 시설 점검

○ 보온 기자재 및 유류 보유량 사전 정비․점검 실시

○ 사료시설(사료빈, 급이장치, 사료통 등) 및 사료 보유량 점검

○ 충분한 양의 볏짚, 톱밥, 왕겨 등 바닥 보온재 확보

【사후대책】

○ 대설, 폭풍 등으로 파손된 축사시설 긴급 복구

○ 축사 주위에 쌓인 눈 신속한 제설작업 실시

○ 기온이 내려갈 때 사료 10% 늘여 급여

○ 축사내 적정 온도 및 환기 실시로 쾌적한 환경 조성

○ 죽은 가축은 처리요령에 의거 땅에 묻거나 불에 태우기

초지·사료작물

【예상되는 문제점】

○ 동계사료작물은 폭설이 잦은 경우 보온효과로 월동성 향상

- 초지 및 사료작물에 있어서 폭설은 큰 악영향을 주지 않음

【사전대책】

○ 폭설 후 해동시 습해가 우려되는 포장 배수로 정비

○ 월동 전 웃자람이 없도록 적기파종 권장

【사후대책】

○ 월동 후 지역별(남부지역 2월말, 중부지역 3월초) 적기추비 권장

Ⅲ		참고자료

1	기상정보

가	2017년 농업기후지대별 기상경과 특징

*출처 : 국립농업과학원

2017년 농업기후지대별 기상특징

① 2017년 (2017.01.01.~11.29.)

◇ 기온은 14.4℃로, 평년(13.7)보다 0.7℃ 높았음

◇ 강수량은 976.5㎜로, 평년(1,338.9)보다 362.4㎜ 적었음(72.9%)

◇ 일조시간은 2,275.1시간으로, 평년(2,057.9)보다 217.2시간 많았음(110.6%)

② 최근 4주 (2017.11.02.~11.29.)

◇ 기온은 7.0℃로, 평년(7.8)보다 0.8℃ 낮았음

◇ 강수량은 14.3㎜로, 평년(45.4)보다 31.1㎜ 적었음(31.5%)

◇ 일조시간은 183.4시간으로, 평년(153.6)보다 29.8시간 많았음(119.4%)

③ 2017년 11월 5주차 (2017.11.23.~11.29.)

◇ 기온은 5.0℃로, 평년(5.4)보다 0.4℃ 낮았음

◇ 강수량은 7.6㎜로, 평년(12.0)보다 4.4㎜ 적었음(63.3%)

◇ 일조시간은 39.9시간으로, 평년(37.0)보다 2.9시간 많았음(107.8%)

※ 11월 5주차 일최저기온의 평균은 -0.3℃로, 평년(0.6)보다 0.9℃ 낮았음

2017년 기상예보 및 전망

① 10일(2017.12.03.~12.10.) 기상예보(기상청, 2017.11.30., 06:00)

◇ 기온은 평년보다 조금 낮겠음

◇ 강수량은 평년과 비슷하거나 조금 많겠으나, 경상도는 비슷하겠음

※ 12월 3~4일은 서울·경기도와 강원영서, 강원영동과 충청도, 남부지방, 제주도, 5~6일은 전라도와 제주도, 7일은 중부지방, 전라도에 비 또는 눈이 오겠음

② 1개월(2017.12.11.~2018.1.07) 기상전망(기상청, 2017.11.30., 11:00)

◇ 기온은 (12.11~12.24) 평년보다 낮은 경향을 보이겠으나,

(12.25~2018.1.7) 평년보다 높은 경향을 보이겠음

◇ 강수량은 대체로 평년과 비슷하거나 적겠음

1	기상 경과 (2017.01.01.~11.29.)

기온

❍ 조사기간의 평균기온은 14.4℃로, 평년(13.7)보다 0.7℃ 높았음

- ’17년 11월 5주차의 평균기온은 5.0℃로, 평년(5.4)보다 0.4℃ 낮았음

- ’17년 11월 5주차의 최고기온은 10.8℃로, 평년(11.1)보다 0.3℃ 낮았음

- ’17년 11월 5주차의 최저기온은 –0.3℃로, 평년(0.6)보다 0.9℃ 낮았음

<평균기온>                                                      (단위 : ℃)

기 간	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월					평 균 (1.1~11.29)
											1주 (10.26~11.1)	2주 (11.2~11.8)	3주 (11.9~11.15)	4주 (11.16~11.22)	5주 (11.23~11.29)
2017년	0.3	1.8	6.4	13.8	18.6	21.7	26.4	25.4	20.6	15.4	12.1	11.3	8.2	3.4	5.0	14.4
평 년	-0.8	1.3	6.0	12.2	17.1	21.1	24.4	25.1	20.5	14.5	11.5	10.4	8.9	6.3	5.4	13.7
편 차	1.1	0.5	0.4	1.6	1.5	0.6	2.0	0.3	0.1	0.9	0.6	0.9	-0.7	-2.9	-0.4	0.7

<최고기온>                                                      (단위 : ℃)

기 간	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월					평 균 (1.1~11.29)
											1주 (10.26~11.1)	2주 (11.2~11.8)	3주 (11.9~11.15)	4주 (11.16~11.22)	5주 (11.23~11.29)
2017년	5.6	7.4	12.6	20.2	25.1	27.5	30.5	29.9	26.2	21.0	18.9	17.8	14.7	9.0	10.8	20.0
평 년	4.5	7.0	11.8	18.5	23.1	26.3	28.6	29.7	25.9	20.9	18.0	16.8	14.5	12.2	11.1	19.2
편 차	1.1	0.4	0.8	1.7	2.0	1.2	1.9	0.2	0.3	0.1	0.9	1.0	0.2	-3.2	-0.3	0.8

<최저기온>                                                      (단위 : ℃)

기 간	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월					평 균 (1.1~11.29)
											1주 (10.26~11.1)	2주 (11.2~11.8)	3주 (11.9~11.15)	4주 (11.16~11.22)	5주 (11.23~11.29)
2017년	-4.5	-3.6	0.7	7.9	12.4	16.6	23.3	22.0	15.9	11.0	6.3	5.6	2.4	-1.7	-0.3	9.5
평 년	-5.3	-3.4	0.7	6.2	11.5	16.7	21.1	21.6	16.3	9.3	6.1	5.1	4.1	1.2	0.6	9.0
편 차	0.8	-0.2	0.0	1.7	0.9	-0.1	2.2	0.4	-0.4	1.7	0.2	0.5	-1.7	-2.9	-0.9	0.5

강수량

❍ 조사기간의 총 강수량은 976.5㎜로, 평년(1,338.9)보다 362.4㎜ 적었음

- ’17년 11월 5주차의 강수량은 7.6㎜로, 평년(12.0)보다 4.4㎜ 적었음

(단위 : ㎜)

기 간	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월					합 계 (1.1~11.29)
											1주 (10.26~11.1)	2주 (11.2~11.8)	3주 (11.9~11.15)	4주 (11.16~11.22)	5주 (11.23~11.29)
2017년	18.5	36.0	26.1	72.8	31.0	63.0	297.1	239.0	100.6	77.9	1.6	2.9	2.3	1.5	7.6	976.5
평 년	32.5	38.4	62.3	82.5	110.8	168.8	294.4	279.4	166.6	56.0	11.4	12.0	12.6	8.8	12.0	1338.9
편 차	-14.0	-2.4	-36.2	-9.7	-79.8	-105.8	2.7	-40.4	-66.0	21.9	-9.8	-9.1	-10.3	-7.3	-4.4	-362.4

강수일수

❍ 조사기간의 총 강수일수는 122.2일로, 평년(121.6)보다 0.6일 많았음

- ’17년 11월 5주차의 강수일수는 3.1일로, 평년(2.3)보다 0.8일 많았음

(단위 : 일)

기 간	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월					합 계 (1.1~11.29)
											1주 (10.26~11.1)	2주 (11.2~11.8)	3주 (11.9~11.15)	4주 (11.16~11.22)	5주 (11.23~11.29)
2017년	10.9	9.0	10.5	10.5	7.5	10.8	19.3	17.6	7.4	9.6	0.2	1.7	1.8	2.4	3.1	122.2
평 년	10.2	9.0	10.4	9.8	10.5	12.0	16.9	15.5	11.0	7.5	1.8	1.9	2.4	2.0	2.3	121.6
편 차	0.7	0.0	0.1	0.7	-3.0	-1.2	2.4	2.1	-3.6	2.1	-1.6	-0.2	-0.6	0.4	0.8	0.6

일조시간

❍ 조사기간의 총 일조시간은 2,275.1hr으로, 평년(2,057.9)보다 217.2hr 많았음

- ’17년 11월 5주차의 일조시간은 39.9hr으로, 평년(37.0)보다 2.9hr 많았음

(단위 : hr)

기 간	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월					합 계 (1.1~11.29)
											1주 (10.26~11.1)	2주 (11.2~11.8)	3주 (11.9~11.15)	4주 (11.16~11.22)	5주 (11.23~11.29)
2017년	189.5	203.8	223.3	241.5	275.9	243.0	142.1	187.2	207.8	171.7	49.6	48.4	50.6	44.5	39.9	2275.1
평 년	169.6	170.4	198.8	219.1	228.1	190.4	160.5	182.9	176.9	201.2	45.4	40.2	36.8	39.6	37.0	2057.9
편 차	19.9	33.4	24.5	22.4	47.8	52.6	-18.4	4.3	30.9	-29.5	4.2	8.2	13.8	4.9	2.9	217.2

상대습도

❍ 조사기간의 평균 상대습도는 67.0%로, 평년(69.5)보다 2.5% 낮았음

- ’17년 11월 5주차의 평균 상대습도는 67.6%로, 평년(67.0)보다 0.6% 높았음

(단위 : %)

기 간	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월					평 균 (1.1~11.29)
											1주 (10.26~11.1)	2주 (11.2~11.8)	3주 (11.9~11.15)	4주 (11.16~11.22)	5주 (11.23~11.29)
2017년	60.9	56.9	56.9	59.4	60.9	66.9	82.9	79.7	74.5	73.9	66.7	69.1	59.0	54.6	67.6	67.0
평 년	64.0	62.8	62.6	61.5	66.8	73.3	80.0	78.9	75.8	70.4	68.6	69.1	67.6	66.2	67.0	69.5
편 차	-3.1	-5.9	-5.7	-2.1	-5.9	-6.4	2.9	0.8	-1.3	3.5	-1.9	0.0	-8.6	-11.6	0.6	-2.5

평균풍속

❍ 조사기간의 평균풍속은 2.0㎧로, 평년(2.1)보다 0.1㎧ 약했음

- ’17년 11월 5주차의 평균풍속은 1.9㎧로, 평년(2.1)보다 0.2㎧ 약했음

(단위 : ㎧)

기 간	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월					평 균 (1.1~11.29)
											1주 (10.26~11.1)	2주 (11.2~11.8)	3주 (11.9~11.15)	4주 (11.16~11.22)	5주 (11.23~11.29)
2017년	2.1	2.4	2.0	2.3	2.0	1.9	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	2.0	2.0	1.9	2.0
평 년	2.3	2.4	2.4	2.4	2.2	1.9	1.9	1.8	1.8	1.8	1.9	1.8	2.1	2.0	2.1	2.1
편 차	-0.2	0.0	-0.4	-0.1	-0.2	0.0	-0.2	-0.1	-0.1	-0.1	-0.2	-0.1	-0.1	0.0	-0.2	-0.1

증발량

❍ 조사기간의 총 증발량은 1,298.4㎜로, 평년(1,082.9)보다 215.5㎜ 많았음

- ’17년 11월 5주차의 증발량은 14.5㎜로, 평년(12.2)보다 2.3㎜ 많았음

(단위 : ㎜)

기 간	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월					합 계 (1.1~11.29)
											1주 (10.26~11.1)	2주 (11.2~11.8)	3주 (11.9~11.15)	4주 (11.16~11.22)	5주 (11.23~11.29)
2017년	58.5	71.7	105.7	153.8	185.7	171.6	124.6	134.3	126.7	93.8	21.9	19.1	19.7	15.9	14.5	1298.4
평 년	46.7	53.0	84.2	119.8	140.2	131.4	122.1	130.3	105.5	91.6	18.0	15.6	14.5	13.2	12.2	1082.9
편 차	11.8	18.7	21.5	34.0	45.5	40.2	2.5	4.0	21.2	2.2	3.9	3.5	5.2	2.7	2.3	215.5

2	농업지대별 ’17년 11월 5주의 기상특징

농업지대	지역	’17년 11월 5주차 기상요소의 평년편차 및 평년대비
		평균기온	최고기온	최저기온	강수량		일조시간
		편차(℃)	편차(℃)	편차(℃)	편차(㎜)	대비(%)	편차(hr)	대비(%)
1.태백고냉	대관령	-0.7	-1.9	-2.4	5.4	140.9	17.7	142.7
2.태백준고냉	인제,홍천,제천	-0.7	-1.0	-1.1	9.0	207.1	5.1	115.5
3.소백산간	충주,보은	-0.4	-0.3	-1.1	-1.0	90.9	-5.4	85.3
4.노령소백산간	임실	-0.6	-0.5	-0.2	-1.0	91.3	-7.5	80.1
5.영남내륙산간	추풍령,영주,문경	-0.7	-0.8	-1.1	-3.0	69.1	0.2	100.5
6.중북부내륙	춘천,양평	-1.5	-1.5	-1.9	9.6	196.0	5.6	117.9
7.중부내륙	원주,이천	-0.4	-0.5	-1.1	9.6	193.2	11.4	136.7
8.소백서부내륙	청주,대전,금산	-0.5	-1.3	-0.7	-0.7	93.8	0.0	100.0
9.노령동서내륙	정읍,남원,거창,산청	-0.2	-0.2	-0.3	-9.1	18.0	-0.7	98.1
10.호남내륙	광주,순천,장흥	-0.2	0.1	-0.8	-11.8	8.5	0.9	102.5
11.영남분지	대구,의성,구미,영천	-0.3	0.1	-0.7	-6.6	2.9	3.1	108.6
12.영남내륙	진주,합천,밀양	0.0	0.9	-0.6	-9.1	0.0	2.0	104.9
13.중서부평야	서울,인천,수원,서산 강화,천안,보령	-1.4	-1.3	-2.1	6.4	156.1	6.3	117.3
14.차령남부평야	군산,전주,부여,부안	-0.4	-0.5	-0.9	-3.7	73.4	0.2	100.6
15.남서해안	목포,완도,해남,고흥	-0.4	0.0	-1.4	-13.2	0.8	-0.3	99.2
16.남부해안	부산,통영,여수,거제, 남해	0.7	0.7	0.6	-13.9	0.7	1.4	103.3
17.동해안북부	속초,강릉	-0.8	-0.6	-1.7	-13.2	17.0	15.1	138.8
18.동해안중부	울진,영덕	-0.1	0.1	-0.9	-14.2	0.0	1.3	103.0
19.동해안남부	포항,울산	0.4	0.3	0.0	-10.2	1.0	13.1	132.2
20.제주	제주,성산,서귀포	0.2	-0.3	0.2	-10.3	49.0	-5.1	85.0
평 균		-0.4	-0.3	-0.9	-4.4	63.3	2.9	107.8

3	연도별 평균기온

❍ 2017년 1월부터 11월 5주차까지의 평균기온은 14.4℃로, 평년(13.7)보다 0.7℃

높았음

- 2017년 11월 5주차의 평균기온은 5.0℃로, 평년(5.4)보다 0.4℃ 낮았음

기 간	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월					분석기간
																1.1~11.29		11.23~11.29
											1주 (10.26~11.1)	2주 (11.2~11.8)	3주 (11.9~11.15)	4주 (11.16~11.22)	5주 (11.23~11.29)	평균 (℃)	편차 (℃)	평균 (℃)	편차 (℃)
2017년	0.3	1.8	6.4	13.8	18.6	21.7	26.4	25.4	20.6	15.4	12.1	11.3	8.2	3.4	5.0	14.4	0.7	5.0	-0.4
2016년	-0.6	1.9	7.3	13.8	18.5	22.2	25.4	26.7	21.7	15.9	10.8	10.3	9.8	9.9	2.8	14.7	1.0	2.8	-2.6
2015년	0.8	2.2	6.8	12.7	18.5	21.5	24.3	25.2	20.5	15.1	10.3	12.3	12.7	11.7	5.3	14.4	0.7	5.3	-0.1
2014년	0.7	2.7	7.7	13.3	18.3	21.7	24.9	23.7	20.9	14.9	13.0	10.7	7.4	7.1	9.7	14.4	0.7	9.7	4.3
2013년	-1.8	0.8	6.7	10.3	17.7	22.4	26.2	27.2	21.2	15.6	11.7	12.3	7.4	4.9	4.0	14.1	0.4	4.0	-1.4
2012년	-1.0	-0.6	5.8	12.6	18.2	22.0	25.4	26.3	20.1	14.4	11.9	9.3	8.5	5.4	4.1	13.7	0.0	4.1	-1.3
2011년	-4.5	2.1	4.6	11.2	17.2	21.8	25.0	25.0	21.0	13.9	12.6	16.8	11.2	8.8	7.5	13.6	-0.1	7.5	2.1
2010년	-1.5	2.5	5.5	9.8	17.0	22.1	25.3	26.8	21.9	14.6	9.0	9.3	7.9	6.3	4.4	13.8	0.1	4.4	-1.0
2009년	-0.8	4.3	7.0	12.5	18.2	21.7	23.6	24.5	20.9	15.4	15.1	11.7	10.6	2.5	6.5	14.2	0.5	6.5	1.1
2008년	0.1	-0.2	7.1	13.0	17.3	20.4	26.0	24.7	21.5	15.9	12.1	12.3	10.0	4.1	6.0	14.1	0.4	6.0	0.6
2007년	1.2	4.3	7.0	11.6	17.6	21.6	23.7	26.1	21.4	15.1	12.4	9.9	9.4	3.9	5.9	14.4	0.7	5.9	0.5
2006년	0.8	1.4	6.0	11.3	17.2	21.2	23.2	26.5	19.6	16.9	13.7	11.4	9.5	7.3	8.2	14.0	0.3	8.2	2.8
2005년	-0.9	-0.3	4.9	13.2	17.0	22.3	24.9	25.0	21.8	14.4	11.5	13.7	9.3	3.9	7.3	13.8	0.1	7.3	1.9
2004년	-0.7	3.1	6.6	12.8	17.3	21.7	25.2	25.1	20.9	14.4	12.5	11.3	10.4	7.7	7.3	14.2	0.5	7.3	1.9
2003년	-1.6	2.6	6.1	12.5	17.4	20.9	22.4	23.9	21.0	13.6	11.3	12.6	10.2	8.0	8.6	13.6	-0.1	8.6	3.2
2002년	1.5	2.6	8.0	13.4	16.8	21.1	24.3	23.9	20.1	12.9	7.5	6.1	6.3	3.2	4.1	13.7	0.0	4.1	-1.3
2001년	-1.6	1.3	5.7	12.7	18.2	21.6	25.5	25.2	20.8	15.6	14.4	7.8	6.8	6.9	5.9	13.9	0.2	5.9	0.5
10년 평균	-0.7	2.0	6.6	12.1	17.9	21.7	25.0	25.6	21.1	15.1	11.9	11.5	9.5	6.5	5.6	14.1	0.4	5.6	0.2
평 년	-0.8	1.3	6.0	12.2	17.1	21.1	24.4	25.1	20.5	14.5	11.5	10.4	8.9	6.3	5.4	13.7	0.0	5.4	0.0

* 10년 평균 : 최근 10년(2007~2016년)동안의 평균기온의 평균

** 평년 : 30년(1981～2010년)동안의 평균기온의 평균

*** 편차 : 평년의 평균기온에 대한 연도별 평균기온의 차이

4	연도별 강수량

❍ 2017년 1월부터 11월 5주차까지의 강수량의 합은 976.5㎜로, 평년(1,338.9)보다 362.4㎜ 적었음(평년대비 72.9%)

- 2017년 11월 5주차의 강수량의 합은 7.6㎜로, 평년(12.0)보다 4.4㎜ 적었음

(평년대비 63.3%)

기 간	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월					분석기간
																1.1~11.29		11.23~11.29
											1주 (10.26~11.1)	2주 (11.2~11.8)	3주 (11.9~11.15)	4주 (11.16~11.22)	5주 (11.23~11.29)	합계 (mm)	대비 (%)	합계 (mm)	대비 (%)
2017년	18.5	36.0	26.1	72.8	31.0	63.0	297.1	239.0	100.6	77.9	1.6	2.9	2.3	1.5	7.6	976.5	72.9	7.6	63.3
2016년	32.9	50.6	62.8	163.2	103.4	76.4	290.8	86.1	209.5	156.1	8.3	5.3	10.9	15.2	4.6	1267.8	94.7	4.6	38.3
2015년	31.8	31.0	47.9	135.6	70.1	103.3	189.4	117.5	68.3	66.3	16.9	47.0	38.1	27.1	24.5	997.9	74.5	24.5	204.2
2014년	14.0	34.8	82.3	89.3	84.2	85.6	167.1	387.2	121.6	121.2	26.5	5.2	2.9	1.9	38.0	1237.7	92.4	38.0	316.7
2013년	29.7	53.9	60.9	79.9	132.3	105.8	290.2	161.6	117.3	66.7	0.3	3.9	17.6	4.4	36.6	1160.8	86.7	36.6	305.0
2012년	19.7	16.1	95.1	141.9	42.5	79.9	292.2	420.9	257.4	57.8	29.2	13.2	28.4	12.0	6.4	1484.2	110.9	6.4	53.3
2011년	10.8	64.9	26.5	115.5	126.3	292.9	480.5	287.3	78.4	55.2	2.9	40.9	5.2	35.5	8.0	1627.9	121.6	8.0	66.7
2010년	34.3	85.9	99.6	101.0	124.3	71.0	262.8	369.6	258.9	43.9	1.0	1.9	6.0	1.1	2.5	1462.7	109.2	2.5	20.8
2009년	17.7	42.6	60.8	62.5	123.5	135.4	486.8	151.9	54.1	43.9	13.7	23.5	16.7	1.2	10.1	1237.4	92.4	10.1	84.2
2008년	44.7	11.7	53.9	52.4	111.5	195.8	231.6	193.8	62.6	33.4	3.7	4.1	1.6	2.7	15.7	1015.4	75.8	15.7	130.8
2007년	14.5	47.0	112.3	36.8	111.0	91.5	252.7	327.0	410.0	62.4	10.8	0.0	1.8	4.3	8.8	1480.2	110.6	8.8	73.3
2006년	31.0	35.2	16.3	110.2	165.6	164.8	625.6	128.3	69.2	45.4	2.2	16.9	6.7	2.0	27.7	1446.4	108.0	27.7	230.8
2005년	16.4	38.8	66.8	76.0	81.4	157.0	289.3	297.1	196.1	38.2	1.1	21.6	9.5	0.6	4.1	1293.0	96.6	4.1	34.2
2004년	16.5	44.4	36.4	96.0	131.7	227.5	294.1	332.4	213.7	7.9	10.6	7.4	29.2	0.6	12.2	1458.7	108.9	12.2	101.7
2003년	28.8	51.3	56.0	199.8	191.7	194.4	468.0	332.5	266.4	28.4	8.2	14.7	27.5	11.3	21.1	1891.9	141.3	21.1	175.8
2002년	63.8	9.0	54.2	150.3	116.4	74.2	249.0	601.1	91.7	68.4	8.8	12.5	0.6	3.5	1.5	1496.1	111.7	1.5	12.5
2001년	57.5	66.3	15.9	31.7	37.7	250.0	248.0	108.4	90.2	103.4	32.5	4.7	3.5	0.2	8.0	1026.3	76.7	8.0	66.7
10년 평균	25.0	43.9	70.2	97.8	102.9	123.8	294.4	250.3	163.8	70.7	11.3	14.5	12.9	10.5	15.5	1297.2	96.9	15.5	129.2
평 년	32.5	38.4	62.3	82.5	110.8	168.8	294.4	279.4	166.6	56.0	11.4	12.0	12.6	8.8	12.0	1338.9	100.0	12.0	100.0

* 10년 평균 : 최근 10년(2007~2016년)동안의 강수량의 평균

** 평년 : 30년(1981～2010년)동안의 강수량의 평균

*** 대비 : 평년의 강수량에 대한 연도별 강수량의 비율

5	연도별 일조시간

❍ 2017년 1월부터 11월 5주차까지의 일조시간의 합은 2,275.1시간으로, 평년(2,057.9)보다 217.2시간 많았음(평년대비 110.6%)

- 2017년 11월 5주차의 일조시간의 합은 39.9시간으로, 평년(37.0)보다 2.9시간

많았음(평년대비 107.8%)

기 간	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월					분석기간
																1.1~11.29		11.23~11.29
											1주 (10.26~11.1)	2주 (11.2~11.8)	3주 (11.9~11.15)	4주 (11.16~11.22)	5주 (11.23~11.29)	합계 (hr)	대비 (%)	합계 (hr)	대비 (%)
2017년	189.5	203.8	223.3	241.5	275.9	243.0	142.1	187.2	207.8	171.7	49.6	48.4	50.6	44.5	39.9	2275.1	110.6	39.9	107.8
2016년	162.9	187.8	218.1	202.2	260.3	184.6	176.3	247.9	130.5	127.9	24.4	42.2	37.4	30.9	41.0	2058.9	100.0	41.0	110.8
2015년	171.7	166.8	251.2	178.1	275.3	185.4	165.5	196.9	209.3	233.8	45.3	34.5	17.6	11.6	15.6	2114.4	102.7	15.6	42.2
2014년	192.7	141.3	204.5	207.7	278.9	163.6	163.2	115.8	189.0	216.5	39.3	43.6	52.4	47.6	21.6	2039.5	99.1	21.6	58.4
2013년	204.3	194.3	264.8	239.5	267.9	210.6	183.0	271.2	216.2	247.0	55.0	37.7	42.8	45.1	35.1	2152.7	104.6	35.1	94.9
2012년	195.2	198.3	207.2	239.3	254.6	202.0	201.1	192.2	207.1	260.1	48.0	34.6	36.7	37.5	39.0	2010.6	97.7	39.0	105.4
2011년	228.9	190.6	267.5	238.3	205.6	199.0	154.4	144.4	209.3	227.6	44.5	20.2	31.9	30.2	34.0	1881.0	91.4	34.0	91.9
2010년	204.9	161.8	155.6	202.6	236.8	226.0	161.2	176.6	189.7	209.8	52.5	46.5	45.7	47.4	42.6	1787.0	86.8	42.6	115.1
2009년	199.9	157.8	221.3	250.0	267.8	219.3	151.1	189.3	217.2	253.6	38.7	30.8	19.5	41.3	32.0	1943.5	94.4	32.0	86.5
2008년	176.4	236.7	224.6	224.7	245.1	165.4	176.4	227.0	195.8	225.5	39.9	27.3	44.1	40.4	23.4	1919.0	93.3	23.4	63.2
2007년	193.5	206.9	193.7	228.3	251.3	189.1	152.2	178.5	130.4	204.5	37.7	40.3	39.3	49.8	41.1	1789.5	87.0	41.1	111.1
2006년	183.2	188.7	244.6	193.6	218.9	219.0	122.1	248.8	210.0	240.9	46.3	41.4	40.7	36.0	18.1	1904.0	92.5	18.1	48.9
2005년	210.1	186.3	257.4	261.9	285.9	231.5	192.2	197.4	176.0	216.6	42.3	41.9	38.8	54.1	38.1	2085.5	101.3	38.1	103.0
2004년	222.5	229.3	252.9	258.9	224.1	224.4	205.8	221.6	183.0	257.1	52.8	44.5	31.5	48.3	40.9	2139.2	104.0	40.9	110.5
2003년	204.2	185.5	218.7	218.1	246.4	209.3	157.7	181.3	198.0	257.3	59.2	40.0	16.0	36.4	23.3	1854.7	90.1	23.3	63.0
2002년	192.9	217.7	241.9	243.7	240.1	269.6	203.5	162.2	225.2	231.2	50.0	41.0	42.7	42.6	40.3	2104.4	102.3	40.3	108.9
2001년	178.9	186.1	249.0	284.7	273.7	215.7	252.1	269.4	254.8	216.1	35.3	42.5	46.4	52.8	38.2	2280.3	110.8	38.2	103.2
10년 평균	193.0	184.2	220.9	221.1	254.4	194.5	168.4	194.0	189.5	220.6	42.5	35.8	36.7	38.2	32.5	1969.6	95.7	32.5	87.8
평 년	169.6	170.4	198.8	219.1	228.1	190.4	160.5	182.9	176.9	201.2	45.4	40.2	36.8	39.6	37.0	2057.9	100.0	37.0	100.0

* 10년 평균 : 최근 10년(2007~2016년)동안의 일조시간의 평균

** 평년 : 30년(1981～2010년)동안의 일조시간의 평균

*** 대비 : 평년의 일조시간에 대한 연도별 일조시간의 비율

6	농업지대별 기상 예보 및 전망

10일(2017.12.03.~12.10.) 예보(기상청, 2017.11.30., 06:00)

<기상예보>

❍ 기온은 평년(최저: -7~4℃, 최고: 4~13℃)보다 조금 낮겠음

❍ 강수량은 평년(0~2mm)보다 조금 많겠으나, 경상도는 비슷하겠음

※ 12월 3~4일은 서울·경기도와 강원영서, 강원영동과 충청도, 남부지방, 제주도, 5~6일은 전라도와 제주도, 7일은 중부지방, 전라도에 비 또는 눈이 오겠음

<날씨>

<최저/최고기온>

1개월(2017.12.11~01.07.) 전망(기상청, 2017.11.30., 11:00)

기온은 1~2주에는 평년보다 낮은 경향을 보이겠으나, 3~4주에는 평년보다 높은 경향을 보이겠음

강수량은 대체로 평년과 비슷하거나 적겠으나, 3주에는 평년보다 많겠음

❍ 1주(12.11~12.17) : 맑고 건조한 날이 많겠음

- 기온은 평년보다 낮겠고 , 강수량은 평년과 비슷하거나 적겠음

❍ 2주(12.18~12.24) : 기온의 변화가 크겠음

- 기온은 평년과 비슷하거나 낮겠고, 강수량은 평년과 비슷하거나 적겠음

❍ 3주(12.25~12.31) : 남쪽에서 접근하는 저기압의 영향을 받을 때가 있겠음

- 기온은 평년보다 높겠고, 강수량은 평년보다 많겠음

❍ 4주(1.1~1.7) : 대륙고기압과 이동성 고기압의 영향을 주로 받겠음

- 기온은 평년과 비슷하거나 높겠고, 강수량은 평년과 비슷하거나 적겠음

농업지대	지역	평균기온				강수량
		1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주
		(12.11~12.17)	(12.18~12.24)	(12.25~12.31)	(1.1~1.7)	(12.11~12.17)	(12.18~12.24)	(12.25~12.31)	(1.1~1.7)
1.태백고냉	대관령	낮음	조금낮음	높음	조금높음	조금적음	조금적음	많음	조금적음
2.태백준고냉	인제,홍천,제천	낮음	조금낮음	높음	조금높음	조금적음	조금적음	많음	조금적음
3.소백산간	충주,보은	낮음	조금낮음	높음	조금높음	조금적음	조금적음	많음	조금적음
4.노령소백산간	임실	낮음	비슷	높음	조금높음	조금적음	조금적음	많음	조금적음
5.영남내륙산간	추풍령,영주,문경	조금낮음	비슷	높음	조금높음	적음	조금적음	많음	조금적음
6.중북부내륙	춘천,양평	낮음	조금낮음	높음	조금높음	조금적음	조금적음	많음	조금적음
7.중부내륙	원주,이천	낮음	조금낮음	높음	조금높음	조금적음	조금적음	많음	조금적음
8.소백서부내륙	청주,대전,금산	낮음	조금낮음	높음	조금높음	조금적음	조금적음	많음	조금적음
9.노령동서내륙	정읍,남원,거창,산청	낮음	비슷	높음	조금높음	조금적음	조금적음	많음	조금적음
10.호남내륙	광주,순천,장흥	조금낮음	비슷	높음	조금높음	조금적음	조금적음	많음	조금적음
11.영남분지	대구,의성,구미,영천	조금낮음	비슷	높음	조금높음	적음	조금적음	많음	조금적음
12.영남내륙	진주,합천,밀양	조금낮음	비슷	높음	조금높음	적음	조금적음	많음	조금적음
13.중서부평야	서울,인천,수원,서산,강화,천안,보령	낮음	조금낮음	높음	조금높음	조금적음	조금적음	많음	조금적음
14.차령남부평야	군산,전주,부여,부안	낮음	비슷	높음	조금높음	조금적음	조금적음	많음	조금적음
15.남서해안	목포,완도,해남,고흥	조금낮음	비슷	높음	조금높음	조금적음	조금적음	많음	조금적음
16.남부해안	부산,통영,여수,거제,남해	조금낮음	비슷	높음	조금높음	적음	조금적음	많음	조금적음
17.동해안북부	속초,강릉	낮음	조금낮음	높음	조금높음	적음	조금적음	많음	조금적음
18.동해안중부	울진,영덕	조금낮음	비슷	높음	조금높음	적음	조금적음	많음	조금적음
19.동해안남부	포항,울산	조금낮음	비슷	높음	조금높음	적음	조금적음	많음	조금적음
20.제주	제주,성산,서귀포	조금낮음	비슷	높음	조금높음	적음	조금적음	많음	조금적음
평균		낮음	조금낮음	높음	조금높음	조금적음	조금적음	많음	조금적음

최근 경과기상과 향후 기상전망

<기온>

<강수량>

나	강수량 및 저수율 현황

* 출처 : 한국농어촌공사

(2017. 11. 28. 기준)

□ 금년 강수량 : 945.8㎜(평년 1,281.0의 73.8%)

(단 위 : ㎜)

월 년도	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11/28까지	11/29 이후	12	합계
금 년	15	30	24	65	30	61	308	241	92	68	12			946
‘16 년	25	44	56	158	98	67	303	76	202	145	32	3	63	1,272
평 년	28	35	56	79	102	159	290	275	163	50	44	3	24	1,308

○ 시도별 누적 강수량

(단 위 : ㎜)

시도 년도	평균	인천	경기	강원	충북	충남	전북	전남	경북	경남
금년(A)	945.8	988.8	1,065.0	1,145.0	1,129.4	982.5	890.4	898.4	823.9	803.6
평년(B)	1,281.0	1,213.9	1,313.9	1,332.8	1,251.2	1,249.1	1,253.7	1,373.1	1,100.8	1,408.7
A/B(%)	74	81	81	86	90	79	71	65	75	57

※ 최근 2개월 누적강수량(‘17.9.29∼11.28)

(단 위 : ㎜)

시도 년도	평균	인천	경기	강원	충북	충남	전북	전남	경북	경남
금년(A)	80.3	64.0	58.0	98.7	50.2	51.2	45.6	111.9	77.4	102.2
평년(B)	102.2	106.8	105.9	120.6	96.0	108.1	111.0	103.0	87.0	98.9
A/B(%)	79	60	55	82	52	47	41	109	89	103

※ 최근 1년간 누적강수량(‘16.11.29∼‘17.11.28)

(단 위 : ㎜)

시도 년도	평균	인천	경기	강원	충북	충남	전북	전남	경북	경남
금년(A)	1,011.5	1,056.6	1,129.3	1,216.9	1,176.6	1,036.3	943.7	970.9	878.6	896.4
평년(B)	1,307.7	1,234.5	1,336.0	1,362.3	1,277.8	1,280.6	1,293.6	1,401.5	1,123.4	1,430.5
A/B(%)	77	86	85	89	92	81	73	69	78	63

□ 저수율 : 68%(평년 74%의 92%)

(단 위 : ％)

시도 년도	전국	인천	경기	강원	충북	충남	전북	전남	경북	경남
금 년(A)	68	84	81	89	90	83	63	56	70	60
전 년(B)	71	76	61	78	70	55	66	69	85	84
평 년(C)	74	84	84	84	83	78	72	69	78	72
평년대비 (A/C)	92	100	96	106	108	106	88	81	90	83

□ 주요 저수지 및 댐 저수율

구 분	개소	수혜면적 (ha)	유 효 저수량 (백만㎥)	현저수량 (백만㎥)	저수율(%)
					금 주	전 주	전 년	평 년
주요저수지	15	105,696	890	473	53	53	55	70
담 수 호	12	138,604	811	764	94	94	91	89
다목적댐	21	-	12,923	6,715	52	53	54	54

□ 주요 저수지 저수율 현황

저수지 명	위치		수혜 면적 (ha)	유 효 저수량 (천㎥)	현저수량 (천㎥)	저수율(%)				비고
						금주	전주	전년	평년
	시도	시군
계			105,696	890,477	472,979	53	53	55	70
이동	경기	용인	2,152	20,906	14,927	71	70	48	84
백곡	충북	진천	2,614	26,372	19,489	74	73	50	73
탑정	충남	논산	5,713	34,940	29,594	85	84	73	76
청천	충남	보령	2,638	20,753	13,365	64	63	37	74
예당	충남	예산	6,917	46,070	37,870	82	80	43	75
동화	전북	장수	2,947	31,348	19,812	63	64	61	65
섬진	전북	임실	30,966	258,562	141,433	55	55	64	81
대아	전북	완주	8,382	57,688	20,825	36	36	45	48
경천	전북	완주	7,738	25,346	16,931	67	66	46	63
나주	전남	나주	9,054	106,544	27,382	26	26	50	61
장성	전남	장성	11,139	99,707	53,942	54	54	52	65
담양	전남	담양	6,245	76,670	26,604	35	35	39	62
경천	경북	문경	3,098	27,200	25,106	92	92	55	77
성주	경북	성주	3,217	28,150	13,822	49	49	64	66
하동	경남	하동	2,876	30,221	11,877	39	39	74	61

< 저 수 율 (%) >

< 월별 강수량(mm) >

< 누적 강수량(mm) >

다	2017년 가을철 기상특성 분석

* 출처 : 기상청

1. 기온과 강수량(2017. 9. 1. ~ 11. 20.)

○ 가을철 평균기온은 15.5℃로 평년(15.2℃)보다 0.3℃ 높았음

－ 9월 평균기온은 20.6℃로 평년(20.5℃)과 비슷하였고, 10월에는 15.3℃로 평년(14.3℃)보다 높았으며, 11월에는 8.0℃로 평년(8.7℃)보다 낮았음

○ 가을철 강수량은 165.5㎜로 평년(244.6㎜)대비 68%였음

－ 9월 강수량은 92.1㎜로 평년(162.8㎜)보다 적었고, 10월에는 67.6㎜로 평년(50.2㎜)보다 많았으며, 11월에는 5.7㎜로 평년(31.1㎜)보다 적었음

평균기온 편차 : +0.3℃	강수량 평년비 : 68%
[그림1] (위쪽) 가을철 평균기온 편차와 강수량 평년비 분포도, (아래쪽) 일평균기온 편차와 일강수량 시계열(2017.9.1.～11.20.)

2. 가을철 특이기상

○ [기온] 큰 기온 변화, 최근 추위 지속

－ 9월: 바이칼 호 부근에 형성된 상층 기압골과 남쪽의 북태평양고기압이 세력을 유지한 가운데, 초반에는 상층의 찬 공기 유입으로 쌀쌀, 후반에는 따뜻한 남서풍 유입으로 고온현상이 나타나 평균기온이 평년과 비슷하였음

－ 10월: 우리나라 남쪽을 지나는 저기압의 영향과 고기압의 가장자리에 자주 들면서 구름 낀 날이 많아 최저기온이 크게 상승하여 전국 평균기온이 평년보다 높았음

－ 11월: 우랄산맥 부근에 위치한 상층 기압능과 북태평양~베링 해에서 발달한 상층 기압능이 정체하면서 우리나라 북쪽으로 상층의 찬 공기가 지속적으로 유입되어 기온이 낮았음

○ [강수량] 대체로 건조, 10월 평년보다 많았던 강수량

－ 9월에는 남쪽을 지나는 저기압의 영향으로 남부지방 중심으로 비가 내렸으며, 11월에는 차고 건조한 공기의 유입으로 전국 강수량이 평년보다 매우 적었음

※ (11.1.~20.) 전국강수량이 5.7㎜로 1973년 이후 최소 3위를 기록함 (1위: 1980년 2.4㎜, 2위: 2007년 4.3㎜)

－ 10월 전반에 북태평양고기압 가장자리를 따라 우리나라 남쪽으로 통과한 저기압 및 동풍의 영향으로 비가 내려 전국 강수량이 평년보다 많았음

○ 첫 서리 및 첫 눈

－ (첫 서리) 10월 30일에 수원, 서산, 대전, 전주, 북춘천에서 관측되었으며, 서울의 경우 10월 31일에 관측되어 평년보다 5일 늦었음

－ (첫 눈) 11월 17일에 서울과 북춘천에서 관측되었으며, 서울의 경우 평년보다 4일 빨랐음

라	최근 10년(2007년∼2016년) 겨울철 날씨특성 및 특이기상

1. 기온과 강수량 특성

○ 기온

－ 최근 10년 겨울철 평균기온은 0.6℃로 평년(0.6℃)과 같았음

[그림3] 연도별(1973∼2016년) 겨울철 평균기온

○ 강수량

－ 최근 10년 겨울철 강수량은 92.3㎜로 평년(88.5㎜) 대비 104%를 기록하였음

[그림4] 연도별(1973∼2016년) 겨울철 강수량

[표 2] 최근 10년 평균 기후값

기후 요소	단위	12월	1월	2월
평균기온(평년편차)	℃	1.3(-0.2)	-1.1(-0.1)	1.6(+0.1)
평균 최고 / 최저 기온	℃	6.3 / -3.1	4.1 / -5.8	7.0 / -3.3
강수량 / 강수일수	㎜ / 일	33.7 / 8.5	20.9 / 6.2	37.8 / 6.4
일조시간	시간	168.9	185.6	175.1
일교차 10℃ 이상 일수	일	12.6	14.3	14.5
일최저기온 0℃ 미만 일수	일	23.1	27.2	22.2
눈 현상일수	일	7.0	6.5	4.5

※ 기온·강수량 45개 지점, 일조시간 20개 지점 평균, 눈 현상일수는 13개 지점* 평균

* 춘천(101) 지점의 목측 관측이 중단되어 북춘천(93) 지점의 자료를 연계하여 산출하였음(2016.10～)

※ 최근 10년 기간 : 12월(2007년~2016년), 1월과 2월(2008년~2017년)

※ 평년기간 : 1981년~2010년

[표 3] 관측 이래 주요지점 최심신적설 극값 순위(단위 ㎝)

지점	1위		2위		3위		4위		5위
	날짜	값	날짜	값	날짜	값	날짜	값	날짜	값
서울	2010.01.04	25.8	1969.01.28	25.6	2001.02.15	23.4	1956.02.28	22.8	1969.02.16	19.7
인천	1973.12.22	30.0	2010.01.04	22.3	1969.01.28	20.0	1969.02.16	19.2	2001.02.15	17.6
춘천	1969.01.31	29.1	2001.02.15	25.2	2010.01.04	23.0	1978.02.28	20.6	2005.02.22	20.3
북강릉	2011.02.11	77.7	2010.02.12	49.0	2008.12.22	48.5	2014.02.10	45.9	2014.02.09	45.7
강릉	1990.01.31	67.9	1956.02.28	67.2	1969.02.20	63.6	1990.01.30	62.6	1978.12.19	60.8
청주	2004.03.05	32.0	1981.01.15	29.3	1990.01.31	23.1	1974.01.21	22.6	1969.01.28	21.5
전주	1969.12.02	26.6	1965.01.11	21.9	1978.11.28	20.1	1957.12.18	18.6	2015.11.26	18.5
대전	2004.03.05	49.0	2001.01.07	25.2	1974.01.21	21.4	1998.01.08	16.5	1973.01.07	16.5
광주	2005.12.21	35.2	2005.12.04	29.2	1939.11.26	27.0	1994.02.11	24.3	1983.11.17	23.2
대구	1953.01.18	51.0	1932.01.01	25.5	1952.12.09	23.5	1965.01.29	21.5	1974.01.21	20.5
부산	2005.03.05	29.5	1945.02.25	22.5	1952.12.09	17.0	2001.01.13	12.4	2005.03.06	11.9
제주	1984.01.18	13.9	1959.01.17	12.8	2016.01.23	12.0	1960.12.30	10.7	1966.02.06	10.2

※ 강릉 목측관측기간 : 1911.10.~2008.7.(북강릉으로 이전), 북강릉 관측 개시일: 2008.8.1~
※ 춘천 목측관측기간 : 1966.1.~2016.9.(목측관측 중단), 북춘천 관측 개시일: 2016.10.1.~

2. 특이기상 및 영향

○ 고온 현상

－ (2016년 2월 11일~13일)

․기온이 큰 폭으로 올랐으며, 특히 13일에 전국 평균기온이 11.7℃로 평년(1.4℃)보다 10.3℃ 높았음
(일최고기온(℃) [2월 극값 1위] : 13일 전주 21.9, 부안 21.1, 보령 20.0, 장수 19.2)

․남서쪽으로부터 따뜻하고 습한 공기가 유입되었음

－ (2016년 12월)

․1973년 이래 전국 평균기온이 세 번째로 높았음
(편차(℃) : 평균기온 +1.6[3위, 1위 2015년 +2.0])

․북대서양/스칸디나비아반도 부근에 상층기압능의 발달로 북극으로부터의 한기 공급이 약화되었고, 티벳 고원~중국 지역에 따뜻한 기압능의 형성으로 북쪽 한기의 남하가 저지되었음

－ (2015년 12월)

․평균 최저기온이 1973년 이래 가장 높았음
(편차(℃) : 평균기온 +2.0, 평균 최저기온 +2.6)/일최저기온(℃) [12월 극값] : 10일 장흥 9.6[1위], 부안 8.9[2위], 밀양 8.3[2위], 보령 8.6[3위], 천안 7.7[4위], 정읍 9.3[4위],
고흥 9.7[4위], 수원 7.4[5위], 거창 5.7[5위], 거제 10.1[5위], 남해 9.2[5위], 15일 영월 4.6[2위], 상주 5.8[3위], 구미 6.1[5위])

․대륙고기압의 발달이 평년보다 약했던 가운데, 남서쪽에서 따뜻한 공기가 유입되었음

○ 저온 현상

－ (2016년 2월 14일~15일)

․찬 대륙고기압의 영향으로 전날에 비해 평균기온이 큰 폭으로 떨어졌음(편차(℃) : 평균기온 13일 +10.3, 14일 –0.4, 15일 -4.7)

․경기도, 강원도, 경상도를 중심으로 한파특보가 발효되었음

－ (2014년 12월)

․추운 날이 많아, 1973년 이래 평균 최고기온이 다섯 번째기후로 낮았음(편차(℃) : 평균 최고기온 –2.7[2위, 1위 2005년 -4.0])

․전반에는 상층 대기 흐름이 정체되면서 상층 한기가 유입되고, 이후에는 대륙고기압의 영향을 받았음

－ (2013년 1월 1일~10일)

․평균 최저기온이 1973년 이래 가장 낮았음(편차(℃) : 평균 최저기온 –5.8)

․찬 대륙고기압의 영향을 지속적으로 받아 추운 날이 많았음

－ (2011년 1월)

․평균 최저기온이 1973년 이래 두 번째로 낮았음(편차(℃) : 평균 최저기온 -4.2[1위 1981년 –4.6])

․찬 대륙고기압이 크게 확장하면서 그 영향을 받았음

․한파로 인해 농가에서는 시설하우스 작물 고사와 생육장애가 발생하고, 서해안 및 남해안지방에서는 수온 하강에
의한 양식생물의 대량 폐사가 발생하였음

○ 대설

－ (2016년 2월 15일~16일)

․서울·경기와 서해안지방을 중심으로 많은 눈이 내렸음(최심신적설(㎝) : 15일 광주 5.6, 서산 2.5, 목포 2.1, 16일 서울 1.2, 전주 4.2, 춘천 3.0, 대전 2.7)

․찬 대륙고기압이 확장하면서 찬 공기가 상대적으로 따뜻한 서해상을 지나면서 만들어진 눈구름이 내륙으로 유입되었음

－ (2014년 12월)

․12월 1일부터 서해안지방과 내륙 일부지역에 눈이 자주 내려 일부지역에서 12월 일최심신적설 극값을 기록한 곳이 있었음
(일최심신적설(㎝) [12월 극값]: 3일 서산 22.1[1위], 17일 완도 17.0[1위], 목포 31.0[3위, 1위 1946.12.09. 51.7])

․대륙고기압이 평년보다 강하게 확장하였음

－ (2011년 11월 30일~12월 9일)

․강원산간(11월 30일~12월 3일) 및 동해안지방(12월 8~9일)을 중심으로 많은 눈이 내렸음(12월 9일 최심적설(㎝) : 속초 35.3, 대관령 59.0, 북강릉 43.0, 울진 20.6 등)

․북고남저의 기압배치에서 동풍기류와 지형적인 영향으로 눈이 내렸음

－ (2010년 1월 4일~5일)

․중부지방을 중심으로 많은 눈이 내렸으며, 일부지역에서는 1월 일최심신적설 극값을 기록한 곳이 있었음
(일최심신적설(㎝) [1월 극값]: 4일 서울 25.8[1위], 인천 22.3[1위], 영월 21.4[1위], 철원 13.8[1위],  춘천 23.0[2위, 1위 1969.01.31. 29.1], 5일 고창군 18.0[1위],
순창군 9.6[1위], 정읍 18.0[5위, 1위 1976.01.22. 25.0]

․수도권 전동열차의 운행 중단‧지연이 발생하고, 육로운송 의존도가 높은 각종 산업분야의 피해가 속출하였음

－ (2008년 12월 21일~22일)

․강원 동해안을 중심으로 많은 눈이 내렸음(22일 최심적설(㎝) : 속초 62.6, 북강릉 51.0, 동해 25.0 등)

․미시령 등 주요 산간도로가 통제되는 등 교통이 마비되었음

－ (2008년 12월 5일~6일)

․충청남도와 전라도지역을 중심으로 많은 눈이 내렸음(6일 최심적설(㎝) : 보령 21.8, 서산 19.1 등)

․서해안고속도로 휴게소 부근에서 차량 50여 대가 연속 추돌하는 대형사고가 발생하고, 지방 국도 및 바닷길이 통제되었으며, 임시휴교를 실시하였음

○ 많은 비

－ (2016년 12월 21~22일)

․전국에 많은 비가 내렸으며, 12월 일강수량 극값을 기록한 곳이 많았음
(일강수량(㎜)[12월 극값 1위] : 21일 남해 84.5, 고흥 64.5, 영주 43.0, 서산 40.4, 이천 34.1, 수원 32.6, 백령도 30.2, 22일 창원 61.7, 춘천 43.9, 철원 39.5, 인제 30.5,
동두천 29.5, 파주 27.4)

․남서쪽에서 다가오는 강한 저기압의 영향으로 전국적으로 많은 비가 내렸음

－ (2015년 12월)

․전국 강수량이 많았음(일강수량(㎜) [12월 극값 1위] : 10일 고산 50.4, 진도군 34.5, 영광군 29.0, 경주시 29.0, 순창군 25.0, 함양군 22.5, 고창 21.2)

․남서쪽에서 다가온 저기압의 영향으로 비가 자주 내렸음

2	AI 차단방역 농가 준수사항

◈ 매일 가금을 세심히 관찰하고 의심증상(산란율 저하, 폐사율 증가)이   보이면 즉시 방역당국(☎ 1588-9060, 1588-4060)에 신고

❍ 농장 내·외부를 매일 소독하고, 축사 주위에 생석회 도포

* 매일 아침 작업 전에 반드시 농장 주변에 철새분변 여부를 확인하고, 분변 위에 소독액을 뿌린 후에 제거

❍ 농장 내 축사별 소독조 설치·운영 및 축사별 전용장화 비치·착용

❍ 농장경계, 축사, 사료보관시설에 울타리를 치고 그물망 설치

* 계분벨트, 팬 공간, 배수로, 전기시설 등을 통해 야생동물이 출입하지 않도록 시설 보완하고 설치한 그물망을 점검하여 필요 시 보수

❍ 축사·왕겨창고, 퇴비사 등에 야생조류·야생동물이 드나들지 않도록 문단속 등 유입 차단 철저

❍ 야생조류가 축사 내에 들어오지 않도록 축사 문단속 철저

❍ 쥐 등 야생동물이 철새 분변을 묻혀 AI 원인체를 유입하지 않도록 정기적인 구서작업 및 야생동물 유입 차단 실시

* 쥐 등 야생동물이 야생조류 분변접촉을 통해 AI 바이러스 전파 가능

❍ 외부인 및 외부차량의 농장출입을 최대한 통제 및 세척·소독 철저

* 사람이나 사료차량 등이 농장 출입 시에는 차량 및 개인소독 철저

❍ 농장 내 야생조류의 먹이가 될 수 있는 사료·왕겨를 두지 않도록 하고 농장 주변에 잔목·잡초를 제거하는 등 청결 유지

❍ 철새도래지 및 야생조류가 출몰하는 논·밭·저수지 등 인근지역 출입 자제

❍ 축주·종사자의 경작지 방문한 후 농장 복귀 시, 작업복 교체, 착용 신발·세척·소독 및 세안·손씻기 철저

<농장소독요령>

☞ 축사내부 : 지붕 → 벽 → 바닥 순을 소독

☞ 정문 및 축사입구 소독 조 : 차바퀴, 장화가 충분히 잠기도록 함

☞ 차량소독 : 차량 외부에 묻은 흙등 제거 후 소독, 차량 발판 소독

◈ 발판소독조는 유기물의 영향을 많이 받으므로 산화제계열, 알데하이드 계열 권장

※ (참고) H7N9 조류인플루엔자 개요	* 출처 : 행정안전부

○ (H7N9 인체감염주 유래) 중국 H7N9형 인체감염주는 중국 동부에서 오리 혹은 야생조류의 H7 바이러스와 닭 유래의 H9N2 바이러스가 유전자 재조합(reassortment)에 의해 생성된 바이러스로 추정

* H7N9 바이러스는 조류에서는 저병원성이나, 인체감염 사례에서는 30% 전후 치사율

○ H7N9형 AI 인체감염현황

- 총 918명 감염, 360명 사망(WHO, '17.1.31일 기준)

구분	‘03～‘09	2011	2012	2013	2014	2015	20162)	20173)	총계1)
감염자(명)	-	-	-	158	341	178	238	3	918
발생국가수	-	-	-	2	3	2	1	1	4

1) 국가별(4개국) 감염자 수(916명) : 중국(909), 대만(4), 말레이시아(1), 캐나다(2)

2) ‘16년 발생현황 : 중국 238명, 사망 76명

3) ‘17년 발생현황 : 중국 3명, 사망 1명

○ H7N9 인체감염의 주요 원인

- 생축거래시장(Live poultry markets, LPM)의 환경 및 닭, 오리, 비둘기 등에서 인체분리주와 동일한 바이러스 분리됨

- 가금류 중 닭이 가장 가능성 높은 인체 감염원으로 여겨짐

* 인체감염 발생지역 생축거래시장의 현황과 동물실험결과 근거

(논문1: J Virol, 2014 Pantin-Jackwood 등, 붙임1 참고)

·동물 감염실험 결과 닭과 메추리가 가능성 높으나, 시장에서 거래되는 가축 중 메추리는 소수이고, 비둘기, 오리, 거위는 접촉감염율이 낮아 가능성 낮음

- H7N9 LPAI 바이러스는 닭에서 저병원성으로써, 임상증상이 없어 감염계를 인지하기 어려워, 사람들이 건강한 닭으로 인지하여 적절한 위생조치 없이 감염계를 다룸으로써 인체감염 발생

※ (참고) H5 및 H7 혈청형 AI 바이러스 일반적 특성

○ 조류인플루엔자 바이러스는 HA 및 NA 단백질의 특성에 따라 다양한 혈청아형(subtype)으로 구분되며 현재까지 가금류에서 HPAI를 일으키는 바이러스는 H5형 또는 H7형으로 확인됨

○ 동일한 아형의 바이러스라도 감염조류의 종속* 및 유전자 특성**에 따라 병원성이 상이하게 나타남

* 닭은 HPAI에 감염되면 높은 폐사율을 보이나 오리에서는 무증상 감염으로 경과 하는 경우가 많아, 축종 및 개별 바이러스 특성에 따라 병원성이 다양함

** 거의 유사한 바이러스라도 미세한 유전자 변이에도 병원성 및 전파능이 달라질 수 있음

AI 바이러스 고병원성 여부 판정은 세계동물보건기구(OIE) 규정에 따름

□  세계동물보건기구(OIE)의 고병원성 조류인플루엔자(HPAI) 분류기준

□ 6주령 닭 감염 시 정맥내 병원성 지수(IVPI)가 1.2 이상 (최고 3) 또는

□ 4~8주령 닭 8수 접종 후 10일내 6수(75%) 이상 폐사 또는

□ H5·H7형 바이러스의 HA 아미노산 염기서열이 고병원성과 유사한 경우

□ 해외 발생 고병원성 AI 바이러스 특성

○ 해외 발생 바이러스 중 어떤 바이러스가 유입될지 정확히 예측할 수 없으며, 바이러스의 특성은 개별 바이러스에 따라 상이

3	농업인 안전사고 예방요령

가	농업기계 안전사고 예방요령

		농업기계 안전사용 일반수칙

❍ 사용하기 전에 안전사용 수칙을 반드시 읽읍시다.

❍ 농업기계는 도로 교통법상 단속대상이 아니나 특별한 면허규정이 없어 운전자 스스로가 안전수칙을 지키는 노력이 필요합니다.

❍ 올바른 농기계 사용법과 취급법을 꼭 알아두시고 음주 후에는 농기계를 절대로 운전해서는 안 됩니다.

❍ 긴 소매 옷이나 큰 장갑 등은 회전 부위에 말려들 수 있기 때문에 상해방지용 모자와 작업에 맞는 옷과 신발을 착용합시다.

❍ 기계에는 어린이를 태우거나 접근을 하지 못하도록 하고 엔진이 뜨거운 상태이니 운전 중에는 급유를 해서는 안 됩니다.

❍ 야간도로 주행 시에는 등화장치(전조등, 방향지시등, 작업등, 제동등)를 반드시 확인 하여야 합니다.

❍ 운전석에서 내릴 때는 반드시 엔진을 끄고 주차브레이크를 채워야 하며 평탄지에 주차하여 주시고 어쩔 수 없이 경사지에 주차할 경우 받침목을 반드시 고여야 합니다.

❍ 농기계를 싣거나 내릴 때에 평탄하고 안전한 곳을 이용하여야 합니다.

❍ 두렁이 높은 곳에 출입시에는 반드시 미끄럼 방지판을 사용하고 전복, 추락 등에 철저하게 주의 합시다.

❍ 비상시를 제외하고는 운행·작업중에 기계에 뛰어오르거나 내려서는 안 됩니다.

❍ 작업기 밑에 머물거나 발을 넣는 행동 등은 절대로 하지 맙시다.

❍ 차량에 작업기를 적재하고 운반할 때는 도로의 위험을 알리는 붉은색의 띠를 부착하고 운행 하여야 합니다.

❍ 농업기계 안전사고를 위하여 개인보험이나 안전공제 등을 꼭 가입하여야 합니다.

		사고발생시 행동요령

❍ 가장 먼저 119로 연락하여 신속하게 병원치료를 받을 수 있도록 합시다.

❍ 이때, 환자의 상태를 자세히 말하고, 지시내용에 따르는 것이 좋습니다.

나	대설 대비 행동요령

		가정에서는

내 집 앞, 내 점포 앞 도로의 눈은 내가 치운다.

내 집 주변 빙판길에는 염화칼슘이나 모래 등을 뿌려서 미끄럼 사고를 예방한다.

어린이와 노약자는 외출을 삼간다.

차량, 대문, 지붕 및 옥상 위에 쌓인 눈을 치운다.

낡은 가옥은 안전 점검을 하여 붕괴 사고를 예방한다.

고립 지역은 비상연락체계를 유지한다.

		직장에서는

평상시보다 조금 일찍 출근하고 일찍 귀가한다.

출 ․ 퇴근 시에는 자가용 운행을 자제하고 대중교통(지하철, 버스) 수단을 이용한다.

직장 주변의 눈은 그 직장 직원이 치운다.

직장 주변 빙판길에는 염화칼슘이나 모래 등을 뿌려서 미끄럼 사고를 예방한다.

		농촌산간에서는

붕괴가 우려되는 비닐하우스 등 농작물 재배시설은 받침대 보강 또는 비닐 찢기 등으로 보호한다.

※ 눈이 20㎝ 정도 쌓이면 전깃줄이 끊어지고, 소나무 가지가 부러진다.

비닐 찢기 작업 시 안전사고에 특히 유의한다.

비닐하우스에 친 차광막 등은 사전에 제거하여 피해를 줄인다.

작물을 재배하지 않는 빈 비닐하우스는 비닐을 걷어낸다.

고립 지역은 비상연락체계를 유지한다.

다	산불 대비 행동요령

*가을철 산불조심기간: 11.1.∼12.15.

		산불예방 참여요령

❍ 산행 전에는 입산통제, 등산로 폐쇄 여부를 확인하고 산불 위험이 높은 통제지역에는 산행을 하지 않는다.

❍ 입산 시에는 성냥, 담배 등 인화성 물질을 소지하지 않는다.

❍ 취사를 하거나 모닥불을 피우는 행위는 허용된 지역에서만 실시한다.

❍ 성묘, 무속행위로 불가피하게 불씨를 다루어야 할 경우 반드시 간이 소화장비를 갖추도록 한다.

❍ 산림과 연접된 지역에서 소각해야 할 경우 해당관서에 사전 허가를 받고, 불씨가 산림으로 확산되지 않도록 미리 조치를 하고 소각한다.

❍ 산림 또는 산림과 연접된 지역에서 담배를 피우거나 불씨를 다루지 못하게 하고, 산불조심을 당부한다.

❍ 산불원인에 대한 정보를 알고 있을 경우 즉시 경찰 혹은 산림관서 등에 신고한다.

		산행중 산불을 발견했을 경우 대처요령

❍ 산불이 난 상황에서 사람들이 대피

❍ 산불 발견시 119, 산림관서, 경찰서로 신고한다.

❍ 초기의 작은 산불을 진화하고자 할 경우 외투를 사용하여 두드리거나 덮어서 진화할 수 있다.

❍ 산불은 바람이 불어가는 쪽으로 확산되므로 바람 방향을 감안하여 산불의 진행경로에서 벗어나도록 한다.

❍ 불길에 휩싸일 경우 당황하지 말고 침착하게 주위를 확인하여 화세가 약한 곳으로 신속히 대피한다.

❍ 대피장소는 타버린 연료지대, 저지대, 연료가 없는 지역, 도로, 바위 뒤 등으로 정한다.

❍ 산불보다 높은 위치를 피하고 복사열로부터 멀리 떨어져 있어야 한다.

❍ 대피할 시간적인 여유가 없을 때에는 낙엽, 나뭇가지 등 연료가 적은 곳을 골라 연소물질을 긁어낸 후 얼굴 등을 가리고 불길이 지나갈 때까지 엎드려 있는다.

		주택가로 산불이 확산될 경우 대피요령

❍ 불씨가 집안이나 집으로 옮겨 붙지 못하도록 문과 창문을 닫고, 집 주위에 물을 뿌려주고, 폭발성과 인화성이 높은 가스통 등은 제거한다.

❍ 주민대피령이 발령되면 공무원의 지시에 따라서 침착하게 신속히 대피하되 대피장소는 산림에서 멀리 떨어진 논ㆍ밭, 학교 등 공터로 대피한다.

❍ 혹시 대피하지 않은 분이 있을 수 있으므로 옆집을 확인하고 위험상황을 알려 준다.

참 고		리플릿

❍ 겨울철 자연재해 대비 농작물 시설물 관리요령

❍ 구제역 예방 백신접종

❍ 조류인플루엔자 예방

❍ 시설원예 에너지절감 기술

자료제공 및 검토 명단

구분	성명 / 소속 / 직급
1	정준용 / 농촌지원국 재해대응과 / 재해대응과장
2	채의석 / 농촌지원국 재해대응과 / 농촌지도관
3	고창호 / 농촌지원국 재해대응과 / 농촌지도사
4	홍성준 / 농촌지원국 재해대응과 / 농업연구사
5	박현경 / 농촌지원국 재해대응과 / 농촌진도사
6	박정수 / 농촌지원국 재해대응과 / 행정주사보
7	고인배 / 농촌지원국 기술보급과 / 농촌지도관
8	김기형 / 농촌지원국 기술보급과 / 농촌진도사
9	나상수 / 농촌지원국 기술보급과 / 농촌지도사
10	김부성 / 국립식량과학원 기술지원과 / 기술지원과장
11	정병진 / 농촌지원국 식량산업기술팀 / 농촌진도사
12	심교문 / 국립농업과학원 기후변화생태과 / 농업연구사
13	정명표 / 국립농업과학원 기후변화생태과 / 농업연구사
14	이경숙 / 국립농업과학원 농업인안전보건팀 / 농업인안전보건팀장
15	윤영호 / 국립식량과학원 생산기술개발과 / 농업연구관
16	전원태 / 국립식량과학원 재배환경과 / 농업연구관
17	한원영 / 국립식량과학원 생산기술개발과 / 농업연구사
18	여운상 / 국립식량과학원 밭작물개발과 / 농업연구관
19	최경진 / 국립식량과학원 작물재배생리과 / 농업연구관
20	임희정 / 국립식량과학원 기술지원과 / 농촌지도사
21	박서준 / 국립원예특작과학원 과수과 / 농업연구사
22	서태철 / 국립원예특작과학원 채소과 / 농업연구관
23	박수형 / 국립원예특작과학원 채소과 / 농업연구사
24	양은영 / 국립원예특작과학원 채소과 / 농업연구사
25	권기범 / 국립원예특작과학원 인삼과 / 농업연구관
26	박충범 / 국립원예특작과학원 약용작물과 / 농업연구관
27	양상진 / 국립원예특작과학원 기술지원과 / 농업연구사
28	채 영 / 배연구소 / 농업연구관
29	류희룡 / 시설원예연구소 / 농업연구사
30	유인호 / 시설원예연구소 / 농업연구사
31	이병철 / 국립축산과학원 기술지원과 / 농촌진도사
32	김효철 / 국립농업과학원 농업인안전보건팀 / 농업연구사
33	채혜선 / 국립농업과학원 농업인안전보건팀 / 농업연구사
34	김경수 / 국립농업과학원 농업인안전보건팀 / 농업연구사
35	최동필 / 국립농업과학원 농업인안전보건팀 / 농업연구사
36	곽강수 / 국립식량과학원 생산기술개발과 / 농업연구관

본 자료는 행정안전부와 기상청 기상 및 재해 정보를 바탕으로 농촌진흥청에서 보유하고 있는 농업기술 자료를 모으고, 관련 전문가의 검토를 거쳐 작성되었습니다.

농작물 재해예방 관리기술 정보(제12호)
발 행 인	농촌지원국장 김상남
편 집 인	재해대응과장 정준용
집 필 인	농촌지원국 재해대응과
	채의석, 고창호, 박정수, 박명일
발 행 처	농촌진흥청
	주소 54875 전북 전주시 완산구 농생명로 300
	전화 (063) 238–1041
	자료등록 homepage : http://www.nongsaro.go.kr