2018년 2월 (제2호)

	농작물 재해예방 관리기술 정보	R U R A L D E V E L O P M E N T A D M I N I S T R A T I O N

목  차

Ⅰ. 기상전망 및 자연재난 분석	1

1. 기상전망	1

2. 2월 자연재난 발생 현황 분석	5

Ⅱ. 농작물 재해예방 기술대책	14

1. 한파(동해) 대비 작물별 기술지도 대책	14

2. 대설 대비 농작물 및 농업시설물 관리요령	32

3. 저온·강풍 대비 농작물·농업시설물 관리요령	58

4. 일조부족 대비 작물별 기술지도 대책	62

Ⅲ. 참고자료	88

1. 기상정보	88

2. AI 차단방역 농가 준수사항	102

3. 농업인 안전사고 예방요령	105

Ⅰ		기상전망 및 자연재난 분석

1	기상전망

가	1개월 기상전망

ㅇ (기  온) 평년과 비슷하겠으나, 기온 변화가 크겠음

ㅇ (강수량) 평년과 비슷하거나 적겠음

□ 날씨 전망

1주 (02.05~02.11)	찬 대륙고기압의 영향을 주로 받겠음 (주평균기온) 평년보다 낮겠음 (주강수량) 평년과 비슷하거나 적겠음
2주 (02.12~02.18)	대륙고기압과 이동성 고기압의 영향으로 기온 변화가 크겠음 (주평균기온) 평년과 비슷하겠음 (주강수량) 평년과 비슷하거나 적겠음
3주 (02.19~02.25)	대륙고기압과 이동성 고기압의 영향으로 기온 변화가 크겠음 (주평균기온) 평년과 비슷하겠음 (주강수량) 평년과 비슷하거나 적겠음
4주 (02.26~03.04)	고기압의 영향을 주로 받겠으나, 남쪽을 지나는 저기압의 영향을 받을 때가 있겠음 (주평균기온) 평년과 비슷하거나 높겠음 (주강수량) 평년과 비슷하겠음

□ 기온 및 강수량

나	3개월 기상전망

ㅇ (기  온) 대체로 평년과 비슷하겠으나, 기온 변화가 크겠음

ㅇ (강수량) 평년과 비슷하겠으나, 맑고 건조한 날이 많겠음

□ 날씨 전망

2월	전반에는 상층 한기의 영향으로 평년보다 다소 낮은 기온을 보이겠음. 후반에는 대륙고기압과 이동성 고기압의 영향으로 기온 변화가 크겠음 (월평균기온) 평년과 비슷하겠음 (월강수량) 평년과 비슷하거나 적겠음
3월	이동성 고기압의 영향을 주로 받겠으나, 일시적으로 대륙고기압의 영향을 받을 때가 있겠음 (월평균기온) 평년과 비슷하겠음 (월강수량) 평년과 비슷하거나 많겠음
4월	이동성 고기압의 영향을 주로 받는 가운데, 상층 한기의 영향으로 기온 변화가 크겠음 (월평균기온) 평년과 비슷하거나 낮겠음 (월강수량) 평년과 비슷하겠음

□ 기온 및 강수량

다	2018년 봄철 기후 전망

기온은 평년보다 높겠고, 강수량은 평년과 비슷하거나 적을 것으로 전망됨

겨울 동안 진행되는 라니냐 상태가 봄에는 점차 중립상태로 약화될 것으로 전망됨

□ 평균기온 전망 ○ 평년(11.7℃)보다 높겠음. 이동성 고기압의 영향을 주로 받아 대체로 평년보다 높은 기온 경향을 보이겠으나, 전반에는 일시적인 대륙고기압의 영향으로 다소 추운 날씨를 보일 때가 있겠음
□ 강수량 전망 ○ 평년(236.6mm)과 비슷하거나 적겠음. 이동성 고기압의 영향을 주로 받아 맑고 건조한 날이 많겠음
□ 엘니뇨/라니냐 전망 ○ 겨울 동안 진행되는 라니냐 상태가 봄에는 점차 중립상태로 약화되겠음

라	이상기후 감시·예측 정보

	이상기후 전망
전반에는 상층 한기의 영향으로 평년보다 다소 낮은 기온 경향을 보이겠으며, 후반에는 대륙고기압과 이동성 고기압의 영향으로 기온 변화가 크겠음 (이상저온) 이상저온 발생일수가 평년과 비슷하거나 많겠음 (이상고온) 이상고온 발생일수가 평년과 비슷하겠음

<전망기간 : 2018년 2월>

2	1월 자연재난 발생 현황 분석

* 출처 : 행정안전부

○ 2월은 자연재해 발생 빈도가 비교적 낮지만, 과거 사례를 보면 대설로 인한 피해발생이 많은 시기로, 지역적인 기습 폭설 등에 대한 사전대비 철저

○ 대설 등 재해취약지역에 대한 예방활동을 강화하고 피해 최소화를 위한 신속 복구체계 필요

【최근 10년(’07~’16년)간 기상특보 발표 현황 (단위 : 회) 】

구 분	평균 (월)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
합계	1,380	1,711	1,296	1,354	1,178	818	594	2,394	2,324	1,007	673	1,097	2,112
강풍	231	232	217	330	371	223	60	186	175	126	163	295	395
풍랑	363	484	412	451	421	216	129	220	273	277	357	495	619
호우	361	8	28	73	155	201	368	1,529	1,344	469	79	57	19
대설	320	552	366	165	13	-	-	-	-	-	-	104	722
건조	131	197	168	251	204	111	2	-	-	-	23	82	140
해일	6	-	-	-	-	-	4	1	20	2	3	-	-
황사	34	-	30	61	14	54	-	-	-	-	-	18	26
한파	97	238	75	23	-	-	-	-	-	-	10	46	191
태풍	70	-	-	-	-	-	14	50	126	120	38	-	-
폭염	167	-	-	-	-	13	17	408	386	13	-	-	-

○ 2월 주요재난이슈

중점관리대상	주요재난이슈
대 설	ㅇ 2월은 자연재해 발생빈도가 비교적 낮지만, 최근 10년(‘07 ~ ‘16)간 대설로 인한 재산피해는 596억 원으로, 12월에 이어 두 번째로 많이 발생 ※ (’11.2.11.∼2.14. 대설) 강원·경북 동해안 지역에 최고 133cm의 폭설로 비닐하우스 등 사유시설과 군사시설 등의 공공시설 등에 360억 원의 재산피해 발생
가 뭄	ㅇ 최근 1년( ‘17.1.24. ~ ‘18.1.23.)간 전국 누적 강수량은 평년* (1,307.7㎜)의 75%(979.5㎜)수준, 2월 강수량은 평년과 비슷하거나 적을 것으로 전망 * 평년 : 1981년∼2010년
화 재	ㅇ 2월은 1년 중 세 번째로 화재가 많이 발생, 설 명절을 앞두고 화기 취급이 늘면서 화재 위험이 높아 주의필요 ※ (사고건수) 최근 5년(‘12~’16)간 연간 월평균 3,569건 2월평균 4,150건 ※ 최근 5년(‘12~’16)간 연간 월평균 3월 4,989건 > 1월 4,178건 > 2월 4,150건
해빙기 사 고	ㅇ 해빙기에는 땅 속 수분이 녹아 지반이 약해지면서 건설현장, 사면, 노후주택, 옹벽․석축 등 시설물 붕괴, 전도, 낙석 등의 안전사고 발생 위험 높음 ※ 최근 10년(’07~’16년) 간 해빙기(2~3월) 안전사고 : 발생 72건, 인명피해 41명
도로교통 사 고	ㅇ 2월은 도로교통사고가 적게 발생하지만, 명절 전 물류이동증가와 설 연휴 귀성객 등으로 인한 차량 이동이 늘면서 사고 위험성 증가 ※ 최근5년(‘12~’16)간 사망자 수 연간 월평균 402.6명 2월 평균 328.2명
가축질병 (AI)	ㅇ 지난 ‘17.11.19.부터 발생한 고병원성 AI는 총 16건*으로 과거에 비해 일부지역에서 제한적으로 발생 * ‘18.1.29. 기준 : 전남11(오리), 전북2(오리), 경기3(산란계) ※ ’16.11.～’17.1.3일 기간 동안 고병원성 AI는 총 317건 발생

□ 대 설

○ 최근 10년(’07~’16년)간 2월에 총 9건의 대설로 596억원의 재산피해 발생

【최근 10년(’07~’16년)간 대설피해 발생현황 - 재해연보】

구 분	합계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
피해발생(회)	37	9	9	4	-	-	-	-	-	-	-	2	13
인명피해(명)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
재산피해(억)	2,339	579	596	279	-	-	-	-	-	-	-	80	805

○ 분 석

【 최근 10년(’07~’16년)간 1월 대설 피해발생 현황 – 재해연보 】

발생기간		인명(명)	재산(억원)	주요 피해지역
총 9회		-	596
1	2008.2.6.~2.8.		1	경북
2	2010.2.10.~2.16.		31	인천, 경기, 강원, 충북, 전남, 경북
3	2011.2.11.~2.14.		360	울산, 강원, 전남, 경북, 경남
4	2011.2.27.		4	강원
5	2013.2.3.~2.4.	-	14	인천, 경기, 강원, 경북
6	2013.2.5		5	경기, 충북, 충남
7	2014.2.6.~2.14.		179	부산, 울산, 경기, 강원, 경북
8	2016.2.23.~2.24.		1	경북
9	2016.2.27.		1	경기

【’11.2.11. ~ 2.14.】

○ 남동쪽해상에서 발달한 저기압으로부터 한반도로 형성된 기압골이 머물면서 영동과 북부지역에 많은 눈이 내림

※ 강원·경북 동해안 지역에 최고 133cm의 폭설로 비닐하우스 등 사유시설과 군사시설 등의 공공시설에 피해 발생

【’14.2.6. ~ 2.14. 】

○ 제주부근을 통과하는 저기압이 한반도 동쪽의 거대한 고기압의 영향으로 동쪽으로 쉽게 빠져 나가지 못하고

○ 북쪽 만주지역의 고기압과 만나 형성된 기압골의 영향으로 북동풍이 지속적으로 유입되면서 장기간 동해안지역에 많은 눈이 내림

※ 최심적설(㎝) : 미시령 194, 강릉 117.5, 동해 86, 속초 83.5, 경주 34.8

(참고) 2011년 2.11. ~ 2.14. 대설 피해

□ 발생개요

○ 피해지역 : 울산, 강원, 전남, 경북, 경남

○ 최심신적설(㎝) : 북강릉 77.7, 동해 70.2, 울진 41.0 등

○ 이 재 민 : 68세대 147명(인명피해 없음)

※ 국도 7호선 삼척~경북도계 구간에 차량 169대, 380여명이 22시간 동안 고립

○ 재산피해 : 360억원(강원 228, 경북 123, 울산·경남 등 9),

○ 복구금액 : 235억원(강원 161, 경북 71, 울산·경남 3)

□ 피해원인

○ 폭설에 따른 설(雪) 하중을 이기지 못하고 학교·군사시설, 시장 비가림시설, 조립식 가건물 등에서 붕괴피해(강릉, 삼척, 동해) 발생

○ 비닐하우스 동 간 연결부위 및 축사시설에 많은 눈이 쌓여 집중적인 하중을 받아 붕괴(울진)

< 삼척중앙시장 지붕 붕괴 사진 >       < 천리안 위성이 찍은 대설 위성사진(2011.2.12.) >

□ 가 뭄

< 강수현황 >

○ (현황) 최근 1년(‘17.1.24 ~ ‘18.1.23) 전국 누적 강수량(979.5㎜)은 평년(1,307.7㎜) 대비 75% 수준임

【전국 누적강수량 (’17.1.24∼’18.1.23)】

(단위 : ㎜)

구 분	서울 경기	강원			충북	충남	전북	전남	경북	경남	제주	전국
		전체	영서	영동
강수량 (㎜)	1098.2	1149.2	1172.4	1102.9	1167.2	1025.2	954	952.9	841.2	841.6	1070.5	979.5
평년비(%)	82	85	89	77	92	80	74	68	74	58	62	75
평 년	1336	1362.3	1326.7	1433.4	1277.9	1280.5	1293.6	1401.5	1123.3	1430.6	1710.3	1307.7
전 년	1000.6	1175.3	1092.3	1341.2	1122.3	1035	1140.8	1507	1217	1668.4	1809.6	1273.8

○ (전망) 2월에는 강수량이 평년과 비슷하거나 적고, 3월에는 비슷하거나 많고, 4월에는 비슷하겠음

※ 평년(1981~2010) 강수량 : 2월(35.5㎜), 3월(56.4㎜), 4월(78.5㎜),

< 가뭄 실태 >

○ (농업용수) 저수지 저수율(71%)은 평년(78%)의 91% 수준

- 저수율이 낮은 남부지역은 봄철 영농기 물 부족 예상

【전국 저수지 저수율】

(단위 : %)

구 분	전국	경기	강원	충북	충남	전북	전남	경북	경남
현재	71	83	88	92	88	65	60	71	62
(평년대비)	91	94	101	106	104	87	82	89	83
평 년	78	88	87	86	84	75	73	80	75
전 년	76	67	86	74	64	71	73	87	86

○ (댐 용수) 전국 다목적댐 저수율(45.1%)은 평년(46.7%)의 96% 수준

- (다목적댐) 모든 댐에서 정상 용수공급 중이나, 향후 용수 부족에 대비, ‘댐 용수공급 조정기준’에 따라 5개 다목적댐 가뭄상황 관리

※ 경계 : 보령(‘17.3.25.)･밀양(’17.12.22.)

주의 : 주암(‘17.7.20.)

관심 : 부안(’17.11.28.)･합천(’18.1.14.)

- (용수댐) 필요한 용수를 정상 공급 중, 일부 댐*은 가뭄상황 관리 중

* 강우부족으로 저수량부족 우려가 있는 평림･운문･대곡･사연댐 등 관리 중

- (지방상수도) 전남 2개 지역*(완도, 신안) 제한급수 실시 중

【다목적댐 저수율, 18.1.24기준】

(단위 : 백만㎥, %)

구 분	전국	한 강			낙 동 강						금 강		섬진강	기 타
		소양	충주	횡성	안동	임하	군위	김천	합천	밀양	용담	대청	주암	부안	보령	장흥
저수량	5833	1670	1216	54	508	234	14	20	246	19	347	906	241	15	33	41
저수율 평년대비	45.1 96.6	57.6 114.9	44.2 92.9	62.3 127	40.7 87.4	39.3 99.5	28.7 68.6	37.6 66	31.1 68.2	26.4 48.1	42.6 89.7	60.8 121.6	34 68.8	29.4 50.9	28.2 62.7	21.7 51.2
평 년	46.7	50.1	47.6	49	46.6	39.5	41.9	56.9	45.6	54.9	47.4	50	49.5	57.9	45	42.4
전 년	50.8	56.1	41.9	58.8	49.6	57.5	49.3	64.8	54.6	81.3	44.3	61.1	61.9	46.7	22	48.2

(참고) 단계별 가뭄상황 및 부처 조치사항

구 분		가뭄 상황	부처 조치사항
농업용수	주의	영농기(4~10월)에 저수지 저수율이 평년의 60% 이하, 비영농기(11월∼익년 3월)에는 저수지 저수량이 다가오는 영농기 모내기 용수공급에 물 부족이 예상되는 경우	∘ 관계부처 합동 TF팀 운영(행정안전부) ∘ 가뭄 피해 예상지역 관리(농식품부) ∘ 유관기관별 장비 점검·정비, 가동준비(농식품부) ∘ 물 절약 교육 및 홍보(농식품부)
	심함	영농기(4~10월)에 저수지 저수율이 평년의 50% 이하인 상황에서 가뭄피해가 발생하였거나 예상되는 경우	∘ 관계부처 합동 TF팀 운영(행정안전부) ∘ 소방차 등 소방력 동원 급수지원(행정안전부) ∘ 가뭄대책을 위한 특별교부세 지원(행정안전부) ∘ 가뭄 피해 및 우려지역 가뭄대책비 지원(농식품부) ∘ 저수지 물 채우기, 용수로 직접 급수(농식품부) ∘ 관정개발·간이양수장 등 용수원 개발(농식품부)
	매우 심함	영농기(4~10월)에 저수지 저수율이 평년의 40% 이하인 상황에서 대규모 가뭄피해가 발생하거나 예상되는 경우	∘ 필요시 중앙재난안전대책본부 운영(행정안전부) ∘ 소방력 광역 급수지원체계 가동(행정안전부) ∘ 가뭄대책을 위한 특별교부세 확대 지원(행정안전부) ∘ 가뭄 피해 및 우려지역 가뭄대책비 지원(농식품부) ∘ 저수지 물 채우기, 용수로 직접 급수(농식품부) ∘ 관정개발·간이양수장 등 용수원 개발(농식품부)
생활및공업용수	주의	수자원 시설 및 하천에서 생활 및 공업용수 확보를 위해 하천유지 용수 공급 제한이 필요한 경우	∘ 관계부처 합동 TF팀 운영(행정안전부) ∘ 상황별 비상·대체급수 점검(환경부) ∘ 용수수급상황실 운영(국토부) ∘ 다목적·용수댐 하천유지용수 감량(국토부) ∘ 댐-보등의 연계운영 협의회 개최(국토부)
	심함	수자원 시설 및 하천에서 생활 및 공업용수 확보에 일부 제약이 발생하였거나 우려되어 하천유지용수 및 농업용수 공급 제한이 필요한 경우	∘ 관계부처 합동 TF팀 운영(행정안전부) ∘ 소방차 등 소방력 동원 급수지원(행정안전부) ∘ 가뭄대책을 위한 특별교부세 지원(행정안전부) ∘ 필요시 중앙사고수습본부 가동(환경부, 국토부) ∘ 물절약 운동 등 대국민 홍보(환경부) ∘ 대체자원 투입 및 예비시스템 가동(환경부) ∘ 용수수급상황실 운영 강화(국토부) ∘ 댐-보등의 연계운영 협의회, 하천수 조정 협의회 개최(국토부) ∘ 다목적․용수댐 농업용수 감량(국토부) ∘ 하천수 취수 일부 제한(국토부)
	매우 심함	수자원 시설 및 하천에서 생활 및 공업용수 공급 제한이 불가피한 경우	∘ 필요시 중앙재난안전대책본부 운영(행정안전부) ∘ 소방력 광역 급수지원체계 가동(행정안전부) ∘ 가뭄대책을 위한 특별교부세 확대 지원(행정안전부) ∘ 중앙사고수습본부 운영(환경부, 국토부) ∘ 물절약 운동 등 대국민 홍보(환경부) ∘ 다목적․용수댐 생활 및 공업용수 감량(국토부) ∘ 댐-보등의 연계운영 협의회, 하천수 조정 협의회 개최(국토부) ∘ 댐·보 비상용량 활용 공급(국토부) ∘ 하천수 취수 제한 확대(국토부)

(참고) 단계별 가뭄상황 및 국민 행동요령

구 분		가뭄 상황	국민 행동요령
농업용수	주의	영농기(4~10월)에 저수지 저수율이 평년의 60% 이하, 비영농기(11월∼익년 3월)에는 저수지 저수량이 다가오는 영농기 모내기 용수공급에 물 부족이 예상되는 경우	∘ 물을 끌어올 수 있는 시설(수로)이나 물을 퍼 올릴 수 있는 장비(양수기), 호스 등 점검·정비 ∘ 배수로·하천의 퇴수 양수 ∘ 용수 절약
	심함	영농기(4~10월)에 저수지 저수율이 평년의 50% 이하인 상황에서 가뭄피해가 발생하였거나 예상되는 경우	∘ 주의단계의 국민 행동요령 준수 ∘ 농업용수 확보가 원활하지 않아 가뭄이 우려되는 지역에서는 관정·우물 등 용수원 개발 ∘ 배수로에 흘러나가는 물이 없도록 물꼬 관리
	매우 심함	영농기(4~10월)에 저수지 저수율이 평년의 40% 이하인 상황에서 대규모 가뭄피해가 발생하거나 예상되는 경우	∘ 심함단계의 국민 행동요령 준수 ∘ 지하수, 주변 하천수 등 이용 가능한 물을 끌어와 급수하기
생활및공업용수	주의	수자원 시설 및 하천에서 생활 및 공업용수 확보를 위해 하천유지 용수 공급 제한이 필요한 경우	∘ 낭비되는 물이 없는지 점검하기 ∘ 가정, 학교 등에서 물 절약 실천하기
	심함	수자원 시설 및 하천에서 생활 및 공업용수 확보에 일부 제약이 발생하였거나 우려되어 하천유지용수 및 농업용수 공급 제한이 필요한 경우	∘ 절수용품 설치하기 ∘ 빗물 및 재활용수 이용하기
	매우 심함	수자원 시설 및 하천에서 생활 및 공업용수 공급 제한이 불가피한 경우	∘ 국가 가뭄대응 단계별 대응요령에 적극 동참하기(제한급수 등)

(참고) 가뭄 예·경보 기준

구 분	가뭄 예·경보 기준
주 의	o 기상가뭄 : 최근 6개월 누적강수량이 평년대비 약 55%(표준강수지수 –1.5)이하로 기상가뭄이 지속될 것으로 예상되는 경우로 하되, 지역별 강수특성을 반영할 수 있음 o 농업용수 : 영농기(4∼10월)에 저수지 저수율이 평년의 60% 이하 또는 밭 토양 유효 수분율이 15~45%에 해당되는 경우, 비영농기(11월∼익년 3월)에는 저수지 저수량이 다가오는 영농기 모내기 용수공급에 물 부족이 예상되는 경우 o 생활 및 공업용수 : 수자원 시설 및 하천에서 생활 및 공업용수 확보를 위해 하천유지용수 공급 제한이 필요한 경우
심 함	o 기상가뭄 : 최근 6개월 누적강수량이 평년대비 약 45%(표준강수지수 –2.0)이하로 기상가뭄이 지속될 것으로 예상되는 경우로 하되, 지역별 강수특성을 반영할 수 있음 o 농업용수 : 영농기(4∼10월)에 저수지 저수율이 평년의 50% 이하 또는 밭 토양 유효수분율이 15~45%가 10일 이상 지속되는 상황에서 가뭄피해가 발생하였거나 예상되는 경우 o 생활 및 공업용수 : 수자원 시설 및 하천에서 생활 및 공업용수 확보에 일부 제약이 발생하였거나 우려되어 하천유지용수 및 농업용수* 공급 제한이 필요한 경우 * 국토부에서 운영중인 다목적·용수댐 및 하천에 배분된 농업용수 공급량임
매 우 심 함	o 기상가뭄 : 최근 6개월 누적강수량이 20일 이상 평년대비 약 45%이하로 기상가뭄이 지속될 것으로 예상되는 경우로 하되, 지역별 강수특성을 반영할 수 있음 o 농업용수 : 영농기(4∼10월)에 저수지 저수율이 평년의 40% 이하 또는 밭 토양 유효수분율이 15% 이하에 해당되는 경우 o 생활 및 공업용수 : 수자원 시설 및 하천에서 생활 및 공업용수 공급 제한이 불가피한 경우 ※ 위와 같은 상황에서 대규모 가뭄피해가 발생하였거나 예상되는 경우 관계부처 협의를 통해 결정

Ⅱ		농작물 재해예방 기술대책

1	한파(동해) 대비 작물별 기술지도 대책

가	사과

피해발생 여건

○ 동해피해가 나타나는 지역은 하천변 또는 산지로부터 냉기류의 유입이 많은 곡간지, 산간지로 표고가 250m이상 되는 곡간 평지의 과원, 분지 형태를 나타내는 곳에서 발생

○ 동해피해는 전년도 과다결실, 병해충 피해로 인한 조기낙엽, 배수불량 등에 의하여 수세가 저하된 나무를 중심으로 발생

○ 사과의 동해한계 온도는 -30~35℃이지만, 만개기에는 -1~2℃의 저온에서도 쉽게 동해를 받음

※ 사과 동해는 자발적 휴면이 끝난 1월 하순 이후 일시적 이상난동이 계속되는 등 겨울철 기상 변동이 심한 경우, 동결 후 해빙 속도가 빠를 경우 심하게 발생함.

<사과 동해 피해 온도(℃)>

월	12~2월	3월~4월상	4월상~5월상	4월중~5월중
생육단계	잠잘 때 (휴면기)	싹트고, 꽃이 맺힐 때	꽃이 활짝필 때	열매 맺힐 때
견디는 온도(℃)	-30~35	-2.8	-1.7	-1.1

피해증상

○ 대목부의 수피 일부가 흑갈색으로 변색되고 건전부와의 사이가 균열되며, 칼로 수피를 깎아 보면 수피를 포함 목질부까지 갈변

○ 대목 접목부 주위, 원줄기 수피가 갈라지고 검게 변하여 수액이 누출됨

○ 피해가 심한 나무는 발아와 전엽이 늦어지거나 고르지 않으며 처음에는 정상적으로 발아되다가 신초가 쇠약해지면서 고사함

수피고사 및 목질부갈변		수액 누출		대목 수피 파열
주간부 수피 파열		건전부와 사이 균열 및 좀피해		개화 및 자람상태 불량

기술적 대책

【사전대책】

○ 동해 예방을 위해서는 적절한 수세 관리에 힘써야 함

- 질소비료, 강전정, 가을철 잦은 강우 등으로 도장하거나 늦게까지 자란 나무는 저장양분이 적어 저온에 견디는 힘이 약함

- 또한 토양의 건조․과습, 과다결실, 영양결핍, 병해충 피해로 인한 조기낙엽 등으로 수세가 쇠약해진 나무들도 체내 저장양분이 부족함

⇒ 따라서 광환경 개선, 균형시비, 적정착과 등 나무를 튼튼히 키워 수세를 안정시키는 재배관리 실시

○ 배수 불량한 사과원은 반과원은 명거배수, 암거배수 등 배수시설 설치

-  M.9 대목의 사과원은 반드시 관수시설을 설치하여 생육기에 적습 유지

○ 가을철에 백색 수성페인트를 주간에 도포하거나 반사필름, 신문 등으로 피복함

<동해 방지를 위한 수성페인트 도포 및 반사필름 등 피복>

【사후대책】

○ 봄 발아기 이후 동해 피해가 심하게 나타나는 나무는 굴취하고 다시 재식 → 과수원 관리 및 수량 확보에 유리

○ 피해가 가벼운 나무는 고사된 수피를 제거하고 피해부는 톱신페스트 등을 도포하여 보호하고, 피해가 발생하면 피해정도에 따라 지상부 가지를 적당히 솎아 잎수와 과실수를 적절히 조절

○ 피해를 받아 수세가 떨어진 나무는 꽃을 제거하여 결실을 최소화하고, 요소 0.3% 또는 4종 복비를 엽면시비하여 수세를 회복시킨다.

○ 피해과원은 나무좀 트랩을 설치하여 나무좀으로 인한 2차 피해를 예방

나	포도

피해발생 여건

○ 포도나무 동해 발생지역은 냉기가 정체되는 곳에서 주로 발생되며, 특히 저습지에 재식된 포도나무에 발생

○ 재배적인 측면은 전년도 과다결실 나무, 병해충관리 불량한 과원 및 유목 등에 발생

<포도나무의 생육단계별 피해 온도(℃)>

구 분	12~1월	2 월	3 월	4 월	5 월
생육단계		휴 면 기		싹 틀 때	꽃 필 때
동해온도	-20~-25	-20~-25	-15~-20	-0.6	-1.1

	< 피해양상 >
◦ 포도나무 원줄기 균열에 의한 고사 및 수액 유출 ◦ 포도눈 발아불량, 신초 생육지연 및 불량, 포도잎 기형

피해증상

<주간부 균열>	<결과모지 발아불량>	<신초 생육불량>

다	복숭아

피해발생 여건

○ 복숭아는 배와 사과에 비해 동해에 약한 편이며 동해에 대한 내성이 가장 강한 시기인 겨울철 휴면기에는 -15~-20℃ 내외의 저온에 의해 동해 피해를 받고 휴면이 해제되어 뿌리가 수분흡수를 시작하는 2월 중하순부터는 -10~-15℃ 내외의 저온에도 동해 피해를 받음

○ 복숭아 꽃눈이 발아하는 3월 하순이후에는 -1.1~-1.7℃ 내외 저온에도 동해 피해를 받아 꽃눈 또는 꽃의 암술이 갈변되는 피해를 받음

○ 복숭아 동해는 동일한 지역에서도 과원의 위치에 따라 피해정도가 다르게 나타나는데, 경사지 과원에 비해 평지 과원에서 발생이 증가하며, 특히 강가 및 평야지대에 위치한 저지대 과원에서 피해가 심함

<복숭아 생육단계별 피해 온도(℃)>

구 분	12~1월	2월	3월	4월	5월
생육단계		잠 잘 때		싹 트 고 꽃 필 때	열 매 맺 힐 때
복 숭 아	-15~-20	-20~-25	-10~-15	-1.1~-1.7	- 1.1

* 최저극기온이 -20℃ 이하인 지역은 복숭아 재배 불가지역으로 분류됨

* 안개가 많고 저온이 정체되는 평지, 강가에 소재한 과원, 사질토양 과원에서 동해 피해가 증가함

<지역별 최저기온 및 과원위치에 따른 복숭아 동해피해율 (1981년)>

지 역	동해피해율(%)		최저기온(℃)
	평 지	경사지
경기 양평 경기 이천 경기 수원 충남 온양	100 95.5 93.0 18.5	83.5 58.8 51.9 0	-32.6 -26.5 -24.8 -20.3

	< 피해양상 >
◦ 복숭아는 동해 한계온도에서 원줄기의 지제부(밑둥)가 먼저 피해를 받으며 지제부 수피가 검게 갈변되고 수피가 파열되기도 함 ◦ 동해 피해가 심한 경우에는 가지의 수피가 검게 갈변되고 꽃눈이 검게 갈변되어 고사됨

피해증상

○ 휴면기에 복숭아는 원줄기의 지제부가 가장 약하여 동해에 의해 원줄기의 지제부 수피가 먼저 갈변됨. 지제부 수피를 칼로 깎아보면 피해 부위는 갈색을 보이며 정상 부위는 녹색으로 보임

○ 또한 동해에 의해 목질부가 갈변되기도 하고 수피가 파열되거나 수피가 목질부와 분리되기도 함. 수피가 파열된 부위에서는 수액이 누출됨

○ 수피의 갈변된 부위에서는 부패하면서 유해한 가스를 발생하고 정상 부위에 피해를 주기도 함

○ 동해 피해가 심한 경우에 가지의 수피는 검게 갈변되고 꽃눈도 생장점 부위가 검게 갈변됨

○ 동해 받은 나무는 수액이 이동하는 3월 이후에 주간부 수피 파열이 발생하기도 함

<복숭아 동해 과원에서 수체 부위별 피해율(2010)>

과종	부위별 피해율(%)			비 고 ( 특이사항 )
	꽃눈	결과지	지제부
복숭아	32	22	73	- 품종 : 천중도백도 등 - 조사지역 : 춘천, 이천, 충주, 음성 등

< 지제부 수피 갈변 및 파열 >	< 복숭아 동해 피해 꽃눈 >

< 좌 : 주간부 수피 들뜸 >                       < 우 : 목질부 갈변됨 >

< 좌 : 원줄기 수피가 미세하게 파열됨 >            < 우 : 줄기 일부분이 검게 갈변됨 >

기술적 대책

【사전대책】

○ 복숭아 과원 개원 시 동해 안전지역을 선정함

- 복숭아는 사과, 배에 비해 동해에 약한 편이며 최저극기온이 -20℃ 이하인 지역은 복숭아 재배 불가지역으로 분류됨

- 휴면기 동해 한계온도는 -15~-20℃ 저온이지만 저지대 또는 냉기가 정체하는 지역에서는 더 높은 온도에서도 동해 피해를 받음. 복숭아 과원은 평지보다는 경사지에 조성하고 안개가 적은 지역, 저온이 정체하지 않고 통풍이 잘되는 지역을 권장함

○ 복숭아 품종 선정 시 동해에 강한 품종을 재식함

- 조생종 품종 및 최근 국외에서 도입된 신품종은 동해에 약한 경향이므로 장호원 황도 등 동해에 강한 만생종 품종을 선택함

- 가납암백도, 일천백봉, 서미골드, 백약도 등의 품종은 동해에 특히 약하므로 중․북부 지방에서는 품종 선택 시 유의함

○ 동해 예방을 위한 재배 관리

- 사질토양은 동해 발생을 조장하므로 사질토양에서는 충분한 유기질 비료의 공급을 권장함

- 질소질 비료의 과다 시비, 과다한 영양생장은 동해 피해 조장하므로 질소질 비료의 시비를 자제함

- 과습 토양에서는 암거배수 또는 명거배수를 실시함

- 냉기류의 정체는 동해를 유발하므로 과원 아래쪽에 기류 정체를 유발하는 장애물은 제거함

- 줄기나 수피에 저장양분의 축적은 동해에 대한 저항성을 향상하므로 적당한 수준의 가을전정을 실시하여 가지와 꽃눈의 저장양분 축적을 유도함

- 착과량 과다에 저장양분 부족은 동해 피해를 조장하므로 착과량을 적당하게 조절하여 수세를 안정화시킴

○ 동해가 우려되는 지역에서는 주간부에 흰색 페인트를 도포하거나 볏짚 등 보온자재로 피복하여 주간부 수피를 보호함

○ 동해 및 저온 피해 경감을 위한 연소법, 송풍법, 살수법 등 사전대책 수립

- 저온이 예상되는 경우에 톱밥, 왕겨 등을 연소시켜 저온 피해를 방지함

- 방상휀으로 바람을 송풍함으로써 저온 기류가 정체되지 않도록 하여 저온 피해를 방지함

- 미세살수시설로 물을 살수하여 저온 피해를 경감함

【사후대책】

○ 원줄기 지제부 수피가 대부분 갈변된 경우, 피해가 심한 나무는 회복 불가능하므로 제거하고 묘목을 새로 식재

○ 원줄기 지제부 수피의 일부가 갈변되거나 수피가 파열된 경우, 피해가 적은 나무는 회복 가능하므로 파열부위를 밴딩 처리함

○ 주간부 수피 일부가 피해를 받은 경우에는 수세회복을 위해 착과량을 적게 착과시킴

○ 가지는 정상이고 꽃눈이 대부분 동해 피해 받은 경우, 수세 안정을 위해 착과량을 가능한 많이 확보함

○ 가지나 꽃눈이 부분적으로 피해를 받은 경우, 큰 피해 없으므로 정상적인 수체관리를 실시함. 꽃눈 일부가 피해를 받은 경우에는 착과량 확보를 위해 적화 및 적과 작업을 시기를 늦추어 실시함

○ 주간부 수피가 동해를 받은 경우에는 봄철에 나무좀 등 해충 방제를 철저히 함

○ 동해에 의해 결실량이 줄어들 경우에는 질소질 비료 시비량을 30~50%  감량함

○ 동해로 수세가 약해진 경우에는 기계유제 살포는 피하고 병해충 방지를 위해 석회유황합제를 살포하고 예방위주의 병해충 방제를 철저히 함

○ 냉기류가 정체되는 저지대는 작목전환을 하거나 방풍림을 설치하는 등 근본적인 동해예방 대책이 필요함

라	단감

피해발생 여건

○ 동해는 과실 수확이 끝나고 낙엽이 진 후부터 다음해 발아되기 전에 저온에 의해서 나무 전체 혹은 일부가 얼어 죽게 되는 것을 말함

○ 동해의 피해 정도는 품종, 수령, 나무의 저장양분과 휴면상태 등 나무의 내적인 요인과 저온의 강도, 지속시간, 내습 시간 등의 기상적 요인 및 재배 과수원의 지형과 관리상태 등의 외적인 요인에 따라 피해 정도가 다르게 나타남

<단감 수령별 동해 피해온도(℃)>

생육단계	1년생(약한가지)	1∼2년생	3년생 이상
피해온도	-10~-12	-14	-20

	< 피해양상 >
◦ 동해 피해의 대부분은 꽃눈 또는 꽃눈의 일부(특히 잎눈)가 동사 ◦ 피해가 심할 경우 가지의 수피가 흑갈색으로 변하고 동사 ◦ -20℃이하에서는 대부분의 가지와 눈은 동사하고 원줄기도 30%이상 동사

피해증상

<피해 가지>	<정상꽃눈(좌), 피해 꽃눈(우)>

<품종 및 수체 부위별 동해피해 정도>

구 분	최저기온(℃)	품 종	수체부위 동해 피해율(%)
			원줄기	가지	눈
나 주	-20.8℃	부 유	100	100	100
		준 하	33.3	100	100
		차 랑	66.7	100	100
		서촌조생	33.3	100	100
		감 백 목	33.3	100	100
김 해	-13.5℃	부 유	0	12.2	24.5
		차 랑	0	0	5.8
강 릉	-14.0℃	부 유	0	19.8	26.8
		감 백 목	0	29.5	19.9

기술적 대책

【예방과 대책】

○ 물뿌리기

- 일기예보에 따라 동해발생이 예상되면 나무 전체에 분무기 또는 스프링클러를 이용하여 물을 뿌려 나무껍질에 수막을 형성시켜 외부로부터 저온을 차단

<감 품종별 저온에 대한 겨울눈 생존율(%)>

온도 시간	-10℃ 12시간	-14℃ 60분	-18℃ 10분	-22℃ 10분
부유 차랑	50.0 87.5	8.0 76.9	0 33.8	- -

○ 건전한 수세유지

- 과다하게 결실된 나무는 수체내의 저장양분의 축적이 적어 현저하게 내한성이 약해지므로 균형시비와 열매속기를 철저히 하여 건전한 수세를 유지

○ 방풍림 또는 방풍벽 설치

- 냉기류가 정체되거나 유입되는 지역에서는 냉기류의 유입통로에 방풍림이나 방풍벽을 설치하여 유입을 차단하거나 우회

○ 백도제 발라주기

- 원줄기의 기부와 주지부에 백도제를 발라 수체내의 온도변화를 작게함

○ 전정

- 피해 받은 나무는 전정하는 시기를 늦추고 숨은 눈에서 발아된 새 가지는 유인하여 수관을 확대시키는 동시에 병해충 방제에 노력

【참고자료】

전년도 하계전정 정도에 따른 ‘부유’의 동해 정도(2005∼2006, 단감연구소)

하계전정량(신초길이)	심(22m)	약(12m)
재생장지(cm)	249	56
동해가지(%)	34	12

○ 하계전정 방법 : 2005년 7월 25일, 엽과비 20이하가 되지 않도록 신초를 솎음

○ 재생장지 : 하계전정 후 자란 가지

○ 동해 조사 : 2006년 5월 상순

○ 과도한 하계전정으로 여름철에 재생장 가지가 많아지면 가지의 경화가 제대로 되지 않아 동해를 받기 쉬우므로 하계전정 정도에 유의

질소시비 시기에 따른 ‘부유’의 동해 방생 정도(2005∼2006, 단감연구소)

질소 시비시기	6월	7월	8월	9월	10월
동해가지(%)	7.4	4.4	8.6	9.9	54.2

○ 질소 시비 : 2005년 월별로 같은 양을 시용

○ 동해가지 조사 : 2006년 5월 상순, 전년도에 길이 10cm 이상 자란 가지 대상

○ 질소 시비의 시기가 늦으면 동해를 받기 쉬우므로 주의

기술적 대책

【사전대책】

○ 적정착과량 및 조기낙엽 방지로 저장양분 축적

- 저장양분 축적은 착과량과 밀접한 관계가 있으므로 착색초기까지 적정착과량으로 조절(캠벨얼리 1.5송이/신초, 거봉 0.5송이/신초)

- GAP 수준의 병해충관리로 발아기부터 낙엽기까지 잎관리 철저

- 생육기는 물론이고, 수확후에도 정기적인 관수로 포도나무에 수분함량 증가

<적정착과량(0.5송이/신초)>	<정상적인 단풍기>

【사후대책】

○ 동해피해 받은 나무는 원줄기를 10cm 정도 남기고 절단한 후 발생되는 맹아를 잘 키워서 내년도에 결과모지로 활용하여 결실량 확보

○ 발아불량에 의한 결손 결과모지 보완 방법

- 결손 결과모지가 1~2개일 경우 인접 결과모지의 신초 활용

- 결손 결과모지가 3~4개일 경우 인접 가지를 장초 전정하여 결손지 보완

○ 신초 생육이 불량한 가지는 착과량을 줄이고, 생육초기 엽면시비 등으로 수세회복에 만전

마	감귤

피해발생 여건

○ 온주밀감인 경우 -5℃가 되면 잎이 말라죽거나 낙엽되며 -5.5℃가 수시간 지속되면 동해에 의한 낙엽이나 가지가 마르고 죽게 됨

○ 감귤류의 내동성은 과일이 제일 약하고 다음이 잎, 가지, 줄기의 순

* 저온피해처럼 냉기류의 유입이 많은 하천주변, 분지형태의 감귤원, 방풍림, 시설 또는 건물 등으로 인하여 공기의 흐름이 원활하지 못한 곳, 중산간지역의 해발고가 200m정도 되는 곳에 피해가 발생

○ 온주밀감의 추위피해 온도

구 분	가 지	눈	잎
영하 2℃	건 전	건 전	건 전
영하 5℃	건 전	건 전	말라죽거나 낙엽
영하 6℃	건 전	건 전	〃
영하 7.5℃	끝부분 말라죽음	선단부 고사	〃
영하 11℃	말라죽음	말라죽음	〃

○ 온주밀감 극기온 지속시간별 피해형태

온 도 (℃)	지속시간 (hr)	잎	가 지
영하 2.0	14	얼 지 않 음	얼 지 않 음
영하 3.5	12	얼 지 않 음	일부 얼어 붙음
영하 5.5	4.5	10% 얼어 붙음	50% 얼어 붙음
영하 5.5	7.5	33% 얼어 붙음	80% 얼어 붙음

※ 온주밀감의 추위에 의한 고사 한계 온도 : -7℃

	< 피해양상 >
◦ 묵은 잎의 낙엽이나 가지가 말라죽고 신초와 꽃이 불충실하게 되어 착화수가 감소되고 수세저하로 인하여 해거리 발생 ◦ 가지가 고사되면서 수지병이 발생 ◦ 동해피해를 받은 나무는 정도에 따라 수량이 감소됨

※ 1990년 1월 하순에 제주도 서귀포시 세화리 일대 1,500여ha에 발생한 동해피해는 전년도(1989)에 74만톤을 생산하여 전체적으로 수세가 약해진 상태에서 세화리 일대를 엄습한 한파가 원인이었음.

피해증상

<일반과원 동해피해>	<멀칭과원 동해피해>

기술적 대책

【사전대책】

○ 바람받는 방향으로 p.p 포대나 한랭사 등으로 수관을 피복하여 낙엽을 방지

○ 새로 개식한 유목이나 내한성이 약한 극조생온주, 고접갱신 1~2 년생의 나무는 내한력이 약하므로 피복해 줌

○ 부초 등으로 지온보호와 건조를 방지해주고 장기간 가뭄이 계속되는 경우는 따뜻한 날에 관수를 해 줌

○ 냉기가 침체되는 곳은 방풍담이나 방풍수를 정리하여 냉기의 흐름을 좋게 함

【사후대책】

○ 피해가 비교적 가벼운 나무는 그 정도에 따라 강 전정을 위주로 실시하고 발아를 촉진시키는 것이 수세회복이 빠름

○ 피해가 심한 나무는 말라죽은 가지만 제거하고 자연적으로 발아가 안정되도록 해야하며, 뿌리가 상당히 약한 상태이므로 비료를 시용하지 말고 신초 발아상태에 따라 서서히 나눠서 시비함

○ 죽은 가지는 제거하고 절단부위를 석회유나 톱신페스트를 발라 일소를 예방해주고 절단가지는 소각하여 병의 전염원을 제거함

○ 새로 나오는 신초에는 진딧물이 많이 발생하므로 방제를 철저히 해 줌

○ 동해 받은 피해수는 50~60%이하 낙엽된 경우 2년, 80~100% 피해수는 3년이면 건전수와 수량이 같아지므로 사후대책에 유념하여 비배관리

동해피해가 많은 해의 온주밀감원 월별 중점관리

월별	주요생육단계	중점관리 내용
4월	발아기	◦ 수세회복 및 새순생장촉진 : 질소위주 엽면시비 ◦ 낙과방지 : 만개 20일전 꽃비료시용
5월	만개기	◦ 낙과방지 및 상품율 향상을 위한 개화기 병해충 방제 : 만개기 방화해충 및 회색곰팡이병 방제 ◦ 착화량 조절 : 낙엽 및 수세쇠약수의 무엽착화지 전정
6월	1차생리낙과기	◦ 조기적과에 의한 수세회복 - 70%이상 낙엽수 : 전적과 - 50%정도 낙엽수 : 정상수의 70%이내 착과
7월	2차생리낙과기	◦ 새순 제거에 의한 착과율 향상 : 착과수가 적은 나무는 여름순 발생시 나무위쪽의 새순은 적심
8월	과실비대기	◦ 적정 토양수분유지 : 낙엽수는 토양수분스트레스를 심하게 받지 않도록 한발 시는 관수 ◦ 일소방지에 의한 수량확보 : 과실봉지 씌우기
9월	당축적기	◦ 수상선과에 의한 착과부담감소 : 비상품과의 조기제거로 저장양분 축적
10월	착색기	◦ 가을비료 시용에 의한 수세 유지 : 10월 하순~11월 중순까지는 시비가 되어야 흡수이용가능
11월	성숙기	◦ 적기수확 : 수확시기가 늦어지면 한해피해를 받기 쉬우므로 조기수확하는 것이 수세유지에는 유리하나 조기수확은 품질이 낮은 과실을 수확할 위험성이 있으므로 과실품질을 감안하여 수확시기 결정

【참고자료】

감귤 종류에 따른 동해에 강한 정도

특히 강한 품종	탱자, 유자
강한 품종	온주밀감, 일향하, 청견, 스타치
보통인 품종	팔삭, 감하귤, 병감, 세미놀
약한 품종	부지화(한라봉), 네블오렌지, 바렌시아
특히 약한 품종	레몬, 문단

조생온주의 결실량과 동해와의 관계(일본, '63)

결 실 량	조사수	피해정도와 피해율 (%)
		무	경미	소	중	다	심
결실과다수	47주	2.1	4.3	2.1	46.8	21.3	23.4
결실소량수	28주	14.3	39.3	14.3	21.4	10.7	0
무결실수	22주	22.7	40.9	9.1	22.7	4.5	0

피해정도별 수체상태와 발아율 (제시, '90)

피해정도	구엽수 (매/주)	유효수관용적(m³/주)	발아율(%)
30% 이하	3,603	7.1	62
50 - 60%	1,848	3.1	44
80 - 100%	205	0.2	0

피해 정도별 착화상태(제시, '90)

피해정도	착 화 수			수량(kg/m³)
	직화	유엽화	합계
30 % 이하	3,615	422	4,038	6.2
50 - 60 %	1,365	111	1,476	3.7
80 - 100 %	148	15	162	0.1

동해피해후 연차별 수량(감귤시, '92)

처리별	주당수량(kg/주)				용적수량 (kg/㎥)
	1년차	2년차	3년차	누계수량	1년차	2년차	3년차	누계수량
건 전 수	52.2	29.9	75.1	157.5	9.3	4.5	8.1	21.9
30%이하 피해	43.0	30.0	99.3	172.3	7.3	4.5	10.9	22.7
50~60% 피해	32.4	39.3	87.4	159.1	6.3	6.6	10.4	23.3
80~100% 피해	0.6	15.8	70.2	86.6	0.1	2.5	7.4	10.0

2	대설 대비 농작물 및 농업시설물 관리요령

가	농업시설 대책

【예상되는 문제점】

○ 쌓인 눈에 의한 시설하우스 골조 파손 및 붕괴

- 설계 적설심 이상의 적설량, 구조취약으로 적설피해 발생

○ 녹은 눈 유입에 의한 작물 습해, 피복 비닐 찢어짐으로 작물 저온장해

【사전대책】(대설 예보 등)

<일반사항(시설하우스 공통)>

▸ 시설 구분 및 설계 적설심 확인 ◂

○ 시설하우스가 기존규격시설, 내재해형 규격시설, 비규격시설인지 확인하고 기존규격시설과 내재해형 규격시설의 경우 안전적설심을 확인

- 기존 규격시설 : 재해복구지원을 위해 표준설계도로 운영되었던 시설(‘07. 4월부터 표준규격에서 제외)

* 농가지도형 단동하우스 13종 및 농가보급형 자동화하우스 1-2W형 5종

- 내재해형 규격시설 : 농림축산식품부에서 ‘07년 4월 지정고시하여 현재 4차 개정(’14년 7월 고시)된 원예특작시설로 내재해형 구조성능이 제시됨

* 비닐하우스 35종(연동 5, 단동 19, 과수 3, 광폭 8)

* 간이버섯재배사 2종 및 인삼재배시설 20종(철재 5, 목재 15)

* 민간전문업체 개발 10종(단동 5, 연동 2, 광폭 3)

* 지정고시로 되지는 않았으나 시설전문기관의 구조검토를 거쳐 농촌진흥청으로부터 내재해형 규격으로 인정받은 시설

* 농림축산식품부 --> 농촌진흥청으로 변경 사유: 농림축산식품부 고시 제2016-180호(2016.12.28.)에 의거 2017년 1월1일부터 내재해형 시설규격의 심사, 등록, 공시 업무가 농촌진흥청으로 이관되었습니다. 다만, 경과기간을 두어 2017년 6월30일까지는 시설규격 등록, 공시 업무는 현행과 같이 농림축산식품부에서 함.

- 비규격시설 : 기존규격시설과 내재해형 규격시설에 포함되지 않으며 구조안전성(설계 적설심)이 검증되지 않은 시설

<기존규격시설의 설계적설심>

(농가지도형 단동하우스 13종)

형태	하우스 규격(m)	일반 농업용 파이프 규격(㎜)	구조안전성
	폭×높이	서까래(외경×두께@간격)	안전적설심(㎝)
A형	4.8 × 2.0～2.3	φ22.2×1.2t@800	9.5
B형	5.1～5.4 × 2.1～2.6	φ25.4×1.5t@900
C형	5.7～6.0 × 2.4～2.9	φ25.4×1.5t@800
D형	6.1～6.5 × 2.5～3.0	φ25.4×1.5t@800
E형	6.6～7.0 × 2.3～2.8	φ31.8×1.5t@900
F형	7.4～7.8 × 2.6～3.1	φ31.8×1.5t@900
G형	7.8～8.2 × 3.0～3.5	φ31.8×1.5t@900
H형	5.1～5.4 × 2.5～3.0	φ22.2×1.2t@500	17.8
I형	5.7～6.0 × 2.8～3.3	φ25.4×1.5t@600
J형	7.1～7.5 × 3.4～3.9	φ31.8×1.5t@700
A-1형	4.8 × 2.0～2.3	φ22.2×1.2t@1,000	7.9
B-1형	5.1～5.4 × 2.1～2.6	φ25.4×1.2t@1,200
K형	3.0×2.8(비가림 연동형)	φ22.2×1.2t@700, 강선φ5	24

※ 설계 적설심은 강 뼈대 골조의 구조 안전성임. 농가지도형 단동하우스의 기초는 논 삽입기초로 지표면 도리가 반드시 설치되어 있어야 함

(농가보급형 자동화하우스 5종)

형태	하우스 규격(m)	일반 농업용 파이프 규격(㎜)		구조안전성
	폭×측고×동고	서까래	기둥 및 중방	안전적설심(㎝)
1-2W형(’95)	7.0×2.7×4.55	φ25.4×1.5t@600	φ48.1×2.1t@2,000	19
1-2W각관A형	7.0×3.0×4.8	φ31.8×1.5t@600	□60×60×2.3t@3,000	27
1-2W각관B형	7.5×3.0×5.0	φ31.8×1.5t@600	□60×60×2.3t@3,000	25
1-2W서까래 보강형	7.0×2.7×4.55	φ48.1×2.1t@2,000, φ25.4×1.5t@500	φ48.1×2.1t@2,000	25
1-2W보완형	7.0×3.0×4.8	φ25.4×1.5t@600	□60×60×2.3t@3,000	35

<내재해형 규격시설의 설계적설심>

(연동하우스 5종)

규격명	폭 (m)	높이 (m)	서까래, 기둥, 중방 φ(㎜)×t(㎜)@㎝	가로대, 곡부보 φ(㎜)×t(㎜)	구조안전성
					설계적설심(㎝)
07-연동-1 (1-2W형)	7.0	4.7	주서까래 : φ31.8×1.7t@300 (보조서까래 : φ31.8×1.5t@60) 기둥 : □60×60×2.3t@300 중방 : □60×60×2.1t@300	가로대 : 9개(φ25.4×1.5t) 곡부보 : □60×60×3.2t	53
08-연동-1 (벤로형)	8.0	5.7	서까래 : φ25.4×1.5t@60 기둥 : □75×75×2.3t@400 중방(상·하현재 : □50×30×2.3t@400	가로대 : 6개(φ25.4×1.5t) 곡부보 : □75×75×2.3t	57
10-연동-1 (1-2W형, 권취식 천창개폐)	8.0	7.4	주서까래 : φ59.9×3.2t@300 (보조서까래 : φ19.1×1.2t@50) 기둥 : □75×75×2.3t@300 중방(상·하현재) : □60×40×2.3t@300	가로대 : 7개(φ48.1×2.3t) 곡부보 : □75×75×2.3t	55
10-연동-2 (1-2W형, 랙피니언식 천창개폐)				가로대: 1개(□50×50×2.3t), 6개(φ48.1×2.3t), 1개(□50×30×2.3t) 곡부보 : □75×75×2.3t	55
12-연동-1 (1-2W형)	7.0	6.5	주서까래 : φ59.9×2.3t@400 (보조서까래 : φ19.1×1.2t@50) 기둥 : □75×75×2.3t@400 중방(상·하현재) : □50×30×2.3t@400	가로대: 1개(□50×50×2.3t), 6개(φ31.8×1.7t), 1개(□50×30×2.3t) 곡부보 : □75×75×2.3t	55

※ 시설높이 조정 : 높이 ±25cm 범위 내에서 조정시공 가능(「원예·특작시설 내재해형 규격 설계도 및 시방서」(농림축산식품부 고시 제2014-78호, 2014.7.24.) 참조)

(단동하우스 19종)

규격명	폭 (m)	높이 (m)	서까래 φ(㎜)×t(㎜)@㎝	가로대 φ(㎜)×t(㎜)	구조안전성
					설계적설심(㎝)
07-단동- 1	5.0	2.6	φ25.4×1.5t@60	5개(φ25.4×1.2t)	50
07-단동- 2	6.0	3.3	φ31.8×1.5t@60	9개(φ25.4×1.5t)	50
07-단동- 3	7.0	3.3	φ31.8×1.7t@60	9개(φ25.4×1.5t)	50
07-단동- 4	8.0	3.6	φ31.8×1.7t@50	9개(φ25.4×1.5t)	48
10-단동- 1	6.0	3.3	φ31.8×1.5t@60	5개(φ25.4×1.5t)	41
10-단동- 2	7.0	3.3	φ31.8×1.7t@60	5개(φ25.4×1.5t)	42
10-단동- 3	7.0	3.5	φ31.8×1.7t@60	5개(φ25.4×1.5t)	37
10-단동- 4	8.2	3.9	φ31.8×1.7t@50	5개(φ25.4×1.5t)	41
10-단동- 5	8.2	3.5	φ31.8×1.7t@50	5개(φ25.4×1.5t)	30
10-단동- 6	7.6	3.7	φ31.8×1.5t@50	7개(φ25.4×1.5t)	28
10-단동- 7	8.9	3.9	φ42.2×2.1t@90	7개(φ25.4×1.5t)	27
10-단동- 8	7.6	3.7	φ42.2×2.1t@80	7개(φ25.4×1.5t)	25
10-단동- 9	8.9	3.9	φ48.1×2.1t@70	7개(φ25.4×1.5t)	26
10-단동-10	5.4	2.6	φ25.4×1.5t@80	3개(φ25.4×1.5t)	30
10-단동-11	5.6	2.4	φ31.8×1.5t@100	3개(φ31.8,φ25.4)	29
10-단동-12	5.6	2.4	φ25.4×1.5t@65	3개(φ25.4×1.5t)	27
10-단동-13	5.8	2.6	φ31.8×1.5t@90	3개(φ31.8,φ25.4)	30
07-단동-18	7.0	2.8	φ31.8×1.7t@50	9개(φ25.4×1.5t)	50
12-단동-1	7.0	3.9	φ42.2×2.1t@90	5개(φ25.4×1.5t)	55

※ 서까래 규격 조정시공 :「원예·특작시설 내재해형 규격 설계도 및 시방서」(농림축산식품부 고시 제2014-78호, 2014.7.24.) 참조

(과수비닐하우스 3종)

규격명	폭 (m)	높이 (m)	서까래, 기둥 φ(㎜)×t(㎜)@㎝	가로대, 곡부보 φ(㎜)×t(㎜)	구조안전성
					설계적설심(㎝)
07-포도-1	5.0	4.3	서까래 : φ31.8×1.5t@60 기둥 : φ48.1×2.1t@300	가로대 : 7개(φ33.5×2.1t 등) 곡부보 : φ48.1×2.1t	40
10-포도-1	3.0	3.0	서까래 : φ25.4×1.5t@100 기둥 : φ31.8×1.5t@200	가로대 : 3개(φ25.4×1.2t 등) 곡부보 : φ25.4×1.5t×2개(거터), φ31.8×1.5t(외측)	44
08-감귤-1	5.5	4.5	서까래 : φ48.1×2.1t@200 기둥 : φ60.5×3.65t@200	가로대 : 7개(φ33.5×2.1t 등) 곡부보 : □50×50×2.0t	50

(광폭비닐하우스 2종)

규격명	폭 (m)	높이 (m)	서까래, 기둥 φ(㎜)×t(㎜)@㎝	가로대 φ(㎜)×t(㎜)	구조안전성
					설계적설심(㎝)
10-광폭-1 (아치형)	14.8	4.3	서까래 : φ33.5×2.1t@50 중방 : φ48.1×2.1t@250	15개(φ33.5×2.1t, 중앙 및 측면 φ48.1×2.1t)	33
10-광폭-2 (트러스형)	16.0	4.5	용융도금 트러스 골조@120	14개(φ31.8×1.7t 또는 φ23～37×1.7t)	35

광폭비닐하우스(보온재 외피복, 6종)

규격명	폭 (m)	측고 (m)	동고 (m)	서까래 φ(㎜)×t(㎜)@㎝	기둥 및 중방 φ(㎜)×t(㎜)@㎝	지붕도리 φ(㎜)/개수	보조파이프 φ(㎜)×t(㎜)@㎝	설계강도
								적설심 (㎝)	풍속 (㎧)
13-광폭 (보온재)-1	14.0	2.0	4.1	φ31.8×1.5t@60	φ48.1×2.1t@300	φ48.1/3개, φ25.4/8개	-	25	28
13-광폭 (보온재)-2	16.0	2.0	4.1	φ31.8×1.5t@60	φ48.1×2.1t@300	φ48.1/3개, φ31.8/4개, φ25.4/8개	φ31.8×1.5t@300	23	28
13-광폭 (보온재)-3	18.0	2.0	4.1	φ33.5×2.1t@60	φ48.1×2.1t@300	φ48.1/3개, φ31.8/4개, φ25.4/8개	φ31.8×1.5t@300	23	29
13-광폭 (보온재)-4	21.0	2.0	4.2	φ31.8×1.5t@60	φ48.1×2.1t@300	φ48.1/5개, φ25.4/12개	-	23	27
13-광폭 (보온재)-5	24.0	2.0	4.2	φ31.8×1.5t@60	φ48.1×2.1t@300	φ48.1/5개, φ31.8/8개, φ25.4/4개	φ31.8×1.5t@300	20	27
13-광폭 (보온재)-6	27.0	2.0	4.2	φ33.5×2.1t@70	φ48.1×2.1t@280	φ48.1/5개, φ31.8/8개, φ25.4/4개	φ31.8×1.5t@280	20	27

※ 지역별 설계기준 강도에 해당하는 내재해형 규격시설 중 규모가 큰 시설을 선정한 후 높이와 폭을 축소하여 시공하는 것은 가능

※ 보온재 외피복 광폭비닐하우스는 규격 외에 측고·동고 및 서까래·기둥 규격 변경에 따른 적설심 및 풍속강도 기준(시방서 참조)을 참고하여 시공 가능

※ 보온재 외피복 광폭비닐하우스에 방풍망(설계도 : 07-연동-1형-17) 설치 시 시설의 설계풍속 강도가 5㎧ 수준 강화되는 것으로 인정

※ 13-광폭(보온재)-1∼6형에서 외피복 보온재를 설치하지 않을 경우, 시설의 구조안전성은 제시된 설계강도와 동일 수준으로 인정

(간이버섯재배사 2종)

규격명	폭 (m)	높이 (m)	서까래, 베드기둥 φ(㎜)×t(㎜)@㎝	가로대, 중방 φ(㎜)×t(㎜)	구조안전성
					설계적설심(㎝)
08-버섯-1	5.6	4.25	서까래 : φ33.5×2.1t@50 베드기둥 : φ31.8×1.5t@150×300	가로대 : 13개(φ25.4×1.5t 등) 중방 : -	50
08-버섯-2	6.6	4.85	서까래 : φ33.5×2.3t@50 베드기둥 : φ31.8×1.5t@150×300	가로대 : 13개(φ25.4×1.5t 등) 중방 : φ25.4×1.5t@300	45

(철재 인삼재배시설 5종)

규격명	지주			서까래			보조서까래			도리			구조 안전성
	길이 (㎝)	사용규격(㎜)	수 량 (개)	길이 (㎝)	사용규격(㎜)	수량 (개)	길이 (㎝)	사용규격(㎜)	수량 (개)	길이 (㎝)	사용규격(㎜)	수량 (개)	설계 적설강도 (cm)
07-철인-A
◦ 〃 -A	240	φ22.2×1.5t 이상 □ 28×28×1.2t 이상	360	240	φ22.2×1.5t 이상 □ 28×28×1.2t 이상	330	180	φ22.2×1.5t 이상 28×14×1.0t 이상 □ 18×18×1.2t 이상	660	210	φ22.2×1.5t 이상 28×14×1.0t 이상 □ 18×18×1.2t 이상	660	53
◦ 〃 -A-1	240		360	240		330	150		330	210		660	41
◦ 〃 -A-2	240		360	210		330	-		-	210		660	27
◦ 〃 -A-3	240		360	210		330	-		-	210		330	27
13-철인-W	300	φ31.8×1.5t	352	장폭 300 단폭 170	φ31.8×1.5t	장폭 160 단폭 160	장폭 240 단폭 170	φ25.4×1.5t	장폭 310 단폭 310	800	φ31.8×1.5t	140	27

※ 지주, 서까래, 보조서까래 및 도리는 SGH400 이상의 자재를 사용

※ 지주와 서까래 결합부의 연결은 내재해조리개(강판조리개, 수지조리개, 선판조리개 등)를 사용

(목재 인삼재배시설 15종, 단위:㎝)

규격명	기둥			서까래			보조서까래			도리			구조안전성
	길이	폭	두께	길이	폭	두께	길이	폭	두께	길이	폭	두께	설계적설강도(㎝)
13-목인-A													새 자재의 경우
◦ 〃 -A	240	3.6	3.0	240	3.6	3.0	180	3.0	2.4	210	3.6	3.0	57
◦ 〃 -A-1	240	3.6	3.0	240	3.6	3.0	180	3.0	2.4	210	3.6	3.0	41
◦ 〃 -A-2	240	3.6	3.0	210	3.6	3.0	-	-	-	210	3.6	3.0	32
◦ 〃 -A-3	240	3.6	3.0	210	3.6	3.0	-	-	-	210	3.6	3.0	29
◦ 〃 -A-4	240	3.6	3.0	210	3.6	3.0	-	-	-	-	-	-	27
13-목인-B													새 자재의 경우
◦ 〃 -B	180 (150)	3.6 (3.6)	3.0 (3.0)	180	3.6	3.0	180	3.0	2.4	210	3.6	3.0	70
◦ 〃 -B-1	180 (150)	3.6 (3.6)	3.0 (3.0)	180	3.6	3.0	180	3.0	2.4	210	3.6	3.0	50
◦ 〃 -B-2	180 (150)	3.6 (3.6)	3.0 (3.0)	180	3.6	3.0	-	-	-	210	3.6	3.0	39
◦ 〃 -B-3	180 (150)	3.6 (3.6)	3.0 (3.0)	180	3.6	3.0	-	-	-	210	3.6	3.0	35
◦ 〃 -B-4	180 (150)	3.6 (3.6)	3.0 (3.0)	180	3.6	3.0	-	-	-	-	-	-	32
13-목인-C													새 자재의 경우
◦ 〃 -C	240	4.0	4.0	240	4.0	4.0	180	4.0	4.0	210	4.0	4.0	47
◦ 〃 -C-1	240	4.0	4.0	240	4.0	4.0	180	4.0	4.0	210	4.0	4.0	34
◦ 〃 -C-2	240	4.0	4.0	210	4.0	4.0	-	-	-	210	4.0	4.0	26
◦ 〃 -C-3	240	4.0	4.0	210	4.0	4.0	-	-	-	210	4.0	4.0	24
◦ 〃 -C-4	240	4.0	4.0	210	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-	22

※ 시설자재는  강질목(A형 및 B형류) 사용하며, 지역별 설계 적설심 이상인 경우 중질목(일반목) 사용 가능(연질목은 구조재로 사용 불가)

※ 균열 또는 옹이를 포함한 목재의 사용 지양

※ 내력강화를 위해 목재단면의 장방향을 부재단면의 높이(h)로 사용

(민간전문업체 개발 규격시설(단동 5종))

규격명	폭 (m)	높이 (m)	보강트러스 □(㎜)×t(㎜)@㎝	서까래 φ(㎜)×t(㎜)@㎝	가로대 φ(㎜)×t(㎜)	구조안전성
						설계적설심(㎝)
07-단동(민)-1	6.0	2.80		φ25.4×1.5t@60	9개(φ25.4×1.5t)	25
07-단동(민)-2	6.0	2.90	□50×30×2.0t@300	φ25.4×1.5t@60	9개(φ31.8×1.5t)	40
07-단동(민)-3	7.0	2.90	□50×30×2.0t@240	φ25.4×1.5t@60	11개(φ31.8×1.5t)	60
07-단동(민)-4	8.2	2.90	□50×30×2.0t@240	φ25.4×1.5t@60	11개(φ31.8×1.5t)	60
08-단동(민)-1	7.0	3.63		주: □40×60×3.0t@200 보조: 와이어 φ6	9개 중앙 : □40×40×2.0t 기타 : □20×40×1.4t	71

(민간전문업체 개발 규격시설(연동 2종))

규격명	폭 (m)	높이 (m)	보강트러스 □(㎜)×t(㎜)@㎝	서까래 φ(㎜)×t(㎜)@㎝	가로대 φ(㎜)×t(㎜)	구조안전성
						설계적설심(㎝)
07-연동(민)-1	8.0 7.0 8.0	3.70	□60×40×2.3t@240	φ25.4×1.5t@60	상부21, 측부6개 (φ31.8×1.5t)	60
08-연동(민)-1	7.0	3.63		주:□40×60×3.0t@200 보조: 와이어 φ6	9개 중앙 : □40×40×2.0t 기타 : □20×40×1.4t	63

(민간전문업체 개발 규격시설(광폭 3종))

규격명	폭 (m)	높이 (m)	서까래 φ(㎜)×t(㎜)@㎝	가로대 φ(㎜)×t(㎜)	구조안전성
					설계적설심(㎝)
10-광폭(민)-1	15.0	6.0	용융도금 트러스 골조@120		40
10-광폭(민)-2	17.0	7.0	용융도금 트러스 골조@120		40
10-광폭(민)-3	22.0	7.0	용융도금 트러스 골조@120		40

<지역별 설계기준 강도 확인>

(지역별 설계기준 적설심, 30년 빈도)

적설기준 (㎝)	강원도	경기권 (서울, 인천)	경상권 (부산, 울산, 대구)	전라권 (광주)	충청권 (대전, 세종)	제주도
20	-	-	거제, 고성, 김해, 남해, 마산, 밀양, 사천, 양산, 울산, 의령, 진주, 진해, 창녕, 창원, 통영, 하동, 함안, 울주, 경산, 경주, 대구, 영천, 의성, 청도, 포항	고흥, 광양, 보성, 여수, 완도	-	고산, 서귀포, 제주
22	철원	강화, 포천, 동두천	안동, 고령, 군위, 합천, 청송, 칠곡	순천, 장흥, 해남, 강진, 진도	-	성산
24	-	가평, 고양, 구리, 군포, 과천, 광명, 광주, 남양주, 부천, 김포, 성남, 시흥, 수원, 안산, 안양, 양평, 양주, 의정부, 의왕, 오산, 연천, 용인, 하남, 화성, 파주	부산, 구미, 성주, 산청, 봉화, 영양	구례	-	-
26	원주	서울, 안성, 인천, 옹진, 여주, 평택	예천	전주, 완주	금산, 단양, 부여, 보령, 아산, 예산, 홍성, 청양, 천안, 충주, 제천	-
28	화천	이천	김천, 영주	영암, 익산, 곡성	논산, 공주, 당진, 음성, 태안	-
30	인제, 영월, 양구, 홍천	-	거창, 상주, 함양	화순, 남원, 무주, 신안	서산, 대전, 세종, 영동, 옥천, 괴산, 진천	-
32	춘천	-	추풍령	목포	계룡, 보은, 서천, 증평	-
34	횡성	-	문경, 영덕	군산, 나주, 진안	청주, 청원	-
36		-		광주, 무안, 순창, 함평	-	-
38		-	울진	장수	-	-
40 이상	속초, 대관령, 강릉, 동해, 삼척, 태백, 평창, 고성, 정선, 양양	-	울릉	담양, 김제, 영광, 임실, 장성, 부안, 정읍, 고창	-	-

▸ 하우스 밴드(끈)를 팽팽하게 당겨두기 ◂

○ 하우스 밴드(끈)가 느슨해져 있으면 지붕면의 외피복 비닐이 아래로 처져 눈이 미끄러져 내려오지 않게 되므로 팽팽하게 당겨둠

▸ 하우스 외피복 비닐 찢기와 천창 개방 ◂

○ 폭설예보가 있을 경우 작물을 재배하지 않는 하우스는 피복재를 사전에 제거해 눈 피해 방지(적설량 등을 고려하여 작업)

○ 연동 곡부에 눈이 쌓이지 않도록 천창개폐기를 완전 개방해 놓음

* 지붕에 많은 눈이 쌓인 상태에서는 개폐기가 열리지 않을 수 있으므로 눈이 내리기 전에 개폐기 점검 및 개방

* 천창개방 시 내부커튼과 이중비닐도 한쪽에 완전히 걷어두어야 함

○ 하우스에 눈이 쌓여 붕괴가 우려될 때에는 즉시 피복재를 찢음(작업 중 안전에 유의)

* 하우스가 변형되면서 붕괴될 조짐이 있는 경우 하우스에 절대 접근해서는 안 됨

○ 찢어진 비닐은 즉시 보수하거나 교체하여 시설 내 기온이 떨어지지 않도록 조치

▸ 보온덮개․차광망을 걷어 두거나 비닐 덧씌우기 ◂

○ 섬피 등 보온덮개는 눈이 미끄러져 내리는 걸 방해하므로 걷어둠

* 보온덮개에 눈이 녹을 경우 물기를 머금게 되어 폭설에 매우 취약해짐

○ 차광망을 설치한 경우 눈이 흘러내리지 않게 되므로 걷어 두거나 비닐을 덧씌워주어야 함

<비닐찢음>           <천창을 열어둠>     <차광망 위에 비닐씌움>

▸ 보강지주(보조지지대) 설치 ◂

○ 보강지주는 적설하중을 견딜 수 있도록 시설하우스 규격에 따라 2～6m 이내 간격으로 설치(하우스 폭이 넓을수록 설치간격을 줄여야 함)

* 평상 시 보조지지대를 지붕도리에 매달아둘 경우에는 안전을 위해 지붕도리에서 이탈되지 않도록 견고하게 고정

○ 보강지주는 비닐하우스 구조용 파이프(SPVHS)를 사용하고, 해당 하우스 규격에 적합한 파이프 규격으로 설치

○ 지붕도리와 보강지주 간 편심이 없도록 수직으로 설치하고, 바람에 밀리지 않는 결속부품 사용

○ 보강지주 하단에는 φ10~12㎝(마르고 다져진 토양의 경우) 이상의 바닥 지지판을 부착시켜 지반 침하가 발생하지 않도록 조치

<보강지주 설치 전경>   <도리와 보강지주의 연결>      <바닥 지지판>

<보강지주(보조지지대) 설치 규격>

(농가지도형 단동하우스)

규격명	폭 (m)	높이 (m)	서까래 (㎜×㎜@㎜)	지역의 설계적설심	보강지주(SPVHS) 설치 규격 (외경㎜×두께㎜@설치간격m)
B형	5.4	2.6	φ25.4×1.5t@900	20～25㎝ 미만	φ25.4×1.5t@6.3
				25～30㎝ 미만	φ25.4×1.5t@5.4
				30～35㎝ 미만	φ25.4×1.5t@4.5
				35～40㎝ 미만	φ25.4×1.5t@2.7～3.6
C형	6.0	2.9	φ25.4×1.5t@800	20～25㎝ 미만	φ31.8×1.5t@5.6 또는 φ25.4×1.5t@6.4
				25～30㎝ 미만	φ31.8×1.5t@4.8
				30～35㎝ 미만	φ25.4×1.5t@2.4 또는 φ31.8×1.5t@3.2～4.0
D형	6.5	3.0	φ25.4×1.5t@800	20～25㎝ 미만	φ25.4×1.5t@2.4 또는 φ31.8×1.5t@3.2～4.0
E형	7.0	2.8	φ31.8×1.5t@900	20～25㎝ 미만	φ31.8×1.5t@3.6～4.5
				25～30㎝ 미만	φ31.8×1.5t@2.7～3.6
G형	8.2	3.5	φ31.8×1.5t@900	20～25㎝ 미만	φ31.8×1.5t@2.7

※ 보강지주 설치효과를 보기 위해서는 지붕 용마루 도리의 규격은 최소 φ31.8 이상이어야 함(상기 보강지주 설치 규격은 지붕 용마루 도리가 φ48.1×2.1t에서의 기준임)

(폐규격 내재해 단동하우스)

규격명	폭 (m)	높이 (m)	서까래 (㎜×㎜@㎜)	보강지주(SPVHS) 설치 규격 (외경㎜×두께㎜@설치간격m)
07-단동-5형	8.2	3.5	φ31.8×1.5t@500	φ33.5×2.1t@2.5～3.0
07-단동-6형			φ31.8×1.5t@500	φ33.5×2.1t@3.0～3.5
07-단동-7형			φ31.8×1.5t@600	φ33.5×2.1t@3.0～3.6
07-단동-8형			φ25.4×1.5t@500	φ31.8×1.7t@2.5～3.5
07-단동-9형			φ25.4×1.5t@700	φ31.8×1.5t@2.8～3.5
07-단동-10형			φ25.4×1.5t@900	φ31.8×1.5t@2.7
07-단동-11형			φ25.4×1.5t@900	φ31.8×1.5t@2.7～3.6

※ 보강지주 설치 효과를 보기 위해서는 지붕 용마루 도리의 규격은 최소 φ31.8  이상이어야 함(상기 보강지주 설치 규격은 지붕 용마루 도리의 규격이 φ48.1×2.1t 기준임). φ33.5를 이용해 보강지주를 설치할 경우, 지붕도리와의 결속부품이 없을 수 있으므로 그 때는 φ31.8 파이프를 이용하여 설치

▸ 단동하우스 지붕 위와 하우스 동간에 쌓인 눈 수시 제거 ◂

○ 폭설 시 넉가래 등으로 수시로 하우스 위에 쌓인 눈을 쓸어내림

○ 하우스 동간에도 눈이 쉽게 쌓여 지붕 위 제설작업이 어려워지고, 하우스 측벽이 무너질 수 있으므로 수시로 제설작업 수행

▸ 연동하우스 곡부 눈 제거 ◂

○ 연동하우스 곡부에 눈이 쌓이면 잘 흘러내리지 않게 되므로 눈이 녹는 속도보다 쌓이는 양이 더 많아질 때에는 연동 곡부에 올라가 제설작업 수행

* 곡부 위 제설작업 시 낙상의 우려가 크므로 안전에 세심한 유의 필요

▸ 난방기 가동 등 ◂

○ 가온하우스에서는 커튼과 이중비닐을 열고 난방기를 최대한 가동시켜 지붕면에 쌓인 눈이 녹아내릴 수 있도록 조치

○ 수막하우스는 눈이 녹아내릴 수 있도록 가능한 많은 양의 지하수를 살수

○ 기온 급강하에 대비한 보온자재의 사전·정비 점검 및 준비

○ 지온․기온 상승 대책 강구

- 축열주머니, 가연성 물질 준비, 다중 피복, 내부 보온, 방풍벽 및 지중가온 시설 등 설치

▸ 배수로 정비 ◂

○ 시설하우스, 축사 옆 배수로를 깊게 설치하여 눈 녹은 물로 인하여 습해가 발생되지 않도록 사전 조치

▸ 기후대응 작물선택 ◂

○ 한파대비, 기후조건에 맞는 작물선택과 안전 작기 준수

<내재해형 규격시설 설치>

▸ 비닐하우스 구조용 파이프 사용 ◂

○ 비닐하우스 골조용 파이프는 반드시 한국산업규격 KS D 3760의 비닐하우스 구조용 파이프(SPVHS, SPVHS-AZ)를 사용하여 시공

<사용불가(SPVH)>          <내재해형 규격 파이프(SPVHS)>

▸ 내재해형 규격에 맞는 단동하우스 설치 ◂

○ 내재해형 단동 비닐하우스의 폭·높이 등 규격과 파이프줄기초 규격은 임의 변경 시공해서는 안 되며, 반드시 설계도 및 시방서에 따라 시공

○ 시설규모(폭, 높이) 면에서 지역·작목 특성에 맞는 내재해형 규격 시설이 없는 경우, 지역별 설계기준 강도에 해당하는 내재해형 규격시설 중 규모가 큰 시설을 선정한 후 폭과 높이를 축소하여 시공

* 지붕경사각이 유지되는 범위에서 폭과 높이를 같이 줄여 시공하는 것은 가능

* 단동을 서로 연결시켜 연동형으로 설치할 경우 구조안전 진단 및 구조보강 필요

○ 눈 쓸어내리기 작업 이 가능하도록 하고 측면 적설하중 피해가 발생하지 않도록 단동하우스 동간거리 1.5m 이상 확보

○ 파이프를 연결하는 조리개는 반드시 일반 강선조리개와 내재해  조리개(인장력 90kgf 이상 미끄럼강도 139kgf 이상)를 조합하여 사용

<내재해형 단동하우스>   <내재해조리개 사용>       <파이프줄기초>

▸ 내재해형 규격에 맞는 연동 비닐하우스 설치 ◂

○ 내재해형 연동 비닐하우스의 폭·높이 등 규격과 독립기초 규격은 임의 변경 시공해서는 안 되며, 반드시 설계도 및 시방서에 따라 시공

* 지역·작목 특성에 따라 시설높이 조정이 필요할 경우 ±25㎝ 범위 내에서 조정시공 가능. 하우스 폭을 넓히거나 지붕구배를 완만하게 하는 경우에는 구조안전 진단을 받거나 구조보강 필요

<내재해형 규격시설>

(농림축산식품부 고시 제2014-78호, 2014.7.24.)

◆ 비닐하우스 등 67종

◊ 비닐하우스 : 35종(연동 5, 단동 19, 과수 3, 광폭 2)

◊ 간이버섯재배사 : 2종

◊ 인삼재배시설 : 20종(철재 5, 목재 15)

◊ 민간전문업체 개발 규격시설 : 10종(단동 5, 연동 2, 광폭 3)

◆ 세부설계도 열람

◊ 원예특작시설 내재해형 규격설계도․시방서 : 농촌진흥청 홈페이지(www.rda.go.kr) → 농업기술 → 영농기술 → 영농활용정보 → 시설표준설계도에서 자료 열람 및 다운로드

<간이버섯(느타리)재배사>

▸ 보온덮개 위 비닐 씌움 ◂

○ 보온덮개가 씌워져 있는 경우에는 눈이 흘러내리지 않게 되고, 녹은 물이 보온재에 스며들어 하중을 증가시키게 되므로 외부에 비닐을 덧씌워 줌

▸ 베드기둥의 지붕 연결 ◂

○ 보강지주 역할을 하도록 베드기둥 파이프를 지붕까지 연장 설치하여 하우스 안전성을 높임

<간이축사(육계사, 우사, 돈사)>

▸ 눈이 잘 흘러내리도록 차광망이나 보온덮개 위에 비닐을 씌워둠 ◂

▸ 노후한 시설은 보강지주 설치 ◂

○ 파이프가 부식된 경우에는 기둥과 기둥 사이 보조기둥을 추가 설치

○ 보온덮개나 차광망이 씌워져 있는 시설에서는 일반 비닐하우스에서보다 보강지주를 더 좁은 간격으로 설치

<인삼재배시설 및 과수 방조망 시설>

○ 인삼재배시설의 차광망 및 과수원 방조망은 망 윗부분을 걷어 내거나 측면으로 말아두어 적설로 인한 붕괴 피해 예방조치

<차광망 걷음>            <눈 털음>           <방조망 걷어둠)>

【사후대책】

○ 안전에 유의하며 시설하우스 및 축사 주위에 쌓인 눈의 신속한 제설 작업 실시

○ 폭설 피해시 시․군 행정기관 및 농업기술센터 등에 즉시 신고하고 피해복구 지원을 요청하여 무너진 시설하우스 및 축사 응급 복구

- 피해 복구시에는 내재해형 규격시설에 따라 설치하여 재해를 최소화할 수 있도록 하고 피해 발생시에도 정부의 지원을 받을 수 있도록 함

○ 파손된 골조 및 피복 비닐의 긴급 보수, 작물 동해 피해 예방

- 폭설 이후에는 작물의 동해나 저온피해 등이 발생할 수 있으므로 폭설로 무너진 하우스는 조속히 복구하여 피복을 다시 하고, 복구가 불가능한 지역에서는 섬피 등을 이용해 소형터널을 2～3중으로 보온하여 동해 피해 방지

○ 시설하우스 및 축사 내부에 난방장치 가동으로 농작물 및 가축 동사 방지

- 온풍난방기 등 난방장치를 가동하여 하우스 위에 쌓인 눈이 녹아 내려 햇빛이 하우스 안으로 들어올 수 있도록 조치하고, 정전으로 인하여 난방장치가 작동 불가능한 경우에는 섬피, 부직포 등을 이용하여 소형 터널로 보온을 충분히 하여 생육 최저온도 이하로 떨어지지 않도록 관리

○ 주변 배수로 정비 및 환기 실시, 시설원예 병충해 방제 및 축사 질병 예방 대책 추진

- 눈이 녹아서 찬물이 하우스 안으로 스며들지 않도록 배수로를 잘 정비

- 눈이 오면 하우스 내의 습도가 높아져 병 발생이 많아지게 되므로 환기를 적극적으로 실시하고 살균제를 살포

○ 피해 농작물의 관리 등 대(對)농민 기술지도로 농작물 피해 최소화

나	작물별 관리대책

채  소

【사전대책】

○ 지역별 기후 조건에 맞는 품목 선택과 안전 작기 준수

- 지대별 안전 재배 작물과 적기

지 대 별	재배 작물	재배 적기	재배 위험 기간
극 저 온 지 대 난방비과다지대 중 간 지 대 경제적난방지대	엽 채 류 엽·과채류 〃 과 채 류	억제, 반촉성 〃 반 촉 성 촉성, 반촉성	12하～2하순 1상～1하순 1상～1하순 -

○ 작물별 생육시기별 최저 한계 온도의 확보

- 과채류 최저 한계 온도(℃)

작 물 별	모기를 때	꽃눈생기기전	꽃필 때	동해온도
딸 기 토마토 오 이 고 추 수 박 호 박	10 10 12 15 12 12	3～5 5 7～10 12 8～9 7～8	10 10 12 15 12 12	0 -1～-2 0～2 0～2 0～2 0～2

- 엽채류 최저 한계 온도(℃)

작 물 별	모기를 때	꽃눈생기기전	냉해온도	비 고
무 배 추 상 추 시금치 쑥 갓 샐러리	10(유모기) 10 10 5 10 10	2 5 3 0 5 6～7	0 -8 -5 -10 -5 0

○ 보온 시설의 보완

- 소형터널 + 섬피 → 대형터널 + 커튼설치 보온

<대형터널 부직포 보온시 보온효과 및 생력효과>

보온방법	보 온 효 과				생력효과(시간/10a)
	밤 기 온		밤 지 온		1 인 작업시	2 인 작업시
	최 저	평 균	최 저	평 균
소형터널+섬피보온 대형터널+부직포보온	7.5℃ 10.2	11.8 14.8	13.9 17.3	16.7 19.6	137 (100) 37.8 (28)	102.8 (100) 8.9 (9)

※ 소형터널은 폭 90cm, 대형터널은 240cm임

생력효과의 ( )내 숫자는 보온작업시 노동력을 줄일 수 있는 생력 지수임

- 방풍벽 설치 : 서북 방향에 높이 3～4m로 망 또는 이엉으로 설치

- 하우스 연동화 : 방열 면적 축소

- 하우스 주변 단열재 설치 : 깊이 40cm, 폭 10cm

- 태양열 이용 증대 : 축열물주머니, 지중 축열장치의 이용

- 커튼 및 터널에 의한 보온력 강화 : 섬피 등 보온자재 이용

<하우스 덮는 형태에 따른 기온과의 차이(보온력)>

하우스 덮는 형태	기온과의 차이
하우스 + 커튼(1겹) 〃 + 밖에 섬피덮음(1겹) 〃 + 〃 + 커튼(1겹) 〃 + 소형터널 + 섬피덮음(1겹) 〃 + 〃 + 섬피 2겹덮음	3～ 4℃ 5～ 6 7～ 8 9～10 12～13

※ 햇볕에 쪼였을 때의 온도차이며 구름 낀 날은 이보다 1～2℃ 낮음

○ 내한성 품종 선택과 내한성 증대

- 참외 및 노지멜론 : 내한성 대목 이용 (신토좌, 백국좌)

- 영양 조건 개선과 저온 순화

○ 보온 효과가 좋은 덮개를 이용하여 보온한다.

<커튼 재료별 보온 효과>

구 분	폴리에틸렌 필름 (P.E)	초산 비닐 (E.V.A)	알루미늄 바른 천 (Al 증착포)
기온상승 지온상승	1～2℃ 2～4	2～3 5	4～5 7

○ 자연열을 최대이용 보온 : 축열물주머니 설치

<축열 물주머니 설치 효과>

구 분	기 온	지 온	수 량
설치한곳 안 한 곳	8～9℃ 6	11～12℃ 8	134% 100

※ 외기온도 5℃, 재배작물 : 상추

○ 고온성 열매채소류 촉성재배시는 가급적 겨울철 추울 때에는 가온하여 생리 장애와 어는 피해를 방지

【사후대책】

○ 정전 등으로 가온시설을 가동할 수 없을 때는 숯, 알콜 등을 연소시켜 가온

○ 보온피복 강화

○ 살균제 및 요소 엽면 살포로 생육 촉진

○ 피해가 심하면 다른 작물로 대체

<채소류의 생육 및 장애온도>

(단위 : ℃)

작 물 별	최 고 한량계	적 온		최 저 량 계	동 해 온 도	장 애 온 도
		낮	밤
토 마 토 가 지 고추(피망)	35 35 35	25～20 28～23 30～25	13～8 18～13 20～15	5 10 12	-1～-2 0～2 0～2	30℃이상 : 공동과발생 35℃이상 : 낙화, 낙과 25℃이상 : 화분기능상실 35℃이상 : 낙화, 낙과
오 이 수 박 온실멜론 참 외 호 박	35 35 35 35 35	28～23 28～23 30～25 25～20 25～10	15～10 18～13 23～18 15～10 15～10	8 10 15 8 8	0～2 0～2 0～2 0～2 0～2	10℃이하 : 순멎이 현상 발생 15℃이하 및 40℃이상 : 발아율저하 15℃이하 : 발효과 발생 35℃이상 : 낙화, 낙과발생 35℃이상 : 낙화, 낙과발생
시 금 치 무 배 추 샐 러 리 쑥 갓 상 추 딸 기	25 25 25 25 25 25 30	20～15 20～15 18～13 18～13 20～15 20～15 23～18	15～10 15～10 15～10 13～8 15～10 15～10 10～5	8 8 5 5 8 8 3	-10 0 -6 0 -5 -5 -5	25℃이상 : 생육정지 유묘기 10℃이하 약 1주경과 : 추대발생 육묘기 5℃이하 약 1주경과 : 추대발생 25℃이상 : 발아장애 -5℃이하 : 꽃눈동해

과  수

【사전대책】

○ 과원조성 시 재배지역의 겨울철 최저기온 등 기후를 감안하여 내한성 품종 및 저온에 강한 대목을 선택하고, 주위보다 지형이 낮아 찬 공기가 머무르기 쉬운 곳은 피함

○ 적절한 비배관리를 통하여 월동 전에 충분한 저장양분이 축적되도록 하여 수체를 튼튼하게 유지함

○ 적정 착과량을 유지하고, 적기에 수확하여 저장양분 함량이 낮아지지 않도록 하며, 병·해충, 약해 등에 의한 조기낙엽을 방지하여 탄수화물 축적이 충분히 이루어지도록 관리

○ 생육기에 과도하게 영양생장하지 않도록 관리하고, 배수가 불량한 과원의 나무는 동해를 더 받기 쉬움으로 배수관리 필요

○ 복토 및 지면과 가까운 줄기부위를 피복하여 월동에 대비

* (例示) 월동대비 방법

- 싸매주기 : 지상에서 80～100cm 부위까지 짚으로 싸매줌

- 흙덮기 : 지제부에서 30～40cm 높이로 흙을 북돋아 줌

- 백도제, 수성페인트 발라주기 : 지상에서 1m 부위까지 도포

○ 적설로 인한 붕괴예방을 위해 과수 방조망은 걷어둠

【사후대책】

○ 동해 발생 정도에 따라 전정시기를 늦춤

- 동해 피해 정도를 육안으로 바로 확인이 어려울 때는 꽃눈의 피해 추이를 지켜보며 전정시기를 늦추고 강전정은 피함

* (例示)  전정시기 : 2월 중·하순 (보통 때) → 3월 상순 (언 피해 시)

○ 동해발생 부위에 따라 과수 회복작업 추진

- 동해 발생 과수는 꽃눈 피해정도에 따라 전정(가지 손질) 추진

* 꽃눈 50% 이상 언 피해 : 평년대비 열매가지를 2배 이상 남김

* 꽃눈 50% 이하 언 피해 : 평년대비 열매가지를 20% 더 남김

○ 동해 발생 상태에 따라 적정 시비 추진

* (例示) 꽃눈이 동사하여 열매가 달리지 않는 나무는 질소비료 30∼50% 감량

○ 꽃눈 피해가 많을 경우 인공 꽃가루받이 실시와 열매솎기를 적게 함

○ 피해를 입은 나무는 웃자란 가지를 활용하여 수관 형성

○ 지면 근처 원줄기의 피해가 발생했을 때는 수피(樹皮) 상태를 관찰하고 수피 안쪽이 갈변, 흑변하면 수피가 들뜨지 않게 탄력성이 높은 고무밴드 등을 이용해 피해 부위는 즉시 묶어줌

- 원줄기의 균열 확대를 방지하고 상처 부위가 쉽게 아물도록 하기위한 방법으로 고무밴드는 새가지가 생장하기 시작하는 5월 상․중순경에 풀어줌

○ 동해에 의해 약화된 나무의 원줄기 또는 굵은 가지 하단부에는 나무좀이 가해할 수 있으므로 침투이행성이 높은 유기인계 살충제(농약사용지침참조)를 희석해 굵은 줄기의 껍질에 살포

<과수 겨울철 한계온도>

종류	연 평균기온 (℃)	동해 한계온도 (℃)	재배지역
사과	8~11	-35	전국
배	12~15	-30	전국
복숭아	12~15	-20	전국
포도	11~15	갬벨얼리 : -25 거봉 : -20	전국 대전이남
단 감	13~15	-14	대전이남
떫은감	11~15	-17	서울이남
매실	12~15	-20	전국
자두	12~15	-28	전국
양앵두	7~12	-20	서울이남
살구	11~15	-25	전국
앵두	12~15	-25	전국
대추	12~15	-27	전국
모과	12~15	-27	전국
석류	13~15	-17	경남북,전남북
무화과	14	-8	경남, 전남
감귤	15~16	-7	제주
참다래	15	-10	경남,전남
유자	14~15	-9	경남, 전남
블루베리	8~15 16	하이부쉬 : -34 래빗아이 : -10	전국 제주

보  리

○ 생육단계별 저온장애와 관리 작업

생육과정	유수분화정도	유수장 (㎜)	간 장 (㎝)	동 사 온 도 (℃)	기 간(월.일)		주간 엽수 (매)	관 리 작 업
					중부	남부
발 아 기	-	-			10.10	10.25	-
아 생 기	-	-			10.23	11. 8	2	토입, 답압, 피복, 배수구 설치(월동전)
유 묘 기	-	-			10.30	11.15	3～1
분얼성수기
포분화전기	Ⅲ-Ⅳ	-	-	-17 (동사)	월동중	월동중	5～6
포분화후기	Ⅴ	0.5	-	-17 (동사)	3. 1	2.10	5～6
유수형성기
소수분화전기	Ⅵ	0.7	-	-15 (동사)	3. 6	2.26	6	추비,토입,중경
소수분화중기	Ⅶ	0.9	-	-13 (동사)	3.16	3. 4	7
소수분화후기	Ⅷ	1.0	0.6	-4～-6 (규간유수동사)	3.26	3.10	8	추비,토입,중경 배수구정비
영화분화전기	Ⅸ	2.0	2.2	-3～-5 (부분불임)	3.30	3.20	9
영화분화후기	Ⅹ	3.0	6.2	-2～-4 (부분불임)	4.10	4. 1	10
최고분얼기		5.0	12.5		4.10	4 .5	11	습해도복, 한발방지
신 장 기		20.0	21.1				12	습해방지
출 수 기		40.0	81.0		5. 5	4.25	13	병충해방재
성 숙 기		-	94.0		6.10	6. 5	13	적기수확

○ 맥종별 동사온도(℃)

월 별	12월	1	2	3	4
생육단계		생육정지기		□□□□□□□ 생육재생기 □□□□□□
겉 보 리	-17	-17	-15～-17	-5～-15	-4
쌀 보 리	-14	-14	-12～-14	-4～-12	-3
맥주보리	-12	-12	-10～-12	-3～-10	-2

○ 월동작물 동해온도

생육단계 작 물 별	생육 정지기․휴면기			생육 재생기		개화 유과기
	12월	1	2	3	4	5
겉 보 리	-17	-17	-15～17	-5～15	-4	-
쌀 보 리	-14	-14	-12～14	-4～12	-3	-
맥 주 보 리	-12	-12	-10～12	-3～10	-2	-
호 밀	-26	-26	-24	-20～24	-20	-
이탈리안라이그라스	-17	-17	-17	-15	-8	-
목 초	-15～28	-15～28	-15～28	-8～22	-5～15	-
유 채	-13～14	-13～14	-6～14	-5～6	-5～6	-
마 늘
(난 지 형)	-5～6	-5～6	-5～6	-5～6	-5～6	-
(한 지 형)	-7～8	-7～8	-7～8	-7～8	-7～8	-7～8
양 파	-8～9	-8～9	-8～9	-8～9	-8～9	-8～9
사 과	-25～30	-25～30	-30～35	-15～20	-1.7～2.5	-1.1
배	-20～25	-20～25	-25～30	-15～20	-1.7～2.8	-1.1
복 숭 아	-15～20	-15～20	-20～25	-10～15	-1.1～1.7	-1.1
포 도	-20～25	-20～25	-20～25	-15～20	-0.6	-1.1
뽕 나 무 눈	-15～20	-15～20	-14～16	-9～14	-3～9	0～-3
뽕 나 무 가 지	-20～25	-20～25	-18～20	-14～18	-7～14	0～-7

(주) ◦ 사과, 배, 복숭아 : 화아피해 온도, 포도 : 눈 피해온도

※ 남부해안 및 제주의 극조파 보리(3월 -4～5℃)

※ 조파보리 주간의 유수동사(-5℃)

감   자

【예상되는 문제점】

○ 주로 가을감자의 수확기 무렵이나 노지 월동재배 감자에서 발생할 수 있으며, 피해를 받은 잎줄기는 눈이 녹은 후 맑은 날이 계속되면 고사됨

○ 가을감자는 파종 또는 정식시기가 늦어질 경우 생육후기에 서리피해 또는 대설피해를 받을 수 있으며, 노지 월동재배 감자는 월동기간 중에 피해를 받을 수 있음

【사전대책】

○ 가을감자는 적기 파종하거나 파종기를 앞당겨 파종

○ 가을재배에서 대설 피해가 우려되면 피해 발생 전에 수확

○ 서리피해가 우려되는 경우에는 톱밥, 왕겨 등을 태워 포장의 온도를 높여줌(연소법)

○ 노지 월동재배 감자는 강설이 예상되기 전에 막 덮기를 하여 직접적인 피해 예방

【사후대책】

○ 가을재배에서 대설 피해가 발생하면 눈이 녹는 대로 수확하고 수확한 감자는 통풍이 잘 되는 곳에서 건조시켜 부패 예방

버   섯

【예상되는 문제점】

○ 대설/한파시 버섯재배사 지붕 붕괴/상수도관 파열

【사전대책】

○ 쌓인 눈의 신속 처리를 위한 제설 장비 준비

○ 노후화 및 붕괴가 우려되는 재배사는 버팀기둥 등으로 보강

【사후대책】

○ 재배사 지붕에 쌓인 눈을 수시로 쓸어내림

○ 파손 피해상황은 해당기관에 신속 신고하고 응급 복구

축   산

【예상되는 문제점】

○ 폭설에 의한 축사 파손

○ 보온을 위한 축사 밀폐로 인한 유해가스 피해

【사전대책】

○ 전기시설(누전, 합선, 감전 등) 및 노후화 시설 점검

○ 보온 기자재 및 유류 보유량 사전 정비․점검 실시

○ 사료시설(사료빈, 급이장치, 사료통 등) 및 사료 보유량 점검

○ 충분한 양의 볏짚, 톱밥, 왕겨 등 바닥 보온재 확보

【사후대책】

○ 대설, 폭풍 등으로 파손된 축사시설 긴급 복구

○ 축사 주위에 쌓인 눈 신속한 제설작업 실시

○ 기온이 내려갈 때 사료 10% 늘여 급여

○ 축사내 적정 온도 및 환기 실시로 쾌적한 환경 조성

○ 죽은 가축은 처리요령에 의거 땅에 묻거나 불에 태우기

초지·사료작물

【예상되는 문제점】

○ 동계사료작물은 폭설이 잦은 경우 보온효과로 월동성 향상

- 초지 및 사료작물에 있어서 폭설은 큰 악영향을 주지 않음

【사전대책】

○ 폭설 후 해동시 습해가 우려되는 포장 배수로 정비

○ 월동 전 웃자람이 없도록 적기파종 권장

【사후대책】

○ 월동 후 지역별(남부지역 2월말, 중부지역 3월초) 적기추비 권장

3	저온·강풍 대비 농작물·농업시설물 관리요령

가	농작물 대책

시설작물

○ 지역에 알맞은 작목재배 및 에너지 절감형 안전 작기 선택

○ 하우스 보온 및 가온장비 보강 및 작물별 적정온도 유지관리

○ 강한 바람에 대비해서 고정 끈을 튼튼히 매주고, 강풍이 불 때는 환기창을 모두 닫아 완전히 밀폐시켜 비닐과 골재가 밀착되도록 함

○ 비닐이 손상된 부위는 신속하게 보수하여 바람피해 예방은 물론 열이 빠져나가지 않도록 관리

○ 일교차에 의한 시설 내 안개가 발생하지 않도록 측창과 천창 개폐에 신경을 써서 생육 저하 및 생리장해 현상을 방지해야 함

○ 작물별로 적온관리를 하되, 야간 최저온도를 과채류는 12℃ 이상, 엽채류는 8℃ 이상 유지되도록 관리

○ 병해충 조기 예찰 및 발생 초기에 신속한 방제 실시

- 환기로 시설 내 적정습도를 유지하고, 병든 잎과 과실은 신속히 제거하고 병 발생 초기에 적용약제로 방제

- 해충 발견 시에는 3~5일 간격 3회 정도 성분이 다른 약제 교호살포 또는 천적 사용

마늘․양파

○ 배수로를 정비하여 토양 과습에 의한 습해를 예방

○ 서릿발 피해 예방을 위해 솟구쳐 올라온 마늘·양파는 즉시 땅에 잘 눌러주고, 뿌리부분이 완전히 묻히도록 흙덮기 실시

○ 난지형마늘은 월동 전에 싹이 트기 때문에 뿌리의 활착이 잘 되어야 겨울철에 동해피해를 줄일 수 있음

○ 늦게 심은 양파는 동해 예방을 위해 부직포 및 유공비닐 피복

※ 무처리 대비 상품수량: 부직포 199%, 무공PE필름 179%, 유공PE필름 164%

【양파 부직포 덮기】	【배수가 나쁜 포장】	【양파 서릿발 피해】

과  수

○ 주간부에 흰색 수성페인트를 바르거나 볏짚을 피복(1m 정도)하여 겨울철 동해 예방

- 동해는 겨울철 찬바람에 의하여 조장되므로 상습적으로 동해를 받는 지역에서는 방풍림 또는 방풍망 설치

○ 낙엽, 잡초 및 썩은 가지 등은 생육기간 중 발생한 병해충의 월동장소가 되므로 휴면기에 뒤집어 주거나 태워 병해충의 밀도를 낮춰 주어야 함

○ 관수시설은 동파의 우려가 있으므로 내부의 물을 완전히 빼주고 작업도구는 한곳에 모아 둠

○ 토양표면에 덮여있는 반사필름, 부직포 등을 걷어 수관하부 지열이 차단되지 않도록 함

<복숭아 동해방지를 위한 원줄기 피복 및 백색페인트 바르기>

벼농사

○ 땅심이 낮은 논은 특성에 알맞도록 객토, 유기물 및 토양개량제, 깊이갈이, 배수개선 등을 실시함

- 토양검정을 통해 유기물 함량이 2.5% 이하의 논에는 볏짚을 10a당 400~600㎏ 정도 시용함

- 볏짚을 거두어들인 농가는 퇴․구비를 넣고 18cm 이상 깊이갈이함

밭작물(맥류)

○ 습해를 받은 포장, 늦게 파종한 지역은 겨울을 나는 동안에 추위에 견디는 힘이 약해지게 되므로 배수로 정비를 실시함

- 배수로는 끝머리를 터서 막힌 곳이 없도록 하고 논 밖의 배출구와 연결되도록 정비함

- 겉보리의 동사온도는 –17℃이며 월동 전에 본 잎 5~6매 확보 등 생육정도 및 품종에 따라서 동사온도는 차이가 있음

<맥종별 생육 정지기․휴면기 동사온도>

작물별	12월	1월	2월
겉보리	-17℃	-17℃	-15~17℃
쌀보리	-14℃	-14℃	-12~14℃
맥주보리	-12℃	-12℃	-10~12℃

축  산

○ 어린가축의 설사 및 호흡기질병 예방을 위한 축사보온 관리와 외부 찬 공기가 직접 송아지 몸에 닿지 않도록 방풍시설 점검

○ 배수가 불량한 사료작물 포장 배수구 설치

○ 우사 바닥의 깔짚을 자주 교체하여 쾌적한 환경을 만들어 주고, 유해가스가 밖으로 빠져 나가도록 적절한 환기를 해줌

나	농업시설 대책

【강풍발생 전】

○ 기상청 예보 및 특보상황을 수시로 청취

강풍주의보		강풍경보
육상에서 풍속 14㎧ 이상 또는 순간풍속 20㎧이상이 예상될 때. (산지는 풍속 17㎧이상 또는 순간풍속 25㎧이상이 예상될 때)		육상에서 풍속 21㎧ 이상 또는 순간풍속 26㎧ 이상이 예상될 때. (산지는 풍속 24㎧ 이상 또는 순간풍속 30㎧ 이상이 예상될 때)

○ 강한 바람으로 하우스 비닐이 날리거나 찢어지지 않도록 고정끈을 튼튼하게 보강하고, 고정끈이 설치되지 않은 시설은 반드시 고정끈 설치

○ 강풍 상습발생지역은 방풍림이나 방풍벽 설치로 가지 부러짐 방지

【강풍발생 시】

○ 바람이 강하게 불 때는 비닐하우스 출입문과 환기창을 닫고 환풍기 가동으로 골조와 비닐을 밀착시켜 바람피해 예방

○ 작물이 정식되어 있지 않은 시설하우스의 경우 피해우려시 비닐찢기로 골조보호

【강풍종료 후】

○ 비닐이 찢어진 부분은 빨리 보수하여 저온이나 바람피해를 받지 않도록 주의

○ 하우스에 육묘중이거나 재배중인 고추․오이․토마토 등 과채류와 절화류는 밤온도를 12℃이상, 상추 등 엽채류는 8℃이상 유지

○ 부직포, 커튼, 터널 등 보온덮개를 보강하여 피해발생시 보온력 증대

4	일조부족 대비 작물별 기술지도 대책

가	오이

피해발생 여건

○ 오이 시설재배 시 잦은 강우 등 흐린 날씨가 장기간 지속될 때와 겨울철 온도유지를 위하여 2-3중의 지나친 필름 피복은 광합성의 생성을 저하시켜 작물에 피해가 발생함

- 오이의 광포화점(光飽和點)은 40~45klux, 광보상점은 1klux 정도로 비교적 약한 광에서도 생육이 잘 되는 편이나 수확이 계속적으로 이루어지므로 햇빛부족은 품질과 수량에 큰 영향을 미침

- 저온기 시설재배나 밀식재배의 경우 햇빛이 너무 약하면 과실 자람이 늦고 곁가지(측지)의 발생이 감소하며, 기형과 발생이 증가함

	< 피해양상 >
◦ 잎, 줄기, 뿌리의 생장이 저조하고, 잎의 활력이 떨어짐 ◦ 광합성이 부족해 곡과, 유과(생리적 낙과) 등의 기형과 발생 증가 ◦ 광 부족, 과습으로 흰가루병, 잿빛곰팡이병 발생 증가

피해증상

<생장점 암꽃 착생에 의한 순멎이>	<오이 착과불량 및 기형과>

기술적 대책

【사전대책】

○ 시설내 광환경 적극적 개선 : 인공광 설치, 반사판 설치 등

- 인공광 시설 : 백열등, 고압나트륨등, 메탈핼라이드등

- 하우스 내부의 북쪽 면에 반사필름을 설치

<인공광 설치 : 나트륨등>	<반사판 설치>

○ 시설하우스 설치시 광환경 고려 및 적정시기에 피복재 교체

- 시설하우스 방향 : 단동하우스 동서방향, 연동하우스 남북방향

- 광투과율이 높은 피복자재를 선택 : PVC필름 > PE필름

- 피복재는 시간이 경과하면 투광율이 급속히 저하되므로 적정시기에 새 피복재로 교체해줌

- 피복재의 2중 피복은 광량을 40% 감소시키므로 지나친 다중피복을 피함

- 차광율에 따른 오이의 수량

차광율(%)	과 중 (g)	상품과율 (%)	조기수량 (㎏/10a)	총 수량 (㎏/10a)
무차광	142	79.5	6,968	9,190
30	126	74.1	5,584	7,849
50	122	73.5	4,476	6,331
70	117	68.7	2,771	5,886

○ 저일조에 대비한 경종적 대책

- 퇴비를 많이 넣고 깊이 갈아서 뿌리의 발달을 촉진시킴

- 재식간격을 넓게 하여 수광량 확보에 주력

- 정식시에는 가급적 어린묘를 심고 너무 이른 착과를 방지하여 건실한 생장을 유도

- 지온의 상승에 효과적인 투명필름을 이용하여 멀칭

【사후대책】

○ 하우스 피복재 물방을 제거로 광투과율 증대

- 하우스내의 온도를 높이거나 환기를 하여 물방울 제거

- 새벽에 하우스를 털어주어 물방울을 제거

○ 지온을 충분히 확보하여 잔뿌리의 발달을 촉진시킴

- 야간에 난방온도를 약간 높여 관리하며 오전 중에 하우스의 온도를 충분히 높인 후 환기

○ 곡과 등 기형과를 초기부터 바로 제거하여 적절한 착과 유도

○ 충분한 엽면적 확보를 위하여 지나친 적엽을 삼가며 착과된 과실 하위엽을 3매정도 확보

○ 적기에 웃거름을 주어 양분이 결핍되지 않도록 하며 지나친 고온 및 저온이 되지 않도록 하여 양분의 흡수를 촉진시킴

○ 햇빛이 강하고 광합성이 왕성한 시기에는 하우스내 온도를 다소 높여주고 흐린 날 또는 비가 계속 될 때에는 온도를 적온보다 약간 낮게 관리함

나	토마토

피해발생 여건

○ 봄, 여름철 장마기에 흐린 날이나 비오는 날이 지속되어 일조량 부족현상이 누적되고 저온이 지속적으로 며칠 경과함으로 작물의 피해가 발생, 특히 일조량이 부족하면 광 부족에 의한 광합성량이 저조하고 야간의 지온이 낮아 생육이 불량함

○ 2015. 11월의 일조시간은 평년 대비 약 54% 수준이었으며, 강수일수도 많았음

기간	일조시간		강수량		강수일수
	본년	평년	본년	평년	본년	평년
1.1~11.30	2120.8 (103%)	2063.2	998.1 (74%)	1340.4	122.0 (100)	122.1
11.1~11.30	86.9 (54%)	165.3	137.0 (282%)	48.6	17.6 (189%)	9.3
11.21~11.30	27.0 (50%)	53.7	28.5 (178%)	16.0	5.8 (187%)	3.1

	< 피해양상 >
◦ 일조부족에 의해서 잎과 줄기가 가늘어지며 동화양분 부족에 의해 과실 비대와 착색이 늦고 당도가 매우 낮음 ◦ 저온으로 인해서 개화가 지연되고 낙화도 유발되며 착과율이 떨어져 수량 감소와 기형과 발생을 초래함 ◦ 저온 과습으로 인해서 잎과 과실에 곰팡이병 발생이 심하고 시듦병과 역병도 평년에 비해서 많이 발생

피해증상

기술적 대책

【사전대책】

○ 광환경 개선을 위한 피복재선택과 보광시설 설치

- PO필름, 방적필름 등 광투과율이 높은 피복자재 피복

- 시설내 보광시설 설치 : 고압나트륨등, LED 등

○ 무가온 재배시 보온력 향상 및 국부난방 시설 준비

- 최소 난방을 위한 간이 온풍난방기 또는 전열난방기 준비

- 터널피복재 등 보온력 향상을 위한 시설내 보온시설

○ 시설내 온습도 조절과 관비시스템을 이용한 효율적인 양수분관리

- 천창 및 측창환기에 의한 주야간의 습도조절

- 자동관비시스템을 이용한 생육단계별 양수분 조절

○ 작물의 생육단계별 관리요령

- 착과기 : 화방당 3~4개 과실착과 유도(방울토마토 복수화방유도)

· 나투벌, 진동 등 수분촉진 및 토마토톤, 토마토란 등 이용 착과유도

- 과실비대기 : 광, 온도, 습도 등 지상부 및 양분, 수분 등 지하부관리

· 적엽, 인공광 보강, 양분 및 수분관리를 위한 관비재배시설 설치

· 야간에는 간이 온풍난방기 등을 이용 야간온도를 높여 습도를 낮춤(무가온재배)

- 수확기 : 관수량조절 및 수광량확보에 의한 착색유도 및 당도증진

【사후대책】

○ 광환경 개선을 위한 시설내 보광과 투광 및 반사광이용 기술

- 시설내 보광시설 설치 : 고압나트륨등, LED 등

- 시설내 광환경 개선 : 알루미늄 반사판, 반사필름 설치 및 피복재 세척 등

○ 수광량 및 광합성 증대대책

- 재식밀도 낮춤, 노화잎 제거, 그늘을 만드는 잎을 적엽, 화방당 착과수 낮춤, 시설표면의 이슬 제거

- 적절한 온도관리 및 이산화탄소 시용으로 광합성 증대

○ 저온기 습도 관리 대책

- 주간에 적극적으로 환기를 실시하고 야간에 온도를 다소 높게 관리

- 관수량을 줄이고 적엽을 하여 햇빛이 잘 들도록 함

- 오후 늦게 관수하지 말고 흐린 날은 관수를 일찍 중단

- 시설 내 공기를 유동시켜서 식물체를 말림

- 무가온재배시 야간에는 간이 온풍난방기 등을 이용 야간온도를 높여 습도를 낮춤

○ 착과증진 방법

- 자가수정 작물로 화방을 진동시키면 수분이 촉진됨

· 식물체를 진동기나 막대기로 흔들어 줌

- 토마토톤, 토마토란 등 착과제를 이용하여 착과촉진

· 효과 : 착과 및 비대촉진, 수확기 단축

· 처리시기 : 오전 중(체내 수분 함량이 많을 때 효과적)

· 농도 : 토마토톤 : 50~100배 희석, 토마토란 : 700~1,000배 희석

○ 이상기온이 장기간 지속될 경우 대책

- 고단(5화방 이상) 재배시는 기형과 등을 제거하고 상위 화방에서 다시 개화 및 착과유도

- 저단(4화방 이하) 재배시에는 적심을 적극적으로 수행하여 착과된 과실의 비대를 촉진시킴

- 일조부족으로 잎의 노화가 많으면 노화엽을 제거한 후 질소를 엽면시비(3일 간격)함

○ 저단재배 : 기상이상으로 재포기간(정식~수확기)이 짧은 경우

- 저단(2단) 밀식재배(계절별 작부 계획)

작 형	파 종	정 식	개화시기	수 확 시 기	비 고
봄재배 여름재배 가을재배	1월 상순 6월 상순 8월 상순	3월 중순 7월 중순 9월 중순	4월 상순 8월 상순 9월 하순	5월 중순~6월 상순 8월 하순~9월 하순 11월 중순~12월 하순	육묘기 가온 육묘기 고온 정식후 가온

* 재식거리 : 봄, 가을재배 70×15cm(10.5주/m2), 여름재배 70×20cm(7.1주/ m2)

【참고자료】

약광기 토마토 재배 시 보광효과 및 방법

3000㎡(900평)정도의 토마토 시설재배 농가가 9월말에 정식하여 2월말까지 6단 적심 재배하여 수확하는 겨울재배 시에 일몰 후에 400W 고압나트륨등 150개를 시설내 2.5m 높이에 설치하고 광원에서 수직 거리 1.5m 거리에서 약 50umol m-2 s-1 광량으로 일몰 후 약 4시간 동안 보광하면, 수량이 30%, 당도가 0.1 oBx 증가하여 경제성 분석결과, 농가수익성이 인정되었음.

주요연구결과 (‘06~‘07)

<보광처리에 따른 주당 과실 수량 및 품질 (‘06)>

처리	수량			품질
	상품과수 (개/주)	상품과중 (kg/주)	수량지수	당도 (oBx)	적정산도 (%)	당산비
고압나트륨등보광	23.3	5.85	130	5.39	0.80	6.74
무처리	18.3	4.49	100	5.48	0.76	7.21

※ 품종 : 서건, 정식 : 9.28, 6단재배, 보광기간 : 100일 (11.19~2.28)

<보광에 의한 야간 기온 및 광합성 증가>

※ 광합성 측정시간 : 18시 53분, 측정시 광량 : 50 umol m-2s-1

<경제성 분석>

손실적 요소 (B)			이익적 요소(A)
구분	내역	10a당 금액(원)	구분	내역	10a당 금액(원)
전구 및 안전기 -감가삼각비 -수리보수비 -고정자본이자 전기공사비 -감가상각비 -수리보수비 -고정자본이자 전기증설 -감가상각비 -고정자본이자 전기요금 수확,선별, 포장노력비 포장자재비	=(9,500+7,500+14,000)*50/5 =(9,500+7,500+14,000)*50*0.05 =(9,500+7,500+14,000)*50/2*0.05 =3,000,000/10 =3,000,000*0.01 =3,000,000/2*0.05 =20*100,000/20 =20*100,000/2*0.05 =81,720월*3.33개월 =(114.9+58.4)/9,017*2,732*6,381 =2,732/10*650	310,000 77,500 38,750 300,000 30,000 75,000 100,000 50,000 272,127 335,047 177,580	증수	=9,017*0.303*1,864	5,092,729
계		1,766,004			5,092,729
효과	3,326,725 (B-A)

※ 수량 기준 : 9,017 kg/10a (‘06 촉성작형 전국 토마토 표준 수량)

가격 기준 : 가락동시장 (‘06.12~‘07.03) 10kg 상자 상품(70%)과 중품(30%)의 수취가격(가중평균가격×0.89) 기준

<개발기술의 활용방법>

가. 겨울철 촉성작형 (9월 정식~이듬해 3월)으로 시설 토마토를 6단 재배 할 경우, 측고가 2.5m 이상이며 면적이 900평 이상의 연동형 시설에서 활용 가능함.

나. 한국전력공사에 농업용전기(을) 기준으로 수전계약을 한 후, 한전에서 수전설비를 설비해주면, 전기설치업자에게 용역을 주어 용량에 맞도록 전선을 설치하여 하우스에 인입하고 전기콘트롤 박스와 전선 및 전등을 설치함.

다. 1-2W형 하우스의 경우, 전등갓이 있는 400W 고압나트륨등을 300평 기준으로 50개를 높이 2.5m, 설치 간격은 하우스 폭 방향으로는 3.5m 간격, 하우스 길이 방향으로는 5.55m 간격으로 설치하여(그림 2 참조), 보광등으로부터 수직으로 1.5m 거리에서 광량이 50 umol m-2s-1 (조도 약 4,100 lux)가 되는 지를 확인하고, 타이머를 이용하여 일몰 후 4시간 정도를 보광함.

라. 주의 할 점은 보광시간 동안에는 난방기를 이용하여 하우스내 온도를 18℃ 정도로 유지하여 광합성과 동화산물의 전류를 촉진해주어야 함.

마. 화재나 전기안전에 주의하고 화재보험에 가입하는 것을 권장함.

<1-2W형 하우스에 보광등 배치 평면도 (예시)>

다	수박

피해발생 여건

○ 기상여건 : 일조시간이 적고 저온동반시 다발생

○ 기상여건 : ’09.12월 하순~’10.1월 중순에 정식한 수박으로 ’10.2월 상순~3월 상순에 착과기였던 재배작형

< 생육단계별 피해 현황 >

생육 단계	정식~덩굴신장	개화~착과기	과실비대기
피해 사항	생육부진	착과불량․지연	초기비대 불량
피해비율(%)	45	25	30

* 2010. 3월 경남 의령군의 피해 추정치임

	< 피해양상 >
◦ 암․수꽃의 소질 저하로 착과지연(10~15일), 기형과 발생 및 착과절위 상승 ◦ 초세 과번무로 착과불량, 광합성 부진으로 식물체 도장 및 과실 비대 지연 ◦ 뿌리활력 저하로 양수분 흡수저해 및 생육 저조(저온) ◦ 덩굴마름병, 잿빛곰팡이병 등 발생이 심하여 작물체 고사(습해)

피해증상

< 착과불량 >	< 기형과 발생 >	< 착과지연 과번무 >

기술적 대책

【일조부족 대책】

○ 시설내 보광시설 설치 : 고압나트륨등(4만lux 이상)

○ 시설내 광환경 개선 : 피복재 교환, 피복재 세척, 반사판 설치

○ 하우스내 공기중 습도조절로 피복재 물방울제거

○ 적절한 온도관리 및 이산화탄소 시용으로 광합성 증대

< 수박 보광 재배(백열등) >	< 보온터널 내 가온열선 설치 >

【단계별 포장관리】

< 정식단계 >

○ 하우스 주변 배수로를 깊게 파서 철저한 배수실시

○ 지온상승을 통한 뿌리활착 촉진을 위해 정식 10일전 비닐 피복 실시

○ 병해충 피해가 없고 지상부와 지하부의 발달이 균형이 맞는 모종 선택

○ 정식 시 최저지온이 15℃이상 되게 하고, 맑은 날 오전 중에 정식

○ 정식 후에는 즉시 하우스나 터널을 밀폐하여 보온에 유의

○ 착과 및 과실 비대가 극히 불량한 포장 재 정식 실시 등

< 깊은 배수구 정비(선도농가) >	< 낮은 배수구(배수불량) >

< 생육 및 수확단계 >

○ 착과기 : 착과 증진제(풀메트 등) 이용 안정적인 착과유도

- 병 발생이 심하거나 착과율이 저조한 포장은 철거 후 재 정식

○ 생육기 : 제4종(미량요소) 복비 엽면시비 및 질소비료 시용

- 주야간 온도관리, 주간 환기로 수꽃 개화촉진 및 저장

- 원줄기를 약 50cm 남기고 적심하여 측지를 재유인

- 잦은 강우로 과습 조건인 경우는 수화제 대신 훈연제로 방해충 방제

- 착과 후 과실비대기 적정 수분관리로 급성시들음증 방지 등

○ 수확기 : 수확전(25일전) 조기 단수 및 충분한 환기

【기상이 호전될 때 예상되는 상황】

○ 강한 햇볕으로 뿌리의 기능이 약화된 식물체의 시듦 현상 발생 우려

* 적정 토양수분 유지, 필요시 차광망 설치 등

○ 하우스 내부를 건조하게 유지시켜 수꽃 개화 및 꽃가루 확보

○ 4월 이후 주야간 온도차가 높아지지 않도록 주간환기 및 야간 보온관리 철저 등

	현 단계에서 극복이 곤란할 경우
◦ 착과 및 과실 비대가 극히 불량하여 회복이 어려운 포장은 조기에 재정식 ◦ 수박 재정식 후 1차 수정시기에 착과시켜 조기출하 유도 ◦ 재정식하기 전 재배포장 청결로 다음 작물 병해 감염 방지 ◦ 과습 조건에서는 훈연제 이용으로 병해방제 ◦ 시설내 과습 방지로 수꽃가루 활성화 및 수정벌 이용 수분수정 촉진

착과율 향상을 위한 기술지도

착과요령

○ 착과를 시키기 어려운 조건

- 저온, 일조부족, 다습, 과번무로 인하여 착과 및 과실비대 불량

○ 초세진단

- 개화당일 암꽃으로부터 줄기선단까지의 길이가 30∼60cm 정도가 적당

○ 초세가 강하여 착과가 어려울때 조치사항

- 교배전에 측지절단과 삽으로 뿌리 일부를 단근하여 일시적 초세조절

착과절위

○ 일반적으로 15∼20절 부근에 착생되는 3∼4번 암꽃에  착과

○ 저온건조, 일조부족 등으로 초세가 약한 경우는 착과절위를 약간 높여 초세를 회복시킨 다음 착과시킴

꽃가루의 발육과 착과

○ 저온이나 흐린 날이 계속되어 꽃가루 발생이 불량한 경우 착과증진제를 이용한 안정적 착과 유도를 하되 적정농도 처리가 중요함

<수박 착과보조제의 사용요령>

착과제명	적용대상	사용적기	물20ℓ당 사용약량	사용방법
풀메트 (KT-30)	착과증진	개화당일	1ℓ (50ppm)	인공수분후 과경부 도포
아디놀 (ADINOL)	착과증진	개화당일 ~개화 다음날	원액	인공교배후 과경부 도포(100과당 1㎖)
그로스 (티디아주론)	비대촉진 착과증진	개화당일	1ℓ (50ppm)	인공교배후 과경부 도포

라	멜론

피해발생 여건

○ 멜론재배에서 겨울에서 봄 사이에 흐리거나 비오는 날이 많아 일조량이 부족하면 광 부족에 의한 광합성이 부진해지는 것은 물론 시설 내 열 축적 감소로 생육이 불량해지는 등 피해 발생

* 특히 무가온 보온재배하는 멜론은 저일조 시 터널 내 야간기온과 지온을 확보하지 못해 저온 및 과습 피해 까지 발생되어 피해가 가중됨

* 가온재배하는 멜론도 저일조 지속 시 시설 내 열 축적 미흡으로 난방연료소모 증가와 품질저하의 이중 피해 발생

	< 피해양상 >
◦ 식물체가 연약하고 웃자라며 착과율 저하, 수정 되더라도 기형과 발생 ◦ 동화산물 부족으로 과실의 비대 및 당 축적 감소 ◦ 저일조에 의한 야간 과습으로 덩굴마름병, 잿빛곰팡이병 다발 ◦ 향기가 적고 맛이 없으며 네트형성 및 색택이 불량

피해증상

<일조부족에 의한 잎 갈변>	<네트불량 및 기형과 발생>	<덩굴마름병 발생>

기술적 대책

【사전대책】

○ 무가온 보온재배 시설은 보온력이 우수한 터널피복재, 외면피복재 및 내부커튼재 이용

- 다겹보온덮개(12온스 이상) 등을 이용해 보온터널 피복

- 보온터널 피복작업을 자동화하여 수광량 증대 및 보온 향상

○ 적절한 토양수분 및 온습도 관리로 작물체 건전하게 유지

- 자동관수에 의한 생육단계별 적정 토양수분관리

· 15-20-15-30-50 kPa(생육초기-수정기-과실비대기-네트형성기-성숙기)

- 낮동안 천창이나 팬 이용 적정 환기로 고온 및 과습 억제

○ 시설 내 광선 유입 최대화 및 정식 전 충분한 지온 확보

- PO필름, 방적필름 등 광투과율이 높은 피복자재 피복

- 지온확보가 잘되도록 이랑을 가능한 한 남북방향으로 설치

- 정식 10일전에 하우스를 밀폐하고 비닐멀칭을 하여 충분한 지온확보

○ 기타 정식 전후 작물관리 요령

- 병해충 감염이 없고 뿌리발달이 좋으며 묘소질이 우수한 모종 선택

- 정식 후 관수는 지온 저하 및 토양 경화를 유발하므로 정식 전 충분히 관수

- 정식 시 최저지온이 18℃이상 되게 하고, 맑은 날 오전 중에 정식

【사후대책】

○ 주간에 천창과 측창을 이용한 환기 실시로 야간과습 억제

- 주간 기온이 낮더라도 과습을 막기 위해 천창 등으로 환기 실시

- 환기효율을 높이기 위해 천창과 측창환기를 병용하거나 팬 환기 실시

○ 장기적인 일조부족이 예상될 경우 보광장치 설치

- 광원은 전력소모가 적으면서 효율이 높은 3파장등 등을 이용

○ 일조부족이 지속될 시 시설 및 작물관리 요령

- 착과증진제(토마토톤, BA 등)를 사용하여 안정적인 착과 유도

- 수경재배 멜론은 양액농도를 높이고 공급량을 줄여 줌

- 미생물제, 근활력 촉진제 등의 관주처리로 생육촉진 도모

- 토양수분을 다소 낮게 관리하여 뿌리활력 증진 및 지온저하 방지

- 시설 내가 과습할 경우 수화제 대신 훈연제로 방해충 방제

- 착과 및 과실 비대가 극히 불량한 포장은 재정식 유도

마	딸기

피해발생 여건

○ (사례) 2010년 1~2월의 저온과 2~3월의 일조량 부족으로 식물체의 생육 및 과실성숙이 지연되어 생산량이 크게 감소되었음

- 2~3월의 평균 수확 소요일수는 30~40일 정도이나 7일 이상 지연

- 2~3월의 딸기 생산량은 전년 대비 15~50% 까지 감소(강진군, 담양군)

○ 저온기의 일조부족 현상이 지속됨에 따라 식물체가 연약 도장하고  병해 및 생리장해 다발

- 동해 및 식물체의 연약도장으로 잿빛곰팡이병 및 흰가루병 다발

- 수정벌의 활동력 저하 등에 의한 수정불량으로 기형과 발생율 증가

- 광합성 능력의 저하에 따른 과실 당도 2~3 oBx 저하

	< 피해양상 >
◦ 광합성량 부족에 따라 성숙 및 비대가 지연되어 생산량 감소 ◦ 식물체의 연약 도장에 의한 병해(잿빛곰팡이병, 흰가루병) 다발 ◦ 수정벌의 활동능력 저하와 암술의 발육부진에 의한 기형과 다발

피해증상

<연약도장 및 런너발생>	<잿빛곰팡이병 발생>	<흰가루병 발생>

기술적 대책

【사전대책】

○ 시설의 현대화 및 기능성 자재의 이용으로 재배환경 개선

- PO 및 방적필름 등 광투과율이 높은 기능성 강화 필름 이용

- 시설내 보온력 강화를 위한 자재 설치 : 다겹보온시트 등

- 환기 및 공기유동팬 등의 설치로 시설내 다습 피해 예방

<시설 현대화 및 자동화>	<다겹보온커튼의 이용>	<환기 및 유동팬 설치>

○ 적정시비 및 토양수분 관리, 작물체의 초세관리기술 투입

- 토양검정에 의한 적정 시비량 결정

- 유기물의 시용량을 늘리고, 질소질 및 호르몬제의 과용을 회피

- 토양수분 함량에 따른 자동관수 및 관비 실시로 웃자람 방지

- 적과 및 액아 제거 등으로 수확기의 식물체 초세 유지

- 적절한 재식거리를 확보하여 수광량을 개선

<토양수분에 따른 관비>	<적과에 의한 상품성 증대>	<액아제거로 초세강화>

【사후대책】

○ 이병된 잎이나 과실은 조기에 제거하고 철저한 방제를 실시

- 잿빛곰팡이 등의 전염원을 차단하여 2차 피해를 예방

- 기형과가 다발한 화방은 제거하여 다음 화방의 착과를 유도

○ 잎따주기 및 적절한 환기 등으로 통기성을 확보

- 과습 방지를 위해 환기를 철저히 하고 유동팬 등을 병행

○ 장기적인 일조부족이 예상될 경우 작물관리 요령

- 적절한 착과관리로 후위 화방의 강건한 착과 및 개화를 유도

- 웃자람 방지를 위해 수분 및 양분 관리를 철저히 하고, 적온 유지

- 4월 이후 지속적 피해가 예상되면 수확을 중단하고 수박, 쪽파 등의 후작물로 대체

바	장미

피해발생 여건

○ 겨울철~봄철 일조량의 부족으로 인해 시설재배 장미에 피해 발생

	< 피해양상 >
◦ 생육기간 동안의 저온과 잦은 강우로 인한 일조부족으로 생육이 지연됨 ◦ 개화소요일수가 평년대비 5~8일 정도 더 소요됨(평년 봄 55~60일) ◦ 일조부족으로 광합성이 부족하여 신초생장이 저해되는 로제트나 블라인드 증가 ◦ 일조부족에 의한 시설내 과습으로 흰가루병, 노균병, 잿빛곰팡이병 등 병발생 증가

피해증상

기술적 대책

【사전대책】

○ 수광 조건 향상 : 하우스 비닐교체, 유리온실 먼지제거 등

- 겨울철 일조부족에 대비하여 가을에 비닐을 교체해 주고 유리온실의 경우 유리를 청소하여 먼지 등에 의한 광의 차단을 최대한 방지

- 바닥 및 측면에 반사필름을 설치하여 광 이용 효율 증대

○ 일조부족 보상을 위한 보광처리

- 전등의 설치 : 400W 고압나트륨등(HPS등)을 최소한 4평당 1개씩 설치

- 처마의 높이가 높은 온실에서는 1,000Watt의 고압나트륩등(HPS등)을 사용

- 전체 면적에 균일하게 광을 공급하기 위해서는 지붕의 높이는 최소 3.6m가 적합함

- 지붕이 낮은 온실에서는 400~430Watt의 HPS등으로 설계하는 것을 추천

- 보광시 광도는 장미의 보상점인 3,000 Lux(3240 fc, 60 ㎛ol/m/sec)이상이 좋고 야간에 실시하는 것이 효과적임

- 보광시기는 10월부터 시작해서 3월 중순까지 처리

○ 절화장미보광처리 30일 후의 신초발생수 및 신초장

처리내용	신초수 (개/주)		신 초 장 (cm)	블라인드 비 율(%)
	10일 후	30일 후
무처리	4.6	4.1	55.9	38.7
보 광	6.6	4.7	57.4	19.7

○ 절화장미 수량과 절화품질에 미치는 보광효과

처리 내용	수 량 (본/10a)	절화장 (cm)	절화경경 (mm)	절화중량 (g)	엽 수 (매)
무처리	137,760	68.0	5.1	31.42	7.9
보 광	157,710	70.4	5.6	34.48	7.8

○ 주기적인 약제 방제에 의한 병 발생 방지 대처

- 흰가루병, 노균병, 잿빛곰팡이병 발생 방지를 위해서 환기 및 약제방제

【사후대책】

○ 일조부족으로 생장지연 및 생육부진의 경우에는 엽면시비 등으로 생육회복에 만전

○ 병 발생이 심한 경우에는 낙엽을 제거하여 병발생원을 제거

사	국화

피해발생 여건

○ 겨울철~봄철 일조량의 부족으로 인해 시설재배 국화에 피해 발생

	< 피해양상 >
◦ 생장 지연으로 인해 전체 재배일수가 20일 이상 지연 ◦ 저일조에 의한 화뢰발달 및 착색불량, 품질저하 초래 ◦ 흐린 날씨로 인한 습도 상승으로 흰녹병 발생 증가

피해증상

< 국화의 흰녹병 피해증상 >

기술적 대책

【사전대책】

○ 수광 조건 향상 : 하우스 비닐교체, 유리온실 먼지제거 등

- 겨울철 일조부족에 대비하여 가을에 비닐 교체 또는 유리온실의 경우 청소를 통해 먼지 등을 제거함으로써 수광량 최대조건 조성

○ 일조부족 보상을 위한 보광처리 : 기설치된 전조시설 이용

- 전등 설치 : 50-100W 전구 1개/1.5㎡

- 전등 높이 : 식물체 상단에서 1-1.5m

- 보광 시기 : 일조부족한 날(강우, 흐린날)의 주간

○ 주기적인 약제 방제에 의한 병 발생 방지 대처

- 흰녹병 발생 방지를 위해서 환기 및 약제방제 철저

【사후대책】

○ 일조부족으로 생장지연 및 생육부진의 경우에는 엽면시비 등으로 생육회복에 만전

○ 흰녹병 발생이 심한 경우에는 수확 후 포장 잔해물을 깨끗이 제거

【참고자료】

국화 전조재배 시설 이용 보광처리

○ 국화 재배농가에는 백열등을 이용한 전조 시설이 있으므로 흐린날이나 비오는 날은 이 시설을 이용하여 낮에 보광한다.

* 전조재배 : 일장(日長) 시간을 인위적으로 조정하여 개화기 조절

* 보광재배 : 부족한 태양광을 인공광원으로 보충하여 작물생육 촉진

국화 흰녹병 원인·피해증상 및 방제법

< 원인  >

○ 흰녹병은 기상조건과 밀접한 관계가 있어 비가 자주오고 과습한 날이 많으면 심하게 발생하는 대표적인 병해임(흰녹병 병원균은 13∼22℃ 전후에서 발아, 전염이 가장 잘 되며, 대략 7-10일간의 잠복기간이 있음)

< 피해증상 >

○ 잎의 뒷면에 초기에는 흰색으로 융기한 점무늬로 나타나고, 진전되면 구형의 돌기 모양으로 변한다. 후에 돌기 형태는 담갈색으로 변하고, 돌기의 주위는 담황색을 띠게 된다. 병든 잎은 일찍 말라죽는다.

< 흰녹병 방제 방법 >

○ 흰녹병은 상대습도가 90%이상일 때 발병되므로 농약살포시 오전에 실시해서 물기가 빨리 마르도록 환기팬을 가동, 가능한 빨리 건조시킴

○ 흰녹병의 주 발병 시기는 4월~7월, 9월~10월로 주의를 기울여 관찰하고 발견 즉시 주기적으로 게통이 다른 약제를 잎 뒷면까지 고루 살포함

○ 흰녹병균은 낙엽이나 그루터기 등에 기생 잠복하므로 수확 후에는 포장 잔해물을 깨끗이 제거하여야 다음 작기 발병을 막음

<국화농가 전조 시설> < 국화의 흰녹병 피해증상 >

아	카네이션

피해발생 여건

○ 겨울철~봄철 일조량의 부족으로 인해 시설재배 카네이션에 피해 발생

	< 피해양상 >
◦ 생육기간 동안의 저온과 잦은 강우로 인한 일조부족으로 생육이 지연됨 ◦ 개화가 평년대비 10~20일 정도 늦어짐 (평년 어버이날) ◦ 일조부족에 의한 시설내 과습과 저온으로 녹병, 잎말이 증상 등 병 및 생리장해 발생 증가

피해증상

<녹병 증상>	<잎말이 증상>

기술적 대책

【사전대책】

○ 수광 조건 향상 : 하우스 비닐교체, 유리온실 먼지제거 등

- 겨울철 일조부족에 대비하여 가을에 비닐을 교체해 주고 유리온실의 경우

○ 일조부족 보상을 위한 전등조명

- 전등의 설치 : 100W 백열등 1개/10㎡

- 전등의 높이 : 식물체 상단에서 1-1.5m

- 전등조명시간 : 해질 때부터 밤 10시까지 또는 22-02시까지 조명

- 전등조명시기 : 대생엽이 5매일 때부터 30-50일간 처리

○ 저온피해 방지대책

- 생육적온인 야간 최저온도 10℃ 이상 가온

○ 주기적인 약제 방제 및 생리장해 방지 대처

- 녹병 발생 방지를 위해서 환기 및 약제 방제

- 잎말이 증상

·하우스내에 충분한 광이 들도록 하고, 베드 중앙의 중위엽까지     광이 최대한 많이 들도록 정식거리를 적절히 하고, 보광도도 실시하며, 토양내 질소는 200ppm 을 유지한다.

【사후대책】

○ 일조부족으로 생장지연 및 생육부진의 경우에는 엽면시비 등으로 생육회복에 만전

○ 병 발생이 심한 경우에는 낙엽을 제거하여 병발생원을 제거

Ⅲ		참고자료

1	기상정보

가	2017년 농업기후지대별 기상경과 특징

*출처 : 국립농업과학원

2017년 농업기후지대별 기상특징

① 2017-2018년 (‘17.12.01.~’18.01.31.)

◇ 기온은 -0.9℃로, 평년(0.5)보다 1.4℃ 낮았음

◇ 강수량은 49.5㎜로, 평년(60.9)보다 11.4㎜ 적었음(81.3%)

◇ 일조시간은 368.5시간으로, 평년(334.4)보다 34.1시간 많았음(110.2%)

② 최근 4주 (‘18.01.04.~01.31.)

◇ 기온은 -1.9℃로, 평년(-0.8)보다 1.1℃ 낮았음

◇ 강수량은 25.4㎜로, 평년(30.1)보다 4.7㎜ 적었음(84.4%)

◇ 일조시간은 162.0시간으로, 평년(153.6)보다 8.4시간 많았음(105.5%)

③ 2018년 1월 5주차 (‘18.01.25.~01.31.)

◇ 기온은 -5.6℃로, 평년(-1.1)보다 4.5℃ 낮았음

◇ 강수량은 0.8㎜로, 평년(5.1)보다 4.3㎜ 적었음(15.7%)

◇ 일조시간은 50.9시간으로, 평년(42.5)보다 8.4시간 많았음(119.8%)

2018년 기상예보 및 전망

① 10일(’18.02.04.~02.11.) 기상예보(기상청, ’18.02.01., 06:00)

◇ 기온은 평년보다 낮겠으나, 후반에는 비슷하겠음

◇ 강수량은 평년보다 적겠으나, 전라도와 제주도는 조금 많겠음

※ 전라도는 4일, 제주도는 4~5일에 눈이 오겠음

바람도 강하게 불어 체감온도가 낮아 춥겠고, 매우 건조하겠음

② 1개월(’18.02.12.~03.11.) 기상전망(기상청, ’18.02.01., 11:00)

◇ 기온은 평년과 비슷하겠음(단, 기온 변화가 크겠음)

◇ 강수량은 평년과 비슷하겠음

1	농업지대별 ’18년 1월 5주의 기상특징

농업지대	지역	’18년 1월 5주차 기상요소의 평년편차 및 평년대비
		평균기온	최고기온	최저기온	강수량		일조시간
		편차(℃)	편차(℃)	편차(℃)	편차(㎜)	대비(%)	편차(hr)	대비(%)
1.태백고냉	대관령	-4.7	-4.1	-4.9	-10.3	0.0	12.3	124.9
2.태백준고냉	인제,홍천,제천	-4.9	-5.6	-4.6	-2.1	25.0	10.6	126.0
3.소백산간	충주,보은	-4.1	-4.9	-3.9	-3.3	0.0	7.8	117.6
4.노령소백산간	임실	-4.3	-4.1	-4.5	-5.6	0.0	9.4	123.0
5.영남내륙산간	추풍령,영주,문경	-4.9	-5.2	-4.4	-3.2	0.0	11.7	125.8
6.중북부내륙	춘천,양평	-5.8	-6.2	-5.7	-1.6	33.3	8.5	119.9
7.중부내륙	원주,이천	-4.4	-5.7	-3.5	-3.0	3.2	13.4	132.8
8.소백서부내륙	청주,대전,금산	-4.9	-5.3	-4.5	-3.8	0.0	14.0	133.7
9.노령동서내륙	정읍,남원,거창,산청	-4.3	-4.6	-4.3	-4.3	2.3	10.8	125.4
10.호남내륙	광주,순천,장흥	-4.0	-4.4	-3.9	-5.0	0.0	13.2	134.3
11.영남분지	대구,의성,구미,영천	-4.0	-4.3	-4.3	-2.8	0.0	11.1	124.7
12.영남내륙	진주,합천,밀양	-3.5	-3.7	-3.8	-3.5	0.0	7.4	115.4
13.중서부평야	서울,인천,수원,서산,강화,천안,보령	-5.3	-5.7	-5.2	-2.4	20.0	6.4	115.0
14.차령남부평야	군산,전주,부여,부안	-4.5	-4.5	-4.9	-4.2	2.3	11.3	127.1
15.남서해안	목포,완도,해남,고흥	-4.7	-5.3	-4.4	-4.1	21.2	3.2	108.1
16.남부해안	부산,통영,여수,거제,남해	-4.2	-4.0	-4.6	-5.9	0.0	9.2	119.6
17.동해안북부	속초,강릉	-4.8	-4.3	-5.5	-9.6	0.0	11.4	125.6
18.동해안중부	울진,영덕	-4.7	-4.4	-5.1	-6.2	3.1	3.6	107.1
19.동해안남부	포항,울산	-4.9	-5.0	-5.2	-6.0	0.0	12.9	127.2
20.제주	제주,성산,서귀포	-3.9	-4.9	-3.0	-9.4	23.6	-10.3	65.2
평 균		-4.5	-4.9	-4.5	-4.3	15.7	8.4	119.8

2	농업지대별 기상전망(2018.02.12.~03.11.)

농업지대	지역	평균기온				강수량
		1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주
		(2.12~2.18)	(2.19~2.25)	(2.26~3.4)	(3.5~3.11)	(2.12~2.18)	(2.19~2.25)	(2.26~3.4)	(3.5~3.11)
1.태백고냉	대관령	비슷	비슷	조금높음	비슷	조금적음	비슷	비슷	조금많음
2.태백준고냉	인제,홍천,제천	비슷	비슷	조금높음	비슷	조금적음	비슷	비슷	조금많음
3.소백산간	충주,보은	비슷	비슷	조금높음	비슷	조금적음	비슷	비슷	조금많음
4.노령소백산간	임실	비슷	비슷	조금높음	비슷	조금적음	비슷	비슷	조금많음
5.영남내륙산간	추풍령,영주,문경	비슷	비슷	조금높음	비슷	조금적음	비슷	비슷	조금많음
6.중북부내륙	춘천,양평	비슷	비슷	조금높음	비슷	조금적음	비슷	비슷	조금많음
7.중부내륙	원주,이천	비슷	비슷	조금높음	비슷	조금적음	비슷	비슷	조금많음
8.소백서부내륙	청주,대전,금산	조금낮음	비슷	조금높음	비슷	조금적음	비슷	비슷	조금많음
9.노령동서내륙	정읍,남원,거창,산청	비슷	비슷	조금높음	비슷	조금적음	비슷	비슷	조금많음
10.호남내륙	광주,순천,장흥	비슷	비슷	조금높음	비슷	조금적음	비슷	비슷	조금많음
11.영남분지	대구,의성,구미,영천	비슷	비슷	조금높음	비슷	조금적음	비슷	비슷	조금많음
12.영남내륙	진주,합천,밀양	비슷	비슷	조금높음	비슷	조금적음	비슷	비슷	조금많음
13.중서부평야	서울,인천,수원,서산,강화,천안,보령	비슷	비슷	조금높음	비슷	조금적음	비슷	비슷	조금많음
14.차령남부평야	군산,전주,부여,부안	비슷	비슷	조금높음	비슷	조금적음	비슷	비슷	조금많음
15.남서해안	목포,완도,해남,고흥	비슷	비슷	조금높음	비슷	조금적음	비슷	비슷	조금많음
16.남부해안	부산,통영,여수,거제,남해	비슷	비슷	조금높음	비슷	조금적음	비슷	비슷	조금많음
17.동해안북부	속초,강릉	비슷	비슷	조금높음	비슷	조금적음	비슷	비슷	조금많음
18.동해안중부	울진,영덕	비슷	비슷	조금높음	비슷	조금적음	비슷	비슷	조금많음
19.동해안남부	포항,울산	비슷	비슷	조금높음	비슷	조금적음	비슷	비슷	조금많음
20.제주	제주,성산,서귀포	비슷	비슷	조금높음	비슷	조금적음	비슷	비슷	조금많음
평 균		비슷	비슷	조금높음	비슷	조금적음	비슷	비슷	조금많음

최근 경과기상과 향후 기상전망

<기온>

<강수량>

나	강수량 및 저수율 현황

* 출처 : 한국농어촌공사

(2017. 1. 30. 기준)

□ 금년 강수량 : 21.1㎜(평년 27.4의 77.0%)

(단 위 : ㎜)

월 년도	1/30까지	1/31 이후	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	합계
금 년	21													21
‘17 년	15	-	30	24	65	29	61	308	241	92	68	13	22	968
평 년	27	1	35	56	79	102	159	290	275	163	50	47	24	1,308

○ 시도별 누적 강수량

(단 위 : ㎜)

시도 년도	평균	인천	경기	강원	충북	충남	전북	전남	경북	경남
금년(A)	21.1	4.5	6.4	4.1	19.7	20.1	34.8	39.8	16.4	26.8
평년(B)	27.4	19.7	19.6	28.4	24.6	26.8	35.4	31.0	25.9	28.3
A/B(%)	77	23	33	14	80	75	98	128	63	95

※ 최근 2개월 누적강수량(‘17.11.30∼‘18.1.30)

(단 위 : ㎜)

시도 년도	평균	인천	경기	강원	충북	충남	전북	전남	경북	경남
금년(A)	43.0	44.6	41.5	21.1	44.4	50.7	75.3	62.5	27.9	42.5
평년(B)	54.2	40.6	41.8	57.4	51.5	58.2	75.3	59.3	48.6	50.3
A/B(%)	79	110	99	37	86	87	100	105	57	84

※ 최근 6개월 누적강수량(‘17.7.31∼‘18.1.30)

(단 위 : ㎜)

시도 년도	평균	인천	경기	강원	충북	충남	전북	전남	경북	경남
금년(A)	476.3	404.0	450.6	518.4	465.7	481.4	455.6	529.6	443.6	455.1
평년(B)	590.7	586.5	628.4	671.2	570.7	601.5	592.3	583.7	518.2	603.5
A/B(%)	81	69	72	77	82	80	76	91	86	75

※ 최근 1년간 누적강수량(‘17.1.31∼‘18.1.30)

(단 위 : ㎜)

시도 년도	평균	인천	경기	강원	충북	충남	전북	전남	경북	경남
금년(A)	973.5	1,012.8	1,090.6	1,135.5	1,159.1	1,017.3	946.3	949.3	839.5	838.6
평년(B)	1,307.7	1,234.5	1,336.0	1,362.3	1,277.8	1,280.6	1,293.6	1,401.5	1,123.4	1,430.5
A/B(%)	74	82	82	83	91	79	73	68	75	59

□ 저수율 : 71%(평년 79%의 90%)

(단 위 : ％)

시도 년도	전국	인천	경기	강원	충북	충남	전북	전남	경북	경남
금 년(A)	71	85	83	88	92	88	65	60	71	62
전 년(B)	76	83	68	87	75	66	71	73	87	86
평 년(C)	79	85	89	88	87	85	75	73	80	76
평년대비 (A/C)	90	100	93	100	106	104	87	82	89	82

□ 주요 저수지 및 댐 저수율

구 분	개소	수혜면적 (ha)	유 효 저수량 (백만㎥)	현저수량 (백만㎥)	저수율(%)
					금 주	전 주	전 년	평 년
주요저수지	15	105,696	890	497	56	56	61	74
담 수 호	12	138,604	811	749	92	97	86	91
다목적댐	21	-	12,923	5,734	44	45	50	46

□ 주요 저수지 저수율 현황

저수지 명	위치		수혜 면적 (ha)	유 효 저수량 (천㎥)	현저수량 (천㎥)	저수율(%)				비고
						금주	전주	전년	평년
	시도	시군
계			105,696	890,477	497,113	56	56	61	74
이동	경기	용인	2,152	20,906	16,599	79	79	57	88
백곡	충북	진천	2,614	26,372	20,755	79	78	57	80
탑정	충남	논산	5,713	34,940	32,180	92	91	95	88
청천	충남	보령	2,638	20,753	14,776	71	71	46	82
예당	충남	예산	6,917	46,070	42,799	93	92	58	90
동화	전북	장수	2,947	31,348	18,370	59	59	61	65
섬진	전북	임실	30,966	258,562	150,225	58	58	70	85
대아	전북	완주	8,382	57,688	19,037	33	33	50	48
경천	전북	완주	7,738	25,346	18,553	73	73	55	65
나주	전남	나주	9,054	106,544	28,756	27	27	52	63
장성	전남	장성	11,139	99,707	55,338	56	55	54	68
담양	전남	담양	6,245	76,670	27,141	35	35	41	65
경천	경북	문경	3,098	27,200	26,085	96	96	67	82
성주	경북	성주	3,217	28,150	14,441	51	52	67	65
하동	경남	하동	2,876	30,221	12,058	40	40	78	66

< 저 수 율 (%) >

< 월별 강수량(mm) >

< 누적 강수량(mm) >

다	최근 날씨 동향(2017. 11. 1. ~ 2018. 1. 20.)

* 출처 : 기상청

○ 2017년 11월

－ 기온은 6.8℃로 평년(7.6℃)보다 낮았으며(편차 -0.8℃), 강수량은 12.7㎜로 평년(46.7㎜)보다 적었음(평년비 25%).

－ [기온] 전반에 이동성 고기압과 찬 대륙고기압의 영향을 번갈아 받아 기온 변화가 크게 나타났음. 후반에는 우리나라 북동쪽의 북태평양~베링해 지역에 상층 고기압이 발달하여 정체한 가운데, 우리나라 북서쪽의 우랄산맥 부근으로도 상층 고기압이 발달하여 두 상층 고기압 사이로 위치한 찬 공기가 우리나라로 유입되어 추운 날이 계속되었음. 특히, 19일에는 평년보다 발달한 찬 대륙고기압의 확장으로 기온이 크게 떨어져 올 가을 들어 가장 추운 날씨를 보였음.

－ [강수량] 주로 고기압의 영향을 받아 맑고 건조한 날이 많았고, 전국 강수량이 평년대비 25%로 매우 적었음. 3~4일에 동풍의 영향으로 강원도에 많은 비가 내렸으며, 10일에는 우리나라 북쪽을 지나는 기압골의 영향에 의해 중부지방을 중심으로 비가 내렸음. 23~24일에는 찬 대륙고기압의 확장과 서해상으로부터 많은 수증기가 유입되어 서울·경기도를 비롯한 서쪽지방을 중심으로 눈이 내렸음.

○ 2017년 12월

－ 기온은 -0.2℃로 평년(1.5℃)보다 낮았으며(편차 -1.7℃), 강수량은 21.9㎜로 평년(24.5㎜)과 비슷하였음(평년비 91%).

－ [기온] 상층 찬 공기의 지속적인 유입으로 기온이 평년보다 낮은 날이 계속되어 전국 평균기온이 평년보다 낮았음. 특히, 11월 중반에 시작된 음의 북극진동이 12월 중반까지 지속되면서 북극의 찬 공기가 중위도로 남하하기 좋은 조건이었으며, 우랄산맥-카라해 부근에 형성된 상층 고기압이 정체하여 상층의 찬 공기가 우리나라 부근으로 지속적으로 유입되었음. 특히, 11~14일에는 찬 대륙고기압이 일시적으로 강하게 발달하여 기온이 큰 폭으로 떨어졌음.

－ [강수량] 고기압의 영향을 주로 받아 맑고 건조한 날이 많았으나, 24일에 우리나라를 지나는 저기압의 영향으로 전국에 많은 비가 내려 전국 강수량이 평년과 비슷하였음. 전반에는 우리나라 북쪽을 지나는 기압골의 영향과 찬 대륙고기압이 확장할 때 서해에서 만들어진 눈구름의 영향으로 서해안 중심으로 눈이 내렸으며, 18일에는 서울․경기도와 강원영서에 많은 눈이 내렸음.

○ 2018년 1월 1일 ~ 20일

－ [기온, -0.5℃] 찬 대륙고기압과 이동성 고기압의 영향으로 기온 변화가 컸음. 10~13일에 바이칼호 부근의 상층 기압능으로 인해 우리나라로 찬 공기가 유입되어 전국적으로 강한 한파가 나타났으며, 특히 12일에는 전국 평균기온이 영하 8.5℃로 올 겨울 들어 가장 낮은 기온을 기록하였음. 14일 이후에는 고기압의 가장자리와 우리나라 남쪽 해상을 지나는 저기압의 영향으로 온화한 공기가 유입되어 전국 평균기온이 평년보다 높았음.

－ [강수량, 19.5㎜] 일시적인 찬 대륙고기압의 확장 및 저기압의 영향으로 눈 또는 비가 내렸음. 9~11일에는 우리나라 북쪽을 지나는 기압골의 영향과 찬 대륙고기압 확장시 해기차에 의해 서해상에서 만들어진 눈 구름대의 영향으로 서해안을 중심으로 눈이 내렸음. 16~17일에는 우리나라 남쪽 해상을 지나는 저기압의 영향으로 인해 남부지방을 중심으로 많은 강수량을 기록하였음.

※ 1월 평년비슷범위: 기온 -1.6℃∼-0.4℃, 강수량 18.4㎜∼28.7㎜, 평년비슷범위 개선 적용(2017.12.22.)

○ (최근 3개월, 2017.11.1.~2018.1.20.) 평균기온은 2.4℃, 강수량은 54.1㎜였음.

최근 3개월 평균기온(왼쪽)과 강수량(오른쪽)의 일변화(2017.11.1.～2018.1.20.)

라	최근 10년간의 기후 특성 및 특이 기상(2월~4월)

1. 기후 특성

○ 기온

－ 최근 10년(2008년~2017년) 평균기온은 6.9℃로 평년(6.5℃)보다 0.4℃ 높았음.

연도별(1973년~2017년) 평균기온(2~4월)

○ 강수량

－ 최근 10년(2008년~2017년) 강수량은 188.7㎜를 기록하였음.

연도별(1973년~2017년) 강수량(2~4월)

○ 월별 최근 10년 평균 기후값

기후 요소	단위	2월	3월	4월
평균기온(평년편차)	℃	1.6(+0.5)	6.4(+0.5)	12.3(+0.1)
평균 최고 / 최저 기온	℃	7.0 / -3.3	12.4 / 0.9	18.6 / 6.5
강수량 / 강수일수	㎜ / 일	37.8 / 6.4	56.3 / 8.0	94.6 / 9.8
일조시간	시간	175.1	211.0	211.2
눈 현상일수	일	4.3	1.6	0.1
황사 현상일수	일	0.5	2.1	0.6

※ 기온·강수량 45개 지점, 일조시간 20개 지점 평균, 눈·황사 현상일수는 13개 지점* 평균

* 춘천(101) 지점의 목측 관측이 중단되어 북춘천(93) 지점의 자료를 연계하여 산출하였음(2016.10～)

※ 최근 10년 기간 : 2008년~2017년

※ 평년기간 : 1981년~2010년

2. 특이 기상

○ 고온 현상

－ (2017년 4월)

․평균기온, 최고기온, 최저기온이 1973년 이래 각각 최고 2위, 4위, 3위를 기록하였음

(편차(℃) : 평균기온 +1.7[1위 1998년 +2.7], 평균 최고기온 +1.7[1위 1994년 +2.1], 평균 최저기온 +1.8[1위 1998년 +4.0] / 일최고기온(℃) [4월 극값] : 16일 광주 30.4[1위], 장수 27.5[2위], 30일 성산 28.1[1위] 의성 31.5[2위], 영덕 31.4[2위], 구미 31.4[2위], 대구 31.1[2위], 영천 30.7[2위], 장흥 28.2[2위], 남해 28.1[2위]) / 일최저기온(℃) [4월 극값] : 16일 울릉도 18.1[2위], 30일 영덕 18.3[1위], 제주 20.2[2위], 포항 19.6[2위], 울산 18.5[2위], 완도 16.7[2위])

․이동성 고기압과 남서쪽에서 다가온 저기압의 영향으로 따뜻한 남서기류가 유입되어 전국 평균기온이 평년보다 높았음.

－ (2016년 4월)

․평균기온, 최고기온, 최저기온이 1973년 이래 각각 최고 3위, 5위, 2위를 기록하였으며, 특히 26일에 내륙지방을 중심으로 30℃안팎의 고온현상이 나타났음
(편차(℃) : 평균기온 +1.6[1위 1998년 +2.7], 평균 최고기온 +1.6[1위 1994년 +2.1], 평균 최저기온 +2.2[1위 1998년 +4.0] / 일최고기온(℃) [4월 극값] : 26일 동두천 30.9[2위], 원주 30.0[2위], 수원 29.7[2위], 서울 29.6[2위], 영월 30.4[3위], 제천 29.3[3위], 충주 29.9[4위], 이천 29.8[4위] 등)

․이동성 고기압과 저기압의 영향으로 남서풍계열의 따뜻한 공기가 지속적으로 유입되었음

－ (2016년 2월 11일~13일)

․기온이 큰 폭으로 올랐으며, 특히 13일에 전국 평균기온이 11.7℃로 평년(1.4℃)보다 10.3℃ 높았음
(일최고기온(℃) [2월 극값 1위] : 13일 전주 21.9, 부안 21.1, 보령 20.0, 장수 19.2)

․남서쪽으로부터 따뜻하고 습한 공기가 유입되었음

－ (2014년 3월)

․평균기온, 최고기온, 최저기온 모두 평년보다 높았으며, 1973년 이래 각각 최고 2위, 4위, 1위를 기록하였음
(편차(℃) : 평균기온 +1.8[1위 2002년 +2.0], 평균 최고기온 +1.7[1위 2002년 +2.5], 평균 최저기온 +1.6)

․중순 후반과 하순에 우리나라 남쪽을 지나는 이동성 고기압과 저기압의 영향으로 남쪽으로부터 따뜻한 공기가 유입되면서 기온이 큰 폭으로 올랐음

－ (2010년 2월 21일~28일)

․평균기온, 평균 최고·최저기온 모두 1973년 이래 가장 높았음
(편차(℃) : 평균기온 +5.4, 평균 최고기온 +5.9, 평균 최저기온 +4.9)

․일본 동쪽 해상에 위치한 고기압의 가장자리를 따라 온난 다습한 남서기류가 유입되었음

－ (2009년 2월 1일~10일)

․평균기온, 평균 최고·최저기온 모두 1973년 이래 가장 높았음
(편차(℃) : 평균기온 +4.9, 평균 최고기온 +5.0, 평균 최저기온 +5.0)

․대륙고기압의 세력이 크게 약화된 가운데 이동성 고기압의 영향을 받았음

○ 저온 현상

－ (2016년 2월 14일~15일)

․찬 대륙고기압의 영향으로 전날에 비해 평균기온이 큰 폭으로 떨어졌음
(편차(℃) : 평균기온 13일 +10.3, 14일 –0.4, 15일 -4.7)

․경기도, 강원도, 경상도를 중심으로 한파특보가 발효되었음

－ (2014년 4월 4일~6일)

․평균기온과 평균 최고기온이 1973년 이후 두 번째로 낮았음
(편차(℃) : 평균기온 -3.2[1위 1996년 -3.4], 평균 최고기온 -4.1[1위 1997년 -4.2])

․캄차카반도 부근에 상층 기압능이 발달하여 대기의 흐름이 정체되면서 상층 한기가 우리나라에 지속적으로 유입되어 쌀쌀한 날씨가 나타났음

－ (2013년 4월)

․평균 최저기온이 1973년 이래 두 번째로 낮았음
(편차(℃) : 평균 최저기온 -1.6[1위 1996년 -2.1])

․상순 후반부터 북쪽의 차가운 공기가 우리나라에 자주 유입되어 쌀쌀한 날씨가 지속되었음

․개화기였던 배, 복숭아 등에 냉해 피해가 발생하였음

－ (2012년 2월)

․찬 대륙고기압이 크게 확장하면서 남부지방까지 한파가 지속되었으며, 강원도와 경북내륙을 중심으로 최저기온이 낮았음
(편차(℃) : 평균 최저기온 -1.9 / 일최저기온(℃) [2월 극값 1위] : 2일 철원 -24.6, 문경 -17.0, 동해 -13.7, 영덕 -13.7, 3일 봉화 -27.7, 제천 -25.9, 영월 -23.1, 이천 -22.8, 의성 -22.1 등)

․시설하우스 난방비의 상승으로 농산물 가격이 급등하였고, 대구와 오징어 등 어획량이 줄어 수산물 가격도 크게 상승하였음

－ (2011년 3월~4월)

․평균 최저기온이 1973년 이래 세 번째로 낮았음
(편차(℃) : 평균 최저기온 -1.1[1위 1996년 -1.5])

․찬 대륙고기압이 평년에 비해 강한 세력을 유지하면서 우리나라까지 확장하여 쌀쌀한 날씨가 지속되었음

․과수농가에서는 저온으로 냉해를 입었고, 작물의 수확시기 지연에 따른 생산비용이 상승하였으며, 어민들은 제철어종의 어획량 감소로 소득이 줄어들었음

－ (2010년 3월~4월)

․평균 최고기온이 1973년 이래 가장 낮았음
(편차(℃) : 평균 최고기온 -2.6)

․찬 대륙고기압의 영향이 지속되어 한기 유입이 잦았고, 남쪽으로 기압골이 자주 통과하면서 흐리고 비 오는 날이 많았음. 특히 일조량의 부족으로 낮 기온이 오르지 못하였음

․잦은 강수와 저온으로 농작물의 생육이 부진하였음

○ 대설

－ (2016년 2월 15일~16일)

․서울·경기와 서해안지방을 중심으로 많은 눈이 내렸음
(최심신적설(㎝) : 15일 광주 5.6, 서산 2.5, 목포 2.1, 16일 서울 1.2, 전주 4.2, 춘천 3.0, 대전 2.7)

․찬 대륙고기압이 확장하면서 찬 공기가 상대적으로 따뜻한 서해상을 지나면서 만들어진 눈구름이 내륙으로 유입되었음

－ (2014년 2월 6일~14일)

․동해안에 기록적으로 많은 눈이 내렸음
(최심신적설(㎝) : 9일 속초 41.7, 10일 포항 7.8, 울산 10.5 등)

․북고남저 형태의 기압배치가 형성되면서 동풍의 영향을 받았음

－ (2013년 3월 20일)

․영동지방을 중심으로 많은 눈이 내렸음

(최심신적설(㎝) : 북강릉 17.7, 속초 15.0, 대관령 7.4)

․북고남저 형태의 기압배치가 형성되면서 북동기류가 유입되어 많은 눈이 내렸음

－ (2011년 2월 10일~15일)

․동해안지역에 많은 눈이 내렸음
(최심적설(㎝) : 12일 울진 65.7, 15일 동해 102.9, 포항 27.5)

․북고남저 형태의 기압계를 보이면서 북동기류가 유입되는 가운데 남동쪽 해상의 저기압에 의한 남동기류가 합류되었음

․교통이 통제되고 산간지역의 600여 가구 주민이 고립되었으며, 300여 곳의 농업 및 축산시설 붕괴 등 360억여 원의 재산피해가 발생하였음

－ (2010년 3월 17일~18일)

․충청도와 경기도를 중심으로 많은 눈이 내렸음
(18일 최심적설(㎝) : 천안 15.2, 청주 12.7, 대전 10.1, 서산 9.2, 수원 6.9 등)

․중국 중부지방에서 동진해 온 저기압의 영향으로 많은 눈이 내렸음

․쌓인 눈의 무게로 인해 전신주가 쓰러지고 눈길에 교통사고가 발생하는 등 피해가 있었으나, 건조한 시기에 강수량이 공급되어 농사에는 도움이 되었음

－ (2010년 3월 6일~10일)

․6일~8일에 동해안에 많은 눈이 내렸으며, 9일~10일은 전국적으로 많은 눈이 내렸음
(최심신적설(㎝) : 7일 속초 11.9, 북강릉 11.4, 8일 속초 18.0, 북강릉 16.5, 동해 8.3 등/ 최심적설(㎝) : 10일 동두천 21.2[관측 이래 3월 극값 1위], 서울 13.5, 원주 11.7, 포항 11.3, 통영 4.1[관측 이래 3월 극값 1위] 등)

․6일~8일에 북고남저의 형태의 기압배치에서 동해안에 많은 눈이 내렸으며, 9일~10일에는 남쪽을 지나는 저기압의 영향으로 전국적으로 많은 눈이 내렸음

․눈 무게로 비닐하우스가 무너져 시설재배 농가의 피해가 컸고, 과수나무와 소나무 등이 부러지는 등 피해가 발생하였음

○ 많은 비

－ (2017년 4월 5일~6일)

․남서쪽에서 다가온 저기압의 영향으로 전국적으로 많은 비가 내렸으며, 특히 제주도와 남해안지방을 중심으로 많은 비가 내렸음
(강수량(㎜) : 5~6일 서귀포 148.4, 거제 128.0, 남해 111.0, 창원 95.1)

－ (2016년 2월 12일~13일)

․남서쪽에서 다가온 저기압의 영향으로 전국적으로 많은 비가 내렸으며, 특히 제주도와 남해안지방을 중심으로 많은 비가 내렸음
(일강수량(㎜) : 12일 남해 99.5, 서귀포 94.7, 통영 67.2, 진주 62.8, 거제 62.0, 완도 54.9 등)

－ (2015년 4월)

․전국평균 강수일수가 관측 이래 가장 많았으며, 4월 일강수량 극값을 기록한 곳이 있음
(강수일수(일) : 14.2 / 일강수량(㎜) [4월 극값 3위] : 28일 완도 102.5[1위 2012.4.21. 149.0], 29일 고흥 123.0[1위 1990.4.12. 139.7])

․전반에는 우리나라 남서쪽에서 다가온 저기압의 영향으로 중부지방과 남해안지방에 많은 비가 내렸으며, 중반에는 저기압의 이동속도가 느려 비 오는 날이 많았고, 후반에는 남서쪽에서 다가온 저기압의 영향으로 남해안 지방에 많은 비가 내렸음

－ (2014년 4월 29일)

․동해안지방에 많은 비가 내렸음
(일강수량(㎜) [4월 극값 1위] : 강릉 119.0, 울진 180.4)

․하순 후반에 우리나라 남부지방을 지나는 저기압이 일본 동해상에 중심을 둔 고기압으로 인해 느리게 이동하여 27일~29일에 많은 비가 내렸음

－ (2011년 4월 30일)

․중부지방을 중심으로 많은 비가 내렸음
(일강수량(㎜) [4월 극값 1위] : 수원 136.0, 제천 112.5, 충주 101.0, 홍천 94.5 등)

․전선을 동반한 저기압이 다가와 많은 비가 내렸음

○ 건조 및 가뭄

－ (2009년 4월 상순)

․전국 평균 강수량이 1973년 이래 가장 적었음
(강수량(㎜) : 0.1)

․동서고압대의 영향을 주로 받아 맑고 건조한 날씨가 지속되었음

․전국적으로 건조특보가 발효되었으며, 산불 발생이 증가하였음

○ 황사

－ (2016년 4월)

․9일~10일, 14일에 우리나라 남부를 중심으로, 17일에는 서해안과 수도권을 중심으로, 22일~25일에는 전국적으로 황사가 관측되었으며, 특히 23일~24일에 400㎍/㎥안팎의 황사가 나타났음
(최고농도(시간평균, ㎍/㎥) :  23일 백령도 852, 관악산 466, 북격렬비도 447, 24일 북격렬비도 743, 백령도 466, 흑산도 441 등)

․몽골과 내몽골 고원 및 중국 북부에서 발원한 황사가 북서풍을 타고 이동하여 우리나라로 유입되었음

－ (2015년 3월)

․1973년 이래 황사가 세 번째로 많이 발생하였음
(황사일수(일) : 전국 5.5[1위 2001년 9.9], 서울 8.0[2위, 1위 2001년 11.0]

․내몽골에서 발원하여 북서풍을 타고 유입되어 황사가 자주 발생되었음

․유치원과 초등학교가 휴교하였음

－ (2015년 2월 22일~23일)

․22~23일 전국적으로 황사가 관측되었음
(최고농도(시간평균, ㎍/㎥) :  22일 백령도 983, 강화 1037, 23일 서울 1044, 춘천 870 등)

․몽골남부와 중국 북부지방에서 발원한 황사가 대기하층의 북서풍을 타고 우리나라로 유입되면서 전국적으로 황사가 나타났음

2	AI 차단방역 농가 준수사항

◈ 매일 가금을 세심히 관찰하고 의심증상(산란율 저하, 폐사율 증가)이   보이면 즉시 방역당국(☎ 1588-9060, 1588-4060)에 신고

❍ 농장 내·외부를 매일 소독하고, 축사 주위에 생석회 도포

* 매일 아침 작업 전에 반드시 농장 주변에 철새분변 여부를 확인하고, 분변 위에 소독액을 뿌린 후에 제거

❍ 농장 내 축사별 소독조 설치·운영 및 축사별 전용장화 비치·착용

❍ 농장경계, 축사, 사료보관시설에 울타리를 치고 그물망 설치

* 계분벨트, 팬 공간, 배수로, 전기시설 등을 통해 야생동물이 출입하지 않도록 시설 보완하고 설치한 그물망을 점검하여 필요 시 보수

❍ 축사·왕겨창고, 퇴비사 등에 야생조류·야생동물이 드나들지 않도록 문단속 등 유입 차단 철저

❍ 야생조류가 축사 내에 들어오지 않도록 축사 문단속 철저

❍ 쥐 등 야생동물이 철새 분변을 묻혀 AI 원인체를 유입하지 않도록 정기적인 구서작업 및 야생동물 유입 차단 실시

* 쥐 등 야생동물이 야생조류 분변접촉을 통해 AI 바이러스 전파 가능

❍ 외부인 및 외부차량의 농장출입을 최대한 통제 및 세척·소독 철저

* 사람이나 사료차량 등이 농장 출입 시에는 차량 및 개인소독 철저

❍ 농장 내 야생조류의 먹이가 될 수 있는 사료·왕겨를 두지 않도록하고 농장 주변에 잔목·잡초를 제거하는 등 청결 유지

❍ 철새도래지 및 야생조류가 출몰하는 논·밭·저수지 등 인근지역 출입 자제

❍ 축주·종사자의 경작지 방문한 후 농장 복귀 시, 작업복 교체, 착용 신발·세척·소독 및 세안·손씻기 철저

<농장소독요령>

❍ 축사내부 : 지붕 → 벽 → 바닥 순을 소독

❍ 정문 및 축사입구 소독 조 : 차바퀴, 장화가 충분히 잠기도록 함

❍ 차량소독 : 차량 외부에 묻은 흙등 제거 후 소독, 차량 발판 소독

☞ 발판소독조는 유기물의 영향을 많이 받으므로 산화제계열, 알데하이드 계열 권장

【시설(농장) 발판소독조 관리 】

❍ 겨울철 낮은 온도(4℃이하)에서는 소독제의 효력이 저하되므로 사용설명서에 따른 희석 비율을 고농도(유기물조건)로 사용 권장

❍ 저온에서 효과적인 산화제 계열의 소독제 사용 권장

* 산화제 : 이소시안산나트륨, 3종염 등

(산화제 중 차아염소산은 유기물조건에서는 그 효과가 급격히 떨어짐으로 사용 지양)

❍ 소독조의 소독수는 유기물 오염정도에 따라 주기적 교체 권장

❍ 소독수의 동결방지(열선, 보온장치, 실내보관 등)를 통한 효력 저하 방지

❍ 소독효과 제고를 위해 발판소독조 이용전 세척솔·물(세척조)을 이용하여 신발(장화)에 붙은 유기물 제거 권장

❍ 소독효과 제고를 위해 발판소독조는 장화가 충분히 잠길 수 있도록 운영

❍ 효율적인 차단방역을 위해서는 소독제 사용 이외에 다른 수단(축사별 전용장화 비치 및 갈아신기 철저 등)을 반드시 병행 실시

❍ 시설(농장)에 따라 부득이한 경우 소독수에 동결방지제를 첨가하여 사용

【동결방지제 사용요령】

❍ 동결방지제를 사용할 경우에는 산화제 계열의 소독제를 선택하여 물이 아닌 동결방지제에 고농도(유기물조건)로 희석하여 사용

❍ 동결방지제는 차량용 윈도우 워셔액 원액(메탄올 40% 함유], 프로필렌글리콜 사용

* 인체 및 환경독성을 감안하여 에틸렌글리콜 함유 부동액 사용 금지

◈ 환경독성 및 인체독성 우려를 감안하여 인체 및 차량 분무 사용 금지

* 소독제 효력에 영향이 없고 인체독성이나 환경독성이 없는 동결방지제는 국내외적으로 개발된 것이 없으므로, 날씨 여건 등을 감안하여 불가피한 경우에만 극히 제한적으로 사용

참 고		조류인플루엔자 바이러스에 유효한 소독제 종류

조류인플루엔자 바이러스에는 대부분의 소독제가 효과 있음

분류 (작용기전별)		성분명	겨울철 사용농도	비고
염기제		가성소다	-	금식 부식성 있음 온도와 빛에 빈감
		탄산소다
산성제		구연산 + 4급암모늄	0.2% + 0.1% (구연산 + 4급암모늄)	-
계면활성제		복합4급암모늄	-	세제나 비누로 닦은 후 4급암모늄 살포시 소독제 효력이 감소하므로 비누를 충분히 세척 후 사용
산화제	염소계	차아염소산	-	유기물에 사용 시 유독가스 발생
		이소시안산나트륨 (NADCC)	0.3%	낮은 온도에서 빠른 소독 효과
	산소계	3종염	0.5%	낮은 온도에서 빠른 소독 효과
알데하이드		글루타르 알데하이드	1%	낮은 온도에서 빠른 소독 효과

※ 소독제 품목현황 및 사용요령 등은 농림축산검역본부 홈페이지(www.qia.go.kr)→동물방역→가축방역→조류인플루엔자→소독약품, 소독요령, 자료실 참고

3	농업인 안전사고 예방요령

가	농업기계 안전사고 예방요령

		농업기계 안전사용 일반수칙

❍ 사용하기 전에 안전사용 수칙을 반드시 읽읍시다.

❍ 농업기계는 도로 교통법상 단속대상이 아니나 특별한 면허규정이 없어 운전자 스스로가 안전수칙을 지키는 노력이 필요합니다.

❍ 올바른 농기계 사용법과 취급법을 꼭 알아두시고 음주 후에는 농기계를 절대로 운전해서는 안 됩니다.

❍ 긴 소매 옷이나 큰 장갑 등은 회전 부위에 말려들 수 있기 때문에 상해방지용 모자와 작업에 맞는 옷과 신발을 착용합시다.

❍ 기계에는 어린이를 태우거나 접근을 하지 못하도록 하고 엔진이 뜨거운 상태이니 운전 중에는 급유를 해서는 안 됩니다.

❍ 야간도로 주행 시에는 등화장치(전조등, 방향지시등, 작업등, 제동등)를 반드시 확인 하여야 합니다.

❍ 운전석에서 내릴 때는 반드시 엔진을 끄고 주차브레이크를 채워야 하며 평탄지에 주차하여 주시고 어쩔 수 없이 경사지에 주차할 경우 받침목을 반드시 고여야 합니다.

❍ 농기계를 싣거나 내릴 때에 평탄하고 안전한 곳을 이용하여야 합니다.

❍ 두렁이 높은 곳에 출입시에는 반드시 미끄럼 방지판을 사용하고 전복, 추락 등에 철저하게 주의 합시다.

❍ 비상시를 제외하고는 운행·작업중에 기계에 뛰어오르거나 내려서는 안 됩니다.

❍ 작업기 밑에 머물거나 발을 넣는 행동 등은 절대로 하지 맙시다.

❍ 차량에 작업기를 적재하고 운반할 때는 도로의 위험을 알리는 붉은색의 띠를 부착하고 운행 하여야 합니다.

❍ 농업기계 안전사고를 위하여 개인보험이나 안전공제 등을 꼭 가입하여야 합니다.

		사고발생시 행동요령

❍ 가장 먼저 119로 연락하여 신속하게 병원치료를 받을 수 있도록 합시다.

❍ 이때, 환자의 상태를 자세히 말하고, 지시내용에 따르는 것이 좋습니다.

나	대설 대비 행동요령

		가정에서는

내 집 앞, 내 점포 앞 도로의 눈은 내가 치운다.

내 집 주변 빙판길에는 염화칼슘이나 모래 등을 뿌려서 미끄럼 사고를 예방한다.

어린이와 노약자는 외출을 삼간다.

차량, 대문, 지붕 및 옥상 위에 쌓인 눈을 치운다.

낡은 가옥은 안전 점검을 하여 붕괴 사고를 예방한다.

고립 지역은 비상연락체계를 유지한다.

		직장에서는

평상시보다 조금 일찍 출근하고 일찍 귀가한다.

출 ․ 퇴근 시에는 자가용 운행을 자제하고 대중교통(지하철, 버스) 수단을 이용한다.

직장 주변의 눈은 그 직장 직원이 치운다.

직장 주변 빙판길에는 염화칼슘이나 모래 등을 뿌려서 미끄럼 사고를 예방한다.

		농촌산간에서는

붕괴가 우려되는 비닐하우스 등 농작물 재배시설은 받침대 보강 또는 비닐 찢기 등으로 보호한다.

※ 눈이 20㎝ 정도 쌓이면 전깃줄이 끊어지고, 소나무 가지가 부러진다.

비닐 찢기 작업 시 안전사고에 특히 유의한다.

비닐하우스에 친 차광막 등은 사전에 제거하여 피해를 줄인다.

작물을 재배하지 않는 빈 비닐하우스는 비닐을 걷어낸다.

고립 지역은 비상연락체계를 유지한다.

참 고		리플릿

❍ 겨울철 자연재해 대비 농작물 시설물 관리요령

❍ 구제역 예방 백신접종

❍ 조류인플루엔자 예방

❍ 농약안전사용

❍ 시설원예 에너지절감 기술

❍ 겨울철 과수원 관리요령

자료제공 및 검토 명단

구분	성명 / 소속 / 직급
1	정준용 / 농촌지원국 재해대응과 / 재해대응과장
2	조은희 / 농촌지원국 재해대응과 / 농촌지도관
3	고창호 / 농촌지원국 재해대응과 / 농촌지도사
4	홍성준 / 농촌지원국 재해대응과 / 농업연구사
5	박현경 / 농촌지원국 재해대응과 / 농촌지도사
6	박정수 / 농촌지원국 재해대응과 / 행정주사보
7	고인배 / 농촌지원국 기술보급과 / 농촌지도관
8	김기형 / 농촌지원국 기술보급과 / 농촌지도사
9	차지은 / 농촌지원국 기술보급과 / 농촌지도사
10	박선용 / 농촌지원국 기술보급과 / 농촌지도관
11	나상수 / 농촌지원국 기술보급과 / 농촌지도사
12	박용철 / 농촌지원국 식량산업기술팀 / 농촌지도관
13	정병진 / 농촌지원국 식량산업기술팀 / 농촌지도사
14	심교문 / 국립농업과학원 기후변화생태과 / 농업연구사
15	정명표 / 국립농업과학원 기후변화생태과 / 농업연구사
16	이경숙 / 국립농업과학원 농업인안전보건팀 / 농업인안전보건팀장
17	윤영호 / 국립식량과학원 생산기술개발과 / 농업연구관
18	곽강수 / 국립식량과학원 생산기술개발과 / 농업연구관
19	전원태 / 국립식량과학원 재배환경과 / 농업연구관
20	한원영 / 국립식량과학원 생산기술개발과 / 농업연구사
21	최경진 / 국립식량과학원 작물재배생리과 / 농업연구관
22	임희정 / 국립식량과학원 기술지원과 / 농촌지도사
23	여운상 / 상주출장소 / 상주출장소장
24	박서준 / 국립원예특작과학원 과수과 / 농업연구사
25	서태철 / 국립원예특작과학원 채소과 / 농업연구관
26	박수형 / 국립원예특작과학원 채소과 / 농업연구사
27	양은영 / 국립원예특작과학원 채소과 / 농업연구사
28	권기범 / 국립원예특작과학원 인삼과 / 농업연구관
29	박충범 / 국립원예특작과학원 / 농업연구관
30	양상진 / 국립원예특작과학원 기술지원과 / 농업연구사
31	채 영 / 배연구소 / 농업연구관
32	류희룡 / 시설원예연구소 / 농업연구사
33	유인호 / 시설원예연구소 / 농업연구사
34	이병철 / 국립축산과학원 기술지원과 /농촌지도사
35	김효철 / 국립농업과학원 농업인안전보건팀 / 농업연구사
36	채혜선 / 국립농업과학원 농업인안전보건팀 / 농업연구사
37	김경수 / 국립농업과학원 농업인안전보건팀 / 농업연구사
38	최동필 / 국립농업과학원 농업인안전보건팀 / 농업연구사

본 자료는 행정안전부와 기상청 기상 및 재해 정보를 바탕으로 농촌진흥청에서 보유하고 있는 농업기술 자료를 모으고, 관련 전문가의 검토를 거쳐 작성되었습니다.

농작물 재해예방 관리기술 정보(제2호)
발 행 인	농촌지원국장 김상남
편 집 인	재해대응과장 정준용
집 필 인	농촌지원국 재해대응과
	조은희, 고창호, 박정수, 박명일
발 행 처	농촌진흥청
	주소 54875 전북 전주시 완산구 농생명로 300
	전화 (063) 238–1041
	자료등록 homepage : http://www.nongsaro.go.kr