2018년 4월 (제4호)

	농작물 재해예방 관리기술 정보	R U R A L D E V E L O P M E N T A D M I N I S T R A T I O N

목  차

Ⅰ. 기상전망 및 자연재난 분석	1

1. 기상전망	1

2. 4월 자연재난 발생 현황 분석	5

Ⅱ. 농작물 재해예방 기술대책	17

1. 강풍 대비 농작물 및 농업시설물 관리요령	17

2. 황사 대비 농작물 및 가축 관리요령	18

3. 저온 및 서리 대비 기술대책	21

4. 가뭄 대비 작물별 관리요령	26

5. 일조부족 대비 작물별 기술지도 대책	34

Ⅲ. 참고자료	59

1. 기상관련 정보	59

2. AI 차단방역 농가 준수사항	70

3. 농업인 안전요령 및 홍보자료	73

Ⅰ		기상전망 및 자연재난 분석

1	기상전망

가	1개월 기상전망

ㅇ (기  온) 대체로 평년보다 높겠으나,

일시적으로 상층 한기의 영향을 받아 쌀쌀할 때가 있겠음

ㅇ (강수량) 대체로 평년과 비슷하겠음

□ 날씨 전망

1주 (04.09.~04.15.)	이동성 고기압의 영향을 주로 받겠음 (주평균기온) 평년과 비슷하거나 높겠음 (주강수량) 평년과 비슷하거나 적겠음
2주 (04.16.~04.22.)	이동성 고기압의 영향을 주로 받겠으나, 남쪽을 지나는 저기압의 영향을 받을 때가 있겠음 (주평균기온) 평년보다 높겠음 (주강수량) 평년과 비슷하겠음
3주 (04.23.~04.29.)	이동성 고기압의 영향을 주로 받겠으나, 남쪽에서 다가오는 저기압의 영향을 받을 때가 있겠음 (주평균기온) 평년과 비슷하겠음 (주강수량) 평년과 비슷하거나 많겠음
4주 (04.30.~05.06.)	이동성 고기압의 영향을 주로 받겠음 (주평균기온) 평년과 비슷하거나 높겠음 (주강수량) 평년과 비슷하겠음

□ 기온 및 강수량

나	3개월 기상전망

ㅇ (기  온) 대체로 평년과 비슷하거나 높겠음

ㅇ (강수량) 대체로 평년과 비슷하겠음

□ 날씨 전망

4월	이동성 고기압의 영향을 주로 받아 기온이 높겠으나, 일시적으로 상층 한기의 영향을 받아 쌀쌀할 때가 있겠음. (월평균기온) 평년보다 높겠음 (월강수량) 평년과 비슷하겠음
5월	이동성 고기압의 영향을 주로 받아 맑고 건조한 날이 많겠음. (월평균기온) 평년과 비슷하거나 높겠음 (월강수량) 평년과 비슷하거나 적겠음
6월	이동성 고기압의 영향을 주로 받아 맑은 날이 많겠으나, 후반에는 기압골 영향으로 남부지방을 중심으로 비가 오는 날이 많겠음. (월평균기온) 평년과 비슷하거나 높겠음 (월강수량) 평년과 비슷하겠음

□ 기온 및 강수량

다	2018년 여름철 기후 전망

기온은 평년과 비슷하거나 높겠고, 강수량은 평년과 비슷하거나 적을 것으로 전망됨

엘니뇨·라니냐 감시구역의 해수면온도는 여름철 동안 중립 상태가 유지될 것으로 전망됨

□ 평균기온 전망 ○ 평년(23.3~23.9℃)과 비슷하거나 높겠음. 여름철 전반에는 이동성 고기압의 영향을 주로 받아 낮과 밤의 기온차가 크겠으며, 후반에는 북태평양고기압 영향으로 무더운 날이 많겠음
□ 강수량 전망 ○ 평년(674.4~751.9㎜)과 비슷하겠음 여름철 전반에는 이동성 고기압의 영향을 주로 받아 맑은 날이 많겠으나, 후반에는 발달한 저기압과 북태평양고기압 가장자리에서 대기불안정에 의해 지역에 따라 많은 비가 내릴 때가 있겠음
□ 엘니뇨/라니냐 전망 ○ 엘니뇨·라니냐 감시구역의 해수면온도는 여름철 동안 중립 상태가 유지될 것으로 전망됨

※ 평균기온·강수량 전망의 괄호 안의 숫자는 평년비슷범위를 의미함

라	이상기후 감시·예측 정보

	이상기후 전망
이동성 고기압의 영향을 주로 받아 기온이 높겠으나, 일시적으로 상층 한기의 영향을 받아 쌀쌀할 때가 있겠음 (이상저온) 이상저온 발생일수가 평년보다 적겠음 (이상고온) 이상고온 발생일수가 평년보다 많겠음

<전망기간 : 2018년 4월>

최근(2018년 3월 1일 ~ 3월 20일) 이상기후 발생 현황

❍ 이동성 고기압과 남쪽을 지나는 기압골의 영향을 자주 받아 기온이 평년보다 높은 날이 많았음. 특히, 최고기온의 변동폭이 커서 3∼4일, 12∼14일에 전국 대부분 지역이 평년보다 매우 높았으며, 16일에는 일시적으로 북동풍이 유입되어 동해안 지역을 중심으로 평년보다 매우 낮았음

❍ 최고기온과 최저기온의 이상고온이 많은 지역에서 5일 이상 발생하였음

❍ 강수량이 평년보다 많아, 경기·강원·제주 일부지역을 제외한 전국에서 이상강수에 해당하였음

2	4월 자연재난 발생 현황 분석

* 행정안전부

ㅇ 4월은 연중 자연재해로 인한 피해 빈도가 낮은 시기로, 강풍과 풍랑 및 계절풍을 타고 날아오는 황사 피해 위험이 높은 시기

【최근 10년(’07~’16년)간 기상특보 발표 현황 (단위 : 회) 】

구 분	평균 (월)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
합계	1,380	1,711	1,296	1,354	1,178	818	594	2,394	2,324	1,007	673	1,097	2,112
강풍	231	232	217	330	371	223	60	186	175	126	163	295	395
풍랑	363	484	412	451	421	216	129	220	273	277	357	495	619
호우	361	8	28	73	155	201	368	1,529	1,344	469	79	57	19
대설	320	552	366	165	13	-	-	-	-	-	-	104	722
건조	131	197	168	251	204	111	2	-	-	-	23	82	140
해일	6	-	-	-	-	-	4	1	20	2	3	-	-
황사	34	-	30	61	14	54	-	-	-	-	-	18	26
한파	97	238	75	23	-	-	-	-	-	-	10	46	191
태풍	70	-	-	-	-	-	14	50	126	120	38	-	-
폭염	167	-	-	-	-	13	17	408	386	13	-	-	-

ㅇ 4월 주요재난이슈

중점관리대상	주요 재난이슈
산 불	ㅇ 산불로 인한 피해가 가장 큰 시기로 연간 피해면적의 1/3 발생, 강한 바람‧건조한 날씨 등으로 대형화 위험 높음 ※ 월별 최대 피해면적 4월 34%(206ha), 월별 최다 발생건수 3월 27%(112건) ※ 최근 10년(‘07~’16)간 기상특보 현황: 강풍 연간 월평균 23.1회 4월 평균 37.1회 건조 연간 월평균 13.1회 4월 평균 20.4회
지역축제 안전사고	ㅇ 4월에는 전국 각지에서 다양한 봄맞이 축제 개최 예정, 축제 중 한꺼번에 많은 관람객이 몰릴 경우 안전사고*의 위험 높음 * ‘15. 5. OO시 OO축제, 수상레저보트 체험행사 중 보트 전복(사망 1)
해상조난 사 고	ㅇ 4월은 해상조난사고로 인한 인명사고가 1월에 이어 두 번째로 많이 발생 주의필요 ※ 2016년 해상조난사고: 인명 20,145명, 인명구조 20,047명, 사망‧실종 98명
농기계 사 고	ㅇ 봄철 영농기에는 전체 농기계 사고의 1/3 발생, 특히 농촌 고령화 등으로 인한 노령층의 안전사고 위험 높음 * 최근 5년(‘12~’16)간 농기계 사고건수 계절 평균 2,022건, 봄철 2,570건
황 사	ㅇ 2016년과 평년(‘81~’10) 자료에 따르면 4월에 가장 많은 황사 발생, 과거에 비해 연간 황사 발생 일수는 증가* 추세 * 연 평균 황사일수: (‘81~’90) 3.2일, (‘91~’00) 5.8일, (‘01~’10) 10.0일 ※ 4월 황사발생일수(평균) 2016년 3.3회, 평년(‘81~’10) 2.5회
강풍‧풍랑	ㅇ 지난 10년간(‘ 07 ~ ‘16) 총 10회의 강풍(풍랑)으로 260억 원의 재산피해 발생, 비닐하우스 등의 시설물 관리 철저 필요 ※ ‘12.4.2.~4.4. 육상과 전 해상에 강풍‧풍랑 경보 발효 비닐하우스 및 수산 증‧양식 시설 등 212억 원의 재산피해 발생 ▶ 순간 최대풍속(m/s) : 여수 31.0, 진도 30.7, 완도 29.1, 통영28.5

□ 황 사

ㅇ 2016년 및 평년(‘81~’10) 자료에 따르면 4월에 가장 많은 황사가 발생하였고, 과거에 비해 연간 황사 발생 일수는 증가* 추세

* 연 평균 황사일수: (‘81~’90) 3.2일, (‘91~’00) 5.8일,  (‘01~’10) 10.0일

< 2016년 주요도시 황사 발생 현황 >

구 분	서울	강릉	대전	대구	광주	부산
회수 (일)	5회 (7)	2회 (3)	2회 (3)	4회 (6)	3회 (6)	4회 (7)
기간	3.6.	-	-	-	-	-
	3.8.	-	-	-	-	-
	-	-	-	4.9	4.9.~10.	4.9.~10.
	-	-	-	4.14.	-	4.14.
	4.17.	-	-	-	-	-
	4.22.~25.	4.23.~24.	4.23.~24.	4.23.~24.	4.23.~25.	4.23.~24.
	5.7.	5.7.	5.7.	5.7.~8.	5.7.	5.7.~8.

< ‘12~’16 황사발생 현황 >

연도	합계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2007	9.8	-	0.3	3.1	2.1	2.8	-	-	-	-	-	0.1	1.5
2008	7.2	-	0.8	2.4	0.5	1.8	-	-	-	-	-	-	1.7
2009	7.9	-	1.0	2.2	0.2	-	-	-	-	0.5	1.1	-	2.9
2010	12.4	0.6	-	4.6	0.8	0.9	-	-	-	-	-	2.5	2.9
2011	8.2	-	-	2.4	0.2	5.7	-	-	-	-	-	-	-
2012	1.7	-	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-	1.4	-
2013	2.1	0.4	-	1.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2014	7.7	1.6	0.2	1.7	-	3.5	-	-	-	-	-	0.4	0.3
2015	9.0	0.2	2.6	5.5	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-
2016	5.5	-	-	0.6	3.3	1.5	-	-	-	-	-	0.2	-
평년 (‘81~’10)	6.4	0.2	0.1	1.8	2.5	1.1	-	-	-	-	-	0.2	0.4

참 고 1		미세먼지 발생 현황

ㅇ 4월은 황사 외에도 계절풍을 타고 날아오는 각종 먼지와 꽃가루 등의 영향으로 대기 중 미세먼지** 농도가 가장 높아지는 시기

*  발생원인과 상관없이 입자의 크기가 10μm 이하의 먼지로

10μm 이하인 PM-10과 2.5μm 이하인 PM-2.5로 구분

.       ※ PM : particulate matter

※ 중국‧북한 등을 포함한 미세먼지 국외유입 영향성 : (평소)30~50%, (고농도)60~80% 추정

ㅇ 미세먼지 중 PM10 오염도는 최근 정체* 상황이나, 인체 위해성이 높은 PM2.5는 고농도 발생 빈번**

* PM10 연평균 농도(㎍/㎥) : (‘10년) 51,(‘12년) 45, (‘14년) 49, (‘16년) 47, (환경기준) 50

** PM2.5 1~5월 평균 농도(㎍/㎥): (‘15년) 28, (‘16년) 29, (‘17년) 30, (기준) 25

주의보‧경보(회): (‘15년) 72, (‘16년) 66, (‘17년) 92

< PM-10 연평균 농도 분포 추이 >

※ PM-2.5 2015년부터 측정                        [출처 : 환경부 대기환경연보]

※ 황사 및 미세먼지 정보: 한국환경공단(www.airkorea.or.kr)

참 고 2		황사와 미세먼지 비교

구 분	황 사	미세먼지
정의	-중국, 몽골의 사막지대 등에서 불어오는 흙먼지 -입자크기에 대한 기준은 없으나 우리나라에 영향을 미치는 황사의 경우 통상 1~10㎛ 수준	-직경이 10㎛이하인 먼지로서 10㎛이하인 PM10과 2.5㎛이하인 PM2.5로 구분
성분	-주로 토양성분	-일부 광물성분도 있으나 주로 탄소 또는 이온성분
영향	-부정적 영향 : 농작물 등의 생육방해, 반도체 공장 등 조업방해 등 -긍정적 영향 : 토양의 산성화 예방	-코 점막을 통해 걸러지지 않고 흡입시 폐포까지 직접 침투하여 천식이나 폐질환 유병률, 조기사망률 등 증가 ※ 긍정적 영향은 거의 언급되지 않음
예보제	-옅은, 짙은, 매우 짙은 황사 등 3가지 황사강도 적용 -황사특보(주의보, 경보) 등 실시	-PM10, PM2.5에 대해 ‘좋음’, ‘보통’, ‘나쁨’, ‘매우나쁨’의 4가지 예보단계 적용 중 -미세먼지 경보제 시행중

* PM은 미세먼지를 일컫는 Particulate Matter의 약자

참고 3		황사 발원지 황사발생 일수 및 사막화 현황

<황사 발원지의 연평균 황사발생 일수(‘97~’16)>

[출처: 기상청]

<중국의 사막화 토지 현황 분포도(‘14))>

※  중국의 사막화 면적

[출처: 장거리이동 대기오염물질 피해방지 종합대책]

참고 4		연도별 대기오염도

항목	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	O3 (ppm)	CO (ppm)	PM-10 (㎍/㎥)	PM-2.5 (㎍/㎥)	Pb (㎍/㎥)
‘98년	0.009 (0.030)	0.02 (0.050)	0.02	1.0	55 (80)	-	0.0959
‘99년	0.009 (0.030)	0.023 (0.050)	0.021	1.0	51 (80)	-	0.0785
‘00년	0.008 (0.030)	0.024 (0.050)	0.02	0.9	53 (80)	-	0.0934
‘01년	0.007 (0.020)	0.025 (0.050)	0.021	0.8	58 (70)	-	0.0669 (0.5)
‘02년	0.006 (0.020)	0.023 (0.050)	0.021	0.7	61 (70)	-	0.0695 (0.5)
‘03년	0.006 (0.020)	0.024 (0.050)	0.021	0.7	56 (70)	-	0.0616 (0.5)
‘04년	0.006 (0.020)	0.024 (0.050)	0.022	0.7	58 (70)	-	0.0732 (0.5)
‘05년	0.006 (0.020)	0.022 (0.050)	0.022	0.6	57 (70)	-	0.0517 (0.5)
‘06년	0.006 (0.020)	0.023 (0.050)	0.022	0.6	59 (70)	-	0.0556 (0.5)
‘07년	0.006 (0.020)	0.026 (0.030)	0.022	0.6	58 (50)	-	0.0598 (0.5)
‘08년	0.006 (0.020)	0.026 (0.030)	0.023	0.6	54 (50)	-	0.0577 (0.5)
‘09년	0.006 (0.020)	0.025 (0.030)	0.024	0.5	53 (50)	-	0.0464 (0.5)
‘10년	0.005 (0.020)	0.025 (0.030)	0.023	0.5	51 (50)	-	0.0408 (0.5)
‘11년	0.005 (0.020)	0.024 (0.030)	0.024	0.5	50 (50)	-	0.0443 (0.5)
‘12년	0.005 (0.020)	0.023 (0.030)	0.025	0.5	45 (50)	-	0.0467 (0.5)
‘13년	0.006 (0.020)	0.024 (0.030)	0.026	0.5	49 (50)	-	0.0391 (0.5)
‘14년	0.005 (0.020)	0.024 (0.030)	0.027	0.5	49 (50)	-	0.0304 (0.5)
‘15년	0.005 (0.020)	0.023 (0.030)	0.027	0.5	48 (50)	26 (25)	0.0237 (0.5)
‘16년	0.005 (0.020)	0.023 (0.030)	0.027	0.5	47 (50)	26 (25)	0.0237 (0.5)
※ ( )는 연평균 환경기준치 ※ Pb의 경우 ‘12년까지 총 부유먼지(TSP)를 채취하여 농도를 분석하였으나 ‘13년부터 PM-10을 채취하여 분석함(시·도별 순차 변경 함) ※ PM-2.5는 ‘15.1.1부터 대기환경기준이 시행됨 ※ 전국 82개 도시대기측정망 측정치

[출처: 환경부 대기환경연보]

□ 자연재해 이슈 분석 - 황사

ㅇ 빈도 추이 분석

- (연간) 황사 이슈는 ‘13년부터 지속적인 상승세이며, 특히 ‘17년에 가장 큰 이슈 ※ ‘16년 황사와 미세먼지로 인한 건강 염려 증가 ’17년 중국發 황사로 인한 미세먼지 부각 - (월간) 4월은 황사 이슈가 세 번째로 높은 달로 전월 대비 약 38% 하락

ㅇ 감성 분석

	황사 감성은 불안(34%), 불쾌(27%) 순
	이젠 안개인지.. 미세먼지인지.. 불안하다(’17년) 미세먼지가 정말 위험하다는데 시민들은 무방비 상태로 지내네요.(’17년) - 날이 왜 흐리지? 했더니 미세먼지. 나가야 하는데 무섭다(’17년)

ㅇ 연관어 분석

- 연간 황사 이슈는 증가 추세이며, 황사와 미세먼지로 인한 건강 이슈와 함께 중국發 황사로 인한 미세먼지 이슈 부각

□ 강풍‧풍랑

ㅇ 최근 10년(’07~’16년)간 4월에 총  10회의 강풍‧풍랑으로 260억 원의 피해 발생

【최근 10년(’07~’16년)간 강풍(풍랑)피해 발생현황】

구 분	합계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
피해발생(회)	43	2	3	9	10	1	-	3	2	-	5	4	4
인명피해(명)	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
재산피해(억)	1,201	110	120	356	260	-	-	43	72	-	49	105	86

[출처: 행정안전부 재해연보]

○ 분 석

【 최근 10년(’07~’16년)간 4월 강풍(풍랑) 피해현황 – 재해연보 】

발생기간		인 명 (명)	재 산 (억원)	주요 피해지역
총 4회		-	260
1	‘08.4.23.~4.27.	-	2	인천, 경기
2	‘08.4.9.	-	7	전남
3	‘09.4.20.~4.22.	-	8	강원, 전북, 전남, 경남, 제주
4	‘10.4.28.	-	18	강원, 충남, 경북, 경남
5	‘11.4.26.	-	3	전남
6	‘12.4.2.~4.4.	-	212	부산, 인천, 광주, 울산, 경기, 강원, 충북, 충남, 전북, 전남, 경북, 경남, 제주
7	‘12.4.6.	-	2	경기, 충북, 경북
8	‘13.4.9.~4.10.	-	5	세종, 경기, 강원, 충북, 경북
9	‘15.4.1.~4.3.	-	3	인천
10	‘15.4.6.~4.8.	-	0	경북

< ‘12년 4.2~4.4. 강풍‧풍랑 >

- 4.2.∼4.4. 기간에 육상과 전 해상에 강풍･풍랑 경보가 발효되어 비닐하우스 및 수산 증･양식시설 등에서 212억 원의 피해 발생

※ 순간 최대풍속(m/s) : 여수 31.0, 진도 30.7, 완도 29.1, 통영 28.5, 산청 27.3

□ 자연재해 이슈 분석 - 강풍

ㅇ 빈도 추이 분석

- (연간) 강풍이슈는 ‘14년과 ’16년에 이슈, 이후 ‘17년 하락 추세 - (월간) 4월은 강풍 이슈가 가장 높은 달로 전월 대비 약 150% 증가

ㅇ 감성 분석

	강풍 감성은 불안(69%) 이 지배적
	강풍을 동반한 비는 항상 불안하고 공포스럽다(’16년) - 강풍을 동반한 봄비에 하이고... 태풍이 상륙하는 듯한 착각 속에 이상기후로 올 한해 태풍이 벌써부터 걱정입니다.

ㅇ 연관어 분석

- 강원도 지역 대설주의보와 강풍 알림 이슈, 강풍에 의한 단전으로 지하철 운행중단 이슈 - 강풍을 동반한 비, 태풍 등에 대한 불안 및 공포 감성 증가

< 과거 4월 주요 재난 사례 >

1. 강원도 양양 산불

ㅇ 일 시 : 2005. 4. 4.(월) 23:53 ~ 4.6.(수) 08:00(32시간)

ㅇ 장 소 : 강원도 양양군 양양읍 파일리 도로변(군도 1호선)

ㅇ 원 인 : 발생 원인은 미상(입산자실화 추정), 최초 발화지역에서 강풍(최대풍속 25m/sec)의 영향으로 급속도로 확산되었으며 야간에 발생하여 초동 진화에 어려움

ㅇ 피해현황 : 230억원(인명피해 없음)         ※ 특별재난지역 선포(’05.4.7.)

	<세부 피해 내역>
◊ 이 재 민 : 418명(163가구) ◊ 건 물 : 541동(주택 163동, 상가 69동, 창고･부속사 등 309동) ◊ 농정분야 : 비닐하우스 19동, 농기계 650대, 농업용 자재 12종 ◊ 축산분야 : 축사 30동(가축 3,551마리) ◊ 군사시설 : 12개소 ◊ 문 화 재 : 낙산사 22개소(국가문화재 14, 지방문화재 3, 기타시설 5) ◊ 산림소실 : 973ha(국유림 62, 공유림 37, 사유림 874)

<양양군 강현면 물갑리 산불상황>	<주택 등 화재 상황>
<낙산사 보타각 화재상황>	<낙산사 동종 화재 상황>

2. 진도해상 여객선 세월호 침몰사고

ㅇ일 시 : 2014. 4. 16. 08:58

ㅇ장 소 : 전남 진도군 조도면 병풍도 북방 약 1.5해리

※ 선박제원 현황

ㅇ사고개요 : 세월호는‘14.4.15. 21:00경 인천을 출항하여 4.16. 08:58경 전남 진도군 조도면 병풍도 북방 약 1.5해리 해상에서 항해 중 전복되어 침몰, 이 사고로 승선인원 476명 중 172명이 구조되고 304명이 사망‧실종되는 등 대형인명피해가 발생되었으며, 선체는 완전 침몰

※ (참고)북서풍 6-8㎧, 파고 1m

ㅇ피해상황 : 선체 완전 침몰, 인명피해 304명(사망 295, 실종 9)

< 여객선 세월호 침몰사진 >

Ⅱ		농작물 재해예방 기술대책

1	강풍 대비 농작물 및 농업시설물 관리요령

【강풍발생 전】

○ 기상청 예보 및 특보상황을 수시로 청취

강풍주의보		강풍경보
육상에서 풍속 14㎧ 이상 또는 순간풍속 20㎧이상이 예상될 때. (산지는 풍속 17㎧이상 또는 순간풍속 25㎧이상이 예상될 때)		육상에서 풍속 21㎧ 이상 또는 순간풍속 26㎧ 이상이 예상될 때. (산지는 풍속 24㎧ 이상 또는 순간풍속 30㎧ 이상이 예상될 때)

○ 강한 바람으로 하우스 비닐이 날리거나 찢어지지 않도록 고정끈을 튼튼하게 보강하고, 고정끈이 설치되지 않은 시설은 반드시 고정끈 설치

○ 강풍 상습발생지역은 방풍림이나 방풍벽 설치로 가지 부러짐 방지

【강풍발생 시】

○ 바람이 강하게 불 때는 비닐하우스 출입문과 환기창을 닫고 환풍기 가동으로 골조와 비닐을 밀착시켜 바람피해 예방

○ 작물이 정식되어 있지 않은 시설하우스의 경우 피해우려시 비닐찢기로 골조보호

【강풍종료 후】

○ 비닐이 찢어진 부분은 빨리 보수하여 저온이나 바람피해를 받지 않도록 주의

○ 하우스에 육묘중이거나 재배중인 고추․오이․토마토 등 과채류와 절화류는 밤온도를 12℃이상, 상추 등 엽채류는 8℃이상 유지

○ 부직포, 커튼, 터널 등 보온덮개를 보강하여 피해발생시 보온력 증대

2	황사 대비 농작물 및 가축 관리요령

황사가 농업에 미치는 영향

【농작물에 미치는 영향】

○ 직접적인 영향 : 작물기공폐쇄 ￫ 기공저항증가 → 물질대사 이상

○ 간접적인 영향 : 시설하우스 표면 부착 ￫ 태양빛 투광량 감소

➡ 작물의 광합성을 억제하고 온도상승을 지연시켜 작물생육 장해 발생

<황사로 인한 기공차단 현미경사진>	<투광량 감소에 의한 웃자람발생>

출처:  농촌진흥청 국립원예특작과학원

【황사 때 비닐하우스 빛 투광률】

○ 황사 때에는 비닐하우스의 투광률이 평상 시 대비 7.6%감소

※ 황사 발생 후 초산비닐(EVA) 피복재가 폴리에틸렌(PE)보다 먼지량이 10% 정도 많았고, 투광율도 2.4% 낮음 <농진청, 2003>

○ 황사가 이슬이나 비와 함께 내릴 경우 피복재에 더 잘 점착됨

➡ 투광률이 20~30%수준으로 저하됨

구분	평상 시	황사 시기
투광률(%)	57.6	50.0

출처:  농촌진흥청 국립원예특작과학원

【가축에 대한 영향】

○ 황사로 인해 가축의 호흡기 질병(기관지염, 폐렴 등)이 유발될 수 있음

○ 황사발원지로부터 각종 바이러스와 병원체가 황사를 통해서 이동할 수 있음(공기 전파로 대표적인 것이 구제역을 들 수 있음)

황사피해 최소화 대책

【황사 발생 전】

○ 기상청의 황사예보와 대책 방송을 지속적으로 모니터링

○ 비닐하우스 등을 세척할 물을 확보하고 급수시설 고장유무 점검

○ 비닐하우스와 축사의 출입문과 환기창을 점검

○ 야외에 있는 건초, 볏짚 등은 비닐이나 천막 등으로 덮음

【황사 발생 시】

○ 노약자, 어린이, 호흡기 질환이 있는 사람은 외출을 자제

○ 운동장이나 방목장에 있는 가축을 축사 안으로 이동시킴

○ 비닐하우스와 축사 등의 출입문과 환기창을 닫아 외부 공기와의 접촉을 최소화하고 축사 출입 시 철저한 개인소독을 실시

○ 시설 원예작물 재배의 경우 황사로 인해 일조가 부족한 경우 인공조명을 이용해 광을 보충

【황사 발생 후】

<시설하우스 단지>

○ 시설피복재에 부착된 황사는 동력분무기 등을 이용하여 세척 실시

* 비닐하우스의 세척 방법별 투광률 비교

- 분수호스 5%증가, 동력 분무기 8%증가, 손 세척은 12%증가

○ 효과적인 세척방법

- (비닐하우스) 수용성세제를 0.5%정도로 희석하여 분무 세척 후 맑은 물로 2차 세척

- (유리온실) 옥살산(oxalic acid) 4% 용액을 이슬이나 강우 시 분무 후 3일 뒤에 물로 세척

	⇒
<황사가 쌓인 하우스>		<황사 세척 제거>

<축산단지>

○ 축사의 경우 황사가 심하게 발생한 경우, 가능하면 소독하고, 방목장의 사료통과 가축이 접촉하는 기구도 세척 또는 소독을 실시

○ 가축이 황사에 노출되었을 때에는 부드러운 솔로 털어 낸 후에 몸체를 물로 씻어내고 구연산 소독제 등으로 분무소독을 실시. 단, 기온이 낮을 때에는 보온관리에도 주의

○ 황사가 끝난 후 1~2주일 동안은 가축의 이상 유무를 유심히 살피고 가축에 이상증상을 발견할 경우에는 즉시 방역기관에 신고

<황사에 의한 호흡기 이상 증상 (코흘림, 침흘림)>

3	저온 및 서리 대비 기술대책

벼농사

○ 땅심이 낮은 논은 특성에 알맞도록 객토, 유기물 및 토양개량제, 깊이갈이, 배수개선 등을 실시함

- 토양검정을 통해 유기물 함량이 2.5% 이하의 논에는 볏짚을 10a당 400~600㎏ 정도 시용함

- 볏짚을 거두어들인 농가는 퇴․구비를 넣고 18cm 이상 깊이갈이함

밭작물(맥류)

○ 습해를 받은 포장, 늦게 파종한 지역은 저온에 견디는 힘이 약해지게 되므로 배수로 정비를 실시함

- 배수로는 끝머리를 터서 막힌 곳이 없도록 하고 논 밖의 배출구와 연결되도록 정비함

- 생육재생기에 겉보리의 동해온도는 –5∼15℃이며 생육정도와 품종에 따라서 차이가 있음

<맥류 종류별 생육 재생기 동해온도>

맥류 종류	3월	4월
겉보리	-5∼15℃	-4℃
쌀보리	-4∼12℃	-3℃
맥주보리	-3∼10℃	-2℃

축  산

○ 어린가축의 설사 및 호흡기질병 예방을 위한 축사보온 관리와 외부 찬 공기가 직접 송아지 몸에 닿지 않도록 방풍시설 점검

○ 배수가 불량한 사료작물 포장 배수구 설치

○ 우사 바닥의 깔짚을 자주 교체하여 쾌적한 환경을 만들어 주고, 유해가스가 밖으로 빠져 나가도록 적절한 환기를 해줌

과  수

【피해 받기 쉬운 과원】

○ 서리 발생은 대체적으로 낮 기온이 낮고, 오후 6시 기온이 10℃, 오후 9시 기온이 4℃ 이하로 하늘이 말고 바람이 없을 때 발생함

○ 과원은 산지로부터 냉기류의 유입이 많은 곡간지역, 평지 사방이 산지로 둘러싸인 분지지역, 산간지로 표고 250m 이상 되는 곡간평지의 과원일 경우

○ 지형은 이동성 고기압이 자주 통과하는 지역, 내륙기상으로 기온의 변화가 심한 지역, 사방이 산지로 둘러싸인 분지에서 피해를 받음

【피해 현상】

○ 일반적으로 잎보다는 꽃이나 어린과실이 피해를 받기 쉽고, 화기 중에서는 배주(암술과 수술이 수정한 뒤 종자가 되는 기관)가 저온에 약함

○ 화기발육 초기단계에서 피해를 받으면 꽃잎이 열리지 않거나, 열려도 암수술 발육이 매우 나쁘고, 갈변되어 꽃자루가 짧아짐

○ 개화기 전후로 피해를 입으면 암술머리와 배주가 흑변되고, 심한 경우 개화하지 못하고, 고사 하거나 개화 하더라도 결실되지 않고, 수정이 되어도 과경이 굴곡되며 기형과가 되어 조기 낙과됨

○ 잎에 나타나는 피해 증상으로는 잎이 오그라들거나 어린잎은 물에 삶은 것처럼 되어 검게 마르고, 가지는 목질부가 갈변되기도 함

○ 꽃이 떨어진후 피해가 심하면 어린 과실이 흑갈색으로 변하고, 1~2주 후에 낙과됨

【피해 예방 사전 대책】

○ 방상휀에 의한 송풍법(送風法)

<방상휀>

- 철제 파이프 위에 설치된 전동 모터에 날개를 부착되어 온도가 내려갈 때 모터를 가동시켜 송풍시키는 방법

- 작동온도는 발아 직전에는 2℃ 전후, 개화기 이후에는 3℃ 정도에서 설정하고 여러 대가 동시에 가동되지 않도록 제어기에서 5~10초 간격을 둠

- 가동 정지온도는 해가 뜬 이후 온도의 급격한 변화를 방지하기 위해 설정온도 보다 2℃ 정도 높게 하여 줌

<미세살수장치>

○ 물뿌려주기

- 스프링클러로 물을 뿌려 얼음으로 변할 때 나오는 열을 이용하는 방법

- 과원내 온도가 1~2℃되면 살수시스템을 가동하고 일출 이후에 중단

* 기온이 빙점일 때 살수를 중지하면 나무온도가 기온보다 낮아 피해가 크게 될 가능성이 있으므로 중단되지 않도록 충분한 물량이 확보되어야 함

○ 연소법(燃燒法)

- 톱밥, 왕겨 등을 태워서 과원내 기온을 높여주는 방법

- 10a당 점화수는 20개 정도로 하고 통의 배치는 과원 주위에는 많이, 안쪽에는 드물게 배치하여 과원 내부 온도가 고루 올라가도록 함

* 산불 및 인근 과수가 불에 데지 않도록 특별히 주의해야 함

【피해 과원 사후관리】

○ 피해 과원관리를 소홀히 할 경우 다음해 개화에도 영향을 미치게 되므로 적과, 병해충관리 등의 재배관리를 철저히 함

○ 결실량 확보를 위해 중심화가 피해를 입은 경우 피해상황을 잘 확인하고 곁꽃눈을 선택하여 인공수분을 실시하고, 수관 상부의 꽃들은 피해를 비교적 적게 받으므로 정성을 기울여 수분작업을 실시함

○ 열매솎기는 착과가 끝난 후에 하고 마무리 열매솎기도 기형과 등의 장해가 뚜렷이 확인되는 시기에 실시함

○ 잎에 피해가 심할 경우 착과량을 줄여주고, 낙화 후 요소 엽면시비로 잎의 활력과 수세회복을 위하여 관리함

과수 결실량 확보

【결실 장해 요인】

○ 기상적 요인

- 개화기 온도가 낮으면 개약, 화분발아, 화분관 신장 등이 지연되어 결실률이 떨어지고, 휴면기 저온이나 서리피해 등에 의해서도 화기의 동사 또는 발육이상에 의해 결실 불량이 나타남

- 개화기에 15℃ 이하의 저온, 강풍, 강우 등은 방화곤충의 활동을 방해하여 충분한 수분이 되지 않아 결실이 불량

○ 재배적 요인

- 수분수가 없거나 불합리하게 재식되었을 경우

- 개화기 중 약제 살포로 방화곤충을 직접 죽게 하거나 냄새에 의해 기피하는 경우

- 개화기 약제를 살포할 경우 화분발아, 화분관 신장을 억제하고 암술 등 화기를 손상시켜 결실을 불량하게 할 수 있으므로 주의

【결실량 확보 방법】

○ 방화곤충 이용

- 머리뿔가위벌 방사

· 머리뿔가위벌은 자연 상태에서는 4월 상순~6월 중순에 활동하며, 나머지 기간은 벌통(대롱) 속에서 생활 함

· 방화곤충을 이용할 때에는, 고치를 5℃의 냉장실에 보관하다가 개화 7~10일 전에 방사통에 넣어 사과원에 배치

< 머리뿔가위벌이 사과결실 및 품질에 미치는 영향>

(사과시험장)

구 분	머리뿔가위벌 방사구	자연방임구
결 실 률(%) 평균 과중(g) 종 자 수(개) 기형과율(%)	70.6 300 7.8 15.8	22.9 252 4.8 30.6

※ 결실률 : 중심과 결실률

※ 방화곤충은 15℃ 이하의 저온, 강풍, 강우 등은 활동을 방해하므로 유의함

○ 인공수분 실시

- 인공수분 적기는 개화 후 빠를수록 좋으나 사과의 경우 중심화가 70~80% 개화한 직후가 적기이며, 배의 경우에는 꽃이 40~80% 피었을 때가 적기임

- 1일 중 수분시각은 오전 8시부터 오후까지 가능하지만, 화분발아 및 화분관 신장은 20~25℃가 적당하므로, 오전 10시부터 오후 3~4시까지가 화분발아 및 신장에 가장 효과적임

- 기상 조건이 좋지 않을때(건조, 바람 등)에는 암술의 수명이 짧아지므로, 주두에 이슬이 사라진 후부터 오후 늦게까지 실시함

○ 고온 건조시 결실률 향상법

- 고온건조한 기상이 지속될 때 지표면에 물을 뿌려주면 암술의 수정 가능기간이 연장되어 결실률을 높일 수 있음

- 물주기 방법은 오전 11시부터 오후 3시 사이에 10a당 4~6톤 (1일)의 물을 2회 나누어 지표면에 뿌려주되 과수원에 설치된 관수시설을 이용하는 것이 좋고, 관수시설이 없으면 분사호스를 이용할 수도 있으며 스프링쿨러를 이용한 지표살수가 효과적임

【 살수시 주의사항 】

☞ 개화된 꽃이 물에 젖게 되면 주두의 분비액 농도가 희석되어 꽃가루 부착능력이 나빠질 수 있음

☞ 특히 인공수분 후에 수관에 살수를 하면 주두에 묻은 화분이 소실되므로 꽃에 물이 닿지 않도록 주의하여야 함

4	가뭄 대비 작물별 관리요령

가	밭작물

맥  류

○ 봄철 가뭄

- 제초를 겸한 겉흙을 긁어 주어 수분 증발 억제

- 가뭄이 심할 경우 물대기가 가능한 줄뿌림 포장은 물을 흘러대고 휴립광산파 포장은 배수구에만 물을 대준후 바로 빼주어 습해방지

- 이동식 스프링클러 이용으로 용수와 관수 노력 절감

<봄 가뭄 발생시 보리밭 관수처리 효과(’99～2000, 영시)>

- 줄기의 신장효과

- 이삭수의 증가 효과

※ 관수시 유의사항 : 배수로의 90% 높이까지 관수한 후 논 전면에 충분히 물이 스며 든 다음에 즉시 배수

콩, 고구마, 참깨, 땅콩

○ 파종전 대책

- 토양수분이 적습포장(60% 이상)은 적기내에 파종

- 토양수분이 건조한 포장(40% 미만)은 강우후 파종

- 만파시는 적기 파종시보다 20~30% 증량 파종

- 수분증발 억제를 위한 피복재배지도

- 파종 한계기 이후 대파작물 파종

○ 파종후 대책

- 물대기 가능지역은 헛골에 물대기 실시

- 관수 불가능지는 산야초 및 비닐 피복으로 수분 증발억제

- 김매기를 겸한 표토천경 및 배토로 수분흡수 경합 완화

- 결주 보식용 예비묘판 설치

마늘, 양파

- 관수 가능포장은 구 비대기에 10일 간격 관수

<마늘 구 비대기 관수 효과>

(’79. 원시)

처 리	수 량(kg/10a)	지 수(%)
무 관 수	446	100
4월 관수	599	134
4∼5월 관수	901	202
4∼6월 관수	990	222

<양파 구 비대기 관수 효과>

(’79. 원시)

처 리	수 량(kg/10a)	지 수(%)
무 관 수	3,443	100
10일 간격 30mm 관수	4,855	141
10일 간격 40mm 관수	5,203	151

- 관수 불가능지역은 천경 실시후 이랑 유기물피복(절단볏짚, 퇴비, 왕겨 등)

- 가뭄우려지역은 비닐피복 재배

· 가뭄시 스프링클러를 가동하여 물뿌리기 실시

· 추비는 물비료로 시용

고  추

○ 육묘중인 고추묘 관리

- 관수 가능한 포장에 육묘상 설치

- 가뭄으로 아주심기가 늦어질 경우 폿트 간격을 넓혀 주고 물주기를 제한하여 생육 조절(아주심기에 알맞은 잎 수 : 10~13매)

- 생육기간이 연장되어 생육이 불량한 묘는 요소 0.2％액을 5~7일 간격으로 엽면시비하여 모 노화 방지

○ 정식 포장 관리

- 정식전 점적관수 시설을 설치하여 관수

- 관수 가능 포장은 5~7일 간격으로 관수

- 비닐피복 재배로 토양수분 증발 억제

- 경사지는 분무기 노즐을 빼고 호스로 고추 포기에 관주

(주당 0.5~1.0ℓ정도 관주)

- 관수가 불가능한 포장은 이동식 스프링클러 시설 설치 관수

- 생육 불량 포장 요소 0.2％액 엽면시비

- 한발시는 진딧물 등 충해 방제로 바이러스 감염 예방

- 가뭄시 석회 결핍증 발생우려 : 염화칼슘 0.3%액 엽면 살포

＜관수량과 수량＞

(’82. 원시)

구 분	적 습	약 간 건 조	건 조
관 수 회 수(회) 관 수 량(㎜) 수 량(ｇ/주) 수 량 지 수(％)	12 197 632 100	10 193 593 94	4 117 234 37

봄 무 · 배추

○ 육묘중인 배추

- 하우스내 또는 관수 가능한 포장에 육묘상 설치

· 관수 가능한 묘상은 5~7일 간격으로 오전 중에 관수

- 본포에 아주심기가 늦어질 경우 폿트 간격을 넓혀 주고 물주기를 제한하여 생육 조절

- 잎색이 연하고 생육이 불량한 묘는 요소 0.2％액 엽면 살포

○ 본포 정식 및 관리

[배추]

- 비닐피복재배로 토양수분 증발 억제

- 정식시 정식 구덩이 관수후 정식

- 건조시에는 무게 감소 및 석회 결핍 발생

[무]

- 무 줄뿌림시는 평이랑으로 파종하되 파종량을 늘려 파종

- 관수 불가능한 포장은 이동식 스프링클러 설치 후 관수

- 김매기를 겸하여 겉흙을 긁어 주고 고랑 피복으로 수분증발 억제

- 진딧물 사전 방제

<토양수분과 봄배추 생장과의 관계＞

약 간 과 습		적 습		건 조
포기무게	석회결핍비율	포기무게	석회결핍비율	포기무게	석회결핍비율
3.08㎏	37.5％	4.48	18.8	1.52	27.8

과채류 (수박, 참외)

○ 육묘중인 과채류 관리

- 관수 가능한 포장에 육묘상 설치

- 가뭄으로 아주심기가 늦어질 경우 폿트 간격을 넓혀 주고 물주기를 제한하여 생육 조절(아주심기 알맞은 잎 수 4~5매)

- 생육기간이 연장되어 생육이 불량한 묘는 요소 0.2％액을 5~7일 간격으로 엽면시비하여 묘 노화 방지

○ 본포정식 및 관리

- 정식후에는 충분하게 물을 주고 일시적으로 햇빛을 가려줌

- 점적관수시설 이용 물주기

· 관수 불가능포장은 이동식 스프링클러 시설설치

· 물댈 수 없는 밭은 6~10일 간격으로 분무기 노즐을 빼고 포기당 0.5~1ℓ정도 물을 대줌

- 비닐, 짚, 풀 등을 덮어 수분증발 억제

- 가뭄으로 생육이 불량한 밭은 요소 0.2％액을 4~5일 간격으로 2~3회 잎에 뿌려 줌

- 볏짚이나 풀 등으로 열매를 덮어 줌

- 해충(진딧물, 가루이, 총체벌레 등) 사전 방제

- 순멎이 현상, 변형과, 열과, 등 생리장해 사전 방지

고냉지 무·배추

○ 육묘중인 배추

- 배추는 물주기가 가능한 포장에 묘상 설치

(준고냉지는 육묘시 방충망터널 설치로 바이러스 예방)

- 가뭄으로 아주심기가 늦어질 경우 폿트 간격을 넓혀 주고 물주기를 제한하여 생육 조절(아주심기 한계 본엽 8~9매)

- 잎 색이 연하며 생육이 불량한 묘는 요소 0.2％액을 2~3회 잎에 뿌림

- 웃자라는 경우 칼슘 0.2％액을 2~3회 잎에 뿌려줌

- 진딧물, 배추흰나비 등 병해충방제

○ 무

- 순별 분산 파종실시

- 무는 평이랑 파종하되 파종량을 늘려 파종(10ａ당 1→1.2ℓ정도 파종)

- 비온 후 일시 파종을 억제하고 분산 파종

○ 본포관리

- 비닐 저수장을 설치하여 가뭄 대비

- 아주 심을 때는 물을 주고 심은 다음에는 비닐, 짚, 풀 등을 덮어 줌

- 김매기를 겸하여 겉흙을 얕게 긁어주고 풀, 짚 등을 덮어 주어 토양수분 증발 억제

- 고랑피복, 망사재배로 토양수분 증발 억제

- 물주기가 가능한 밭은 5~7일 간격으로 물주기 하되, 경사지는 분무기의 노즐을 빼고 물주기

· 관수 불가능 포장은 이동식 스프링클러 시설 설치 후 물주기

나	과 수

수분증발 및 소모방지

○ 신규 묘목이나 유목은 관수후 뿌리가 분포된 지면을 비닐로 덮고 두껍게 복토

○ 잡초제거후 얕이 갈이 및 불필요한 도장지 제거

○ 나무 뿌리가 분포된 부분의 지면에 퇴비, 짚, 풀, 비닐 등을 깔아주기

○ 조기 꽃봉오리 및 열매솎기로 과일간의 양수분 소모 및 흡수 경쟁방지, 불량과 수시 적과

물주기

○ 수원을 개발하여 최대한 물주기(20~30M/T/10ａ)

○ 물주기는 7~15일간 30㎜정도의 강우가 없을 때 시작하고 일단 물주기를 시작하면 일정한 간격을 지켜서 계속 실시

○ 개화기 고온․건조시 살수처리로 착과율 향상(2000 원예연,  나주배연)

- 착과율(공시품종: 행수) : 지표살수 146%, 수관살수 122, 무살수 100

＜과수원 1회 관수량 및 관수간격＞

토 양	관 수 량	관 수 간 격
사 질 양 질 점 질	20㎜ 30〃 35〃	4 일 7 〃 9 〃

- 비닐 공대 이용 관수

· 비닐 공대에 물을 담고 나무가지 등에 고정 시킨후 바늘구멍을 내어 점적관수 대용

○ 과수원의 물주기는 물 소비량이 적고 노력이 절감되는 토양수분감응센서 이용 자동관수 실시

＜배 과수원 관수량 절감효과＞

(’95 원예연)

관수제어방식	관수량(㎥/㏊/월)	총관수량(㎥/㏊/년)	관수시물값(원/㏊)
토양수분감응센서 관행(관수시간조절)	46 62	184 248	58,880 (74%) 79,360 (100%)

시 비

○ 가뭄으로 양분흡수가 잘 안되어 생육이 불량한 때는 요소 0.3%액을 잎에 뿌려주고 포도원이나 사과 유목원에서는 붕소 0.2%액 엽면 살포

병해충 방제

○ 각종 병해충 방제를 철저히 하되 특히 가물 때에는 진딧물, 응애, 잎말이나방 등의 발생이 많으므로 중점 방제

기 타

○ 과실 햇볕 데임, 수분 증발 및 소모 방지

○ 가능한 한 살균제는 석회보르도액 사용

○ 염화칼슘 0.3~0.4%액을 잎과 열매에 살포

○ 감귤은 물 20ℓ당 칼카본수화제 400ｇ살포

다	축 산

가축관리

○ 축사온도 상승 억제

- 환기창이나 통풍창을 이용하여 항상 시원한 바람이 축사내로 들어오도록 조치

- 태양열을 차단하는 각종 시설, 즉 천정이나 벽의 단열재 부착으로 복사열 상승 방지

○ 가축분뇨의 효율적인 처리로 유해가스 발생 및 파리․모기 등 해충 발생 억제

○ 충분한 양의 깨끗하고 시원한 물 공급원 확보

- 상수도, 지하관정 등

○ 소금, 비타민 등 첨가제를 충분히 확보

○ 축사와 운동장에 물뿌리개 시설 및 그늘막 설치

○ 축사 및 분뇨 처리시설 등에 대한 정기적 소독 실시

○ 방역 프로그램에 따른 예방접종 실시

초지 및 사료작물

○ 충분한 양의 물 공급원 확보

- 작물별 수분요구량

구분	화본과 목초	알팔파	클러버	옥수수
건물1kg 생산에 필요한 수분량(ℓ)	861	813	793	368

○ 관  수

- 액비 등을 이용한 목초 관수(1일 20mm) 실시로 건물 생산량 증대

- 담근먹이용 옥수수 개화기 관수 실시

- 아침, 저녁 스프링클러에 의한 살수 실시

- 관수시는 며칠간 충분한 관수 실시

○ 예취관리

- 가뭄시 토양의 수분증발 억제를 위하여 목초 초장을 20~30cm 정도까지 유지

- 고온 한발시에는 목초예취 높이(10cm) 조절로 재생촉진

- 방목일수 단축(1~3일) 및 방목 금지로 하고현상과 잡초발생 억제

- 예취후 질소 및 칼리질 비료 시용 억제

- 건조기 수수류의 과도한 예취억제(14~15cm)에 의한 생육장애 경감

5	일조부족 대비 작물별 기술지도 대책

가	오 이

피해발생 여건

○ 오이 시설재배 시 잦은 강우 등 흐린 날씨가 장기간 지속될 때와 겨울철 온도유지를 위하여 2-3중의 지나친 필름 피복은 광합성의 생성을 저하시켜 작물에 피해가 발생함

- 오이의 광포화점(光飽和點)은 40~45klux, 광보상점은 1klux 정도로 비교적 약한 광에서도 생육이 잘 되는 편이나 수확이 계속적으로 이루어지므로 햇빛부족은 품질과 수량에 큰 영향을 미침

- 저온기 시설재배나 밀식재배의 경우 햇빛이 너무 약하면 과실 자람이 늦고 곁가지(측지)의 발생이 감소하며, 기형과 발생이 증가함

	< 피해양상 >
◦ 잎, 줄기, 뿌리의 생장이 저조하고, 잎의 활력이 떨어짐 ◦ 광합성이 부족해 곡과, 유과(생리적 낙과) 등의 기형과 발생 증가 ◦ 광 부족, 과습으로 흰가루병, 잿빛곰팡이병 발생 증가

피해증상

<생장점 암꽃 착생에 의한 순멎이>	<오이 착과불량 및 기형과>

기술적 대책

【사전대책】

○ 시설내 광환경 적극적 개선 : 인공광 설치, 반사판 설치 등

- 인공광 시설 : 백열등, 고압나트륨등, 메탈핼라이드등

- 하우스 내부의 북쪽 면에 반사필름을 설치

<인공광 설치 : 나트륨등>	<반사판 설치>

○ 시설하우스 설치시 광환경 고려 및 적정시기에 피복재 교체

- 시설하우스 방향 : 단동하우스 동서방향, 연동하우스 남북방향

- 광투과율이 높은 피복자재를 선택 : PVC필름 > PE필름

- 피복재는 시간이 경과하면 투광율이 급속히 저하되므로 적정시기에 새 피복재로 교체해줌

- 피복재의 2중 피복은 광량을 40% 감소시키므로 지나친 다중피복을 피함

- 차광율에 따른 오이의 수량

차광율(%)	과 중 (g)	상품과율 (%)	조기수량 (㎏/10a)	총 수량 (㎏/10a)
무차광	142	79.5	6,968	9,190
30	126	74.1	5,584	7,849
50	122	73.5	4,476	6,331
70	117	68.7	2,771	5,886

○ 저일조에 대비한 경종적 대책

- 퇴비를 많이 넣고 깊이 갈아서 뿌리의 발달을 촉진시킴

- 재식간격을 넓게 하여 수광량 확보에 주력

- 정식시에는 가급적 어린묘를 심고 너무 이른 착과를 방지하여 건실한 생장을 유도

- 지온의 상승에 효과적인 투명필름을 이용하여 멀칭

【사후대책】

○ 하우스 피복재 물방을 제거로 광투과율 증대

- 하우스내의 온도를 높이거나 환기를 하여 물방울 제거

- 새벽에 하우스를 털어주어 물방울을 제거

○ 지온을 충분히 확보하여 잔뿌리의 발달을 촉진시킴

- 야간에 난방온도를 약간 높여 관리하며 오전 중에 하우스의 온도를 충분히 높인 후 환기

○ 곡과 등 기형과를 초기부터 바로 제거하여 적절한 착과 유도

○ 충분한 엽면적 확보를 위하여 지나친 적엽을 삼가며 착과된 과실 하위엽을 3매정도 확보

○ 적기에 웃거름을 주어 양분이 결핍되지 않도록 하며 지나친 고온 및 저온이 되지 않도록 하여 양분의 흡수를 촉진시킴

○ 햇빛이 강하고 광합성이 왕성한 시기에는 하우스내 온도를 다소 높여주고 흐린 날 또는 비가 계속 될 때에는 온도를 적온보다 약간 낮게 관리함

나	토마토

피해발생 여건

○ 봄, 여름철 장마기에 흐린 날이나 비오는 날이 지속되어 일조량 부족현상이 누적되고 저온이 지속적으로 며칠 경과함으로 작물의 피해가 발생, 특히 일조량이 부족하면 광 부족에 의한 광합성량이 저조하고 야간의 지온이 낮아 생육이 불량함

피해양상

○ 일조가 부족하면 잎과 줄기가 가늘어지며 동화양분 부족에 의해 과실 비대와 착색이 늦고 당도가 매우 낮음

○ 저온으로 인해서 개화가 지연되고 낙화도 유발되며 착과율이 떨어져 수량 감소와 기형과 발생을 초래함

○ 저온 과습으로 인해서 잎과 과실에 곰팡이병 발생이 심하고 시들음병과 역병 발생 우려 높음

피해증상

기술적 대책

【사전대책】

○ 광환경 개선을 위한 피복재선택과 보광시설 설치

- PO필름, 방적필름 등 광투과율이 높은 피복자재 피복

- 시설내 보광시설 설치 : 고압나트륨등, LED 등

○ 무가온 재배시 보온력 향상 및 국부난방 시설 준비

- 최소 난방을 위한 간이 온풍난방기 또는 전열난방기 준비

- 터널피복재 등 보온력 향상을 위한 시설내 보온시설

○ 시설내 온습도 조절과 관비시스템을 이용한 효율적인 양수분관리

- 천창 및 측창환기에 의한 주야간의 습도조절

- 자동관비시스템을 이용한 생육단계별 양수분 조절

○ 작물의 생육단계별 관리요령

- 착과기 : 화방당 3~4개 과실착과 유도(방울토마토 복수화방유도)

· 나투벌, 진동 등 수분촉진 및 토마토톤, 토마토란 등 이용 착과유도

- 과실비대기 : 광, 온도, 습도 등 지상부 및 양분, 수분 등 지하부관리

· 적엽, 인공광 보강, 양분 및 수분관리를 위한 관비재배시설 설치

· 야간에는 간이 온풍난방기 등을 이용 야간온도를 높여 습도를 낮춤(무가온재배)

- 수확기 : 관수량조절 및 수광량확보에 의한 착색유도 및 당도증진

【사후대책】

○ 광환경 개선을 위한 시설내 보광과 투광 및 반사광이용 기술

- 시설내 보광시설 설치 : 고압나트륨등, LED 등

- 시설내 광환경 개선 : 알루미늄 반사판, 반사필름 설치 및 피복재 세척 등

○ 수광량 및 광합성 증대대책

- 재식밀도 낮춤, 노화잎 제거, 그늘을 만드는 잎을 적엽, 화방당 착과수 낮춤, 시설표면의 이슬 제거

- 적절한 온도관리 및 이산화탄소 시용으로 광합성 증대

○ 저온기 습도 관리 대책

- 주간에 적극적으로 환기를 실시하고 야간에 온도를 다소 높게 관리

- 관수량을 줄이고 적엽을 하여 햇빛이 잘 들도록 함

- 오후 늦게 관수하지 말고 흐린 날은 관수를 일찍 중단

- 시설 내 공기를 유동시켜서 식물체를 말림

- 무가온재배시 야간에는 간이 온풍난방기 등을 이용 야간온도를 높여 습도를 낮춤

○ 착과증진 방법

- 자가수정 작물로 화방을 진동시키면 수분이 촉진됨

· 식물체를 진동기나 막대기로 흔들어 줌

- 토마토톤, 토마토란 등 착과제를 이용하여 착과촉진

· 효과 : 착과 및 비대촉진, 수확기 단축

· 처리시기 : 오전 중(체내 수분 함량이 많을 때 효과적)

· 농도 : 토마토톤 : 50~100배 희석, 토마토란 : 700~1,000배 희석

○ 이상기온이 장기간 지속될 경우 대책

- 고단(5화방 이상) 재배시는 기형과 등을 제거하고 상위 화방에서 다시 개화 및 착과유도

- 저단(4화방 이하) 재배시에는 적심을 적극적으로 수행하여 착과된 과실의 비대를 촉진시킴

- 일조부족으로 잎의 노화가 많으면 노화엽을 제거한 후 질소를 엽면시비(3일 간격)함

○ 저단재배 : 기상이상으로 재포기간(정식~수확기)이 짧은 경우

- 저단(2단) 밀식재배(계절별 작부 계획)

작 형	파 종	정 식	개화시기	수 확 시 기	비 고
봄재배 여름재배 가을재배	1월 상순 6월 상순 8월 상순	3월 중순 7월 중순 9월 중순	4월 상순 8월 상순 9월 하순	5월 중순~6월 상순 8월 하순~9월 하순 11월 중순~12월 하순	육묘기 가온 육묘기 고온 정식후 가온

* 재식거리 : 봄, 가을재배 70×15cm(10.5주/m2), 여름재배 70×20cm(7.1주/ m2)

【참고자료】

약광기 토마토 재배 시 보광효과 및 방법

3000㎡(900평)정도의 토마토 시설재배 농가가 9월말에 정식하여 2월말까지 6단 적심 재배하여 수확하는 겨울재배 시에 일몰 후에 400W 고압나트륨등 150개를 시설내 2.5m 높이에 설치하고 광원에서 수직 거리 1.5m 거리에서 약 50umol m-2 s-1 광량으로 일몰 후 약 4시간 동안 보광하면, 수량이 30%, 당도가 0.1 oBx 증가하여 경제성 분석결과, 농가수익성이 인정되었음.

주요연구결과 (‘06~‘07)

<보광처리에 따른 주당 과실 수량 및 품질 (‘06)>

처리	수량			품질
	상품과수 (개/주)	상품과중 (kg/주)	수량지수	당도 (oBx)	적정산도 (%)	당산비
고압나트륨등보광	23.3	5.85	130	5.39	0.80	6.74
무처리	18.3	4.49	100	5.48	0.76	7.21

※ 품종 : 서건, 정식 : 9.28, 6단재배, 보광기간 : 100일 (11.19~2.28)

<보광에 의한 야간 기온 및 광합성 증가>

※ 광합성 측정시간 : 18시 53분, 측정시 광량 : 50 umol m-2s-1

<경제성 분석>

손실적 요소 (B)			이익적 요소(A)
구분	내역	10a당 금액(원)	구분	내역	10a당 금액(원)
전구 및 안전기 -감가삼각비 -수리보수비 -고정자본이자 전기공사비 -감가상각비 -수리보수비 -고정자본이자 전기증설 -감가상각비 -고정자본이자 전기요금 수확,선별, 포장노력비 포장자재비	=(9,500+7,500+14,000)*50/5 =(9,500+7,500+14,000)*50*0.05 =(9,500+7,500+14,000)*50/2*0.05 =3,000,000/10 =3,000,000*0.01 =3,000,000/2*0.05 =20*100,000/20 =20*100,000/2*0.05 =81,720월*3.33개월 =(114.9+58.4)/9,017*2,732*6,381 =2,732/10*650	310,000 77,500 38,750 300,000 30,000 75,000 100,000 50,000 272,127 335,047 177,580	증수	=9,017*0.303*1,864	5,092,729
계		1,766,004			5,092,729
효과	3,326,725 (B-A)

※ 수량 기준 : 9,017 kg/10a (‘06 촉성작형 전국 토마토 표준 수량)

가격 기준 : 가락동시장 (‘06.12~‘07.03) 10kg 상자 상품(70%)과 중품(30%)의 수취가격(가중평균가격×0.89) 기준

<개발기술의 활용방법>

가. 겨울철 촉성작형 (9월 정식~이듬해 3월)으로 시설 토마토를 6단 재배 할 경우, 측고가 2.5m 이상이며 면적이 900평 이상의 연동형 시설에서 활용 가능함.

나. 한국전력공사에 농업용전기(을) 기준으로 수전계약을 한 후, 한전에서 수전설비를 설비해주면, 전기설치업자에게 용역을 주어 용량에 맞도록 전선을 설치하여 하우스에 인입하고 전기콘트롤 박스와 전선 및 전등을 설치함.

다. 1-2W형 하우스의 경우, 전등갓이 있는 400W 고압나트륨등을 300평 기준으로 50개를 높이 2.5m, 설치 간격은 하우스 폭 방향으로는 3.5m 간격, 하우스 길이 방향으로는 5.55m 간격으로 설치하여(그림 2 참조), 보광등으로부터 수직으로 1.5m 거리에서 광량이 50 umol m-2s-1 (조도 약 4,100 lux)가 되는 지를 확인하고, 타이머를 이용하여 일몰 후 4시간 정도를 보광함.

라. 주의 할 점은 보광시간 동안에는 난방기를 이용하여 하우스내 온도를 18℃ 정도로 유지하여 광합성과 동화산물의 전류를 촉진해주어야 함.

마. 화재나 전기안전에 주의하고 화재보험에 가입하는 것을 권장함.

<1-2W형 하우스에 보광등 배치 평면도 (예시)>

다	수 박

피해발생 여건

○ 기상여건 : 일조시간이 적고 저온동반시 다발생

< 생육단계별 피해 현황 >

생육 단계	정식~덩굴신장	개화~착과기	과실비대기
피해 사항	생육부진	착과불량․지연	초기비대 불량
피해비율(%)	45	25	30

* 2010. 3월 경남 의령군의 피해 추정치임

○ 암․수꽃의 소질 저하로 착과지연(10~15일), 기형과 발생 및 착과절위 상승

○ 잎과 줄기가 무성해지고 착과불량, 광합성 부진으로 식물체가 웃자라고 과실 비대 지연

○ 뿌리활력 저하로 양수분 흡수저해 및 생육 저조(저온)

○ 덩굴마름병, 잿빛곰팡이병 등 발생이 심하여 작물체 고사(습해)

피해증상

< 착과불량 >	< 기형과 발생 >	< 착과지연 및 과번무 >

기술적 대책

【일조부족 대책】

○ 시설내 보광시설 설치 : 고압나트륨등(4만lux 이상)

○ 시설내 광환경 개선 : 피복재 교환, 피복재 세척, 반사판 설치

○ 하우스내 공기중 습도조절로 피복재 물방울제거

○ 적절한 온도관리 및 이산화탄소 시용으로 광합성 증대

< 수박 보광 재배(백열등) >	< 보온터널 내 가온열선 설치 >

【단계별 포장관리】

< 정식단계 >

○ 하우스 주변 배수로를 깊게 파서 철저한 배수실시

○ 지온상승을 통한 뿌리활착 촉진을 위해 정식 10일전 비닐 피복 실시

○ 병해충 피해가 없고 지상부와 지하부의 발달이 균형이 맞는 모종 선택

○ 정식 시 최저지온이 15℃이상 되게 하고, 맑은 날 오전 중에 정식

○ 정식 후에는 즉시 하우스나 터널을 밀폐하여 보온에 유의

○ 착과 및 과실 비대가 극히 불량한 포장 재 정식 실시 등

< 깊은 배수구 정비(선도농가) >	< 낮은 배수구(배수불량) >

< 생육 및 수확단계 >

○ 착과기 : 착과 증진제(풀메트 등) 이용 안정적인 착과유도

- 병 발생이 심하거나 착과율이 저조한 포장은 철거 후 재 정식

○ 생육기 : 제4종(미량요소) 복비 엽면시비 및 질소비료 시용

- 주야간 온도관리, 주간 환기로 수꽃 개화촉진 및 저장

- 원줄기를 약 50cm 남기고 적심하여 측지를 재유인

- 잦은 강우로 과습 조건인 경우는 수화제 대신 훈연제로 방해충 방제

- 착과 후 과실비대기 적정 수분관리로 급성시들음증 방지 등

○ 수확기 : 수확전(25일전) 조기 단수 및 충분한 환기

【기상이 호전될 때 예상되는 상황】

○ 강한 햇볕으로 뿌리의 기능이 약화된 식물체의 시듦 현상 발생 우려

* 적정 토양수분 유지, 필요시 차광망 설치 등

○ 하우스 내부를 건조하게 유지시켜 수꽃 개화 및 꽃가루 확보

○ 4월 이후 주야간 온도차가 높아지지 않도록 주간환기 및 야간 보온관리 철저 등

	현 단계에서 극복이 곤란할 경우
◦ 착과 및 과실 비대가 극히 불량하여 회복이 어려운 포장은 조기에 재정식 ◦ 수박 재정식 후 1차 수정시기에 착과시켜 조기출하 유도 ◦ 재정식하기 전 재배포장 청결로 다음 작물 병해 감염 방지 ◦ 과습 조건에서는 훈연제 이용으로 병해방제 ◦ 시설내 과습 방지로 수꽃가루 활성화 및 수정벌 이용 수분수정 촉진

착과율 향상을 위한 기술지도

착과요령

○ 착과를 시키기 어려운 조건

- 저온, 일조부족, 다습, 과번무로 인하여 착과 및 과실비대 불량

○ 초세진단

- 개화당일 암꽃으로부터 줄기선단까지의 길이가 30∼60cm 정도가 적당

○ 초세가 강하여 착과가 어려울때 조치사항

- 교배전에 측지절단과 삽으로 뿌리 일부를 단근하여 일시적 초세조절

착과절위

○ 일반적으로 15∼20절 부근에 착생되는 3∼4번 암꽃에  착과

○ 저온건조, 일조부족 등으로 초세가 약한 경우는 착과절위를 약간 높여 초세를 회복시킨 다음 착과시킴

꽃가루의 발육과 착과

○ 저온이나 흐린 날이 계속되어 꽃가루 발생이 불량한 경우 착과증진제를 이용한 안정적 착과 유도를 하되 적정농도 처리가 중요함

<수박 착과보조제의 사용요령>

착과제명	적용대상	사용적기	물20ℓ당 사용약량	사용방법
풀메트 (KT-30)	착과증진	개화당일	1ℓ (50ppm)	인공수분후 과경부 도포
아디놀 (ADINOL)	착과증진	개화당일 ~개화 다음날	원액	인공교배후 과경부 도포(100과당 1㎖)
그로스 (티디아주론)	비대촉진 착과증진	개화당일	1ℓ (50ppm)	인공교배후 과경부 도포

라	멜 론

피해발생 여건

○ 멜론재배에서 겨울에서 봄 사이에 흐리거나 비오는 날이 많아 일조량이 부족하면 광 부족에 의한 광합성이 부진해지는 것은 물론 시설 내 열 축적 감소로 생육이 불량해지는 등 피해 발생

* 특히 무가온 보온재배하는 멜론은 저일조 시 터널 내 야간기온과 지온을 확보하지 못해 저온 및 과습 피해 까지 발생되어 피해가 가중됨

* 가온재배하는 멜론도 저일조 지속 시 시설 내 열 축적 미흡으로 난방연료소모 증가와 품질저하의 이중 피해 발생

	< 피해양상 >
◦ 식물체가 연약하고 웃자라며 착과율 저하, 수정 되더라도 기형과 발생 ◦ 동화산물 부족으로 과실의 비대 및 당 축적 감소 ◦ 저일조에 의한 야간 과습으로 덩굴마름병, 잿빛곰팡이병 다발 ◦ 향기가 적고 맛이 없으며 네트형성 및 색택이 불량

피해증상

<일조부족에 의한 잎 갈변>	<네트불량 및 기형과 발생>	<덩굴마름병 발생>

기술적 대책

【사전대책】

○ 무가온 보온재배 시설은 보온력이 우수한 터널피복재, 외면피복재 및 내부커튼재 이용

- 다겹보온덮개(12온스 이상) 등을 이용해 보온터널 피복

- 보온터널 피복작업을 자동화하여 수광량 증대 및 보온 향상

○ 적절한 토양수분 및 온습도 관리로 작물체 건전하게 유지

- 자동관수에 의한 생육단계별 적정 토양수분관리

· 15-20-15-30-50 kPa(생육초기-수정기-과실비대기-네트형성기-성숙기)

- 낮동안 천창이나 팬 이용 적정 환기로 고온 및 과습 억제

○ 시설 내 광선 유입 최대화 및 정식 전 충분한 지온 확보

- PO필름, 방적필름 등 광투과율이 높은 피복자재 피복

- 지온확보가 잘되도록 이랑을 가능한 한 남북방향으로 설치

- 정식 10일전에 하우스를 밀폐하고 비닐멀칭을 하여 충분한 지온확보

○ 기타 정식 전후 작물관리 요령

- 병해충 감염이 없고 뿌리발달이 좋으며 묘소질이 우수한 모종 선택

- 정식 후 관수는 지온 저하 및 토양 경화를 유발하므로 정식 전 충분히 관수

- 정식 시 최저지온이 18℃이상 되게 하고, 맑은 날 오전 중에 정식

【사후대책】

○ 주간에 천창과 측창을 이용한 환기 실시로 야간과습 억제

- 주간 기온이 낮더라도 과습을 막기 위해 천창 등으로 환기 실시

- 환기효율을 높이기 위해 천창과 측창환기를 병용하거나 팬 환기 실시

○ 장기적인 일조부족이 예상될 경우 보광장치 설치

- 광원은 전력소모가 적으면서 효율이 높은 3파장등 등을 이용

○ 일조부족이 지속될 시 시설 및 작물관리 요령

- 착과증진제(토마토톤, BA 등)를 사용하여 안정적인 착과 유도

- 수경재배 멜론은 양액농도를 높이고 공급량을 줄여 줌

- 미생물제, 근활력 촉진제 등의 관주처리로 생육촉진 도모

- 토양수분을 다소 낮게 관리하여 뿌리활력 증진 및 지온저하 방지

- 시설 내가 과습할 경우 수화제 대신 훈연제로 방해충 방제

- 착과 및 과실 비대가 극히 불량한 포장은 재정식 유도

마	딸 기

피해발생 여건

○ (사례) 2010년 1~2월의 저온과 2~3월의 일조량 부족으로 식물체의 생육 및 과실성숙이 지연되어 생산량이 크게 감소되었음

- 2~3월의 평균 수확 소요일수는 30~40일 정도이나 7일 이상 지연

- 2~3월의 딸기 생산량은 전년 대비 15~50% 까지 감소(강진군, 담양군)

○ 저온기의 일조부족 현상이 지속됨에 따라 식물체가 연약 도장하고 병해 및 생리장해 다발

- 동해 및 식물체의 연약도장으로 잿빛곰팡이병 및 흰가루병 다발

- 수정벌의 활동력 저하 등에 의한 수정불량으로 기형과 발생율 증가

- 광합성 능력의 저하에 따른 과실 당도 2~3 oBx 저하

	< 피해양상 >
◦ 광합성량 부족에 따라 성숙 및 비대가 지연되어 생산량 감소 ◦ 식물체의 연약 도장에 의한 병해(잿빛곰팡이병, 흰가루병) 다발 ◦ 수정벌의 활동능력 저하와 암술의 발육부진에 의한 기형과 다발

피해증상

<연약도장 및 런너발생>	<잿빛곰팡이병 발생>	<흰가루병 발생>

기술적 대책

【사전대책】

○ 시설의 현대화 및 기능성 자재의 이용으로 재배환경 개선

- PO 및 방적필름 등 광투과율이 높은 기능성 강화 필름 이용

- 시설내 보온력 강화를 위한 자재 설치 : 다겹보온시트 등

- 환기 및 공기유동팬 등의 설치로 시설내 다습 피해 예방

<시설 현대화 및 자동화>	<다겹보온커튼의 이용>	<환기 및 유동팬 설치>

○ 적정시비 및 토양수분 관리, 작물체의 초세관리기술 투입

- 토양검정에 의한 적정 시비량 결정

- 유기물의 시용량을 늘리고, 질소질 및 호르몬제의 과용을 회피

- 토양수분 함량에 따른 자동관수 및 관비 실시로 웃자람 방지

- 적과 및 액아 제거 등으로 수확기의 식물체 초세 유지

- 적절한 재식거리를 확보하여 수광량을 개선

<토양수분에 따른 관비>	<적과에 의한 상품성 증대>	<액아제거로 초세강화>

【사후대책】

○ 이병된 잎이나 과실은 조기에 제거하고 철저한 방제를 실시

- 잿빛곰팡이 등의 전염원을 차단하여 2차 피해를 예방

- 기형과가 다발한 화방은 제거하여 다음 화방의 착과를 유도

○ 잎따주기 및 적절한 환기 등으로 통기성을 확보

- 과습 방지를 위해 환기를 철저히 하고 유동팬 등을 병행

○ 장기적인 일조부족이 예상될 경우 작물관리 요령

- 적절한 착과관리로 후위 화방의 강건한 착과 및 개화를 유도

- 웃자람 방지를 위해 수분 및 양분 관리를 철저히 하고, 적온 유지

- 4월 이후 지속적 피해가 예상되면 수확을 중단하고 수박, 쪽파 등의 후작물로 대체

바	장 미

피해발생 여건

○ 겨울철~봄철 일조량의 부족으로 인해 시설재배 장미에 피해 발생

	< 피해양상 >
◦ 생육기간 동안의 저온과 잦은 강우로 인한 일조부족으로 생육이 지연됨 ◦ 개화소요일수가 평년대비 5~8일 정도 더 소요됨(평년 봄 55~60일) ◦ 일조부족으로 광합성이 부족하여 신초생장이 저해되는 로제트나 블라인드 증가 ◦ 일조부족에 의한 시설내 과습으로 흰가루병, 노균병, 잿빛곰팡이병 등 병발생 증가

피해증상

기술적 대책

【사전대책】

○ 수광 조건 향상 : 하우스 비닐교체, 유리온실 먼지제거 등

- 겨울철 일조부족에 대비하여 가을에 비닐을 교체해 주고 유리온실의 경우 유리를 청소하여 먼지 등에 의한 광의 차단을 최대한 방지

- 바닥 및 측면에 반사필름을 설치하여 광 이용 효율 증대

○ 일조부족 보상을 위한 보광처리

- 전등의 설치 : 400W 고압나트륨등(HPS등)을 최소한 4평당 1개씩 설치

- 처마의 높이가 높은 온실에서는 1,000Watt의 고압나트륩등(HPS등)을 사용

- 전체 면적에 균일하게 광을 공급하기 위해서는 지붕의 높이는 최소 3.6m가 적합함

- 지붕이 낮은 온실에서는 400~430Watt의 HPS등으로 설계하는 것을 추천

- 보광시 광도는 장미의 보상점인 3,000 Lux(3240 fc, 60 ㎛ol/m/sec)이상이 좋고 야간에 실시하는 것이 효과적임

- 보광시기는 10월부터 시작해서 3월 중순까지 처리

○ 절화장미보광처리 30일 후의 신초발생수 및 신초장

처리내용	신초수 (개/주)		신 초 장 (cm)	블라인드 비 율(%)
	10일 후	30일 후
무처리	4.6	4.1	55.9	38.7
보 광	6.6	4.7	57.4	19.7

○ 절화장미 수량과 절화품질에 미치는 보광효과

처리 내용	수 량 (본/10a)	절화장 (cm)	절화경경 (mm)	절화중량 (g)	엽 수 (매)
무처리	137,760	68.0	5.1	31.42	7.9
보 광	157,710	70.4	5.6	34.48	7.8

○ 주기적인 약제 방제에 의한 병 발생 방지 대처

- 흰가루병, 노균병, 잿빛곰팡이병 발생 방지를 위해서 환기 및 약제방제

【사후대책】

○ 일조부족으로 생장지연 및 생육부진의 경우에는 엽면시비 등으로 생육회복에 만전

○ 병 발생이 심한 경우에는 낙엽을 제거하여 병발생원을 제거

사	국 화

피해발생 여건

○ 겨울철~봄철 일조량의 부족으로 인해 시설재배 국화에 피해 발생

	< 피해양상 >
◦ 생장 지연으로 인해 전체 재배일수가 20일 이상 지연 ◦ 저일조에 의한 화뢰발달 및 착색불량, 품질저하 초래 ◦ 흐린 날씨로 인한 습도 상승으로 흰녹병 발생 증가

피해증상

< 국화의 흰녹병 피해증상 >

기술적 대책

【사전대책】

○ 수광 조건 향상 : 하우스 비닐교체, 유리온실 먼지제거 등

- 겨울철 일조부족에 대비하여 가을에 비닐 교체 또는 유리온실의 경우 청소를 통해 먼지 등을 제거함으로써 수광량 최대조건 조성

○ 일조부족 보상을 위한 보광처리 : 기설치된 전조시설 이용

- 전등 설치 : 50-100W 전구 1개/1.5㎡

- 전등 높이 : 식물체 상단에서 1-1.5m

- 보광 시기 : 일조부족한 날(강우, 흐린날)의 주간

○ 주기적인 약제 방제에 의한 병 발생 방지 대처

- 흰녹병 발생 방지를 위해서 환기 및 약제방제 철저

【사후대책】

○ 일조부족으로 생장지연 및 생육부진의 경우에는 엽면시비 등으로 생육회복에 만전

○ 흰녹병 발생이 심한 경우에는 수확 후 포장 잔해물을 깨끗이 제거

【참고자료】

국화 전조재배 시설 이용 보광처리

○ 국화 재배농가에는 백열등을 이용한 전조 시설이 있으므로 흐린날이나 비오는 날은 이 시설을 이용하여 낮에 보광한다.

* 전조재배 : 일장(日長) 시간을 인위적으로 조정하여 개화기 조절

* 보광재배 : 부족한 태양광을 인공광원으로 보충하여 작물생육 촉진

국화 흰녹병 원인·피해증상 및 방제법

< 원인  >

○ 흰녹병은 기상조건과 밀접한 관계가 있어 비가 자주오고 과습한 날이 많으면 심하게 발생하는 대표적인 병해임(흰녹병 병원균은 13∼22℃ 전후에서 발아, 전염이 가장 잘 되며, 대략 7-10일간의 잠복기간이 있음)

< 피해증상 >

○ 잎의 뒷면에 초기에는 흰색으로 융기한 점무늬로 나타나고, 진전되면 구형의 돌기 모양으로 변한다. 후에 돌기 형태는 담갈색으로 변하고, 돌기의 주위는 담황색을 띠게 된다. 병든 잎은 일찍 말라죽는다.

< 흰녹병 방제 방법 >

○ 흰녹병은 상대습도가 90%이상일 때 발병되므로 농약살포시 오전에 실시해서 물기가 빨리 마르도록 환기팬을 가동, 가능한 빨리 건조시킴

○ 흰녹병의 주 발병 시기는 4월~7월, 9월~10월로 주의를 기울여 관찰하고 발견 즉시 주기적으로 게통이 다른 약제를 잎 뒷면까지 고루 살포함

○ 흰녹병균은 낙엽이나 그루터기 등에 기생 잠복하므로 수확 후에는 포장 잔해물을 깨끗이 제거하여야 다음 작기 발병을 막음

<국화농가 전조 시설> < 국화의 흰녹병 피해증상 >

아	카네이션

피해발생 여건

○ 겨울철~봄철 일조량의 부족으로 인해 시설재배 카네이션에 피해 발생

	< 피해양상 >
◦ 생육기간 동안의 저온과 잦은 강우로 인한 일조부족으로 생육이 지연됨 ◦ 개화가 평년대비 10~20일 정도 늦어짐 (평년 어버이날) ◦ 일조부족에 의한 시설내 과습과 저온으로 녹병, 잎말이 증상 등 병 및 생리장해 발생 증가

피해증상

<녹병 증상>	<잎말이 증상>

기술적 대책

【사전대책】

○ 수광 조건 향상 : 하우스 비닐교체, 유리온실 먼지제거 등

- 겨울철 일조부족에 대비하여 가을에 비닐을 교체해 주고 유리온실의 경우

○ 일조부족 보상을 위한 전등조명

- 전등의 설치 : 100W 백열등 1개/10㎡

- 전등의 높이 : 식물체 상단에서 1-1.5m

- 전등조명시간 : 해질 때부터 밤 10시까지 또는 22-02시까지 조명

- 전등조명시기 : 대생엽이 5매일 때부터 30-50일간 처리

○ 저온피해 방지대책

- 생육적온인 야간 최저온도 10℃ 이상 가온

○ 주기적인 약제 방제 및 생리장해 방지 대처

- 녹병 발생 방지를 위해서 환기 및 약제 방제

- 잎말이 증상

·하우스내에 충분한 광이 들도록 하고, 베드 중앙의 중위엽까지     광이 최대한 많이 들도록 정식거리를 적절히 하고, 보광도도 실시하며, 토양내 질소는 200ppm 을 유지한다.

【사후대책】

○ 일조부족으로 생장지연 및 생육부진의 경우에는 엽면시비 등으로 생육회복에 만전

○ 병 발생이 심한 경우에는 낙엽을 제거하여 병발생원을 제거

Ⅲ		참고자료

1	기상관련 정보

가	농업기후지대별 기상경과 특징과 전망

* 기후변화생태과

기상특징

① 2018년 (2018.01.01.~03.28.)

◇ 기온은 1.8℃로, 평년(2.0)보다 0.2℃ 낮았음

◇ 강수량은 178.2㎜로, 평년(127.3)보다 50.9㎜ 많았음(140.0%)

◇ 일조시간은 555.5시간으로, 평년(518.4)보다 37.1시간 많았음(107.2%)

② 최근 4주 (2018.03.01.~03.28.)

◇ 기온은 7.6℃로, 평년(5.8)보다 1.8℃ 높았음

◇ 강수량은 116.2㎜로, 평년(56.4)보다 59.8㎜ 많았음(206.0%)

◇ 일조시간은 178.0시간으로, 평년(178.3)보다 0.3시간 적었음(99.8%)

③ 2018년 3월 4주차 (2018.03.22.~03.28.)

◇ 기온은 10.2℃로, 평년(7.4)보다 2.8℃ 높았음

◇ 강수량은 0.0㎜로, 평년(14.0)보다 14.0㎜ 적었음(0.0%)

◇ 일조시간은 67.1시간으로, 평년(45.3)보다 21.8시간 많았음(148.1%)

2018년 기상예보 및 전망

① 10일(2018.04.01.~04.08.) 기상예보(기상청, 2018.03.29., 06:00)

◇ 기온은 평년보다 높겠으나, 후반에는 조금 낮겠음

◇ 강수량은 평년보다 적겠으나, 중부지방은 비슷하겠음

※ 4월 1~2일 중부지방(강원영동 제외)에 비가 조금 오겠고, 가끔 구름이 많겠음

② 1개월(2018.04.09.~05.06.) 기상전망(기상청, 2018.03.29., 11:00)

◇ 기온은 평년보다 높겠음

◇ 강수량은 대체로 평년과 비슷하겠음

※ 일시적으로 상층 한기의 영향을 받아 쌀쌀할 때가 있겠음

나	강수량 및 저수율 현황

* 한국농어촌공사 농업가뭄센터

(2017. 3. 26. 기준)

□ 금년 강수량 : 164.3㎜(평년 114.3의 143.7%)

(단 위 : ㎜)

월 년도	1	2	3/26까지	3/27이후	4	5	6	7	8	9	10	11	12	합계
금 년	21.1	32.5	110.7											164.3
'17 년	15.3	29.8	17.2	6.9	65.0	29.5	60.7	308.0	241.0	92.1	67.6	12.7	21.9	967.7
평 년	28.3	35.5	50.5	5.9	78.5	101.7	158.6	289.7	274.9	162.8	50.2	46.7	24.5	1,307.7

○ 시도별 누적 강수량

(단 위 : ㎜)

시도 년도	평균	인천	경기	강원	충북	충남	전북	전남	경북	경남
금년(A)	164.3	110.1	97.0	90.9	142.6	139.8	165.3	236.3	162.9	225.0
평년(B)	114.3	76.0	80.3	105.7	102.3	102.1	123.9	145.9	104.7	133.6
A/B(%)	143.7	144.9	120.8	86.0	139.4	136.9	133.4	162.0	155.6	168.4

※ 최근 2개월 누적강수량(‘18.1.27∼3.26)

(단 위 : ㎜)

시도 년도	평균	인천	경기	강원	충북	충남	전북	전남	경북	경남
금년(A)	143.5	106.2	91.6	87.0	123.0	119.7	130.8	197.0	146.5	198.2
평년(B)	89.2	58.1	62.3	80.5	79.9	77.4	91.1	117.5	81.0	107.5
A/B(%)	160.9	182.8	147.0	108.1	153.9	154.7	143.6	167.7	180.9	184.4

※ 최근 6개월 누적강수량(‘17.9.27∼‘18.3.26)

(단 위 : ㎜)

시도 년도	평균	인천	경기	강원	충북	충남	전북	전남	경북	경남
금년(A)	287.7	214.2	190.6	210.2	247.8	247.2	294.8	376.7	288.3	368.6
평년(B)	251.0	209.0	213.9	262.8	232.6	248.5	283.1	285.3	222.7	263.1
A/B(%)	114.6	102.5	89.1	80.0	106.5	99.5	104.1	132.0	129.5	140.1

※ 최근 1년간 누적강수량(‘17.3.27∼‘18.3.26)

(단 위 : ㎜)

시도 년도	평균	인천	경기	강원	충북	충남	전북	전남	경북	경남
금년(A)	1,069.8	1,093.3	1,158.4	1,194.0	1,229.6	1,092.2	1,013.2	1,090.9	939.4	976.3
평년(B)	1,307.7	1,234.5	1,336.0	1,362.3	1,277.8	1,280.6	1,293.6	1,401.5	1,123.4	1,430.5
A/B(%)	81.8	88.6	86.7	87.6	96.2	85.3	78.3	77.8	83.6	68.2

□ 저수율 : 82%(평년 84%의 98%)

(단 위 : ％)

시도 년도	전국	인천	경기	강원	충북	충남	전북	전남	경북	경남
금 년(A)	82	86	91	92	95	94	78	73	86	81
전 년(B)	80	84	72	87	80	73	78	75	88	87
평 년(C)	84	87	92	92	91	90	81	80	84	81
평년대비 (A/C)	98	99	99	100	104	104	96	91	102	100

□ 주요 저수지 및 댐 저수율

구 분	개소	수혜면적 (ha)	유 효 저수량 (백만㎥)	현저수량 (백만㎥)	저수율(%)
					금 주	전 주	전 년	평 년
주요저수지	15	105,696	890	608	68	67	67	79
담 수 호	16	121,140	829	805	97	97	91	94
다목적댐	21	-	12,923	5,634	44	42	46	42

□ 주요 저수지 저수율 현황

저수지 명	위치		수혜 면적 (ha)	유 효 저수량 (천㎥)	현저수량 (천㎥)	저수율(%)				비고
						금주	전주	전년	평년
	시도	시군
계			105,696	890,477	608,033	68	67	67	79
이동	경기	용인	2,152	20,906	19,819	95	93	63	93
백곡	충북	진천	2,614	26,372	22,627	86	86	63	85
탑정	충남	논산	5,713	34,940	34,346	98	96	98	94
청천	충남	보령	2,638	20,753	18,159	88	84	55	85
예당	충남	예산	6,917	46,070	45,748	99	99	70	95
동화	전북	장수	2,947	31,348	21,630	69	65	64	71
섬진	전북	임실	30,966	258,562	199,351	77	71	79	89
대아	전북	완주	8,382	57,688	24,402	42	39	61	49
경천	전북	완주	7,738	25,346	20,911	83	79	68	68
나주	전남	나주	9,054	106,544	39,102	37	34	52	67
장성	전남	장성	11,139	99,707	64,112	64	62	59	74
담양	전남	담양	6,245	76,670	31,511	41	40	46	70
경천	경북	문경	3,098	27,200	26,194	96	98	73	89
성주	경북	성주	3,217	28,150	23,168	82	73	71	71
하동	경남	하동	2,876	30,221	16,954	56	51	80	72

< 저 수 율 (%) >

< 월별 강수량(mm) >

< 누적 강수량(mm) >

다	최근 날씨 동향(1월 1일~3월 20일)

* 기상청

○ 1월

－ 기온은 –2.0℃로 평년(-1.6~-0.4℃)보다 낮았으며, 강수량은 21.1㎜로 평년(18.4~28.7㎜)과 비슷하였음.

－ [기온] 찬 대륙고기압과 이동성 고기압의 영향으로 기온 변화가 컸음. 10~13일에 바이칼 호 부근에 형성된 상층 고기압으로 인해 우리나라로 찬 공기가 유입되어 기온이 크게 떨어졌으며, 23일 이후에는 우랄산맥-카라해 부근과 베링해 부근에 상층 고기압이 형성되어 상층 찬 공기가 빠져 나가지 못하고 우리나라에 머물면서 강한 추위가 지속되었음. 특히, 24일과 26일에는 전국 평균기온이 –10.4℃로, 올 겨울 들어 가장 낮은 기온을 기록하였음. 반면에, 15~22일에는 우리나라 남동쪽에 위치한 고기압 가장자리에 들다가 남쪽 해상을 지나는 저기압의 영향을 받아 따뜻한 공기가 유입되면서 전국적으로 기온이 높았음.

－ [강수량] 찬 대륙고기압의 확장과 저기압의 영향으로 평년수준의 강수량을 보였으나, 서울‧경기도와 강원도의 강수량은 20퍼센타일 미만으로 평년보다 적어 강수량의 지역 차이가 컸음. 16~17일에 우리나라 남쪽 해상을 지나는 저기압의 영향을 받아 남부지방을 중심으로 많은 강수량을 기록하였고, 9~11일에는 우리나라 북쪽을 지나는 기압골과 찬 대륙고기압 확장 시 해기 차에 의해 서해상에서 만들어진 눈 구름대의 영향을 받아 서해안을 중심으로 많은 눈이 내렸음.

○ 2월

－ 기온은 –0.2℃로 평년(0.4~1.8℃)보다 낮았으며, 강수량은 32.5㎜로 평년(19.2~41.5㎜)과 비슷하였음.

－ [기온] 전반에 차고 건조한 대륙고기압의 영향을 지속적으로 받아 기온이 큰 폭으로 떨어졌으며, 후반에는 주기적인 기온 변화가 나타났음. 1월 후반부터 2월 전반까지 우랄 산맥-카라 해와 베링 해 부근에 상층 기압능이 정체하면서 우리나라로 상층의 찬 공기가 계속 유입되어 추운 날이 지속되었음. 후반에는 우랄 산맥 부근의 상층 기압능이 약해지고 베링 해 부근의 상층 기압능도 북미쪽으로 이동하면서 우리나라 주변의 기압계 흐름이 원활해져 기온이 평년 수준을 회복하였고, 주기적인 기온 변화를 보였음.

－ [강수량] 고기압의 영향을 주로 받아 맑고 건조한 날이 많았으나, 28일에 우리나라를 지나는 저기압의 영향으로 많은 비가 내려 전국 강수량이 평년과 비슷하였음. 3~6일, 11~13일은 찬 대륙고기압이 확장할 때 서해상에서 만들어진 눈구름의 영향으로 서해안을 중심으로 눈이 내렸으며, 23일은 북쪽을 지나는 기압골의 영향으로 경기도와 강원도, 충청도에 눈이 내렸음. 특히, 28일에는 저기압의 영향으로 전국적으로 많은 비가 내려 2월 강수량의 약 90%를 차지하였음.

○ 3월 1일 ~ 20일

－ [기온, 6.9℃] 이동성 고기압과 남쪽을 지나는 기압골의 영향을 자주 받아 전국 평균기온이 평년보다 높은 날이 많았음. 대기 중·상층에서는 동서기압계 흐름이 대체로 원활한 가운데, 우리나라를 포함한 몽골-일본-베링해-북미서부로 상층 기압능이 형성됨. 찬 공기를 동반한 상층 기압골은 주로 우리나라 북동쪽에 편향되어 북서기류에 의한 찬 공기의 유입이 약했음. 대기 하층에서는 찬 대륙고기압의 세력이 빠르게 이동성 고기압으로 약화되거나, 중국 남부에서 대류가 활성화되면서 저기압이 우리나라를 자주 통과하였음.

－ [강수량, 102.0㎜] 저기압의 영향으로 전국적으로 비 또는 눈이 온 날이 많았음. 1일, 4~5일, 7~8일과 18~20일은 남쪽에서 발달한 저기압의 영향으로, 15~16일은 기압골의 영향으로 전국에 많은 강수가 기록되었음.

※ 3월 평년 비슷 범위: 기온 5.5℃∼6.3℃, 강수량 47.2㎜∼59.9㎜

○ (최근 3개월, 1.1.~3.20.) 평균기온은 0.9℃, 강수량은 155.6㎜였음.

최근 3개월 평균기온(왼쪽)과 강수량(오른쪽)의 일변화(1.1.～3.20.)

라	최근 10년간(4월~6월) 날씨특성 및 특이 기상

1. 기온과 강수량 특성

○ 기온

－ 최근 10년(2008년~2017년) 평균기온은 17.4℃로 평년(16.9℃)보다 0.5℃ 높았음.

연도별(1973년~2017년) 평균기온(4~6월)

○ 강수량

－ 최근 10년(2008년~2017년) 강수량은 295.4㎜를 기록하였음.

연도별(1973년~2017년) 강수량(4~6월)

○ 월별 최근 10년 평균 기후값

기후 요소	단위	4월	5월	6월
평균기온(평년편차)	℃	12.3(+0.1)	18.0(+0.8)	21.9(+0.7)
평균 최고 / 최저 기온	℃	18.6 / 6.5	24.3 / 12.2	27.1 / 17.5
강수량 / 강수일수	㎜ / 일	94.6 / 9.8	87.8 / 8.1	113.0 / 9.9
일조시간	시간	211.2	244.1	190.0
일교차 10℃ 이상 일수	일	19.0	21.0	13.6
황사 현상일수	일	0.6	1.7	0.0

※ 기온·강수량 45개 지점, 일조시간 20개 지점 평균, 황사 현상일수는 13개 지점* 평균

* 춘천(101) 지점의 목측 관측이 중단되어 북춘천(93) 지점의 자료를 연계하여 산출하였음(2016.10～)

※ 최근 10년 기간 : 2008년~2017년

※ 평년기간 : 1981년~2010년

2. 특이기상 및 영향

○ 고온 현상

－ (2017년 6월)

․평균 최고기온이 1973년 이래 최고 2위를 기록하였음.

편차(℃) : 평균 최고기온 +1.3[1위 2010년 +1.5]
일최고기온(℃) [6월 극값 1위] : 18일 합천 36.5, 의성 36.1, 밀양 36.1, 장수 32.8, 상주 36.2, 23일 상주 36.6, 영월 35.7, 동두천 35.5, 보은 34.2, 청주 34.9

․후반에 고기압 가장자리에 자주 들어 따뜻한 남서류가 유입되었으며, 낮 동안의 강한 일사로 기온이 크게 상승하였음.

－ (2017년 5월)

․평균기온, 평균 최고기온, 평균 최저기온이 1973년 이래 각각 최고 1위, 1위, 3위를 기록하였으며, 5월 평균기온은 2014년 이래 4년 연속 1위를 갱신하고 있음.

편차(℃) : 평균기온 +1.5, 평균 최고기온 +2.1, 평균 최저기온 +1.0[1위 2012년 +1.5, 2위 2001년 +1.3]
일최고기온(℃) [5월 극값 1위] : 19일 속초 34.3, 울진 34.0, 동해 32.8, 29일 밀양 36.6, 30일 거제 34.4, 남해 34.1, 완도 31.9
일최저기온(℃) [5월 극값 1위] : 19일 동해 23.3, 29일 남해 21.7, 추풍령 20.3, 상주 20.2, 문경 19.7, 태백 17.9, 30일 여수 19.7, 31일 거제 20.7, 완도 19.6

․우리나라 남쪽 해양으로부터 따뜻한 남서풍이 유입되었으며, 맑고 건조한 가운데 낮 동안 강한 일사의 영향으로 기온이 크게 상승하였음.

－ (2017년 4월)

․평균기온, 평균 최고기온, 평균 최저기온이 1973년 이래 각각 최고 2위, 4위, 3위를 기록하였음.
편차(℃) : 평균기온 +1.7[1위 1998년 +2.7], 평균 최고기온 +1.7[1위 1994년 +2.1], 평균 최저기온 +1.8[1위 1998년 +4.0]
일최고기온(℃) [4월 극값 1위] : 16일 광주 30.4, 30일 성산 28.1
일최저기온(℃) [4월 극값 1위] : 30일 영덕 18.3

․이동성 고기압과 남서쪽에서 다가온 저기압의 영향으로 따뜻한 남서기류가 유입되어 전국 평균기온이 평년보다 높았음.

－ (2016년 6월)

․평균기온, 평균 최저기온이 1973년 이래 각각 최고 3위, 2위 기록하였음.
편차(℃) : 평균기온 +1.1[1위 2013년 +1.4], 평균 최저기온 +1.4[1위 2013년 +1.9]

․이동성 고기압과 저기압의 영향으로 남쪽으로부터 따뜻한 공기가 유입되었으며, 중부지방을 중심으로 평균기온이 큰 폭으로 올랐음.

－ (2016년 4월)

․평균기온, 평균 최고기온, 평균 최저기온이 1973년 이래 각각 최고 3위, 5위, 2위를 기록하였으며, 특히 26일에 남쪽에서 따뜻한 바람이 유입된 가운데 강한 일사까지 더해져 중부 내륙지방을 중심으로 30℃ 안팎의 고온현상이 나타났음.
편차(℃) : 평균기온 +1.6[1위 1998년 +2.7], 평균 최고기온 +1.6[1위 1994년 +2.1], 평균 최저기온 +2.2[1위 1998년 +4.0]
일최고기온(℃) [4월 극값 2위] : 26일 동두천 30.9, 원주 30.0, 수원 29.7, 서울 29.6

․이동성 고기압과 저기압의 영향으로 남서풍계열의 따뜻한 공기가 지속적으로 유입되었음.

－ (2014년 5월 21일~31일)

․평균기온, 평균 최고기온, 평균 최저기온이 1973년 이래 가장 높았으며, 일부지역에서 열대야가 관측되었음.
편차(℃) : 평균기온 +2.8, 평균 최고기온 +3.5, 평균 최저기온 +2.1 / 열대야 발생일 : 제주 27일, 강릉 29일, 31일

․중순부터 우리나라 남쪽을 지나는 이동성 고기압의 영향으로 남쪽으로부터 따뜻한 공기가 유입되었고, 낮에는 강한 일사가 더해져 기온이 큰 폭으로 올랐음.

－ (2012년 5월)

․평균 최저기온이 1973년 이래 가장 높았음(편차(℃) : 평균 최저기온 +1.5).

․고온 건조한 이동성 고기압의 영향을 자주 받았음.

○ 저온 현상

－ (2014년 5월 3일~9일)

․쌀쌀한 날씨가 이어졌고, 6일에는 기온이 큰 폭으로 떨어져 대관령에 눈이 내렸음.
대관령에 눈이 가장 늦게 온 날 기준 : 33년만(1981. 5. 17)
대관령 5월에 눈이 온 날 기준 : 23년만(1991. 5. 2)

․캄차카반도 부근에서 발달한 상층 기압능의 영향으로 대기의 흐름이 정체되면서 상층 한기가 지속적으로 유입되었음.

－ (2014년 4월 4일~6일)

․평균기온과 평균 최고기온이 1973년 이후 두 번째로 낮았음.
편차(℃) : 평균기온 -3.2[1위 1996년 -3.4], 평균 최고기온 -4.1[1위 1997년 -4.2]

․캄차카반도 부근에 상층 기압능이 발달하여 대기의 흐름이 정체되면서 상층 한기가 우리나라에 지속적으로 유입되어 쌀쌀한 날씨가 나타났음.

－ (2013년 4월)

․평균 최저기온이 1973년 이래 두 번째로 낮았음.
편차(℃) : 평균 최저기온 –1.6[1위 1996년 -2.1]

․상순 후반부터 북쪽의 차가운 공기가 우리나라에 자주 유입되어 쌀쌀한 날씨가 지속되었음.

－ (2010년 4월)

․평균기온과 평균 최고기온이 1973년 이래 가장 낮았음.
편차(℃) : 평균기온 -2.3, 평균 최고기온 -3.1

․찬 대륙고기압의 영향이 지속되어 한기유입이 잦았고, 남쪽으로 기압골이 자주 통과하며 흐리고 비 오는 날이 많았음.

․잦은 강수와 저온으로 농작물의 생육이 부진하였음.

－ (2008년 5월 11일~20일)

․평균 최저기온이 1973년 이래 두 번째로 낮았음.
편차(℃) : 평균 최저기온 –2.4[1위 1981년 –2.6]

․이동성 고기압과 기압골의 영향을 주기적으로 받는 가운데, 상층의 한기가 지속적으로 유입되었음.

○ 많은 비

－ (2017년 4월 5일~6일)

․남서쪽에서 다가온 저기압의 영향으로 전국적으로 많은 비가 내렸으며, 특히 제주도와 남해안지방을 중심으로 많은 비가 내렸음.
강수량(㎜) : 5~6일 서귀포 148.4, 거제 128.0, 남해 111.0, 창원 95.1

－ (2015년 4월)

․전국평균 강수일수(14.2일)가 관측 이래 가장 많았음.

․전반에는 우리나라 남서쪽에서 다가온 저기압의 영향으로 중부지방과 남해안지방에 많은 비가 내렸으며, 중반에는 저기압의 이동속도가 느려 비 오는 날이 많았고, 후반에는 남서쪽에서 다가온 저기압의 영향으로 남해안지방에 많은 비가 내렸음.

－ (2014년 4월 29일)

․동해안지방에 많은 비가 내렸음.
일 강수량(㎜) [4월 극값 1위] : 강릉 119.0, 울진 180.4

․하순 후반에 우리나라 남부지방을 지나는 저기압이 일본 동해상에 중심을 둔 고기압으로 인해 느리게 이동하여 27일~29일에 많은 비가 내렸음.

－ (2011년 4월 30일)

․전선을 동반한 저기압이 북한을 지나면서 중부지방을 중심으로 많은 비가 내렸음.
일 강수량(㎜) [4월 극값 1위] : 수원 136.0, 제천 112.5, 충주 101.0, 홍천 94.5

－ (2010년 5월 18일)

․기압골이 통과하는 가운데 남쪽으로부터 다량의 수증기가 유입되어 남부지방을 중심으로 많은 비가 내렸음.
일 강수량(㎜) : 보성군 189.5, 창원 121.0, 남해 104.0, 진주 100.0

○ 건조 및 가뭄

－ (2017년 6월)

․전국 강수량이 60.7㎜로 1973년 이후 세 번째로 적었음.
일 강수량(㎜) : 60.7[1위 1982년 30.5]

－ (2017년 5월)

․전국 강수량이 29.5㎜로 1973년 이후 두 번째로 적었으며, 강수일수는 5.7일로 최소 3위를 기록하였음.
일 강수량(㎜) : 29.5[1위 1978년 14.4] / 강수일수(일) : 5.7[1위 1978년 3.3]

－ (2009년 4월 1일~10일)

․전국 평균 강수량이 1973년 이래 가장 적었음.

․동서고압대의 영향을 주로 받아 맑고 건조한 날씨가 지속되었음.

․전국적으로 건조특보가 발효되었으며, 산불 발생이 증가하였음.

○ 황사

－ (2016년 4월)

․9일~10일, 14일에 우리나라 남부를 중심으로, 17일에는 서해안과 수도권을 중심으로, 22일~25일에는 전국적으로 황사가 관측되었으며, 특히 23일~24일에 400㎍/㎥ 안팎의 황사가 나타났음.
최고 농도(시간평균, ㎍/㎥) :  23일 백령도 852, 관악산 466, 격렬비도 447, 24일 격렬비도 743, 백령도 466, 흑산도 441

․몽골과 내몽골 고원 및 중국 북부에서 발원한 황사가 북서풍을 타고 이동하여 우리나라로 유입되었음.

2	AI 차단방역 농가 준수사항

◈ 매일 가금을 세심히 관찰하고 의심증상(산란율 저하, 폐사율 증가)이   보이면 즉시 방역당국(☎ 1588-9060, 1588-4060)에 신고

❍ 농장 내·외부를 매일 소독하고, 축사 주위에 생석회 도포

* 매일 아침 작업 전에 반드시 농장 주변에 철새분변 여부를 확인하고, 분변 위에 소독액을 뿌린 후에 제거

❍ 농장 내 축사별 소독조 설치·운영 및 축사별 전용장화 비치·착용

❍ 농장경계, 축사, 사료보관시설에 울타리를 치고 그물망 설치

* 계분벨트, 팬 공간, 배수로, 전기시설 등을 통해 야생동물이 출입하지 않도록 시설 보완하고 설치한 그물망을 점검하여 필요 시 보수

❍ 축사·왕겨창고, 퇴비사 등에 야생조류·야생동물이 드나들지 않도록 문단속 등 유입 차단 철저

❍ 야생조류가 축사 내에 들어오지 않도록 축사 문단속 철저

❍ 쥐 등 야생동물이 철새 분변을 묻혀 AI 원인체를 유입하지 않도록 정기적인 구서작업 및 야생동물 유입 차단 실시

* 쥐 등 야생동물이 야생조류 분변접촉을 통해 AI 바이러스 전파 가능

❍ 외부인 및 외부차량의 농장출입을 최대한 통제 및 세척·소독 철저

* 사람이나 사료차량 등이 농장 출입 시에는 차량 및 개인소독 철저

❍ 농장 내 야생조류의 먹이가 될 수 있는 사료·왕겨를 두지 않도록하고 농장 주변에 잔목·잡초를 제거하는 등 청결 유지

❍ 철새도래지 및 야생조류가 출몰하는 논·밭·저수지 등 인근지역 출입 자제

❍ 축주·종사자의 경작지 방문한 후 농장 복귀 시, 작업복 교체, 착용 신발·세척·소독 및 세안·손씻기 철저

<농장소독요령>

❍ 축사내부 : 지붕 → 벽 → 바닥 순을 소독

❍ 정문 및 축사입구 소독 조 : 차바퀴, 장화가 충분히 잠기도록 함

❍ 차량소독 : 차량 외부에 묻은 흙등 제거 후 소독, 차량 발판 소독

☞ 발판소독조는 유기물의 영향을 많이 받으므로 산화제계열, 알데하이드 계열 권장

【시설(농장) 발판소독조 관리 】

❍ 겨울철 낮은 온도(4℃이하)에서는 소독제의 효력이 저하되므로 사용설명서에 따른 희석 비율을 고농도(유기물조건)로 사용 권장

❍ 저온에서 효과적인 산화제 계열의 소독제 사용 권장

* 산화제 : 이소시안산나트륨, 3종염 등

(산화제 중 차아염소산은 유기물조건에서는 그 효과가 급격히 떨어짐으로 사용 지양)

❍ 소독조의 소독수는 유기물 오염정도에 따라 주기적 교체 권장

❍ 소독수의 동결방지(열선, 보온장치, 실내보관 등)를 통한 효력 저하 방지

❍ 소독효과 제고를 위해 발판소독조 이용전 세척솔·물(세척조)을 이용하여 신발(장화)에 붙은 유기물 제거 권장

❍ 소독효과 제고를 위해 발판소독조는 장화가 충분히 잠길 수 있도록 운영

❍ 효율적인 차단방역을 위해서는 소독제 사용 이외에 다른 수단(축사별 전용장화 비치 및 갈아신기 철저 등)을 반드시 병행 실시

❍ 시설(농장)에 따라 부득이한 경우 소독수에 동결방지제를 첨가하여 사용

【동결방지제 사용요령】

❍ 동결방지제를 사용할 경우에는 산화제 계열의 소독제를 선택하여 물이 아닌 동결방지제에 고농도(유기물조건)로 희석하여 사용

❍ 동결방지제는 차량용 윈도우 워셔액 원액(메탄올 40% 함유], 프로필렌글리콜 사용

* 인체 및 환경독성을 감안하여 에틸렌글리콜 함유 부동액 사용 금지

◈ 환경독성 및 인체독성 우려를 감안하여 인체 및 차량 분무 사용 금지

* 소독제 효력에 영향이 없고 인체독성이나 환경독성이 없는 동결방지제는 국내외적으로 개발된 것이 없으므로, 날씨 여건 등을 감안하여 불가피한 경우에만 극히 제한적으로 사용

참 고		조류인플루엔자 바이러스에 유효한 소독제 종류

조류인플루엔자 바이러스에는 대부분의 소독제가 효과 있음

분류 (작용기전별)		성분명	겨울철 사용농도	비고
염기제		가성소다	-	금식 부식성 있음 온도와 빛에 빈감
		탄산소다
산성제		구연산 + 4급암모늄	0.2% + 0.1% (구연산 + 4급암모늄)	-
계면활성제		복합4급암모늄	-	세제나 비누로 닦은 후 4급암모늄 살포시 소독제 효력이 감소하므로 비누를 충분히 세척 후 사용
산화제	염소계	차아염소산	-	유기물에 사용 시 유독가스 발생
		이소시안산나트륨 (NADCC)	0.3%	낮은 온도에서 빠른 소독 효과
	산소계	3종염	0.5%	낮은 온도에서 빠른 소독 효과
알데하이드		글루타르 알데하이드	1%	낮은 온도에서 빠른 소독 효과

※ 소독제 품목현황 및 사용요령 등은 농림축산검역본부 홈페이지(www.qia.go.kr)→동물방역→가축방역→조류인플루엔자→소독약품, 소독요령, 자료실 참고

3	농업인 안전 및 홍보자료

가	농업기계 안전사고 예방요령

		농업기계 안전사용 일반수칙

❍ 사용하기 전에 안전사용 수칙을 반드시 읽읍시다.

❍ 농업기계는 도로 교통법상 단속대상이 아니나 특별한 면허규정이 없어 운전자 스스로가 안전수칙을 지키는 노력이 필요합니다.

❍ 올바른 농기계 사용법과 취급법을 꼭 알아두시고 음주 후에는 농기계를 절대로 운전해서는 안 됩니다.

❍ 긴 소매 옷이나 큰 장갑 등은 회전 부위에 말려들 수 있기 때문에 상해방지용 모자와 작업에 맞는 옷과 신발을 착용합시다.

❍ 기계에는 어린이를 태우거나 접근을 하지 못하도록 하고 엔진이 뜨거운 상태이니 운전 중에는 급유를 해서는 안 됩니다.

❍ 야간도로 주행 시에는 등화장치(전조등, 방향지시등, 작업등, 제동등)를 반드시 확인 하여야 합니다.

❍ 운전석에서 내릴 때는 반드시 엔진을 끄고 주차브레이크를 채워야 하며 평탄지에 주차하여 주시고 어쩔 수 없이 경사지에 주차할 경우 받침목을 반드시 고여야 합니다.

❍ 농기계를 싣거나 내릴 때에 평탄하고 안전한 곳을 이용하여야 합니다.

❍ 두렁이 높은 곳에 출입시에는 반드시 미끄럼 방지판을 사용하고 전복, 추락 등에 철저하게 주의 합시다.

❍ 비상시를 제외하고는 운행·작업중에 기계에 뛰어오르거나 내려서는 안 됩니다.

❍ 작업기 밑에 머물거나 발을 넣는 행동 등은 절대로 하지 맙시다.

❍ 차량에 작업기를 적재하고 운반할 때는 도로의 위험을 알리는 붉은색의 띠를 부착하고 운행 하여야 합니다.

❍ 농업기계 안전사고를 위하여 개인보험이나 안전공제 등을 꼭 가입하여야 합니다.

		사고발생시 행동요령

❍ 가장 먼저 119로 연락하여 신속하게 병원치료를 받을 수 있도록 합시다.

❍ 이때, 환자의 상태를 자세히 말하고, 지시내용에 따르는 것이 좋습니다.

나	황사 대비 행동요령

□ 황사발생 확인

ㅇ TV‧라디오 일기예보, 기상청 홈페이지(www.kma.go.kr, 국번없이 131) 등

□ 황사발생 전(황사예보 시)

가정에서	학교 등 교육기관에서	축산․시설원예 등 농가에서
▶황사가 실내로 들어오지 못하도록 창문 등 점검 ▶외출 시 필요한 보호안경, 마스크, 긴소매 의복, 위생용기 등 준비 ▶노약자, 호흡기 질환자의 경우는 실외활동 자제	▶기상예보를 청취, 지역실정에 맞게 휴업 또는 단축수업 검토 ▶학생 비상연락망 점검 및 연락체계 유지 ▶맞벌이부부 자녀에 대한 자율학습 대책 등 수립 ▶황사대비 행동요령 지도 및 홍보 실시	▶가축이 활동하는 운동장 및 방목장의 가축 대피 준비 ▶노지에 방치․야적된 사료용 볏짚 등에 비닐 등 피복물품 준비 ▶동력분무기 등 황사세척용 장비 점검 및 정비 ▶비닐하우스, 온실 등 시설물의 출입문 및 환기창 점검

□ 황사발생 중(황사특보 발령 시)

가정에서	학교 등 교육기관에서	축산․시설원예 등 농가에서
▶창문을 닫고 가급적 외출을 삼가되, 외출 시 보호안경, 마스크를 착용하고 귀가 후 손과 발 등을 깨끗이 씻기 ▶황사에 노출된 채소, 과일 등 농수산물은 충분히 세척한 후에 섭취 ▶식품 가공, 조리시 철저한 손 씻기 등 위생관리로 2차 오염 방지 ▶노약자, 호흡기 질환자의 경우 실외활동 금지	▶유치원과 초등학교의 실외활동 금지 및 수업 단축 또는 휴교	▶방목장의 가축은 축사 안으로 신속히 대피시켜 황사 노출을 방지함 ▶비닐하우스, 온실 및 축사의 출입문과 창문을 닫고 외부 공기와의 접촉을 가능한 적게 할 것 ▶노지에 방치․야적된 사료용 볏짚 등을 비닐, 천막 등으로 덮기

□ 황사종료 후(황사특보 해제 후)

가정에서	학교 등 교육기관에서	축산․시설원예 등 농가에서
▶실내 공기의 환기 및 황사에 노출된 물품 등은 세척 후 사용	▶학교 실내외 방역 및 청소, 감기 ․ 안질 등 환자는 쉬게 하거나 일찍 귀가 조치	▶축사, 방목장 사료조 및 가축과 접촉되는 기구류 등은 세척 및 소독 ▶황사에 노출된 가축은 황사를 털어낸 후 구연산 소독제 등으로 분무 소독 ▶가축 질병의 발생 유무 관찰 및 병든 가축 발견 시 신고 ▶비닐하우스, 온실 등에 쌓인 황사 제거

□ 미세먼지 대응요령

참 고		홍보자료

❍ 봄철 황사대비 농작물 시설물 관리요령

❍ 산불방지 홍보(농촌진흥청)

❍ 산불방지 홍보(산림청)

* 자료제공: 산림청

논두렁 태우기가 해충 및 천적상에 미치는 영향

□ 논두렁 태우기의 문제점

○ 태우지 않은 논두렁에서는 해충류 35개체(37%)와 천적류 60개체(63%)가 발견된 반면 태운 논두렁에서는 불태운 직후에는 해충류는 물론 천적류도 없었음

- 태우지 않은 논두렁 : 해충류 35개체(37%), 천적류 60개체(63%)

- 태운 논두렁 : 해충과 천적이 없음

□ 논두렁 태우기 후 생물상 복원 기간

○ 불태운 후 약 60일이 지난 뒤에는 식생과 동물상이 서서히 회복되기 시작하여 75일이 지난뒤 (5월 상순)에는 해충과 천적의 밀도가 모두 회복되었음

- 해충이나 천적밀도를 회복시킨 개체들은 모두 주변으로부터 확산 되어 온 것으로 추정되며 만일 불태운 면적이 넓을 경우 곤충류의 밀도회복에 더 긴 시간이 필요할 것임

- 특히 날개가 없는 거미류는 날개가 있는 해충류보다 밀도회복에 더 오랜 시간이 필요할 것임

□ 논두렁 태우기의 해충방제효과는 없음

○ 논두렁에는 해충류(37%)보다 천적류(63%)가 많이 분포하기 때문에 논두렁 태우기는 해충 방제효과가 있다고 볼수 없음

- 또한 논두렁 태우기후 생물상 복원도 해충류보다 천적류의 복원이 늦어져 해충방제에 역효과가 높을 것으로 판단됨

❍ 구제역 예방 백신접종

❍ 조류인플루엔자 예방

❍ 농약안전사용

2019년 1월부터

❍ 봄철 안전위험요인 집중신고기간(2018.4.2.~5.31.)

자료제공 및 검토 명단

구분	성명 / 소속 / 직급
1	정준용 / 농촌지원국 재해대응과 / 재해대응과장
2	조은희 / 농촌지원국 재해대응과 / 농촌지도관
3	고창호 / 농촌지원국 재해대응과 / 농촌지도사
4	홍성준 / 농촌지원국 재해대응과 / 농업연구사
5	박현경 / 농촌지원국 재해대응과 / 농촌지도사
6	박정수 / 농촌지원국 재해대응과 / 행정주사보
7	고인배 / 농촌지원국 기술보급과 / 농촌지도관
8	김기형 / 농촌지원국 기술보급과 / 농촌지도사
9	차지은 / 농촌지원국 기술보급과 / 농촌지도사
10	나상수 / 농촌지원국 기술보급과 / 농촌지도사
11	박용철 / 농촌지원국 식량산업기술팀 / 농촌지도관
12	정병진 / 농촌지원국 식량산업기술팀 / 농촌지도사
13	심교문 / 국립농업과학원 기후변화생태과 / 농업연구사
14	정명표 / 국립농업과학원 기후변화생태과 / 농업연구사
15	이경숙 / 국립농업과학원 농업인안전보건팀 / 농업인안전보건팀장
16	윤영호 / 국립식량과학원 밭작물개발과 / 농업연구관
17	곽강수 / 국립식량과학원 생산기술개발과 / 농업연구관
18	전원태 / 국립식량과학원 중부작물과 / 농업연구관
19	한원영 / 국립식량과학원 생산기술개발과 / 농업연구사
20	최경진 / 국립식량과학원 작물재배생리과 / 농업연구관
21	임희정 / 국립식량과학원 기술지원과 / 농촌지도사
22	여운상 / 상주출장소 / 상주출장소장
23	박서준 / 국립원예특작과학원 과수과 / 농업연구사
24	서태철 / 국립원예특작과학원 채소과 / 농업연구관
25	박수형 / 국립원예특작과학원 채소과 / 농업연구사
26	양은영 / 국립원예특작과학원 채소과 / 농업연구사
27	권기범 / 국립원예특작과학원 인삼과 / 농업연구관
28	박충범 / 국립원예특작과학원 / 농업연구관
29	양상진 / 국립원예특작과학원 기술지원과 / 농업연구사
30	채 영 / 국립원예특작과학원 도시농업과 / 농업연구관
31	류희룡 / 시설원예연구소 / 농업연구사
32	유인호 / 시설원예연구소 / 농업연구사
33	이병철 / 국립축산과학원 기술지원과 /농촌지도사
34	김효철 / 국립농업과학원 농업인안전보건팀 / 농업연구사
35	김경수 / 국립농업과학원 농업인안전보건팀 / 농업연구사
36	최동필 / 국립농업과학원 농업인안전보건팀 / 농업연구사

본 자료는 행정안전부와 기상청 기상 및 재해 정보를 바탕으로 농촌진흥청에서 보유하고 있는 농업기술 자료를 모으고, 관련 전문가의 검토를 거쳐 작성되었습니다.

농작물 재해예방 관리기술 정보(제4호)
발 행 인	농촌지원국장 김상남
편 집 인	재해대응과장 정준용
집 필 인	농촌지원국 재해대응과
	조은희, 고창호, 박정수, 박명일
발 행 처	농촌진흥청
	주소 54875 전북 전주시 완산구 농생명로 300
	전화 (063) 238–1041
	자료등록 homepage : http://www.nongsaro.go.kr