2018년 11월 (제11호)

	농작물 재해예방 관리기술 정보	R U R A L D E V E L O P M E N T A D M I N I S T R A T I O N

목  차

Ⅰ. 기상전망 및 자연재난 분석	1

1. 기상전망	1

2. 11월 자연재난 발생 현황 분석	4

Ⅱ. 농작물 재해예방 기술대책	10

1. 저온․강풍 대비 농작물․농업시설물 관리요령	10

2. 대설 대비 농작물․농업시설물 관리요령	13

Ⅲ. 참고자료	39

1. 기상 정보	39

2. 농업인 행동요령 및 홍보	48

Ⅰ		기상전망 및 자연재난 분석

1	기상전망

가	1개월 기상전망

ㅇ (기  온) 대체로 평년과 비슷하겠으나, 기온이 크게 떨어질 때가 있겠고,

낮과 밤의 기온 차가 크겠습니다.

ㅇ (강수량) 대체로 평년과 비슷하거나 많겠습니다.

□ 날씨 전망

1주 (11.12.~11.18.)	이동성 고기압의 영향을 주로 받겠으나, 확장하는 대륙고기압의 영향을 받을 때가 있겠습니다. (주평균기온) 평년(6.6~8.4℃)과 비슷하겠습니다. (주강수량) 평년(3.1~7.0㎜)과 비슷하거나 많겠습니다.
2주 (11.19.~11.25.)	이동성 고기압의 영향을 주로 받겠으나, 상층 한기의 영향을 받을 때가 있겠습니다. (주평균기온) 평년(5.1~6.5℃)과 비슷하겠습니다. (주강수량) 평년(2.0~9.5㎜)과 비슷하거나 많겠습니다.
3주 (11.26.~12.02.)	이동성 고기압의 영향을 주로 받겠습니다. (주평균기온) 평년(3.5~5.3℃)과 비슷하겠습니다. (주강수량) 평년(1.9~9.5㎜)과 비슷하겠습니다.
4주 (12.03.~12.09.)	이동성 고기압의 영향을 주로 받겠으나, 확장하는 대륙고기압의 영향을 받을 때가 있겠습니다. (주평균기온) 평년(2.1~3.7℃)과 비슷하겠습니다. (주강수량) 평년(3.2~8.8㎜)과 비슷하겠습니다.

□ 기온 및 강수량

※ 괄호안의 숫자는 평년비슷범위를 의미함

나	3개월 기상전망

ㅇ (기  온) 대체로 평년과 비슷하거나 높겠으나, 대륙고기압의 확장으로 기온이 큰 폭으로 떨어질 때가 있겠습니다.

ㅇ (강수량) 11월과 12월은 평년과 비슷하거나 많겠고, 2019년 1월은 평년과 비슷하거나 적겠습니다.

□ 날씨 전망

11월	이동성 고기압의 영향을 주로 받겠으나, 상층 한기와 대륙고기압의 영향을 일시적으로 받아 기온이 크게 떨어질 때가 있겠습니다. (월평균기온) 평년(7.0~8.2℃)과 비슷하겠습니다. (월강수량) 평년(22.8~55.8㎜)과 비슷하거나 많겠습니다.
12월	대륙고기압과 이동성 고기압의 영향을 주기적으로 받겠으며, 기온이 큰 폭으로 떨어질 때가 있겠고, 기온의 변동성이 크겠습니다. (월평균기온) 평년(1.0~2.0℃)과 비슷하겠습니다. (월강수량) 평년(16.6~28.5㎜)과 비슷하거나 많겠습니다.
1월	대륙고기압과 이동성 고기압의 영향을 주기적으로 받겠으며, 기온의 변동성이 크겠습니다. (월평균기온) 평년(-1.6~-0.4℃)과 비슷하거나 높겠습니다. (월강수량) 평년(19.0~28.6㎜)과 비슷하거나 적겠습니다.

□ 기온 및 강수량

※ 괄호안의 숫자는 평년비슷범위를 의미함

다	2018년 겨울철 기후 전망

기온은 평년과 비슷하겠고, 강수량은 평년과 비슷하거나 많을 것으로 전망됨

엘니뇨·라니냐 감시구역의 해수면온도는 겨울철 동안 약한 엘니뇨를 유지할 가능성이 있을 것으로 전망됨

□ 평균기온 전망 ○ 평년(0.1~1.1℃)과 비슷하겠습니다. 대륙고기압과 이동성 고기압의 영향을 주로 받아 기온변화가 크겠습니다. 찬 대륙고기압의 확장 시 기온이 큰 폭으로 떨어질 때가 있겠습니다.
□ 강수량 전망 ○ 평년(67.7~97.3㎜)과 비슷하거나 많겠습니다. 맑고 건조한 날이 많겠으나, 찬 대륙고기압 확장 시 서해안에는 지형적인 영향으로 많은 눈이 내릴 때가 있겠습니다.
□ 엘니뇨/라니냐 전망 ○ 엘니뇨·라니냐 감시구역의 해수면온도는 겨울철 동안 약한 엘니뇨를 유지할 가능성이 있겠습니다.

※ 기후전망은 계절에 관한 평균 상태를 3분위(낮음/적음, 비슷, 높음/많음)로 구분하여 단계별 발생 가능성을 백분율로 산출합니다. 백분율이 33.3% 이상일 경우 해당 단계의 발생 가능성이 상대적으로 높다는 의미입니다.

※ 평균기온·강수량 전망의 괄호 안의 숫자는 평년비슷범위를 의미합니다.

2	11월 자연재난 발생 현황 분석

* 행정안전부

ㅇ 11월은 강풍과 풍랑, 대설 등으로 인한 피해가 발생하는 시기로 철저한 사전 대비 필요

【최근 10년(’07~’16년)간 기상특보 발표 현황 (단위: 회) 】

구 분	평균 (월)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
합계	1,380	1,711	1,296	1,354	1,178	818	594	2,394	2,324	1,007	673	1,097	2,112
강풍	231	232	217	330	371	223	60	186	175	126	163	295	395
풍랑	363	484	412	451	421	216	129	220	273	277	357	495	619
호우	361	8	28	73	155	201	368	1,529	1,344	469	79	57	19
대설	320	552	366	165	13	-	-	-	-	-	-	104	722
건조	131	197	168	251	204	111	2	-	-	-	23	82	140
해일	6	-	-	-	-	-	4	1	20	2	3	-	-
황사	34	-	30	61	14	54	-	-	-	-	-	18	26
한파	97	238	75	23	-	-	-	-	-	-	10	46	191
태풍	70	-	-	-	-	-	14	50	126	120	38	-	-
폭염	167	-	-	-	-	13	17	408	386	13	-	-	-

□ 11월 주요재난이슈

관리대상

주요 재난이슈

강풍‧풍랑

ㅇ 11월은 육지와 바다에서 강한 바람의 영향으로 큰 피해가 발생할 수 있으니 각별한 주의 필요

※ 최근 10년간(‘07~‘16) 11월에 총 4회의 강풍‧풍랑으로 105억 원의

재산피해 발생

대 설

ㅇ 11월에는 찬 대륙고기압 확장 시 지형적인 영향 등으로 지역적(국지적)인 기습적인 폭설 위험 높음

※ (2008년 11월 19일, 서해안 지방 대설)

찬 대륙고기압이 확장하여 전라남도 서해안 지방에 많은 눈, 배추 등 미처 수확하지 못한 농작물 피해 발생 (최심적설(㎝): 정읍 20.3, 고창 17.1 등)

<최근 10년(’07~’16년)간 기상특보 발표 현황 >

구 분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
대설(회)	552	366	165	13	-	-	-	-	-	-	104	722

지 진

ㅇ  ‘17년 11월에 포항에서 규모 5.4의 큰 지진이 발생한 만큼 평소에 지진관련 국민행동요령을 숙지하여 대비

※ (‘17. 11. 15.) 포항지진 규모 5.4, (’16. 9. 12.) 경주지진 규모 5.8

【 최근 10년(’07~’16년)간 규모별 지진 발생현황- 기상청 】

합 계	2≤M＜3	3≤M＜4	4≤M＜5	5≤M＜6
917	785	119	8	5

화 재

ㅇ  11월에는 실내난방을 위한 화기 사용이 늘면서 화재 위험이 높아지는 시기로 국민행동요령 등을 숙지하여 화재 예방

가축질병

(AI)

ㅇ   11월은 겨울의 초입으로 일교차가 커지고 기온이 큰 폭으로 떨어지면서 가축질병(AI) 발생 위험 높음

□ 강풍‧풍랑

○ 최근 10년(’07~’16년)간 11월에 총 4회의 강풍과 풍랑으로 105억원의 재산피해 발생

【최근 10년(’07~’16년)간 강풍‧풍랑 피해현황 - 재해연보】

구 분	합 계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
피해발생(회)	43	2	3	9	10	1	-	3	2	-	5	4	4
인명피해(명)	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
재산피해(억)	1,201	110	120	356	260	-	-	43	72	-	49	105	86

○ 상세 분석

발생기간		인명(명)	재산(억원)	주요 피해지역
총 4회		-	105
1	‘09.11.9.~11.13.	-	16	울산, 경북, 제주
2	‘12.11.11.~11.12.	-	52	인천, 경기, 강원, 충남, 전북, 경북
3	‘13.11.25.~11.25.	-	5	인천, 울산, 경기, 강원, 충북, 전북, 전남
4	‘15.11.24.~11.29	-	32	강원, 전북, 경북

【 최근 10년간(’07~’16년) 강풍‧풍랑 피해현황 - 재해연보 】

피해발생(회)	재산피해(억)

□ 사회관계망(SNS) 재난이슈 분석 – 강풍

○ 빈도 추이 분석

○ (연간) 강풍 이슈는 ‘14년□’16년 상승 후 ‘17년 급 하락 ※ ‘16년 강풍 동반한 태풍 차바로 인해 강풍 피해 이슈 증가 ○ (월간) 겨울철 강풍에 대비하여 시설물□건축시설 등 점검 필요

◾ 감성 분석

	강풍 감성은 불안(82%)이 지배적
	강풍주의보라니 무섭다 ㅠㅠ (‘13년) 오늘은 하루종일 흐리고 갑자기 강풍이 불고ㅡㅅㅡ;;; 새벽보다는 많이 나아졌어도 나가기가 무섭다(‘13년) 어제 오늘 홋카이도에서 강풍이다 비다 정전이다 나무가 쓰러졌다 이런 뉴스가 자꾸 나오니까 홍님이 걱정이다;_;(‘13년)

◾ 연관어 분석

- 강풍 기상정보(주의보, 특보) 알림에 관한 트윗 급증 - 강풍과 관련한 시설물 피해(현수막) 등이 언급

□ 대 설

○ 최근 10년(’07~’16년)간 11월에 총 4회의 강풍과 풍랑으로 105억 원의 재산피해 발생

【최근 10년(’07~’16년)간 강풍‧풍랑 피해현황 - 재해연보】

구 분	합 계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
피해발생(회)	43	2	3	9	10	1	-	3	2	-	5	4	4
인명피해(명)	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
재산피해(억)	1,201	110	120	356	260	-	-	43	72	-	49	105	86

○ 상세 분석

발생기간		인명(명)	재산(억원)	주요 피해지역
총 4회		-	105
1	‘09.11.9.~11.13.	-	16	울산, 경북, 제주
2	‘12.11.11.~11.12.	-	52	인천, 경기, 강원, 충남, 전북, 경북
3	‘13.11.25.~11.25.	-	5	인천, 울산, 경기, 강원, 충북, 전북, 전남
4	‘15.11.24.~11.29	-	32	강원, 전북, 경북

【 최근 10년간(’07~’16년) 강풍‧풍랑 피해현황 - 재해연보 】

피해발생(회)	재산피해(억)

【 과거 사례 】
○ (2008년 11월 19일, 대설) 찬 대륙고기압이 확장하여 전라남도 서해안 지방에 많은 눈, 배추 등 미처 수확하지 못한 농작물 피해 발생 ※ 최심적설(㎝): 정읍 20.3, 고창 17.1 등	○ (2011년 11월 9일, 30일~12월 대설) 동풍기류와 지형적인 영향으로 강원산간 및 동해안지방을 중심으로 많은 눈, 비닐하우스, 인삼재배시설 등에 피해 발생 ※ 9일 최심적설(㎝): 대관령 59.0, 북강릉 43.0 등

□ 사회관계망(SNS) 재난이슈 분석 – 대설

○ 빈도 추이 분석

○ (연간) 대설 이슈는 ‘15년 하락 이후 증가 추세 ※ 대설로 인한 사망□항공편 결항 등 연간 대설 관련 이슈 증가 추세 ○ (월간) 11월 대설 트윗 비중은 전월 대비 86% 증가

◾ 감성 분석

	대설 감성은 불안(47%), 불쾌(20%) 순
	차를 타고 가야 하는데 폭설이 내리면 춥기도 하고… 도로에 쌓인 눈이 녹아서 얼어버리면 미끄러워서 사고도 잘 날 테고. 여러 가지로 걱정이긴 하지.(‘17년) 첫눈이 화끈하게 오네. 첫눈인데 대설 주의보. 오랜만에 눈 보니까 좋긴한데 신랑 출퇴근길이 걱정이다.(‘15년)

◾ 연관어 분석

- 폭설로 인한 눈사태, 도로마비 등 2차 피해와 관련된 재난이 언급 - 대설주의보, 대설특보 정보 알림과 일부 학교에서의 휴교령 알림 등의 이슈

Ⅱ		농작물 재해예방 기술대책

1	저온․강풍 대비 농작물․농업시설물 관리요령

1	농작물 대책

가을배추·무

○ 수확기가 된 무․배추는 기온이 내려가기 전에 서둘러 수확하여 출하

* 수확적기 - 무  : 중북부 10월하순～11월 상순, 남부 11월상순～중순

배추 : 중북부 10월하순～11월중순, 남부 11월중순～12월상순

○ 동해를 받는 온도는 무 0℃이하, 배추 –8℃ 이하 정도이나 날씨가 따뜻하다가 갑자기 추워지면 동해피해가 커질 수 있기 때문에 주의

○ 비닐, 짚, 부직포 등을 미리 준비하여 갑작스런 한파 내습 시  피복

○ 저온피해가 발생되는 온도 이하로 내려갈 때는 응급조치

- 무는 0℃ 내외일 때 비닐, 짚, 부직포 등을 덮어주고, -2℃ 이하로 떨어질 것으로 예상될 때는 수확하여 임시저장

- 배추는 0～-8℃까지는 비닐, 부직포, 짚 등을 덮어주고, -8℃ 이하로 내려갈 것으로 예상되면 수확하여 임시저장

○ 동해를 받았을 때는 날씨가 회복되어 언 부분이 녹은 후 수확하여 저장하지 말고 즉시 출하

* 저장조건 : 무·배추 모두 온도 0～3℃, 습도 90～95% 정도 유지될 수 있고 물이 잘빠지며, 햇볕이 잘 쪼이는 곳

시설작물

○ 지역에 알맞은 작목재배 및 에너지 절감형 안전 작기 선택

○ 하우스 보온 및 가온장비 보강 및 작물별 적정온도 유지관리

○ 강한 바람에 대비해서 비닐하우스 고정 끈을 튼튼히 매주고, 바람이 강하게 불 때는 환기창과 출입문을 닫아줌

○ 비닐이 손상된 부위는 신속하게 보수하여 바람피해 예방은 물론 열이 빠져나가지 않도록 관리

○ 작물별로 적온관리를 하되, 야간 최저온도를 과채류는 12℃ 이상, 엽채류는 8℃ 이상 유지되도록 관리

마늘․양파

○ 마늘 파종 및 양파 정식포장에 피복한 비닐은 흙을 덮어 고정

○ 난지형마늘은 월동 전에 싹이 트기 때문에 뿌리의 활착이 잘 되어야 겨울철에 동해피해를 줄일 수 있음

○ 한지형마늘을 아직 파종하지 않은 농가는 10월 하순까지 완료

○ 양파는 동해 피해예방을 위해 11월 상순까지 정식완료

○ 파종․정식 후 생육초기에 적정 토양수분 유지로 뿌리활착 촉진

과  수

○ 익은 과실은 서둘러 수확하여 저장하거나 출하

○ 저온으로 인하여 과실이 얼었을 경우에는 바로 수확하지 말고 기온이 오른 다음에 수확하여 바로 출하

벼농사

○ 벼 수확 조기 마무리 및 적온건조․조제 등 수확 후 관리

* 수확적기 : 출수후로 부터 적산온도 1,150±50℃

○ 녹비작물 포장 배수구 설치, 볏짚 토양환원 및 논 깊이갈이

밭작물

○ 보리, 밀 등 적기 내 파종으로 월동 전 적정 잎수 확보

○ 배수 불량한 맥류 재배포장 배수구 설치로 습해 및 동해 방지

○ 수확기 밭작물 수확 및 수확 후 관리

축  산

○ 어린가축의 설사 및 호흡기질병 예방을 위한 축사보온 관리

○ 배수가 불량한 사료작물 포장 배수구 설치

2	농업시설물 대책

【강풍발생 전】

○ 기상청 예보 및 특보상황을 수시로 청취

강풍주의보		강풍경보
육상에서 풍속 14㎧ 이상 또는 순간풍속 20㎧이상이 예상될 때. (산지는 풍속 17㎧이상 또는 순간풍속 25㎧이상이 예상될 때)		육상에서 풍속 21㎧ 이상 또는 순간풍속 26㎧ 이상이 예상될 때. (산지는 풍속 24㎧ 이상 또는 순간풍속 30㎧ 이상이 예상될 때)

○ 강한 바람으로 하우스 비닐이 날리거나 찢어지지 않도록 고정끈을 튼튼하게 보강하고, 고정끈이 설치되지 않은 시설은 반드시 고정끈 설치

○ 강풍 상습발생지역은 방풍림이나 방풍벽 설치로 가지 부러짐 방지

【강풍발생 시】

○ 바람이 강하게 불 때는 비닐하우스 출입문과 환기창을 닫고 환풍기 가동으로 골조와 비닐을 밀착시켜 바람피해 예방

○ 작물이 정식되어 있지 않은 시설하우스의 경우 피해우려시 비닐찢기로 골조보호

【강풍종료 후】

○ 비닐이 찢어진 부분은 빨리 보수하여 저온이나 바람피해를 받지 않도록 주의

○ 하우스에 육묘중이거나 재배중인 고추․오이․토마토 등 과채류와 절화류는 밤온도를 12℃이상, 상추 등 엽채류는 8℃이상 유지

○ 부직포, 커튼, 터널 등 보온덮개를 보강하여 피해발생시 보온력 증대

2	대설 대비 농작물․농업시설물 관리요령

1	농업시설 대책

【예상되는 문제점】

○ 쌓인 눈에 의한 시설하우스 골조 파손 및 붕괴

- 설계 적설심 이상의 적설량, 구조취약으로 적설피해 발생

○ 녹은 눈 유입에 의한 작물 습해, 피복 비닐 찢어짐으로 작물 저온장해

【사전대책】(대설 예보 등)

<일반사항(시설하우스 공통)>

▸ 시설 구분 및 설계 적설심 확인

○ 시설하우스가 기존규격시설, 내재해형 규격시설, 비규격시설인지 확인하고 기존규격시설과 내재해형 규격시설의 경우 안전적설심을 확인

- 기존 규격시설 : 재해복구지원을 위해 표준설계도로 운영되었던 시설(‘07. 4월부터 표준규격에서 제외)

* 농가지도형 단동하우스 13종 및 농가보급형 자동화하우스 1-2W형 5종

- 내재해형 규격시설 : 농림축산식품부에서 ‘07년 4월 지정고시하여 현재 4차 개정(’14년 7월 고시)된 원예특작시설로 내재해형 구조성능이 제시됨

* 비닐하우스 35종(연동 5, 단동 19, 과수 3, 광폭 8)

* 간이버섯재배사 2종 및 인삼재배시설 20종(철재 5, 목재 15)

* 민간전문업체 개발 10종(단동 5, 연동 2, 광폭 3)

* 지정고시로 되지는 않았으나 시설전문기관의 구조검토를 거쳐 농촌진흥청으로부터 내재해형 규격으로 인정받은 시설

* 농림축산식품부 --> 농촌진흥청으로 변경 사유: 농림축산식품부 고시 제2016-180호(2016.12.28.)에 의거 2017년 1월1일부터 내재해형 시설규격의 심사, 등록, 공시 업무가 농촌진흥청으로 이관되었습니다. 다만, 경과기간을 두어 2017년 6월30일까지는 시설규격 등록, 공시 업무는 현행과 같이 농림축산식품부에서 함.

- 비규격시설 : 기존규격시설과 내재해형 규격시설에 포함되지 않으며 구조안전성(설계 적설심)이 검증되지 않은 시설

<기존규격시설의 설계적설심>

(농가지도형 단동하우스 13종)

형태	하우스 규격(m)	일반 농업용 파이프 규격(㎜)	구조안전성
	폭×높이	서까래(외경×두께@간격)	안전적설심(㎝)
A형	4.8 × 2.0～2.3	φ22.2×1.2t@800	9.5
B형	5.1～5.4 × 2.1～2.6	φ25.4×1.5t@900
C형	5.7～6.0 × 2.4～2.9	φ25.4×1.5t@800
D형	6.1～6.5 × 2.5～3.0	φ25.4×1.5t@800
E형	6.6～7.0 × 2.3～2.8	φ31.8×1.5t@900
F형	7.4～7.8 × 2.6～3.1	φ31.8×1.5t@900
G형	7.8～8.2 × 3.0～3.5	φ31.8×1.5t@900
H형	5.1～5.4 × 2.5～3.0	φ22.2×1.2t@500	17.8
I형	5.7～6.0 × 2.8～3.3	φ25.4×1.5t@600
J형	7.1～7.5 × 3.4～3.9	φ31.8×1.5t@700
A-1형	4.8 × 2.0～2.3	φ22.2×1.2t@1,000	7.9
B-1형	5.1～5.4 × 2.1～2.6	φ25.4×1.2t@1,200
K형	3.0×2.8(비가림 연동형)	φ22.2×1.2t@700, 강선φ5	24

※ 설계 적설심은 강 뼈대 골조의 구조 안전성임. 농가지도형 단동하우스의 기초는 논 삽입기초로 지표면 도리가 반드시 설치되어 있어야 함

(농가보급형 자동화하우스 5종)

형태	하우스 규격(m)	일반 농업용 파이프 규격(㎜)		구조안전성
	폭×측고×동고	서까래	기둥 및 중방	안전적설심(㎝)
1-2W형(’95)	7.0×2.7×4.55	φ25.4×1.5t@600	φ48.1×2.1t@2,000	19
1-2W각관A형	7.0×3.0×4.8	φ31.8×1.5t@600	□60×60×2.3t@3,000	27
1-2W각관B형	7.5×3.0×5.0	φ31.8×1.5t@600	□60×60×2.3t@3,000	25
1-2W서까래 보강형	7.0×2.7×4.55	φ48.1×2.1t@2,000, φ25.4×1.5t@500	φ48.1×2.1t@2,000	25
1-2W보완형	7.0×3.0×4.8	φ25.4×1.5t@600	□60×60×2.3t@3,000	35

<내재해형 규격시설의 설계적설심>

(연동하우스 5종)

규격명	폭 (m)	높이 (m)	서까래, 기둥, 중방 φ(㎜)×t(㎜)@㎝	가로대, 곡부보 φ(㎜)×t(㎜)	구조안전성
					설계적설심(㎝)
07-연동-1 (1-2W형)	7.0	4.7	주서까래 : φ31.8×1.7t@300 (보조서까래 : φ31.8×1.5t@60) 기둥 : □60×60×2.3t@300 중방 : □60×60×2.1t@300	가로대 : 9개(φ25.4×1.5t) 곡부보 : □60×60×3.2t	53
08-연동-1 (벤로형)	8.0	5.7	서까래 : φ25.4×1.5t@60 기둥 : □75×75×2.3t@400 중방(상·하현재 : □50×30×2.3t@400	가로대 : 6개(φ25.4×1.5t) 곡부보 : □75×75×2.3t	57
10-연동-1 (1-2W형, 권취식 천창개폐)	8.0	7.4	주서까래 : φ59.9×3.2t@300 (보조서까래 : φ19.1×1.2t@50) 기둥 : □75×75×2.3t@300 중방(상·하현재) : □60×40×2.3t@300	가로대 : 7개(φ48.1×2.3t) 곡부보 : □75×75×2.3t	55
10-연동-2 (1-2W형, 랙피니언식 천창개폐)				가로대: 1개(□50×50×2.3t), 6개(φ48.1×2.3t), 1개(□50×30×2.3t) 곡부보 : □75×75×2.3t	55
12-연동-1 (1-2W형)	7.0	6.5	주서까래 : φ59.9×2.3t@400 (보조서까래 : φ19.1×1.2t@50) 기둥 : □75×75×2.3t@400 중방(상·하현재) : □50×30×2.3t@400	가로대: 1개(□50×50×2.3t), 6개(φ31.8×1.7t), 1개(□50×30×2.3t) 곡부보 : □75×75×2.3t	55

※ 시설높이 조정 : 높이 ±25cm 범위 내에서 조정시공 가능(「원예·특작시설 내재해형 규격 설계도 및 시방서」(농림축산식품부 고시 제2014-78호, 2014.7.24.) 참조)

(단동하우스 19종)

규격명	폭 (m)	높이 (m)	서까래 φ(㎜)×t(㎜)@㎝	가로대 φ(㎜)×t(㎜)	구조안전성
					설계적설심(㎝)
07-단동- 1	5.0	2.6	φ25.4×1.5t@60	5개(φ25.4×1.2t)	50
07-단동- 2	6.0	3.3	φ31.8×1.5t@60	9개(φ25.4×1.5t)	50
07-단동- 3	7.0	3.3	φ31.8×1.7t@60	9개(φ25.4×1.5t)	50
07-단동- 4	8.0	3.6	φ31.8×1.7t@50	9개(φ25.4×1.5t)	48
10-단동- 1	6.0	3.3	φ31.8×1.5t@60	5개(φ25.4×1.5t)	41
10-단동- 2	7.0	3.3	φ31.8×1.7t@60	5개(φ25.4×1.5t)	42
10-단동- 3	7.0	3.5	φ31.8×1.7t@60	5개(φ25.4×1.5t)	37
10-단동- 4	8.2	3.9	φ31.8×1.7t@50	5개(φ25.4×1.5t)	41
10-단동- 5	8.2	3.5	φ31.8×1.7t@50	5개(φ25.4×1.5t)	30
10-단동- 6	7.6	3.7	φ31.8×1.5t@50	7개(φ25.4×1.5t)	28
10-단동- 7	8.9	3.9	φ42.2×2.1t@90	7개(φ25.4×1.5t)	27
10-단동- 8	7.6	3.7	φ42.2×2.1t@80	7개(φ25.4×1.5t)	25
10-단동- 9	8.9	3.9	φ48.1×2.1t@70	7개(φ25.4×1.5t)	26
10-단동-10	5.4	2.6	φ25.4×1.5t@80	3개(φ25.4×1.5t)	30
10-단동-11	5.6	2.4	φ31.8×1.5t@100	3개(φ31.8,φ25.4)	29
10-단동-12	5.6	2.4	φ25.4×1.5t@65	3개(φ25.4×1.5t)	27
10-단동-13	5.8	2.6	φ31.8×1.5t@90	3개(φ31.8,φ25.4)	30
07-단동-18	7.0	2.8	φ31.8×1.7t@50	9개(φ25.4×1.5t)	50
12-단동-1	7.0	3.9	φ42.2×2.1t@90	5개(φ25.4×1.5t)	55

※ 서까래 규격 조정시공 :「원예·특작시설 내재해형 규격 설계도 및 시방서」(농림축산식품부 고시 제2014-78호, 2014.7.24.) 참조

(과수비닐하우스 3종)

규격명	폭 (m)	높이 (m)	서까래, 기둥 φ(㎜)×t(㎜)@㎝	가로대, 곡부보 φ(㎜)×t(㎜)	구조안전성
					설계적설심(㎝)
07-포도-1	5.0	4.3	서까래 : φ31.8×1.5t@60 기둥 : φ48.1×2.1t@300	가로대 : 7개(φ33.5×2.1t 등) 곡부보 : φ48.1×2.1t	40
10-포도-1	3.0	3.0	서까래 : φ25.4×1.5t@100 기둥 : φ31.8×1.5t@200	가로대 : 3개(φ25.4×1.2t 등) 곡부보 : φ25.4×1.5t×2개(거터), φ31.8×1.5t(외측)	44
08-감귤-1	5.5	4.5	서까래 : φ48.1×2.1t@200 기둥 : φ60.5×3.65t@200	가로대 : 7개(φ33.5×2.1t 등) 곡부보 : □50×50×2.0t	50

(광폭비닐하우스 2종)

규격명	폭 (m)	높이 (m)	서까래, 기둥 φ(㎜)×t(㎜)@㎝	가로대 φ(㎜)×t(㎜)	구조안전성
					설계적설심(㎝)
10-광폭-1 (아치형)	14.8	4.3	서까래 : φ33.5×2.1t@50 중방 : φ48.1×2.1t@250	15개(φ33.5×2.1t, 중앙 및 측면 φ48.1×2.1t)	33
10-광폭-2 (트러스형)	16.0	4.5	용융도금 트러스 골조@120	14개(φ31.8×1.7t 또는 φ23～37×1.7t)	35

광폭비닐하우스(보온재 외피복, 6종)

규격명	폭 (m)	측고 (m)	동고 (m)	서까래 φ(㎜)×t(㎜)@㎝	기둥 및 중방 φ(㎜)×t(㎜)@㎝	지붕도리 φ(㎜)/개수	보조파이프 φ(㎜)×t(㎜)@㎝	설계강도
								적설심 (㎝)	풍속 (㎧)
13-광폭 (보온재)-1	14.0	2.0	4.1	φ31.8×1.5t@60	φ48.1×2.1t@300	φ48.1/3개, φ25.4/8개	-	25	28
13-광폭 (보온재)-2	16.0	2.0	4.1	φ31.8×1.5t@60	φ48.1×2.1t@300	φ48.1/3개, φ31.8/4개, φ25.4/8개	φ31.8×1.5t@300	23	28
13-광폭 (보온재)-3	18.0	2.0	4.1	φ33.5×2.1t@60	φ48.1×2.1t@300	φ48.1/3개, φ31.8/4개, φ25.4/8개	φ31.8×1.5t@300	23	29
13-광폭 (보온재)-4	21.0	2.0	4.2	φ31.8×1.5t@60	φ48.1×2.1t@300	φ48.1/5개, φ25.4/12개	-	23	27
13-광폭 (보온재)-5	24.0	2.0	4.2	φ31.8×1.5t@60	φ48.1×2.1t@300	φ48.1/5개, φ31.8/8개, φ25.4/4개	φ31.8×1.5t@300	20	27
13-광폭 (보온재)-6	27.0	2.0	4.2	φ33.5×2.1t@70	φ48.1×2.1t@280	φ48.1/5개, φ31.8/8개, φ25.4/4개	φ31.8×1.5t@280	20	27

※ 지역별 설계기준 강도에 해당하는 내재해형 규격시설 중 규모가 큰 시설을 선정한 후 높이와 폭을 축소하여 시공하는 것은 가능

※ 보온재 외피복 광폭비닐하우스는 규격 외에 측고·동고 및 서까래·기둥 규격 변경에 따른 적설심 및 풍속강도 기준(시방서 참조)을 참고하여 시공 가능

※ 보온재 외피복 광폭비닐하우스에 방풍망(설계도 : 07-연동-1형-17) 설치 시 시설의 설계풍속 강도가 5㎧ 수준 강화되는 것으로 인정

※ 13-광폭(보온재)-1∼6형에서 외피복 보온재를 설치하지 않을 경우, 시설의 구조안전성은 제시된 설계강도와 동일 수준으로 인정

(간이버섯재배사 2종)

규격명	폭 (m)	높이 (m)	서까래, 베드기둥 φ(㎜)×t(㎜)@㎝	가로대, 중방 φ(㎜)×t(㎜)	구조안전성
					설계적설심(㎝)
08-버섯-1	5.6	4.25	서까래 : φ33.5×2.1t@50 베드기둥 : φ31.8×1.5t@150×300	가로대 : 13개(φ25.4×1.5t 등) 중방 : -	50
08-버섯-2	6.6	4.85	서까래 : φ33.5×2.3t@50 베드기둥 : φ31.8×1.5t@150×300	가로대 : 13개(φ25.4×1.5t 등) 중방 : φ25.4×1.5t@300	45

(철재 인삼재배시설 5종)

규격명	지주			서까래			보조서까래			도리			구조 안전성
	길이 (㎝)	사용규격(㎜)	수 량 (개)	길이 (㎝)	사용규격(㎜)	수량 (개)	길이 (㎝)	사용규격(㎜)	수량 (개)	길이 (㎝)	사용규격(㎜)	수량 (개)	설계 적설강도 (cm)
07-철인-A
◦ 〃 -A	240	φ22.2×1.5t 이상 □ 28×28×1.2t 이상	360	240	φ22.2×1.5t 이상 □ 28×28×1.2t 이상	330	180	φ22.2×1.5t 이상 28×14×1.0t 이상 □ 18×18×1.2t 이상	660	210	φ22.2×1.5t 이상 28×14×1.0t 이상 □ 18×18×1.2t 이상	660	53
◦ 〃 -A-1	240		360	240		330	150		330	210		660	41
◦ 〃 -A-2	240		360	210		330	-		-	210		660	27
◦ 〃 -A-3	240		360	210		330	-		-	210		330	27
13-철인-W	300	φ31.8×1.5t	352	장폭 300 단폭 170	φ31.8×1.5t	장폭 160 단폭 160	장폭 240 단폭 170	φ25.4×1.5t	장폭 310 단폭 310	800	φ31.8×1.5t	140	27

※ 지주, 서까래, 보조서까래 및 도리는 SGH400 이상의 자재를 사용

※ 지주와 서까래 결합부의 연결은 내재해조리개(강판조리개, 수지조리개, 선판조리개 등)를 사용

(목재 인삼재배시설 15종, 단위:㎝)

규격명	기둥			서까래			보조서까래			도리			구조안전성
	길이	폭	두께	길이	폭	두께	길이	폭	두께	길이	폭	두께	설계적설강도(㎝)
13-목인-A													새 자재의 경우
◦ 〃 -A	240	3.6	3.0	240	3.6	3.0	180	3.0	2.4	210	3.6	3.0	57
◦ 〃 -A-1	240	3.6	3.0	240	3.6	3.0	180	3.0	2.4	210	3.6	3.0	41
◦ 〃 -A-2	240	3.6	3.0	210	3.6	3.0	-	-	-	210	3.6	3.0	32
◦ 〃 -A-3	240	3.6	3.0	210	3.6	3.0	-	-	-	210	3.6	3.0	29
◦ 〃 -A-4	240	3.6	3.0	210	3.6	3.0	-	-	-	-	-	-	27
13-목인-B													새 자재의 경우
◦ 〃 -B	180 (150)	3.6 (3.6)	3.0 (3.0)	180	3.6	3.0	180	3.0	2.4	210	3.6	3.0	70
◦ 〃 -B-1	180 (150)	3.6 (3.6)	3.0 (3.0)	180	3.6	3.0	180	3.0	2.4	210	3.6	3.0	50
◦ 〃 -B-2	180 (150)	3.6 (3.6)	3.0 (3.0)	180	3.6	3.0	-	-	-	210	3.6	3.0	39
◦ 〃 -B-3	180 (150)	3.6 (3.6)	3.0 (3.0)	180	3.6	3.0	-	-	-	210	3.6	3.0	35
◦ 〃 -B-4	180 (150)	3.6 (3.6)	3.0 (3.0)	180	3.6	3.0	-	-	-	-	-	-	32
13-목인-C													새 자재의 경우
◦ 〃 -C	240	4.0	4.0	240	4.0	4.0	180	4.0	4.0	210	4.0	4.0	47
◦ 〃 -C-1	240	4.0	4.0	240	4.0	4.0	180	4.0	4.0	210	4.0	4.0	34
◦ 〃 -C-2	240	4.0	4.0	210	4.0	4.0	-	-	-	210	4.0	4.0	26
◦ 〃 -C-3	240	4.0	4.0	210	4.0	4.0	-	-	-	210	4.0	4.0	24
◦ 〃 -C-4	240	4.0	4.0	210	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-	22

※ 시설자재는  강질목(A형 및 B형류) 사용하며, 지역별 설계 적설심 이상인 경우 중질목(일반목) 사용 가능(연질목은 구조재로 사용 불가)

※ 균열 또는 옹이를 포함한 목재의 사용 지양

※ 내력강화를 위해 목재단면의 장방향을 부재단면의 높이(h)로 사용

(민간전문업체 개발 규격시설(단동 5종))

규격명	폭 (m)	높이 (m)	보강트러스 □(㎜)×t(㎜)@㎝	서까래 φ(㎜)×t(㎜)@㎝	가로대 φ(㎜)×t(㎜)	구조안전성
						설계적설심(㎝)
07-단동(민)-1	6.0	2.80		φ25.4×1.5t@60	9개(φ25.4×1.5t)	25
07-단동(민)-2	6.0	2.90	□50×30×2.0t@300	φ25.4×1.5t@60	9개(φ31.8×1.5t)	40
07-단동(민)-3	7.0	2.90	□50×30×2.0t@240	φ25.4×1.5t@60	11개(φ31.8×1.5t)	60
07-단동(민)-4	8.2	2.90	□50×30×2.0t@240	φ25.4×1.5t@60	11개(φ31.8×1.5t)	60
08-단동(민)-1	7.0	3.63		주: □40×60×3.0t@200 보조: 와이어 φ6	9개 중앙 : □40×40×2.0t 기타 : □20×40×1.4t	71

(민간전문업체 개발 규격시설(연동 2종))

규격명	폭 (m)	높이 (m)	보강트러스 □(㎜)×t(㎜)@㎝	서까래 φ(㎜)×t(㎜)@㎝	가로대 φ(㎜)×t(㎜)	구조안전성
						설계적설심(㎝)
07-연동(민)-1	8.0 7.0 8.0	3.70	□60×40×2.3t@240	φ25.4×1.5t@60	상부21, 측부6개 (φ31.8×1.5t)	60
08-연동(민)-1	7.0	3.63		주:□40×60×3.0t@200 보조: 와이어 φ6	9개 중앙 : □40×40×2.0t 기타 : □20×40×1.4t	63

(민간전문업체 개발 규격시설(광폭 3종))

규격명	폭 (m)	높이 (m)	서까래 φ(㎜)×t(㎜)@㎝	가로대 φ(㎜)×t(㎜)	구조안전성
					설계적설심(㎝)
10-광폭(민)-1	15.0	6.0	용융도금 트러스 골조@120		40
10-광폭(민)-2	17.0	7.0	용융도금 트러스 골조@120		40
10-광폭(민)-3	22.0	7.0	용융도금 트러스 골조@120		40

▸ 지역별 설계기준 강도 확인

(지역별 설계기준 적설심, 30년 빈도)

적설기준 (㎝)	강원도	경기권 (서울, 인천)	경상권 (부산, 울산, 대구)	전라권 (광주)	충청권 (대전, 세종)	제주도
20	-	-	거제, 고성, 김해, 남해, 마산, 밀양, 사천, 양산, 울산, 의령, 진주, 진해, 창녕, 창원, 통영, 하동, 함안, 울주, 경산, 경주, 대구, 영천, 의성, 청도, 포항	고흥, 광양, 보성, 여수, 완도	-	고산, 서귀포, 제주
22	철원	강화, 포천, 동두천	안동, 고령, 군위, 합천, 청송, 칠곡	순천, 장흥, 해남, 강진, 진도	-	성산
24	-	가평, 고양, 구리, 군포, 과천, 광명, 광주, 남양주, 부천, 김포, 성남, 시흥, 수원, 안산, 안양, 양평, 양주, 의정부, 의왕, 오산, 연천, 용인, 하남, 화성, 파주	부산, 구미, 성주, 산청, 봉화, 영양	구례	-	-
26	원주	서울, 안성, 인천, 옹진, 여주, 평택	예천	전주, 완주	금산, 단양, 부여, 보령, 아산, 예산, 홍성, 청양, 천안, 충주, 제천	-
28	화천	이천	김천, 영주	영암, 익산, 곡성	논산, 공주, 당진, 음성, 태안	-
30	인제, 영월, 양구, 홍천	-	거창, 상주, 함양	화순, 남원, 무주, 신안	서산, 대전, 세종, 영동, 옥천, 괴산, 진천	-
32	춘천	-	추풍령	목포	계룡, 보은, 서천, 증평	-
34	횡성	-	문경, 영덕	군산, 나주, 진안	청주, 청원	-
36		-		광주, 무안, 순창, 함평	-	-
38		-	울진	장수	-	-
40 이상	속초, 대관령, 강릉, 동해, 삼척, 태백, 평창, 고성, 정선, 양양	-	울릉	담양, 김제, 영광, 임실, 장성, 부안, 정읍, 고창	-	-

▸ 하우스 밴드(끈)를 팽팽하게 당겨두기

○ 하우스 밴드(끈)가 느슨해져 있으면 지붕면의 외피복 비닐이 아래로 처져 눈이 미끄러져 내려오지 않게 되므로 팽팽하게 당겨둠

▸ 하우스 외피복 비닐 찢기와 천창 개방

○ 폭설예보가 있을 경우 작물을 재배하지 않는 하우스는 피복재를 사전에 제거해 눈 피해 방지(적설량 등을 고려하여 작업)

○ 연동 곡부에 눈이 쌓이지 않도록 천창개폐기를 완전 개방해 놓음

* 지붕에 많은 눈이 쌓인 상태에서는 개폐기가 열리지 않을 수 있으므로 눈이 내리기 전에 개폐기 점검 및 개방

* 천창개방 시 내부커튼과 이중비닐도 한쪽에 완전히 걷어두어야 함

○ 하우스에 눈이 쌓여 붕괴가 우려될 때에는 즉시 피복재를 찢음(작업 중 안전에 유의)

* 하우스가 변형되면서 붕괴될 조짐이 있는 경우 하우스에 절대 접근해서는 안 됨

○ 찢어진 비닐은 즉시 보수하거나 교체하여 시설 내 기온이 떨어지지 않도록 조치

▸ 보온덮개․차광망을 걷어 두거나 비닐 덧씌우기

○ 섬피 등 보온덮개는 눈이 미끄러져 내리는 걸 방해하므로 걷어둠

* 보온덮개에 눈이 녹을 경우 물기를 머금게 되어 폭설에 매우 취약해짐

○ 차광망을 설치한 경우 눈이 흘러내리지 않게 되므로 걷어 두거나 비닐을 덧씌워주어야 함

<비닐찢음>           <천창을 열어둠>     <차광망 위에 비닐씌움>

▸ 보강지주(보조지지대) 설치

○ 보강지주는 적설하중을 견딜 수 있도록 시설하우스 규격에 따라 2～6m 이내 간격으로 설치(하우스 폭이 넓을수록 설치간격을 줄여야 함)

* 평상 시 보조지지대를 지붕도리에 매달아둘 경우에는 안전을 위해 지붕도리에서 이탈되지 않도록 견고하게 고정

○ 보강지주는 비닐하우스 구조용 파이프(SPVHS)를 사용하고, 해당 하우스 규격에 적합한 파이프 규격으로 설치

○ 지붕도리와 보강지주 간 편심이 없도록 수직으로 설치하고, 바람에 밀리지 않는 결속부품 사용

○ 보강지주 하단에는 φ10~12㎝(마르고 다져진 토양의 경우) 이상의 바닥 지지판을 부착시켜 지반 침하가 발생하지 않도록 조치

<보강지주 설치 전경>   <도리와 보강지주의 연결>      <바닥 지지판>

<보강지주(보조지지대) 설치 규격>

(농가지도형 단동하우스)

규격명	폭 (m)	높이 (m)	서까래 (㎜×㎜@㎜)	지역의 설계적설심	보강지주(SPVHS) 설치 규격 (외경㎜×두께㎜@설치간격m)
B형	5.4	2.6	φ25.4×1.5t@900	20～25㎝ 미만	φ25.4×1.5t@6.3
				25～30㎝ 미만	φ25.4×1.5t@5.4
				30～35㎝ 미만	φ25.4×1.5t@4.5
				35～40㎝ 미만	φ25.4×1.5t@2.7～3.6
C형	6.0	2.9	φ25.4×1.5t@800	20～25㎝ 미만	φ31.8×1.5t@5.6 또는 φ25.4×1.5t@6.4
				25～30㎝ 미만	φ31.8×1.5t@4.8
				30～35㎝ 미만	φ25.4×1.5t@2.4 또는 φ31.8×1.5t@3.2～4.0
D형	6.5	3.0	φ25.4×1.5t@800	20～25㎝ 미만	φ25.4×1.5t@2.4 또는 φ31.8×1.5t@3.2～4.0
E형	7.0	2.8	φ31.8×1.5t@900	20～25㎝ 미만	φ31.8×1.5t@3.6～4.5
				25～30㎝ 미만	φ31.8×1.5t@2.7～3.6
G형	8.2	3.5	φ31.8×1.5t@900	20～25㎝ 미만	φ31.8×1.5t@2.7

※ 보강지주 설치효과를 보기 위해서는 지붕 용마루 도리의 규격은 최소 φ31.8 이상이어야 함(상기 보강지주 설치 규격은 지붕 용마루 도리가 φ48.1×2.1t에서의 기준임)

(폐규격 내재해 단동하우스)

규격명	폭 (m)	높이 (m)	서까래 (㎜×㎜@㎜)	보강지주(SPVHS) 설치 규격 (외경㎜×두께㎜@설치간격m)
07-단동-5형	8.2	3.5	φ31.8×1.5t@500	φ33.5×2.1t@2.5～3.0
07-단동-6형			φ31.8×1.5t@500	φ33.5×2.1t@3.0～3.5
07-단동-7형			φ31.8×1.5t@600	φ33.5×2.1t@3.0～3.6
07-단동-8형			φ25.4×1.5t@500	φ31.8×1.7t@2.5～3.5
07-단동-9형			φ25.4×1.5t@700	φ31.8×1.5t@2.8～3.5
07-단동-10형			φ25.4×1.5t@900	φ31.8×1.5t@2.7
07-단동-11형			φ25.4×1.5t@900	φ31.8×1.5t@2.7～3.6

※ 보강지주 설치 효과를 보기 위해서는 지붕 용마루 도리의 규격은 최소 φ31.8  이상이어야 함(상기 보강지주 설치 규격은 지붕 용마루 도리의 규격이 φ48.1×2.1t 기준임). φ33.5를 이용해 보강지주를 설치할 경우, 지붕도리와의 결속부품이 없을 수 있으므로 그 때는 φ31.8 파이프를 이용하여 설치

▸ 단동하우스 지붕 위와 하우스 동간에 쌓인 눈 수시 제거

○ 폭설 시 넉가래 등으로 수시로 하우스 위에 쌓인 눈을 쓸어내림

○ 하우스 동간에도 눈이 쉽게 쌓여 지붕 위 제설작업이 어려워지고, 하우스 측벽이 무너질 수 있으므로 수시로 제설작업 수행

▸ 연동하우스 곡부 눈 제거

○ 연동하우스 곡부에 눈이 쌓이면 잘 흘러내리지 않게 되므로 눈이 녹는 속도보다 쌓이는 양이 더 많아질 때에는 연동 곡부에 올라가 제설작업 수행

* 곡부 위 제설작업 시 낙상의 우려가 크므로 안전에 세심한 유의 필요

▸ 난방기 가동 등

○ 가온하우스에서는 커튼과 이중비닐을 열고 난방기를 최대한 가동시켜 지붕면에 쌓인 눈이 녹아내릴 수 있도록 조치

○ 수막하우스는 눈이 녹아내릴 수 있도록 가능한 많은 양의 지하수를 살수

○ 기온 급강하에 대비한 보온자재의 사전·정비 점검 및 준비

○ 지온․기온 상승 대책 강구

- 축열주머니, 가연성 물질 준비, 다중 피복, 내부 보온, 방풍벽 및 지중가온 시설 등 설치

▸ 배수로 정비

○ 시설하우스, 축사 옆 배수로를 깊게 설치하여 눈 녹은 물로 인하여 습해가 발생되지 않도록 사전 조치

▸ 기후대응 작물선택

○ 한파대비, 기후조건에 맞는 작물선택과 안전 작기 준수

<내재해형 규격시설 설치>

▸ 비닐하우스 구조용 파이프 사용

○ 비닐하우스 골조용 파이프는 반드시 한국산업규격 KS D 3760의 비닐하우스 구조용 파이프(SPVHS, SPVHS-AZ)를 사용하여 시공

<사용불가(SPVH)>          <내재해형 규격 파이프(SPVHS)>

▸ 내재해형 규격에 맞는 단동하우스 설치

○ 내재해형 단동 비닐하우스의 폭·높이 등 규격과 파이프줄기초 규격은 임의 변경 시공해서는 안 되며, 반드시 설계도 및 시방서에 따라 시공

○ 시설규모(폭, 높이) 면에서 지역·작목 특성에 맞는 내재해형 규격 시설이 없는 경우, 지역별 설계기준 강도에 해당하는 내재해형 규격시설 중 규모가 큰 시설을 선정한 후 폭과 높이를 축소하여 시공

* 지붕경사각이 유지되는 범위에서 폭과 높이를 같이 줄여 시공하는 것은 가능

* 단동을 서로 연결시켜 연동형으로 설치할 경우 구조안전 진단 및 구조보강 필요

○ 눈 쓸어내리기 작업 이 가능하도록 하고 측면 적설하중 피해가 발생하지 않도록 단동하우스 동간거리 1.5m 이상 확보

○ 파이프를 연결하는 조리개는 반드시 일반 강선조리개와 내재해  조리개(인장력 90kgf 이상 미끄럼강도 139kgf 이상)를 조합하여 사용

<내재해형 단동하우스>   <내재해조리개 사용>       <파이프줄기초>

▸ 내재해형 규격에 맞는 연동 비닐하우스 설치

○ 내재해형 연동 비닐하우스의 폭·높이 등 규격과 독립기초 규격은 임의 변경 시공해서는 안 되며, 반드시 설계도 및 시방서에 따라 시공

* 지역·작목 특성에 따라 시설높이 조정이 필요할 경우 ±25㎝ 범위 내에서 조정시공 가능. 하우스 폭을 넓히거나 지붕구배를 완만하게 하는 경우에는 구조안전 진단을 받거나 구조보강 필요

<내재해형 규격시설>

(농림축산식품부 고시 제2014-78호, 2014.7.24.)

◆ 비닐하우스 등 67종

◊ 비닐하우스 : 35종(연동 5, 단동 19, 과수 3, 광폭 2)

◊ 간이버섯재배사 : 2종

◊ 인삼재배시설 : 20종(철재 5, 목재 15)

◊ 민간전문업체 개발 규격시설 : 10종(단동 5, 연동 2, 광폭 3)

◆ 세부설계도 열람

◊ 원예특작시설 내재해형 규격설계도․시방서 : 농촌진흥청 홈페이지(www.rda.go.kr) → 농업기술 → 영농기술 → 영농활용정보 → 시설표준설계도에서 자료 열람 및 다운로드

<간이버섯(느타리)재배사>

▸ 보온덮개 위 비닐 씌움

○ 보온덮개가 씌워져 있는 경우에는 눈이 흘러내리지 않게 되고, 녹은 물이 보온재에 스며들어 하중을 증가시키게 되므로 외부에 비닐을 덧씌워 줌

▸ 베드기둥의 지붕 연결

○ 보강지주 역할을 하도록 베드기둥 파이프를 지붕까지 연장 설치하여 하우스 안전성을 높임

<간이축사(육계사, 우사, 돈사)>

▸ 눈이 잘 흘러내리도록 차광망이나 보온덮개 위에 비닐을 씌워둠

▸ 노후한 시설은 보강지주 설치

○ 파이프가 부식된 경우에는 기둥과 기둥 사이 보조기둥을 추가 설치

○ 보온덮개나 차광망이 씌워져 있는 시설에서는 일반 비닐하우스에서보다 보강지주를 더 좁은 간격으로 설치

<인삼재배시설 및 과수 방조망 시설>

○ 인삼재배시설의 차광망 및 과수원 방조망은 망 윗부분을 걷어 내거나 측면으로 말아두어 적설로 인한 붕괴 피해 예방조치

<차광망 걷음>            <눈 털음>           <방조망 걷어둠)>

【사후대책】

○ 안전에 유의하며 시설하우스 및 축사 주위에 쌓인 눈의 신속한 제설 작업 실시

○ 폭설 피해시 시․군 행정기관 및 농업기술센터 등에 즉시 신고하고 피해복구 지원을 요청하여 무너진 시설하우스 및 축사 응급 복구

- 피해 복구시에는 내재해형 규격시설에 따라 설치하여 재해를 최소화할 수 있도록 하고 피해 발생시에도 정부의 지원을 받을 수 있도록 함

○ 파손된 골조 및 피복 비닐의 긴급 보수, 작물 동해 피해 예방

- 폭설 이후에는 작물의 동해나 저온피해 등이 발생할 수 있으므로 폭설로 무너진 하우스는 조속히 복구하여 피복을 다시 하고, 복구가 불가능한 지역에서는 섬피 등을 이용해 소형터널을 2～3중으로 보온하여 동해 피해 방지

○ 시설하우스 및 축사 내부에 난방장치 가동으로 농작물 및 가축 동사 방지

- 온풍난방기 등 난방장치를 가동하여 하우스 위에 쌓인 눈이 녹아 내려 햇빛이 하우스 안으로 들어올 수 있도록 조치하고, 정전으로 인하여 난방장치가 작동 불가능한 경우에는 섬피, 부직포 등을 이용하여 소형 터널로 보온을 충분히 하여 생육 최저온도 이하로 떨어지지 않도록 관리

○ 주변 배수로 정비 및 환기 실시, 시설원예 병충해 방제 및 축사 질병 예방 대책 추진

- 눈이 녹아서 찬물이 하우스 안으로 스며들지 않도록 배수로를 잘 정비

- 눈이 오면 하우스 내의 습도가 높아져 병 발생이 많아지게 되므로 환기를 적극적으로 실시하고 살균제를 살포

○ 피해 농작물의 관리 등 대(對)농민 기술지도로 농작물 피해 최소화

2	작물별 관리 대책

채  소

【사전대책】

○ 지역별 기후 조건에 맞는 품목 선택과 안전 작기 준수

- 지대별 안전 재배 작물과 적기

지 대 별	재배 작물	재배 적기	재배 위험 기간
극 저 온 지 대 난방비과다지대 중 간 지 대 경제적난방지대	엽 채 류 엽·과채류 〃 과 채 류	억제, 반촉성 〃 반 촉 성 촉성, 반촉성	12하～2하순 1상～1하순 1상～1하순 -

○ 작물별 생육시기별 최저 한계 온도의 확보

- 과채류 최저 한계 온도(℃)

작 물 별	모기를 때	꽃눈생기기전	꽃필 때	동해온도
딸 기 토마토 오 이 고 추 수 박 호 박	10 10 12 15 12 12	3～5 5 7～10 12 8～9 7～8	10 10 12 15 12 12	0 -1～-2 0～2 0～2 0～2 0～2

- 엽채류 최저 한계 온도(℃)

작 물 별	모기를 때	꽃눈생기기전	냉해온도	비 고
무 배 추 상 추 시금치 쑥 갓 샐러리	10(유모기) 10 10 5 10 10	2 5 3 0 5 6～7	0 -8 -5 -10 -5 0

○ 보온 시설의 보완

- 소형터널 + 섬피 → 대형터널 + 커튼설치 보온

<대형터널 부직포 보온시 보온효과 및 생력효과>

보온방법	보 온 효 과				생력효과(시간/10a)
	밤 기 온		밤 지 온		1 인 작업시	2 인 작업시
	최 저	평 균	최 저	평 균
소형터널+섬피보온 대형터널+부직포보온	7.5℃ 10.2	11.8 14.8	13.9 17.3	16.7 19.6	137 (100) 37.8 (28)	102.8 (100) 8.9 (9)

※ 소형터널은 폭 90cm, 대형터널은 240cm임

생력효과의 ( )내 숫자는 보온작업시 노동력을 줄일 수 있는 생력 지수임

- 방풍벽 설치 : 서북 방향에 높이 3～4m로 망 또는 이엉으로 설치

- 하우스 연동화 : 방열 면적 축소

- 하우스 주변 단열재 설치 : 깊이 40cm, 폭 10cm

- 태양열 이용 증대 : 축열물주머니, 지중 축열장치의 이용

- 커튼 및 터널에 의한 보온력 강화 : 섬피 등 보온자재 이용

<하우스 덮는 형태에 따른 기온과의 차이(보온력)>

하우스 덮는 형태	기온과의 차이
하우스 + 커튼(1겹) 〃 + 밖에 섬피덮음(1겹) 〃 + 〃 + 커튼(1겹) 〃 + 소형터널 + 섬피덮음(1겹) 〃 + 〃 + 섬피 2겹덮음	3～ 4℃ 5～ 6 7～ 8 9～10 12～13

※ 햇볕에 쪼였을 때의 온도차이며 구름 낀 날은 이보다 1～2℃ 낮음

○ 내한성 품종 선택과 내한성 증대

- 참외 및 노지멜론 : 내한성 대목 이용 (신토좌, 백국좌)

- 영양 조건 개선과 저온 순화

○ 보온 효과가 좋은 덮개를 이용하여 보온한다.

<커튼 재료별 보온 효과>

구 분	폴리에틸렌 필름 (P.E)	초산 비닐 (E.V.A)	알루미늄 바른 천 (Al 증착포)
기온상승 지온상승	1～2℃ 2～4	2～3 5	4～5 7

○ 자연열을 최대이용 보온 : 축열물주머니 설치

<축열 물주머니 설치 효과>

구 분	기 온	지 온	수 량
설치한곳 안 한 곳	8～9℃ 6	11～12℃ 8	134% 100

※ 외기온도 5℃, 재배작물 : 상추

○ 고온성 열매채소류 촉성재배시는 가급적 겨울철 추울 때에는 가온하여 생리 장애와 어는 피해를 방지

【사후대책】

○ 정전 등으로 가온시설을 가동할 수 없을 때는 숯, 알콜 등을 연소시켜 가온

○ 보온피복 강화

○ 살균제 및 요소 엽면 살포로 생육 촉진

○ 피해가 심하면 다른 작물로 대체

<채소류의 생육 및 장애온도>

(단위 : ℃)

작 물 별	최 고 한량계	적 온		최 저 량 계	동 해 온 도	장 애 온 도
		낮	밤
토 마 토 가 지 고추(피망)	35 35 35	25～20 28～23 30～25	13～8 18～13 20～15	5 10 12	-1～-2 0～2 0～2	30℃이상 : 공동과발생 35℃이상 : 낙화, 낙과 25℃이상 : 화분기능상실 35℃이상 : 낙화, 낙과
오 이 수 박 온실멜론 참 외 호 박	35 35 35 35 35	28～23 28～23 30～25 25～20 25～10	15～10 18～13 23～18 15～10 15～10	8 10 15 8 8	0～2 0～2 0～2 0～2 0～2	10℃이하 : 순멎이 현상 발생 15℃이하 및 40℃이상 : 발아율저하 15℃이하 : 발효과 발생 35℃이상 : 낙화, 낙과발생 35℃이상 : 낙화, 낙과발생
시 금 치 무 배 추 샐 러 리 쑥 갓 상 추 딸 기	25 25 25 25 25 25 30	20～15 20～15 18～13 18～13 20～15 20～15 23～18	15～10 15～10 15～10 13～8 15～10 15～10 10～5	8 8 5 5 8 8 3	-10 0 -6 0 -5 -5 -5	25℃이상 : 생육정지 유묘기 10℃이하 약 1주경과 : 추대발생 육묘기 5℃이하 약 1주경과 : 추대발생 25℃이상 : 발아장애 -5℃이하 : 꽃눈동해

과  수

【사전대책】

○ 과원조성 시 재배지역의 겨울철 최저기온 등 기후를 감안하여 내한성 품종 및 저온에 강한 대목을 선택하고, 주위보다 지형이 낮아 찬 공기가 머무르기 쉬운 곳은 피함

○ 적절한 비배관리를 통하여 월동 전에 충분한 저장양분이 축적되도록 하여 수체를 튼튼하게 유지함

○ 적정 착과량을 유지하고, 적기에 수확하여 저장양분 함량이 낮아지지 않도록 하며, 병·해충, 약해 등에 의한 조기낙엽을 방지하여 탄수화물 축적이 충분히 이루어지도록 관리

○ 생육기에 과도하게 영양생장하지 않도록 관리하고, 배수가 불량한 과원의 나무는 동해를 더 받기 쉬움으로 배수관리 필요

○ 복토 및 지면과 가까운 줄기부위를 피복하여 월동에 대비

* (例示) 월동대비 방법

- 싸매주기 : 지상에서 80～100cm 부위까지 짚으로 싸매줌

- 흙덮기 : 지제부에서 30～40cm 높이로 흙을 북돋아 줌

- 백도제, 수성페인트 발라주기 : 지상에서 1m 부위까지 도포

○ 적설로 인한 붕괴예방을 위해 과수 방조망은 걷어둠

【사후대책】

○ 동해 발생 정도에 따라 전정시기를 늦춤

- 동해 피해 정도를 육안으로 바로 확인이 어려울 때는 꽃눈의 피해 추이를 지켜보며 전정시기를 늦추고 강전정은 피함

* (例示)  전정시기 : 2월 중·하순 (보통 때) → 3월 상순 (언 피해 시)

○ 동해발생 부위에 따라 과수 회복작업 추진

- 동해 발생 과수는 꽃눈 피해정도에 따라 전정(가지 손질) 추진

* 꽃눈 50% 이상 언 피해 : 평년대비 열매가지를 2배 이상 남김

* 꽃눈 50% 이하 언 피해 : 평년대비 열매가지를 20% 더 남김

○ 동해 발생 상태에 따라 적정 시비 추진

* (例示) 꽃눈이 동사하여 열매가 달리지 않는 나무는 질소비료 30∼50% 감량

○ 꽃눈 피해가 많을 경우 인공 꽃가루받이 실시와 열매솎기를 적게 함

○ 피해를 입은 나무는 웃자란 가지를 활용하여 수관 형성

○ 지면 근처 원줄기의 피해가 발생했을 때는 수피(樹皮) 상태를 관찰하고 수피 안쪽이 갈변, 흑변하면 수피가 들뜨지 않게 탄력성이 높은 고무밴드 등을 이용해 피해 부위는 즉시 묶어줌

- 원줄기의 균열 확대를 방지하고 상처 부위가 쉽게 아물도록 하기위한 방법으로 고무밴드는 새가지가 생장하기 시작하는 5월 상․중순경에 풀어줌

○ 동해에 의해 약화된 나무의 원줄기 또는 굵은 가지 하단부에는 나무좀이 가해할 수 있으므로 침투이행성이 높은 유기인계 살충제(농약사용지침참조)를 희석해 굵은 줄기의 껍질에 살포

<과수 겨울철 한계온도>

종류	연 평균기온 (℃)	동해 한계온도 (℃)	재배지역
사과	8~11	-35	전국
배	12~15	-30	전국
복숭아	12~15	-20	전국
포도	11~15	갬벨얼리 : -25 거봉 : -20	전국 대전이남
단 감	13~15	-14	대전이남
떫은감	11~15	-17	서울이남
매실	12~15	-20	전국
자두	12~15	-28	전국
양앵두	7~12	-20	서울이남
살구	11~15	-25	전국
앵두	12~15	-25	전국
대추	12~15	-27	전국
모과	12~15	-27	전국
석류	13~15	-17	경남북,전남북
무화과	14	-8	경남, 전남
감귤	15~16	-7	제주
참다래	15	-10	경남,전남
유자	14~15	-9	경남, 전남
블루베리	8~15 16	하이부쉬 : -34 래빗아이 : -10	전국 제주

보  리

○ 생육단계별 저온장애와 관리 작업

생육과정	유수분화정도	유수장 (㎜)	간 장 (㎝)	동 사 온 도 (℃)	기 간(월.일)		주간 엽수 (매)	관 리 작 업
					중부	남부
발 아 기	-	-			10.10	10.25	-
아 생 기	-	-			10.23	11. 8	2	토입, 답압, 피복, 배수구 설치(월동전)
유 묘 기	-	-			10.30	11.15	3～1
분얼성수기
포분화전기	Ⅲ-Ⅳ	-	-	-17 (동사)	월동중	월동중	5～6
포분화후기	Ⅴ	0.5	-	-17 (동사)	3. 1	2.10	5～6
유수형성기
소수분화전기	Ⅵ	0.7	-	-15 (동사)	3. 6	2.26	6	추비,토입,중경
소수분화중기	Ⅶ	0.9	-	-13 (동사)	3.16	3. 4	7
소수분화후기	Ⅷ	1.0	0.6	-4～-6 (규간유수동사)	3.26	3.10	8	추비,토입,중경 배수구정비
영화분화전기	Ⅸ	2.0	2.2	-3～-5 (부분불임)	3.30	3.20	9
영화분화후기	Ⅹ	3.0	6.2	-2～-4 (부분불임)	4.10	4. 1	10
최고분얼기		5.0	12.5		4.10	4 .5	11	습해도복, 한발방지
신 장 기		20.0	21.1				12	습해방지
출 수 기		40.0	81.0		5. 5	4.25	13	병충해방재
성 숙 기		-	94.0		6.10	6. 5	13	적기수확

○ 맥종별 동사온도(℃)

월 별	12월	1	2	3	4
생육단계		생육정지기		□□□□□□□ 생육재생기 □□□□□□
겉 보 리	-17	-17	-15～-17	-5～-15	-4
쌀 보 리	-14	-14	-12～-14	-4～-12	-3
맥주보리	-12	-12	-10～-12	-3～-10	-2

○ 월동작물 동해온도

생육단계 작 물 별	생육 정지기․휴면기			생육 재생기		개화 유과기
	12월	1	2	3	4	5
겉 보 리	-17	-17	-15～17	-5～15	-4	-
쌀 보 리	-14	-14	-12～14	-4～12	-3	-
맥 주 보 리	-12	-12	-10～12	-3～10	-2	-
호 밀	-26	-26	-24	-20～24	-20	-
이탈리안라이그라스	-17	-17	-17	-15	-8	-
목 초	-15～28	-15～28	-15～28	-8～22	-5～15	-
유 채	-13～14	-13～14	-6～14	-5～6	-5～6	-
마 늘
(난 지 형)	-5～6	-5～6	-5～6	-5～6	-5～6	-
(한 지 형)	-7～8	-7～8	-7～8	-7～8	-7～8	-7～8
양 파	-8～9	-8～9	-8～9	-8～9	-8～9	-8～9
사 과	-25～30	-25～30	-30～35	-15～20	-1.7～2.5	-1.1
배	-20～25	-20～25	-25～30	-15～20	-1.7～2.8	-1.1
복 숭 아	-15～20	-15～20	-20～25	-10～15	-1.1～1.7	-1.1
포 도	-20～25	-20～25	-20～25	-15～20	-0.6	-1.1
뽕 나 무 눈	-15～20	-15～20	-14～16	-9～14	-3～9	0～-3
뽕 나 무 가 지	-20～25	-20～25	-18～20	-14～18	-7～14	0～-7

(주) ◦ 사과, 배, 복숭아 : 화아피해 온도, 포도 : 눈 피해온도

※ 남부해안 및 제주의 극조파 보리(3월 -4～5℃)

※ 조파보리 주간의 유수동사(-5℃)

감   자

【예상되는 문제점】

○ 주로 가을감자의 수확기 무렵이나 노지 월동재배 감자에서 발생할 수 있으며, 피해를 받은 잎줄기는 눈이 녹은 후 맑은 날이 계속되면 고사됨

○ 가을감자는 파종 또는 정식시기가 늦어질 경우 생육후기에 서리피해 또는 대설피해를 받을 수 있으며, 노지 월동재배 감자는 월동기간 중에 피해를 받을 수 있음

【사전대책】

○ 가을감자는 적기 파종하거나 파종기를 앞당겨 파종

○ 가을재배에서 대설 피해가 우려되면 피해 발생 전에 수확

○ 서리피해가 우려되는 경우에는 톱밥, 왕겨 등을 태워 포장의 온도를 높여줌(연소법)

○ 노지 월동재배 감자는 강설이 예상되기 전에 막 덮기를 하여 직접적인 피해 예방

【사후대책】

○ 가을재배에서 대설 피해가 발생하면 눈이 녹는 대로 수확하고 수확한 감자는 통풍이 잘 되는 곳에서 건조시켜 부패 예방

버   섯

【예상되는 문제점】

○ 대설/한파시 버섯재배사 지붕 붕괴/상수도관 파열

【사전대책】

○ 쌓인 눈의 신속 처리를 위한 제설 장비 준비

○ 노후화 및 붕괴가 우려되는 재배사는 버팀기둥 등으로 보강

【사후대책】

○ 재배사 지붕에 쌓인 눈을 수시로 쓸어내림

○ 파손 피해상황은 해당기관에 신속 신고하고 응급 복구

축   산

【예상되는 문제점】

○ 폭설에 의한 축사 파손

○ 보온을 위한 축사 밀폐로 인한 유해가스 피해

【사전대책】

○ 전기시설(누전, 합선, 감전 등) 및 노후화 시설 점검

○ 보온 기자재 및 유류 보유량 사전 정비․점검 실시

○ 사료시설(사료빈, 급이장치, 사료통 등) 및 사료 보유량 점검

○ 충분한 양의 볏짚, 톱밥, 왕겨 등 바닥 보온재 확보

【사후대책】

○ 대설, 폭풍 등으로 파손된 축사시설 긴급 복구

○ 축사 주위에 쌓인 눈 신속한 제설작업 실시

○ 기온이 내려갈 때 사료 10% 늘여 급여

○ 축사내 적정 온도 및 환기 실시로 쾌적한 환경 조성

○ 죽은 가축은 처리요령에 의거 땅에 묻거나 불에 태우기

초지·사료작물

【예상되는 문제점】

○ 동계사료작물은 폭설이 잦은 경우 보온효과로 월동성 향상

- 초지 및 사료작물에 있어서 폭설은 큰 악영향을 주지 않음

【사전대책】

○ 폭설 후 해동시 습해가 우려되는 포장 배수로 정비

○ 월동 전 웃자람이 없도록 적기파종 권장

【사후대책】

○ 월동 후 지역별(남부지역 2월말, 중부지역 3월초) 적기추비 권장

Ⅲ		참고자료

1	기상 정보

가	농업기상 경과 특징과 전망

* 국립농업과학원

2018년 농업기상 경과 특징

① 2018년 (2018.01.01.~10.31.)

◇ 기온은 14.8℃로, 평년(14.2)보다 0.6℃ 높았음

◇ 강수량은 1,387.4㎜로, 평년(1,291.7)보다 95.7㎜ 많았음(107.4%)

◇ 일조시간은 2,055.8시간으로, 평년(1,898.0)보다 157.8시간 많았음(108.3%)

② 최근 4주 (2018.10.04.~10.31.)

◇ 기온은 12.9℃로, 평년(14.1)보다 1.2℃ 낮았음

◇ 강수량은 165.6㎜로, 평년(47.5)보다 118.1㎜ 많았음(348.6%)

◇ 일조시간은 190.8시간으로, 평년(182.5)보다 8.3시간 많았음(104.5%)

③ 2018년 10월 5주차 (2018.10.25.~10.31.)

◇ 기온은 10.3℃로, 평년(11.7)보다 1.4℃ 낮았음

◇ 강수량은 12.7㎜로, 평년(10.8)보다 1.9㎜ 많았음(117.6%)

◇ 일조시간은 45.9시간으로, 평년과 같았음(100.0%)

2018년 기상예보 및 전망

① 10일(2018.11.04.~11.11.) 기상예보(기상청, 2018.11.01., 06:00)

◇ 기온은 평년과 비슷하겠음

◇ 강수량은 평년보다 적겠으나, 강원영동은 조금 많겠음

② 1개월(2018.11.12.~12.09.) 기상전망(기상청, 2018.11.01., 11:00)

◇ 기온은 대체로 평년과 비슷하겠음

◇ 강수량은 대체로 평년과 비슷하거나 많겠음

나	강수량 및 저수율 현황

* 한국농어촌공사(11. 5. 기준)

□ 금년 강수량 : 1,308.9㎜(평년 1,245.7㎜의 105.1%)

(단 위 : ㎜)

월 년도	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11/5까지	11/6이후	12	합계
금 년	21.1	32.5	110.7	133.6	123.7	132.1	172.3	282.1	136.5	164.2	-			1,308.9
'17 년	15.3	29.8	24.1	65.0	29.5	60.7	308.0	241.0	92.1	67.6	2.8	9.9	22.0	967.8
평 년	28.3	35.5	56.4	78.4	101.7	158.6	289.7	274.9	162.8	50.2	7.5	39.2	24.5	1,307.7

○ 시도별 누적 강수량

(단 위 : ㎜)

시도 년도	평균	인천	경기	강원	충북	충남	전북	전남	경북	경남
금년(A)	1,308.9	1,051.2	1,109.4	1,331.9	1,299.3	1,231.9	1,264.2	1,344.1	1,268.4	1,499.6
평년(B)	1,245.7	1,175.5	1,276.1	1,292.4	1,218.2	1,207.8	1,213.6	1,335.9	1,071.9	1,378.1
A/B(%)	105.1	89.4	86.9	103.1	106.7	102.0	104.2	100.6	118.3	108.8

※ 최근 2개월 누적강수량('18.9.6~'18.11.5)

(단 위 : ㎜)

시도 년도	평균	인천	경기	강원	충북	충남	전북	전남	경북	경남
금년(A)	232.5	142.6	146.9	211.9	182.5	182.4	172.8	257.1	279.3	304.3
평년(B)	181.0	173.3	180.5	212.0	170.6	176.2	170.8	173.7	170.5	189.3
A/B(%)	128.5	82.3	81.4	100.0	107.0	103.5	101.2	148.0	163.8	160.8

※ 최근 6개월 누적강수량('18.5.6~'18.11.5)

(단 위 : ㎜)

시도 년도	평균	인천	경기	강원	충북	충남	전북	전남	경북	경남
금년(A)	996.6	824.7	884.0	1,083.7	1,008.2	945.3	957.2	962.6	949.4	1,128.1
평년(B)	1,029.0	1,020.3	1,111.0	1,101.9	1,023.0	1,012.4	990.8	1,061.0	879.9	1,110.7
A/B(%)	96.9	80.8	79.6	98.3	98.6	93.4	96.6	90.7	107.9	101.6

※ 최근 1년간 누적강수량('17.11.6~'18.11.5)

(단 위 : ㎜)

시도 년도	평균	인천	경기	강원	충북	충남	전북	전남	경북	경남
금년(A)	1,340.9	1,133.0	1,176.4	1,364.9	1,343.6	1,283.0	1,312.1	1,368.0	1,281.4	1,515.7
평년(B)	1,307.7	1,234.5	1,336.0	1,362.3	1,277.8	1,280.6	1,293.6	1,401.5	1,123.4	1,430.5
A/B(%)	102.5	91.8	88.1	100.2	105.1	100.2	101.4	97.6	114.1	106.0

□ 저수율 : 86.8%(평년 67.0%의 129.6%)

(단 위 : ％)

시도 년도	전국	인천	경기	강원	충북	충남	전북	전남	경북	경남
금 년(A)	86.8	87.1	88.2	89.3	92.0	89.3	87.8	79.0	90.3	89.7
전주대비	(↓0.3)	(↓0.3)	(↑0.2)	(↑0.1)	(↓0.1)	(↑0.6)	(↓0.6)	(↓0.2)	(↓0.5)	(↓1.3)
전 년(B)	68.1	84.7	78.3	89.2	90.0	81.0	64.6	56.9	70.3	60.1
평 년(C)	67.0	79.3	78.7	77.9	71.5	69.7	66.3	59.9	68.4	66.7
평년대비 (A/C)	129.6	109.8	112.1	114.6	128.7	128.1	132.4	131.9	132.0	134.5

□ 주요 저수지 및 댐 저수율

구 분	개소	수혜면적 (ha)	유 효 저수량 (백만㎥)	현저수량 (백만㎥)	저수율(%)
					금 주	전 주	전 년	평 년
주요저수지	15	105,696	890	719	81	81	54	63
담 수 호	16	121,140	829	762	92	94	92	90
다목적댐	21	-	12,923	9,517	74	74	55	56

□ 주요 저수지 저수율 현황

저수지 명	위치		수혜 면적 (ha)	유 효 저수량 (천㎥)	현저수량 (천㎥)	저수율(%)				비고
						금주	전주	전년	평년
	시도	시군
계			105,696	890,477	719,022	81	81	54	63
이동	경기	용인	2,152	20,906	19,756	95	93	69	73
백곡	충북	진천	2,614	26,372	22,364	85	84	72	58
탑정	충남	논산	5,713	34,940	32,250	92	91	83	64
청천	충남	보령	2,638	20,753	16,893	81	83	62	70
예당	충남	예산	6,917	46,070	38,561	84	80	78	67
동화	전북	장수	2,947	31,348	22,571	72	75	66	65
섬진	전북	임실	30,966	258,562	258,562	100	100	58	76
대아	전북	완주	8,382	57,688	48,631	84	85	39	46
경천	전북	완주	7,738	25,346	20,632	81	81	66	63
나주	전남	나주	9,054	106,544	58,280	55	55	26	50
장성	전남	장성	11,139	99,707	73,783	74	74	54	56
담양	전남	담양	6,245	76,670	39,562	52	52	35	53
경천	경북	문경	3,098	27,200	24,698	91	90	91	75
성주	경북	성주	3,217	28,150	19,480	69	76	47	64
하동	경남	하동	2,876	30,221	22,999	76	80	39	59

< 저 수 율 (%) >

< 월별 강수량(mm) >

< 누적 강수량(mm) >

다	최근 날씨 동향 및 특이기상

* 기상청

1. 최근 3개월 기상특성 요약

○ 8월

－ 전국 평균기온은 27.3℃로 평년(25.1℃)보다 높았으며, 전국 강수량은 282.1㎜로 평년(220.1∼322.5㎜)과 비슷하였음.

전국 평균기온과 강수량은 45개 지점의 평균값

－ [기온] 대기상층에 티벳 고기압이, 대기중·하층에 북태평양고기압이 평년보다 크게 발달하여 더운 공기가 지속적으로 유입되었음. 맑은 날씨로 인해 강한 일사효과까지 더해지면서 열기가 누적되어 폭염과 열대야가 지속되었음. 특히, 8월 초에는 제12호 태풍 종다리로 인해 동풍기류의 영향으로 서쪽지방을 중심으로 폭염과 열대야가 강화되었음. 한편, 16~18일에 상층 한기가 일시적으로 유입되면서 폭염과 열대야가 다소 주춤하였으나, 19일 이후 기온이 다시 상승함. 22~24일에 제19호 태풍 솔릭(SOULIK)이 통과한 후, 우리나라 부근에 형성된 정체전선의 영향으로 비가 자주   내리면서, 일사가 약화되어 무더위가 점차 완화됨.

제19호 태풍 솔릭(SOULIK)은 미크로네시아에서 제출한 이름으로 전설 속의 족장의 이름임.

－ [강수량] 중반까지 동풍의 유입과 대기불안정으로 비가 내렸으나 동해안을 제외한 대부분 지역은 강수량이 매우 적었고, 후반에는 한반도에 상륙한 제19호 태풍 솔릭(SOULIK)과 정체전선의 영향으로 많은 비가 내리면서 8월 전국 강수량은 평년과 비슷하였음. 특히, 26일 이후 우리나라 북쪽 상층에 찬 공기가 위치하는 가운데, 남쪽에는 북태평양고기압이 발달하여 남북으로 폭이 좁은 수증기 통로가 형성되었고, 고기압 가장자리에서 많은 양의 수증기가 지속적으로 유입되면서 국지적으로 강한 비와 함께 전국에 많은 비가 내렸음.

○ 9월

－ 전국 평균기온은 20.4℃로 평년(20.5℃)과 비슷했으며, 전국 강수량은 136.5㎜로 평년(74.0∼220.7㎜)과 비슷하였음.

－ [기온] 계절이 바뀌면서 기온이 점차 하강하는 가운데, 베링해와 우랄산맥 부근에 상층 기압능이 강하게 발달하여 기압계의 동서 흐름이 느려짐. 그  사이에 위치한 우리나라는 상층 기압골의 영향으로 찬 공기가 자주 유입되어 선선한 날이 많았으나, 중반에는 남쪽 기압골과 이동성 고기압의 영향으로 기온이 올라 기온 변화가 다소 컸음.

－ [강수량] 1~2일에는 남해안에 형성된 정체전선의 영향으로 제주도와 남해안을 중심으로 많은 비가 내렸음. 3~4일에는 우리나라 북서쪽에서 찬 공기를 동반한 기압골의 영향으로 기압골 전면에 형성된 강풍대를 따라 많은 양의 수증기가 유입되면서 충청도와 지리산, 제주도 산간을 중심으로 국지적인 많은 비가 내렸음. 6~7일, 16일에는 북쪽 기압골, 13~15일, 19~21일에는 남쪽 기압골의 영향으로 제주도와 남해안을 중심으로 많은 비가 내렸음. 한편, 9~10일, 25~27일에는  동풍의 영향으로 동해안 지역에 비가 내렸고, 29~30일에는 제24호 태풍 ‘짜미(TRAMI)'가 일본을 통과하면서 제주도와 경상남북도해안을 중심으로 비가 내렸음.

제24호 태풍 짜미(TRAMI)는 베트남에서 제출한 이름으로 장미과에 속하는 나무를 의미함.

○  10월 1일~20일

－ [기온, 14.1℃] 척치해와 알래스카 부근에 상층 기압능이 지속되어 기압계의 동서 흐름이 다소 느린 가운데, 일본 동쪽해상과 바이칼호 북서쪽에 상층  기압능이 발달하면서, 우리나라는 찬 공기를 동반한 상층 기압골의 영향을 주로 받았음. 특히, 제25호 태풍 ‘콩레이(KONG-REY)'가 접근하면서 기온이 일시 상승했으나 태풍이 우리나라를 통과(6일)한 후, 북서쪽에서 강한 찬   공기가 유입되어 기온이 크게 떨어졌고, 바람까지 강하게 불어 체감온도가 더욱 낮아져 쌀쌀했음. 15일 이후 이동성 고기압의 영향으로 기온은 평년보다 약간 낮은 수준까지 회복되었으나, 아침·저녁으로 쌀쌀한 날씨가 이어짐.

제25호 태풍 콩레이(KONG-REY)는 캄보디아에서 제출한 이름으로 산의 이름임.

－ [강수량, 150.4㎜] 1일에는 북서쪽에서 다가오는 약한 기압골의 영향으로 서쪽지역을 중심으로 비가 내렸음. 4~6일에는 제25호 태풍 ‘콩레이’의  영향으로 남부지방과 제주도를 중심으로 많은 비가 내렸음. 대체로 건조한 날씨를 보이는 가운데, 9~10일에는 북서쪽에서 다가오는 기압골의 영향으로 중부지방, 전라도, 제주도에, 16~18일에는 동풍의 영향으로 동해안 지역에 비가 내렸음.

※ 10월 평년비슷범위: 기온 13.9℃~14.7℃, 강수량 33.1㎜∼50.8㎜

○ (최근 3개월, 8.1.~10.20.) 평균기온은 21.5℃, 강수량은 569.0㎜였음.

최근 3개월 평균기온(왼쪽)과 강수량(오른쪽)의 일변화(8.1.～10.20.)

2. 최근 10년간 특이기상 및 영향(11월~1월)

○ 저온 현상

－ (2018년 1월 24일~26일)

․우랄산맥-카라 해 부근과 베링 해 부근에 상층 고기압이 형성되어 상층 찬 공기가 빠져 나가지 못하고 우리나라에 머물면서 24~27일 전국적으로 일최저·최고기온이 1월 최저 극값을 경신한 곳이 많았음.
일최고기온(℃) [1월 극값 1위] : 24일 태백 –12.9, 파주 –12.1, 속초 –8.4, 25일 흑산도 –3.1, 고산 –0.6 등
일최저기온(℃) [1월 극값 1위] : 27일 군산 –15.0, 산청 –14.6, 고창군 –13.8 등

－ (2014년 12월)

․전반에 대기 흐름이 정체되면서 상층 한기가 유입되고, 후반에 대륙고기압의 영향을 받아 1973년 이래 평균 최고기온이 다섯 번째로 낮았음.
평균 최고기온(℃) : 5위 2014년 4.3(편차 -2.7), [1위 2012년 3.0(편차 -4.0)]

－ (2012년 12월)

․북쪽에서 찬 공기가 지속적으로 유입되고, 평년보다 강하게 발달한 대륙고기압의 영향으로 추운 날씨가 자주 나타나면서 1973년 이래 평균기온은 최저 3위, 최고기온은 최저 1위를 기록하였음.

평균기온(℃) : 3위 2012년 -17(편차 –3.2), [1위 2005년 -2.2(편차 –3.7)] / 평균 최고기온(℃) : 1위 2012년 3.0(편차 –4.0)

－ (2011년 1월)

․찬 대륙고기압이 크게 확장하면서 그 영향을 받아 평균기온, 평균 최고기온, 평균 최저기온이 각 1973년 이래 최저 3위, 2위, 2위를 기록하였음.
평균기온(℃) : 3위 2011년 –4.8(편차 –3.8), [1위 1981년 –4.9(편차 –3.9)]
평균 최고기온(℃) : 2위 2011년 0.5(편차 –3.8), [1위 1977년 0.4(편차 –3.9)]
평균 최저기온(℃) : 2위 2011년 -9.8(편차 -4.2), [1위 1981년 –10.2(편차 -4.6)]

○ 고온 현상

－ (2016년 12월)

․북대서양-스칸디나비아반도 부근 상층 기압능으로 대륙고기압이 평년보다 약하였고, 티벳 고원-중국에 따뜻한 기압능이 발달하면서 우리나라로 찬 공기 남하가 저지되었음. 1973년 이래 전국 평균기온이 세 번째로 높았음.
평균기온(℃) : 3위 2016년 3.1(편차 +1.6), [1위 2015년 3.5(편차 +2.0)]

－ (2015년 12월)

․대륙고기압이 평년보다 약하게 발달한 가운데, 남서쪽에서 따뜻한 기류가 유입되었고, 구름낀 날씨로 최저기온을 중심으로 기온이 높아 전국 평균기온과 최저기온이 1973년 이래 가장 높았음.

평균기온(℃) : 1위 2015년 3.5(편차 +2.0) / 평균 최저기온(℃) : 1위 2015년 -0.6(편차 +2.6)

－ (2011년 11월 1일~10일)

․남쪽의 고온 다습한 기류가 지속적으로 유입되어, 1973년 이래 평균기온과 평균 최저기온이 가장 높았으며, 3~5일 전국적으로 일최고기온이 11월 최고 극값을 경신한 곳이 많았음.
평균기온(℃) : 1위 2011년 15.9(편차 +5.8) / 평균 최저기온(℃) : 1위 2011년 12.4(편차 +7.6)
일최고기온(℃) [11월 극값 1위] : 3일 청주 25.1, 광주 27.1, 4일 전주 28.0, 성산 25.7, 5일 서울 25.9, 상주 25.2 등

○ 대설

－ (2018년 1월 10~11일)

․우리나라 북쪽을 지나는 기압골과 확장하는 대륙고기압의 영향으로 찬 공기가 따뜻한 서해상을 지나며 눈구름대가 만들어지면서 서해안 지방을 중심으로 많은 눈이 내렸음.
일최심신적설(cm) [1월 극값] : 10일 광주 17.1[1위]

－ (2015년 11월 25일~28일)

․기압골이 통과하고 찬 대륙고기압이 남하하면서, 지형의 영향으로 25일에 강원산간을 중심으로 많은 눈이 내렸고 26일에는 서쪽 지방을 중심으로 많은 눈이 내렸음.
일최심신적설(cm) [11월 극값] : 26일 전주 18.5[2위], 서산 13.5[2위], 수원 5.8[4위] 등

－ (2014년 12월)

․대륙고기압이 평년보다 강하게 확장하면서, 서해안과 내륙 일부지역에 눈이 자주 내려 일부지역에서 12월 일최심신적설 극값을 기록한 곳이 있었음.
일최심신적설(㎝) [12월 극값]: 3일 서산 22.1[1위], 15일 춘천 14.0[4위], 17일 완도 17.0[1위], 목포 31.0[3위] 등

－ (2011년 11월 30일~12월 9일)

․동풍기류가 유입되고 지형의 영향을 받아 강원산간(11월 30일~12월 3일) 및 동해안지방(12월 8~9일)을 중심으로 많은 눈이 내렸음.
12월 9일 최심적설(㎝) : 속초 35.3, 대관령 59.0, 북강릉 43.0, 울진 20.6 등

－ (2010년 1월 4일~5일)

․중부지방을 중심으로 많은 눈이 내렸으며, 일부지역에서는 1월 일최심신적설 극값을 기록하였음.
일최심신적설(㎝) [1월 극값 1위] : 4일 서울 25.8, 인천 22.3, 영월 21.4 등, 5일 고창군 18.0, 순창군 9.6

○ 건조 및 가뭄

－ (2017년 11월)

․주로 고기압의 영향을 받아 맑고 건조한 날이 많아, 1973년 이래 강수량이 최소 2위를 기록하였고, 전국 강수일수도 네 번째로 적었음.
강수량(㎜) : 2위 12.7 [1위 2010년 12.2] / 강수일수(일) : 4위 4.8 [1위 2007년 3.7]

○ 많은 비

－ (2016년 12월 21~22일)

․남서쪽에서 다가오는 강한 저기압의 영향으로 전국적으로 많은 비가 내려 12월 일강수량 극값을 기록한 곳이 많았음.
일강수량(㎜) [12월 극값 1위] : 21일 남해 84.5, 고흥 64.5, 영주 43.0, 서산 40.4 등, 22일 창원 61.7, 춘천 43.9 등

－ (2015년 11월)

․엘니뇨의 영향으로 필리핀 해 부근에 형성된 고기압성 흐름으로 인해 우리나라로 따뜻한 남풍계열의 바람과 함께 많은 수증기가 유입되었음. 동풍의 영향도 받아 흐리고 비오는 날이 많아 전국 강수량이 1973년 이래 최다 2위를 기록하였음.
강수량(㎜) : 2위 168.5, [1위 1997년 213.7]]

－ (2014년 11월 24일)

․경기도와 강원도를 제외한 대부분 지방에 많은 비가 내렸으며, 남부 일부지역에서는 11월 일강수량 극값을 기록한 곳이 있었음.
일강수량(㎜) [11월 극값 1위] : 24일 목포 64.9, 거창 50.0, 추풍령 49.4, 구미 45.5 등

2	농업인 행동요령 및 홍보

가	AI 차단방역 농가 준수사항

◈ 매일 가금을 세심히 관찰하고 의심증상(산란율 저하, 폐사율 증가)이   보이면 즉시 방역당국(☎ 1588-9060, 1588-4060)에 신고

❍ 농장 내·외부를 매일 소독하고, 축사 주위에 생석회 도포

* 매일 아침 작업 전에 반드시 농장 주변에 철새분변 여부를 확인하고, 분변 위에 소독액을 뿌린 후에 제거

❍ 농장 내 축사별 소독조 설치·운영 및 축사별 전용장화 비치·착용

❍ 농장경계, 축사, 사료보관시설에 울타리를 치고 그물망 설치

* 계분벨트, 팬 공간, 배수로, 전기시설 등을 통해 야생동물이 출입하지 않도록 시설 보완하고 설치한 그물망을 점검하여 필요 시 보수

❍ 축사·왕겨창고, 퇴비사 등에 야생조류·야생동물이 드나들지 않도록 문단속 등 유입 차단 철저

❍ 야생조류가 축사 내에 들어오지 않도록 축사 문단속 철저

❍ 쥐 등 야생동물이 철새 분변을 묻혀 AI 원인체를 유입하지 않도록 정기적인 구서작업 및 야생동물 유입 차단 실시

* 쥐 등 야생동물이 야생조류 분변접촉을 통해 AI 바이러스 전파 가능

❍ 외부인 및 외부차량의 농장출입을 최대한 통제 및 세척·소독 철저

* 사람이나 사료차량 등이 농장 출입 시에는 차량 및 개인소독 철저

❍ 농장 내 야생조류의 먹이가 될 수 있는 사료·왕겨를 두지 않도록하고 농장 주변에 잔목·잡초를 제거하는 등 청결 유지

❍ 철새도래지 및 야생조류가 출몰하는 논·밭·저수지 등 인근지역 출입 자제

❍ 축주·종사자의 경작지 방문한 후 농장 복귀 시, 작업복 교체, 착용 신발·세척·소독 및 세안·손씻기 철저

<농장소독요령>

❍ 축사내부 : 지붕 → 벽 → 바닥 순을 소독

❍ 정문 및 축사입구 소독 조 : 차바퀴, 장화가 충분히 잠기도록 함

❍ 차량소독 : 차량 외부에 묻은 흙등 제거 후 소독, 차량 발판 소독

☞ 발판소독조는 유기물의 영향을 많이 받으므로 산화제계열, 알데하이드 계열 권장

【시설(농장) 발판소독조 관리 】

❍ 겨울철 낮은 온도(4℃이하)에서는 소독제의 효력이 저하되므로 사용설명서에 따른 희석 비율을 고농도(유기물조건)로 사용 권장

❍ 저온에서 효과적인 산화제 계열의 소독제 사용 권장

* 산화제 : 이소시안산나트륨, 3종염 등

(산화제 중 차아염소산은 유기물조건에서는 그 효과가 급격히 떨어짐으로 사용 지양)

❍ 소독조의 소독수는 유기물 오염정도에 따라 주기적 교체 권장

❍ 소독수의 동결방지(열선, 보온장치, 실내보관 등)를 통한 효력 저하 방지

❍ 소독효과 제고를 위해 발판소독조 이용전 세척솔·물(세척조)을 이용하여 신발(장화)에 붙은 유기물 제거 권장

❍ 소독효과 제고를 위해 발판소독조는 장화가 충분히 잠길 수 있도록 운영

❍ 효율적인 차단방역을 위해서는 소독제 사용 이외에 다른 수단(축사별 전용장화 비치 및 갈아신기 철저 등)을 반드시 병행 실시

❍ 시설(농장)에 따라 부득이한 경우 소독수에 동결방지제를 첨가하여 사용

【동결방지제 사용요령】

❍ 동결방지제를 사용할 경우에는 산화제 계열의 소독제를 선택하여 물이 아닌 동결방지제에 고농도(유기물조건)로 희석하여 사용

❍ 동결방지제는 차량용 윈도우 워셔액 원액(메탄올 40% 함유], 프로필렌글리콜 사용

* 인체 및 환경독성을 감안하여 에틸렌글리콜 함유 부동액 사용 금지

◈ 환경독성 및 인체독성 우려를 감안하여 인체 및 차량 분무 사용 금지

* 소독제 효력에 영향이 없고 인체독성이나 환경독성이 없는 동결방지제는 국내외적으로 개발된 것이 없으므로, 날씨 여건 등을 감안하여 불가피한 경우에만 극히 제한적으로 사용

참 고		조류인플루엔자 바이러스에 유효한 소독제 종류

조류인플루엔자 바이러스에는 대부분의 소독제가 효과 있음

분류 (작용기전별)		성분명	겨울철 사용농도	비고
염기제		가성소다	-	금식 부식성 있음 온도와 빛에 빈감
		탄산소다
산성제		구연산 + 4급암모늄	0.2% + 0.1% (구연산 + 4급암모늄)	-
계면활성제		복합4급암모늄	-	세제나 비누로 닦은 후 4급암모늄 살포시 소독제 효력이 감소하므로 비누를 충분히 세척 후 사용
산화제	염소계	차아염소산	-	유기물에 사용 시 유독가스 발생
		이소시안산나트륨 (NADCC)	0.3%	낮은 온도에서 빠른 소독 효과
	산소계	3종염	0.5%	낮은 온도에서 빠른 소독 효과
알데하이드		글루타르 알데하이드	1%	낮은 온도에서 빠른 소독 효과

※ 소독제 품목현황 및 사용요령 등은 농림축산검역본부 홈페이지(www.qia.go.kr)→동물방역→가축방역→조류인플루엔자→소독약품, 소독요령, 자료실 참고

나	농업기계 안전사고 예방요령

		농업기계 안전사용 일반수칙

❍ 사용하기 전에 안전사용 수칙을 반드시 읽읍시다.

❍ 농업기계는 도로 교통법상 단속대상이 아니나 특별한 면허규정이 없어 운전자 스스로가 안전수칙을 지키는 노력이 필요합니다.

❍ 올바른 농기계 사용법과 취급법을 꼭 알아두시고 음주 후에는 농기계를 절대로 운전해서는 안 됩니다.

❍ 긴 소매 옷이나 큰 장갑 등은 회전 부위에 말려들 수 있기 때문에 상해방지용 모자와 작업에 맞는 옷과 신발을 착용합시다.

❍ 기계에는 어린이를 태우거나 접근을 하지 못하도록 하고 엔진이 뜨거운 상태이니 운전 중에는 급유를 해서는 안 됩니다.

❍ 야간도로 주행 시에는 등화장치(전조등, 방향지시등, 작업등, 제동등)를 반드시 확인 하여야 합니다.

❍ 운전석에서 내릴 때는 반드시 엔진을 끄고 주차브레이크를 채워야 하며 평탄지에 주차하여 주시고 어쩔 수 없이 경사지에 주차할 경우 받침목을 반드시 고여야 합니다.

❍ 농기계를 싣거나 내릴 때에 평탄하고 안전한 곳을 이용하여야 합니다.

❍ 두렁이 높은 곳에 출입시에는 반드시 미끄럼 방지판을 사용하고 전복, 추락 등에 철저하게 주의 합시다.

❍ 비상시를 제외하고는 운행·작업중에 기계에 뛰어오르거나 내려서는 안 됩니다.

❍ 작업기 밑에 머물거나 발을 넣는 행동 등은 절대로 하지 맙시다.

❍ 차량에 작업기를 적재하고 운반할 때는 도로의 위험을 알리는 붉은색의 띠를 부착하고 운행 하여야 합니다.

❍ 농업기계 안전사고를 위하여 개인보험이나 안전공제 등을 꼭 가입하여야 합니다.

		사고발생시 행동요령

❍ 가장 먼저 119로 연락하여 신속하게 병원치료를 받을 수 있도록 합시다.

❍ 이때, 환자의 상태를 자세히 말하고, 지시내용에 따르는 것이 좋습니다.

다	대설 대비 행동요령

		가정에서는

내 집 앞, 내 점포 앞 도로의 눈은 내가 치운다.

내 집 주변 빙판길에는 염화칼슘이나 모래 등을 뿌려서 미끄럼 사고를 예방한다.

어린이와 노약자는 외출을 삼간다.

차량, 대문, 지붕 및 옥상 위에 쌓인 눈을 치운다.

낡은 가옥은 안전 점검을 하여 붕괴 사고를 예방한다.

고립 지역은 비상연락체계를 유지한다.

		직장에서는

평상시보다 조금 일찍 출근하고 일찍 귀가한다.

출 ․ 퇴근 시에는 자가용 운행을 자제하고 대중교통(지하철, 버스) 수단을 이용한다.

직장 주변의 눈은 그 직장 직원이 치운다.

직장 주변 빙판길에는 염화칼슘이나 모래 등을 뿌려서 미끄럼 사고를 예방한다.

		농촌산간에서는

붕괴가 우려되는 비닐하우스 등 농작물 재배시설은 받침대 보강 또는 비닐 찢기 등으로 보호한다.

※ 눈이 20㎝ 정도 쌓이면 전깃줄이 끊어지고, 소나무 가지가 부러진다.

비닐 찢기 작업 시 안전사고에 특히 유의한다.

비닐하우스에 친 차광막 등은 사전에 제거하여 피해를 줄인다.

작물을 재배하지 않는 빈 비닐하우스는 비닐을 걷어낸다.

고립 지역은 비상연락체계를 유지한다.

라	강풍특보 시 행동요령

❍ 간판 등의 낙하물과 가로수 전도의 위험이 있으니 가급적 외출을 삼가고, 특히 노약자나 어린이는 집 밖으로 나가지 않도록 주의해야 합니다.

❍ 창문과 같은 유리창 근처는 유리가 깨지면 다칠 위험이 있으므로 피합니다.

❍ 지붕 위나 바깥에서의 작업은 위험하니 피해야 합니다.

❍ 강풍이 지나간 후 땅바닥에 떨어진 전깃줄에 접근하거나 만지지 말아야 합니다.

❍ 강풍으로 파손된 전기시설 등 위험 상황을 발견했을 때에는 119나 시·군·구청에 연락하여 조치를 취하도록 안내합니다.

❍ 창틀과 유리 사이의 채움 재가 손상되거나 벌어져 있으면 유리창 파손의 위험이 커지므로, 틈새가 없도록 보강해 주어야 합니다.

❍ 유리창 파손 시 흩날림 물에 의한 피해를 줄이기 위해서 창문에 비산 방지용 안전필름을 붙입니다.

마	산불 대비 행동요령

*가을철 산불조심기간: 11.1.∼12.15.

		산불예방 참여요령

❍ 산행 전에는 입산통제, 등산로 폐쇄 여부를 확인하고 산불 위험이 높은 통제지역에는 산행을 하지 않는다.

❍ 입산 시에는 성냥, 담배 등 인화성 물질을 소지하지 않는다.

❍ 취사를 하거나 모닥불을 피우는 행위는 허용된 지역에서만 실시한다.

❍ 성묘, 무속행위로 불가피하게 불씨를 다루어야 할 경우 반드시 간이 소화장비를 갖추도록 한다.

❍ 산림과 연접된 지역에서 소각해야 할 경우 해당관서에 사전 허가를 받고, 불씨가 산림으로 확산되지 않도록 미리 조치를 하고 소각한다.

❍ 산림 또는 산림과 연접된 지역에서 담배를 피우거나 불씨를 다루지 못하게 하고, 산불조심을 당부한다.

❍ 산불원인에 대한 정보를 알고 있을 경우 즉시 경찰 혹은 산림관서 등에 신고한다.

		산행중 산불을 발견했을 경우 대처요령

❍ 산불이 난 상황에서 사람들이 대피

❍ 산불 발견시 119, 산림관서, 경찰서로 신고한다.

❍ 초기의 작은 산불을 진화하고자 할 경우 외투를 사용하여 두드리거나 덮어서 진화할 수 있다.

❍ 산불은 바람이 불어가는 쪽으로 확산되므로 바람 방향을 감안하여 산불의 진행경로에서 벗어나도록 한다.

❍ 불길에 휩싸일 경우 당황하지 말고 침착하게 주위를 확인하여 화세가 약한 곳으로 신속히 대피한다.

❍ 대피장소는 타버린 연료지대, 저지대, 연료가 없는 지역, 도로, 바위 뒤 등으로 정한다.

❍ 산불보다 높은 위치를 피하고 복사열로부터 멀리 떨어져 있어야 한다.

❍ 대피할 시간적인 여유가 없을 때에는 낙엽, 나뭇가지 등 연료가 적은 곳을 골라 연소물질을 긁어낸 후 얼굴 등을 가리고 불길이 지나갈 때까지 엎드려 있는다.

		주택가로 산불이 확산될 경우 대피요령

❍ 불씨가 집안이나 집으로 옮겨 붙지 못하도록 문과 창문을 닫고, 집 주위에 물을 뿌려주고, 폭발성과 인화성이 높은 가스통 등은 제거한다.

❍ 주민대피령이 발령되면 공무원의 지시에 따라서 침착하게 신속히 대피하되 대피장소는 산림에서 멀리 떨어진 논ㆍ밭, 학교 등 공터로 대피한다.

❍ 혹시 대피하지 않은 분이 있을 수 있으므로 옆집을 확인하고 위험상황을 알려 준다.

참 고		홍보자료

❍ 시설원예 에너지절감 기술

❍ 구제역 예방 백신접종

❍ 조류인플루엔자 예방

❍ 농약안전사용

2019년 1월부터

❍ 산불방지 홍보(산림청)

* 자료제공: 산림청

❍ 미세먼지 대응요령(환경부)

❍ 가을철 안전위험요인 집중신고기간 홍보(행안부)

자료제공 및 검토 전문가

구 분	성명 / 소속 / 직급
1	정준용 / 농촌지원국 재해대응과 / 재해대응과장
2	지용주 / 농촌지원국 재해대응과 / 농촌지도관
3	고창호 / 농촌지원국 재해대응과 / 농촌지도사
4	홍성준 / 농촌지원국 재해대응과 / 농업연구사
5	이병철 / 농촌지원국 재해대응과 / 농촌지도사
6	박정수 / 농촌지원국 재해대응과 / 행정주사보
7	김기형 / 농촌지원국 기술보급과 / 농촌지도사
8	차지은 / 농촌지원국 기술보급과 / 농촌지도사
9	나상수 / 농촌지원국 기술보급과 / 농촌지도관
10	정병진 / 농촌지원국 식량산업기술팀 / 농촌지도사
11	노석원 / 농촌지원국 식량산업기술팀 / 농촌지도사
12	강기경 / 국립농업과학원 기후변화생태과 / 농업연구관
13	심교문 / 국립농업과학원 기후변화생태과 / 농업연구사
14	정명표 / 국립농업과학원 기후변화생태과 / 농업연구사
15	홍성창 / 국립농업과학원 기후변화생태과 / 농업연구사
16	최경진 / 국립식량과학원 작물재배생리과 / 농업연구관
17	전원태 / 국립식량과학원 중부작물과 / 농업연구관
18	윤영호 / 국립식량과학원 밭작물개발과 / 농업연구관
19	곽강수 / 국립식량과학원 생산기술개발과 / 농업연구관
20	한원영 / 국립식량과학원 생산기술개발과 / 농업연구사
21	권 민 / 고령지농업연구소 / 농업연구관
22	여운상 / 상주출장소 / 상주출장소장
23	전영삼 / 국립식량과학원 기술지원과 / 농촌지도사
24	권기범 / 국립원예특작과학원 기술지원과 / 농업연구관
25	한점화 / 국립원예특작과학원 과수과 / 농업연구관
26	김성종 / 국립원예특작과학원 과수과 / 농업연구관
27	박서준 / 국립원예특작과학원 과수과 / 농업연구관
28	박수형 / 국립원예특작과학원 채소과 / 농업연구사
29	양은영 / 국립원예특작과학원 채소과 / 농업연구사
30	유 진 / 국립원예특작과학원 인삼과 / 농업연구사
31	문두경 / 온난화대응농업연구소 / 농업연구관
32	류희룡 / 시설원예연구소 / 농업연구사
33	유인호 / 시설원예연구소 / 농업연구사
34	권헌중 / 사과연구소 / 농업연구관
35	이동용 / 사과연구소 / 농업연구사
36	양상진 / 배연구소 / 농업연구관
37	김윤경 / 배연구소 / 농업연구관
38	최진호 / 배연구소 / 농업연구사
39	윤수현 / 감귤연구소 / 농업연구관
40	이한철 / 남해출장소 / 남해출장소장
41	박현경 / 국립축산과학원 기술지원과 / 농촌지도관

본 자료는 행정안전부와 기상청 기상 및 재해 정보를 바탕으로 농촌진흥청에서 보유하고 있는 농업기술 자료를 모으고, 관련 전문가의 검토를 거쳐 작성되었습니다.

농작물 재해예방 관리기술 정보(제11호)
발 행 인	농촌지원국장 김상남
편 집 인	재해대응과장 정준용
집 필 인	농촌지원국 재해대응과
	지용주, 고창호, 박정수, 박명일
발 행 처	농촌진흥청
	주소 54875 전북 전주시 덕진구 농생명로 300
	전화 (063) 238–1041
	자료등록 homepage : http://www.nongsaro.go.kr