< 토양 검정실 이용안내 >

■ 분석의뢰 방법 : 의뢰인이 직접 채취하여 농업기술센터 내 토양검정실(430-3694)로 방문 의뢰

■ 분석 내용

○ 산도 : 7 기준으로 낮으면 산성, 높으면 알카리성.

○ 유기물 : 지력 증진과 양수분 공급. 토양 미생물 에너지원. 비료의 분해 촉지

○ 전기전도도(EC) : 용액 중 염류 이온 농도에 비례

○ 치환성 양이온 : 토양이 양분을 간직할 수 있는 양이온의 양

- 칼륨(K) : 식물체의 골격을 튼튼하게 함

- 칼슘(Ca) : 분열조직 생장, 병해 저항성 증가

- 마그네슘(Mg) : 잎 녹색을 만들어 주는 기본 성분

○ 질소(N) : 작물 생장의 기본 성분

○ 인산(P) : 분얼에 필요.

○ 규산(SiO₂) : 내 도복성에 관여

■ 토양시료 채취방법

① 필지 내 20~30개소의 표토(15~20cm깊이) 20~30개소 채취(500g)하여 혼합 후 건조

② 2mm 채에서 채친 후 봉토에 담기

③ 성명, 주소, 지번, 지적, 작목, 연락처를 기재하여 센터내 토양검정실에 분석 의뢰

■ 분석 절차 : 분석 의뢰된 순서에 준하여 검정항목별 표준 실험에 의한 분석 실시 후 결과 통보

■ 결과통보 방법 : 토양분석 결과에 따른 토양관리 시비 처방서를 발급하여 우편 발송 처리