농업시설물 화재예방 주요 관리기술

□ 온풍난방기 연통과 비닐이 접하는 부분은 불에 타지 않는 열차단 피복재 사용

□ 각종 전선은 용량을 초과하여 사용 시 매우 위험하므로 반드시 용량에 맞게 규격 전선을 사용해야 하며 노후된 전선은 교체해 주어야 함

□ 전기 설비 관리에 유의하고 초과전류 발생시 전기를 차단하는 정격용량의 퓨즈 또는 배선용 차단기 사용

□ 난방기 배관에서 기름이 새는 지 점검하고, 난방기 주위에 가연물 등 인화성 물질이 없도록 할 것

□ 배전반 내부의 먼지는 ‘에어건’ 또는 ‘배전반 전용세정액’을 사용하여 청소해주면 전기트레킹에 의한 화재예방에 도움

* 전기트레킹 : 배전반(차단기), 콘센트 등에 먼지 등이 쌓여 누전·발화하는 현상

□ 소화기를 화기 주변에 배치하고, 사용요령을 숙지하여 화재발생시 초기에 진화해야 큰 피해를 막을 수 있음