□ 2016년 3월중 수질검사 결과 공표

강진군상하수도사업소에서는 강진읍, 마량면, 병영면 상수도의 정수장에 대한 수질검사를 매월 실시하고 있습니다. 3월에 실시한 수질검사 결과를 공표 하오니 참고하시기 바라며, 각 가정에서도 깨끗한 물을 공급받을 수 있도록 물탱크 청소(6개월에 1회 이상)및 노후 옥내배관 교체 등 적극적인 협조를 바랍니다.

○ 검사대상 : 상수도 정수 및 가정에 공급되는 수돗물

○ 검사항목 : 정수(58개항목)

○ 검사결과                                                           (단위 : ㎎/ℓ)

검사항목	기준	강진	마량	병영	검사항목	기준	강진	마량	병영
일반세균	100이하	0	0	0	1,2-디브로모-3- 클로로프로판	0.003이하	불검출	불검출	불검출
총대장균군	불검출	불검출	불검출	불검출	디브로모클로로메탄	0.1이하	0.004	0.005	0.002
분원성대장균군	불검출	불검출	불검출	불검출	브로모디클로로메탄	0.03이하	0.010	0.003	0.008
납(Pb)	0.01이하	불검출	불검출	불검출	총트리할로메탄	0.1이하	0.032	0.013	0.031
불 소(F-)	1.5이하	불검출	불검출	불검출	클로로포름	0.08이하	0.018	0.002	0.021
비 소(As)	0.01이하	불검출	불검출	불검출	트리클로로아세토니트릴	0.004이하	불검출	불검출	불검출
세레늄(Se)	0.01이하	불검출	불검출	불검출	클로랄하이드레이트	0.03이하	0.0060	불검출	0.0061
수 은(Hg)	0.001이하	불검출	불검출	불검출	디클로로아세토니트릴	0.09이하	불검출	불검출	0.0019
시 안(CN)	0.01이하	불검출	불검출	불검출	디브로모아세토니트릴	0.1이하	0.0010	0.0007	0.0008
크 롬	0.05이하	불검출	불검출	불검출	할로아세틱에시드	0.1이하	0.023	0.006	0.030
암모니아성질소	0.5이하	불검출	불검출	불검출	경 도	300이하	44	78	22
질산성질소	10이하	1.6	1.5	1.0	과망간산칼륨소비량	10이하	2.6	3.4	3.0
카드뮴(Cd)	0.005이하	불검출	불검출	불검출	냄 새	무취	없음	없음	없음
붕 소	1.0이하	0.01	불검출	불검출	맛	무미	없음	없음	없음
페 놀	0.005이하	불검출	불검출	불검출	동(구리)	1이하	불검출	0.099	불검출
다이아지논	0.02이하	불검출	불검출	불검출	색 도	5도이하	1	1	1
페니트로티온	0.04이하	불검출	불검출	불검출	세제(음이온계면활성제)	0.5이하	불검출	불검출	불검출
파라티온	0.06이하	불검출	불검출	불검출	수소이온농도	5.8~8.5	6.6	6.8	6.9
카바릴	0.07이하	불검출	불검출	불검출	아 연	3이하	불검출	0.059	불검출
1.1.1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	불검출	불검출	염소이온	250이하	19.2	15.4	12.2
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	불검출	불검출	증발잔류물	500이하	150	164	118
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	불검출	불검출	철	0.3이하	불검출	불검출	불검출
디클로로메탄	0.02이하	불검출	불검출	불검출	망 간	0.05이하	0.005	불검출	불검출
벤 젠	0.01이하	불검출	불검출	불검출	탁 도	0.5NTU이하	0.25	0.47	0.22
톨루엔	0.7이하	불검출	불검출	불검출	황산이온	200이하	7	9	5
에틸벤젠	0.3이하	불검출	불검출	불검출	알루미늄	0.2이하	불검출	불검출	불검출
크실렌	0.5이하	불검출	불검출	불검출	1.4-다이옥산	0.05이하	불검출	불검출	불검출
1.1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	불검출	불검출	포름알데히드	0.5이하	불검출	불검출	불검출
사염화탄소	0.002이하	불검출	불검출	불검출	유리잔류염소	4.0이하	1.0	0.8	0.9
수도꼭지검사지점		강진읍 동성리			마량면 마량리		병영면 지로리
정수장별관리책임자		상하수도사업소장			상하수도사업소장		상하수도사업소장
적합여부(정수,수도꼭지)		적 합			적 합		적 합

※ 문의전화 : 강진군 상하수도사업소(☎ 061)430-3772)