□ 2019년 3월 「먹는물공동시설(약수터)」 수질검사 결과 공표

채수일시	2019. 03. 12.	검사기관	㈜바른환경연구소
채수방법	공무원 채수	검사목적	정기 검사
		검사항목	6개항목
검사장소(5개소)	◎ 보은산 약수터 (강진읍 남성리 산 3) ◎ 탑골 약수터 (강진경찰서 뒤편) ◎ 낙하정 약수터 (강진고등학교 앞쪽) ◎ 가재샘 약수터 (도암면 항촌리 20-1) ◎ 기알재 약수터 (병영면 한학리 산 239)

(단위: ㎎/ℓ)

검사항목	기준	보은산	탑골		낙하정		가재샘		기알재
일반세균	100 이하	0		11		0		0		11
총대장균군	불검출	불검출		불검출		불검출		불검출		불검출
분원성대장균군	불검출	불검출		불검출		불검출		불검출		불검출
여시니아균
납
불소
비소	0.01이하									0.005
셀레늄
수은
시안
크롬
암모니아성질소	0.5 이하	불검출		불검출		불검출		불검출		불검출
질산성질소	10 이하	0.2		4.4		3.1		0.3		불검출
카드뮴
보론
페놀
다이아지논
파라티온
페니트로티온
카바릴
1,1,1-트리클로로에탄
테트라클로로에틸렌
트리클로로에틸렌
디클로로메탄
벤젠
톨루엔
에틸벤젠
크실렌
1,1-디클로로에틸렌
사염화탄소
1,2-디브로모-3-클로로프로판
1,4-다이옥산
경도
과망간산칼륨소비량	10 이하	0.6		1.0		0.5		0.7		1.0
냄새
동
색도
세제(음이온계면활성제)
수소이온농도
아연
염소이온농도
철
망간
탁도
황산이온
알루미늄
우라늄
적합여부		적합		적합		적합		적합		적합

※ 문의전화: 강진군 상하수도사업소(☎ 430-3775)