겨울철 재해예방 및 피해 최소화 대책

1. 농업시설물

◇ 시설하우스, 인삼 해가림 시설, 축사, 과수원 등 수시 점검·정비로 무너짐 피해 예방

시설하우스

단계	핵심 실천사항
예방	○ 보온덮개․차광망을 걷어 두거나 비닐 덧씌우기 * 눈이 녹을 경우 보온덮개가 물기를 머금게 되어 폭설에 매우 취약 ○ 노후화되거나 붕괴우려 시설은 하우스 중간 중간 버팀목을 보강 ○ 오래되었거나 찢어진 비닐은 즉시 보수하거나 교체 * 햇빛 투과율을 높이고 시설 내 보온 강화 ○ 비닐하우스 옆 배수로를 깊게 설치하여 눈 녹은 물로 인하여 습해가 발생되지 않도록 사전 준비 ○ 폭설에 대비하여 제설 장비의 확보 비치 ○ 신규로 하우스 설치할 때 - 지역별 내재해 형 시설하우스 표준설계서에 의한 설치 - 하우스 동과 동 사이는 1.5m 이상 확보하여 하우스 적설 방지
진행	○ 하우스 지붕위에 쌓인 눈을 즉시 쓸어내리고 하우스 양쪽의 눈도 쌓이지 않도록 치워줌 ○ 온풍난방기 등 가온시설이 설치된 하우스는 내부 보온시설을 걷고 온도를 높게 가동하여 지붕위에 쌓인 눈을 녹아내리게 함 ○ 눈이 많이 쌓여 붕괴가 우려될 경우 비닐찢기로 골재 붕괴를 예방하고, 비닐찢기 작업 중에는 안전사고에 주의
복구	○ 폭설로 비닐만 파손된 하우스는 조속히 비닐을 씌우고, 지붕이 주저앉은 하우스는 기둥을 세우고 소형터널을 2～3중으로 씌워주어 작물의 저온장해를 최소화한다.

인삼재배시설 및 과수 방조망 시설

○ 인삼재배시설의 햇빛 가림망 및 과수원 방조망은 망 윗부분을 걷어 내거나 측면으로 말아두어 적설로 인한 붕괴 피해 예방조치

<차광망 걷음>           <눈 털음>           <방조망 걷어둠)>

간이 버섯(느타리) 재배사

○ 보온덮개 위 비닐 씌움

- 보온덮개가 씌워져 있는 경우에는 눈이 흘러내리지 않게 되고, 녹은 물이 보온재에 스며들어 하중을 증가시키게 되므로 외부에 비닐을 덧씌워 줌

○ 베드기둥의 지붕 연결

- 보강지주 역할을 하도록 베드기둥 파이프를 지붕까지 연장 설치하여 하우스 안전성을 높임

간이 축사(소, 돼지, 닭) 재배사

○ 눈이 잘 흘러내리도록 차광망이나 보온덮개 위에 비닐을 씌워둠

○ 노후한 시설은 보강지주 설치

- 파이프가 부식된 경우에는 기둥과 기둥 사이 보조기둥을 추가 설치

- 보온덮개나 차광망이 씌워져 있는 시설에서는 일반 비닐하우스에서보다 보강지주를 더 좁은 간격으로 설치

2. 농작물 관리

❍ 눈으로 인해 하우스내의 습도가 높아져 병 발생이 많아질 우려가 있으므로 저온장해를 받지 않는 범위에서 환기를 적극적으로 실시하고, 살균제를 살포하여 병 발생을 예방한다.

❍ 정전으로 인하여 가온시설의 작동이 불가능한 경우에는 부직포 등을 이용하여 소형터널을 설치 후 피복하여 생육최저온도 이하로 떨어지지 않도록 한다.

❍ 피해가 심하여 회복이 불가능하다고 판단되면 재파종 또는 육묘 후 정식토록 한다.

❍ 언 피해를 경미하게 받아 회복이 가능한 포장은 햇빛을 2～3일간 가려 주었다가 서서히 햇빛을 받도록 해준다.

❍ 보온용 커튼이나 보온덮개는 해가 뜨는 즉시 걷고 온풍난방기를 가동하여 햇빛을 많이 받도록 하고, 오후에는 해가 지기 전에 피복재를 덮어서 보온력을 높이도록 한다.

❍ 촉성재배를 하는 하우스나 육묘상은 한낮에는 환기를 실시하여 온도를 알맞게 해주고, 밤에는 커튼․이중 터널 등으로 보온을 실시하여 열매채소는 12℃, 잎채소는 8℃ 이상 유지되도록 관리한다.

❍ 저온장해로 인하여 생육이 부진한 포장은 요소 0.2%액이나 제4종복합비료 등을 잎에 뿌려주어(엽면살포) 생육을 촉진시켜 준다.

❍ 가능한 점적관수 시설을 이용하여 물과 비료를 동시에 주는 것이 효율적이며, 물은 오전에 주도록 하고 하우스 내부가 과습하지 않도록 관리한다.

3. 가축 관리

❍ 단열 : 축사의 적정한 단열을 유지한다. 가축 사육으로 인하여 파손된 단열재가 있으면 보수한다.

❍ 샛바람 : 지붕이나 벽의 공간으로 공기가 누출되지 않도록 한다. 윈치커튼에 구멍이 있으면 막아주고 커튼을 똑바르게 설치해 뒤틀린 부분으로 공기가 유입되지 않도록 해라.

❍ 환기 : 축사 내부에 순환 팬을 가동해 공기를 순환시켜서 찬 공기와 더운 공기의 분리층을 없애준다.

❍ 제어기 관리 : 타이머와 온도조절기 등이 정확한지 점검한다.

❍ 육성 : 육성하는 동안 사양관리 프로그램에 나와 있는 최상의 조건을 만족시켜준다. 특히 어린 가축은 정해진 온도로 첫 주를 사육한 다음 주령별로 온도를 내려주어 저온으로 인해 발육이 지체되거나 또는 과잉 급온으로 에너지가 낭비되지 않게 한다.

❍ 환기량 : 음압을 측정해 적정음압을 맞추어 주고 낮을 경우 홴을 한 대 더 설치해 주고 높을 경우 입기구를 더 열어준다.

❍ 화재예방 : 화재가 발생하지 않도록 사전 예방 유의

- 농장 규모에 적정한 전력 사용량을 확인하고 축사 내외부의 전선 피복상태 및 안정 개폐기 작동여부를 점검한다.

- 전기배선 및 콘센트는 문어발식 사용을 금지하고 전선 및 전기기구 주변의 먼지나 거미줄 등을 주기적으로 청소하며 보온등이나 환풍기는 검정된 전기기구를 사용하다.

- 정기적인 안전점검으로 안전한 전기 사용을 생활화하고 축사 내 소화기 비치 및 소방차 진입로를 확보하며 축사 화재 등 재해대비 가축공제 또는 재해보험 가입으로 피해를 최소화 한다.