□ 2022년 1분기 「먹는물공동시설(약수터)」 수질검사 결과 공표
채수일시		2022. 1. 20.			검사기관			㈜바른환경연구소
채수방법		공무원 채수			검사목적			정기 검사
					검사항목			6개항목
검사장소(5개소)		◎ 보은산 약수터 (강진읍 남성리 산 3) ◎ 탑골 약수터 (강진경찰서 뒤편) ◎ 낙하정 약수터 (강진고등학교 앞쪽) ◎ 가재샘 약수터 (도암면 항촌리 20-1) ◎ 기알재 약수터 (병영면 한학리 산 239) ((주)바른환경연구소 1. 20)
(단위: ㎎/ℓ)
검사항목	기준		보은산	탑골		낙하정	가재샘		기알재
일반세균	100 이하		0	0		0	0		0
총대장균군	불검출		불검출	불검출		불검출	불검출		불검출
분원성대장균군	불검출		불검출	불검출		불검출	불검출		불검출
여시니아균
납
불소
비소
셀레늄
수은
시안
크롬
암모니아성질소	0.5 이하		불검출	불검출		불검출	불검출		불검출
질산성질소	10 이하		2.2	3.1		3.2	0.3		불검출
카드뮴
보론
페놀
다이아지논
파라티온
페니트로티온
카바릴
1,1,1-트리클로로에탄
테트라클로로에틸렌
트리클로로에틸렌
디클로로메탄
벤젠
톨루엔
에틸벤젠
크실렌
1,1-디클로로에틸렌
사염화탄소
1,2-디브로모-3-클로로프로판
1,4-다이옥산
경도
과망간산칼륨소비량	10 이하		불검출	불검출		불검출	불검출		불검출
냄새
동
색도
세제(음이온계면활성제)
수소이온농도
아연
염소이온농도
철
망간
탁도
황산이온
알루미늄
우라늄
적합여부			적합	적합		적합	적합		적합
※ 문의전화: 강진군 상하수도사업소(☎ 430-3777)