□ 2013년 10월 「먹는물공동시설(약수터)」 수질결과 공표

채수일시	2013. 10. 14.	검사기관	다산생명과학원(주)
채수방법	공무원 채수 (기능6급 조남호)	검사목적	정기 검사
		검사항목	6개 항목
검사장소(5개소)	◎ 보은산 약수터 (강진읍 남성리 산 3) ◎ 탑골 약수터 (강진경찰서 뒤편) ◎ 낙하정 약수터 (강진고등학교 앞쪽) ◎ 가재샘 약수터 (도암면 항촌리 20-1) ◎ 기알재 약수터 (병영면 한학리 산 239)

(단위 : ㎎/ℓ)

검사항목	기준	보은산	탑골	낙하정	가재샘	기알재
일반세균	100 이하	0	0	0	0	0
총대장균군	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
분원성대장균군	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
암모니아성질소	0.5 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
질산성질소	10 이하	0.3	3.2	1.2	0.4	0.3
과망간산칼륨소비량	10 이하	1.5	1.0	1.4	1.3	1.2
적합여부		적 합

※ 문의전화 : 강진군 상하수도사업소(☎ 430-3772)