【생활폐기물처리시설 설치 현황】

1. 위치: 강진읍 남당로 97-73번지

2. 부지면적: 48,000㎡

3. 건축면적: 11,893㎡

(소각장 1,822, 선별장 832, 감용기실 85, 매립장 8,976, 대기실 178)

4. 공사비: 143억원(국비 31, 도비 1, 군비 111)

(소각시설 65, 매립시설 63, 재활용품 및 대기실 15)

5. 공사기간 : ‘05.3.18. ∼ ’07.3.18.(가동개시일  ‘06. 7. 19.)

6. 시설규모

가. 소각시설: 20톤/일(열분해가스화방식, 24시간 연속 소각)

나. 매립시설: 40,000㎥(8,000㎡, 지붕시설, 침출수 하수처리장 연계)

다. 재활용품 선별시설: 10톤/일(선별기, 파쇄기, 압축기, 감용기)

라. 환경미화원 대기실 : 178㎡(휴게실, 샤워장, 창고 등)

7. 1일 처리량: 21.94톤

가. 위생매립: 6.0톤/일

나. 음식물류: 4.84톤/일(민간위탁처리)

다. 재활용품: 3.77톤/일

라. 소 각 량: 11.4톤/일